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Nötron Yıldızlarında Süperakışkanların Özellikleri
Nötron yıldızları gözlenebilir evrende en yoğun formda soğuk madde içermektedir. Daha yüksek enerji yoğunluklarına rölativistik ağır iyon çarpışmalarında geçici olarak erişilmektedir, fakat meydana gelen madde aşırı sıcaktır. Nötron yıldızı maddesinin soğuk oluşu bu yıldızların içerisinde çok sayıda maddenin egzotik hâllerinin önerilmesinin sebebidir. Bu maddenin egzotik hâllerinden birtanesi süperakışkanlıktır. Nötron yıldızlarının süperakışkan nötronlardan ve süperiletken protonlardan sıvı bir iç yapıya sahip olduğu fikri yoğun madde fiziğinin çok cisim teorilerinin böyle yoğun sistemlere uygulanmasından gelmektedir.

Nötron yıldızlarında nükleonların süperakışkanlığı ve süperiletkenliği bu yıldızların evriminde önemli rol oynar. Tezde bu dinamik özelliklerden üçü göz önüne alınmıştır: İlki sıçrama olarak adlandırılan nötron yıldızlarının ani hızlanmalarıdır. İkincisi nötron yıldızlarının soğuması ya da termal evrimidir. Sonuncusu ise presesyondur. Sıçramalar bir nötron yıldızının süperakışkan bileşenlerinden elektromanyetik radyasyon torkunun etkidiği yavaş dönen kabuğuna açısal momentum transferine atfedilmiştir. Nötron yıldızlarının termal evrimi üç safhaya ayrılır; nötrino emisyonuyla soğuma, foton emisyonu ile soğuma ve muhtemel yeniden ısıtma safhası. Bu safhaların tamamında süperakışkanlığın önemli etkileri vardır. Presesyon ise cismin simetri ekseninin açısal momentum ekseniyle aynı yönlenmediği dönme modudur ve süperakışkanlığın bunun için önemli anlamları vardır.

Bu tezde, nötron yıldızlarının süperakışkanlığına ait teorilerle birlikte sıçrama, soğuma ve presesyon olaylarının çalışılması amaçlanmıştır. Ayrıca nötron yıldızların süperakışkanlığı düşüncesi hakkında güncel sorunların bir eleştirisi sunulmuştur ve bir sıçrama istatistiği yapılmıştır. Sıçrama istatistiğinde Vela benzeri pulsarların sıçramalarının ortak özellikleri ele alınarak sıçrama modellerinin bununla uygunluğu araştırılmıştır.

Properties of Superfluids in Neutron Stars

Neutron stars contain the densest form of cold matter observable in the universe. Larger energy densities are transiently reached in relativistic heavy ion collisions, but the resulting matter is extremely hot. It is because neutron star matter is cold that many exotic states of matter have been proposed to exist inside these stars. One of these exotic states of matter is superfluidity. The idea that neutron stars contain a liquid interior of superfluid neutrons and superconducting protons comes from application of many body theory of condensed matter physics to such dense systems.

Superfluidity and superconductivity of nucleons in neutron star interiors play important role in the evolution of these stars. In this thesis, three of such dynamical properties are considered: First is the sudden spinups of neutron stars, which are called glitches. Second is cooling of neutron stars or thermal evolution. And the last one is precession. Glitches are attributed to angular momentum transfer from superfluid compenents of a neutron star to slowly rotating crust, which is acted upon electromagnetic radiation torque. Thermal evolution of neutron stars divided into three stages; cooling by neutrino emission, photon emission and possible reheating stages. For all of these stages superfluidity has prominent effects. Precession is a rotational mode, for which body symmetry axis and angular momentum axis are not aligned and superfluidity has implications for it.


This thesis aims to study glitch, cooling and precession phenomena with   theories for neutron star superfluidity. Also a criticism on current issues about neutron star superfluidity thoughts is presented and a glitch statistics is made. In glitch statistics common properties of glitches of Vela like pulsars are considered and relevance of glitch models for statistics is investigated.   
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Hipparcos Uydusu’nun Yapısı Ve Uydu Verileriyle Bir Uygulama

Avrupa Uzay Ajansı'nın Hipparcos astrometri misyonu, tarihi, bilimsel hedefleri ve gözlem programı,  uydu yükü tasarımı ve uydu operasyonları ve veri indirgemeleri için yapılan planlara, uydu fırlatma öncesinde sık sık yer verilmiştir. Uydunun en kapsamlı tanımı, gözlem programı ve veri indirgeme için öngörülen yöntemler üç ciltlik ESA yayınında belirtilmiştir (Perryman ve diğ. 1989).
Bu çalışmada, Hipparcos astrometri uydusu hakkında geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Uydunun tarihçesi, genel özellikleri, teknik özellikleri, optik yapısı, yıldız seçimi, gözlemlediği yıldızlar ve sonuçta oluşturulan kataloglar hakkında bilgiler verilmiştir. Hipparcos uydusunun elde ettiği verilerle birçok alanda değişik uygulamalar yapmak mümkündür. Buna bağlı olarak, güncel Hipparcos verilerinin bulunduğu yeni indirgenmiş Hipparcos Kataloğu kullanılarak, Güneş civarındaki ana kol yıldızlarının ışıma gücü fonksiyonu elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen ışıma gücü fonksiyonunun literatürdeki ışıma gücü fonksiyonuyla uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

The Structure Of Hıpparcos Satellıte And An Applıcatıon Wıth   The Satellıte Data

Overviews of the European Space Agency's Hipparcos astrometry mission, its history, scientific objectives and observing program, the payload design, and plans for the satellite operations and data reductions, have been given frequently before the satellite launch. The most comprehensive description of the satellite, observation program, and methods foreseen for the data reduction are contained in a three-volume ESA publication (Perryman et al. 1989). 

In this study, an extensive review of the literature about the Hipparcos astrometry satellite had been done. The history of the satellite, the general features, technical specifications, optical structure, star identification, information about the observed stars and the resulting catalogs was given. Derived by the Hipparcos satellite data, it is possible to make different applications in many fields. Accordingly, using the newly reduced Hipparcos Catalogue which contains the most recent data, the luminosity function for stars in the solar neighbourhood was obtained. The luminosity function calculated in this study is in good agreement with the ones appearing in the literature.
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InAs/GaAs ve GaSb/GaAs Kuantum Noktaları İçeren Yapıların Elektriksel Özelliklerini İncelenmesi

Bu çalışmada, InAs/GaAs ve GaSb/GaAs Kuantum Noktası içeren örneklerin elektriksel özellikleri incelenmiştir.

Her iki örnek de MBE (Moleküler Işın Epitaksi) yöntemiyle büyütülmüştür. Her iki örnekte de Kuantum Noktaları n+- p ekleminin arınma bölgesi civarına yerleştirilmiştir.  

Her bir örnek için 20K ve 300K sıcaklık aralığında, Akım-Voltaj (I-V), Kapasite-Voltaj, DLTS (Derin Seviye Geçiş Spektroskopisi) ve Seviye Seçici DLTS (Charge Selective Derin Seviye Geçiş Spektroskopisi) ölçümleri alınmıştır.

InAs/GaAs Kuantum Noktası içeren örnek için, aktivasyon enerjisi Seviye Seçici DLTS metodu ile 198 meV olarak bulunmuştur. GaSb/GaAs Kuantum Noktası içeren örnek için ise aynı metotla aktivasyon enerjisi 461 meV olarak bulunmuştur.

Araştırmanın daha ileri bir adımı olarak, InAs/GaAs ve GaSb/GaAs Kuantum Noktası içeren örnekler için, saklama zamanları oda sıcaklığında sırasıyla 0.5 ns ve 1 μs olarak bulunmuştur.

Çalışmanın bir bölümü Berlin Teknik Üniversitesi, Katıhal Fiziği Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir.

 

Investigation of Electrical Properties of Structures Including InAs/GaAs and GaSb/GaAs Quantum Dots

In this working, electrical properties of the samples which have including InAs/GaAs Quantum Dots and GaSb/GaAs Quantum Dots has been investigated.

Both of the samples have been grown by Moleculer Beam Epitaxy (MBE). Quantum Dots are embedded in depletion region of n+-p junction for on all of the samples.

For each one of the samples, the Current-Voltage (I-V), the Capacity-Voltage (C-V), the DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) and the Charge Selective DLTS measurements have been done, between 20K and 300K.

For the sample that includes InAs/GaAs Quantum Dots, the activation energy has been determined as 198 meV by the method of Charge Selective DLTS. For the sample that includes GaSb/GaAs Quantum Dots, the activation energy has been determined as 461 meV by the method of Charge Selective DLTS.

Furthermore, for both of the samples that include InAs/GaAs Quantum Dots and GaSb/GaAs Quantum Dots, the storage times have been determined as 0.5 ns and 1 μs respectively at room temperature.

A part of this work has been performed at the Technical University of Berlin, Institute of Solid State Physics.
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Polimer Nanokompozitlerde Nano Dolgu Dağılımıyla Elektriksel İletkenlik Ve

 Polarizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi
Polimer nanokompozitler gaz su ve hidrokarbon geçirgenliğini azaltmakta, mekanik dayanımları arttırmakta, yüksek termal kararlılık, üretim maliyetlerinde ucuzluk konvansiyonel dolgulara göre optik şeffaflık sağlayarak özellikle gıda sanayinde ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kablo üretiminde tel üzeri yalıtkan malzeme, tümleşik elektronik devrelerin üretiminde arayüzey yalıtkan malzemesi olarak da kullanılması bu malzemeler üzerine olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır.

Bu çalışmada polimer nanokompozit yapı içine eklenen nano dolgu dağılım miktarına göre elektriksel iletkenlik, dielektrik sabiti ve dielektrik relaksasyon davranışı incelenerek, farklı nano dolgu dağılımları için dielektrik spektroskopisi yardımıyla hızlı bir karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır. Nano dolgu dağılımını incelemede kullanılan yöntemler (TEM, XRD, Mekanik Testler) oldukça zor, pahalı ve fazla miktarda test numunesi gerektirmektedir. Dielektrik spektroskopi yöntemi ile farklı dağılımdaki örneklerde hızlı bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktayız.

 
  
Investıgatıon  of Electrıcal Conductıvıty and Polarızatıon Mechanısms ın Polymer 
Nanocomposıtes wıth Nanofıller Dıspersıon
Polymer nanocomposites reduce the permeability of gas, water and hydrocarbons, increase their mechanical strenght and by providing high thermal stability, low production cost and optical transparence comparing with conventional inlays, they are used especially as packing material in food industry.

Besides, its using as non-conductive material in cable production and also its using as an non-conductive interface material in integrated electronical circuits, increases interest towards these materials day by day. In this study, electrical conductivity, dielectric stable and dielectric relaxation behaviour will be examined according to the distribution quantity of nano filling added in the polymer nanocomposite structure, a quick comparison will be tried to make with help of dielectric spectroscopy for different nano filling distribution. The methods which are used in search of distrubition of nano filling (TEM, XRD, Mechanical Test) are extremely difficult, expensive and are required high quantity of test samples. Our aim is to make a quick comparison at different distrubition examples by the method of dielectric spectroscopy.
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Doç. Dr. Ekrem AYDINER
Protiyonamid Molekülünün Titreşim Spektrumlarının Ve Yapılarının İncelenmesi
Protiyonamid tüberküloz tedavisinde kullanılan ikincil basamak bir ilaçtır. Biyolojik aktivitesinden dolayı,  molekülünün optimize geometri hesaplamaları ve  titreşim spektrumu analizi bizim ilgi alanımız oldu. Tezin teorik kısmında, denge konumu geometrileri, harmonik titreşim frekansları ve IR şiddetleri HF ve DFT (B3LYP) yöntemleri ile 6-31G++(d,p) baz kümesi kullanılarak hesaplanmıştır.
Yoğunluk fonksiyonel teorisi DFT/B3LYP yöntemi ile 6-31G++(d,p) baz kümesi kullanılrak elde edilen titreşim frekansları SQM yöntemi kullanılarak ölçeklendirildi. Birçok kesin olarak yorumlanamayan titreşim kipi işaretlenmesini içeren IR spektrumunun detaylı yorumu toplam enerji dağılımı yardımıyla   gerçekleştildi.  Tezin deneysel kısmında molekülün katı faz FT-IR spekrtumu  4000–450 cm-1 bölgesinde kaydedildi. Daha sonra hesaplanan titreşim frekansları gözlenen  temel titreşim frekansları ile karşılaştırıldı. Sonuçlar hesaplanan IR spektrumu ile deneysel IR spektrumunun oldukça uyumlu olduğunu gösterdi. 

Investıgatıon on Vıbratıonal Spectra and Structures Of Prothıonamıde

Prothionamide is a second line drug used in the treatment of tuberculosis. Due to its biological activity, the optimized geomerty calculations and investigations of vibrational spectra of the title molecule is our interest.  In theoretical part of the thesis, the equilibrium geometry, harmonic vibrational frequencies and IR intensities  were calculated by using HF and DFT (B3LYP) methods with the 6-31G++(d,p) basis  set. 


The vibrational frequencies obtained by using the density functional theory DFT/B3LYP method with 6-31G++(d,p)  basis set were scaled by SQM method. A detailed interpretation of the infrared spectra including controversial vibrational assignments of various modes is achieved by the aid of the potential energy distribution (PED).  In experimental part of the thesis the solid phase FT-IR spectra of the molecule was recorded in the region4000–450 cm-1.  Then the the calculated vibrational frequencies were compared with the observed fundamental vibrational frequencies. The results show that the calculated IR spectra and the experimental spectra were in a very good agreement .
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Kırıkkale’de (Türkiye) Doğal Radyasyon Kaynaklarının Belirlenmesi Ve Gama Doz Oranlarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, sınırları içinde aktif faylar bulunan Kırıkkale ilinin doğal radyasyon seviyelerinin belirlenmesi ve radyolojik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, tüm Kırıkkale ilini temsil edecek şekilde 84 noktadan toprak örnek, 85 noktadan içme suyu alınmış ve 170 noktada havada gama doz hızı ölçülmüştür. Bölgenin radyasyon haritasının çıkartılması için örnek alınan yerlerin koordinatları küresel konum belirleme (GPS) cihazı kullanılarak belirlenmiş ve kaydedilmiştir. 


Toprak örnekler, Canberra marka GX5020 model HPGe (High-Purity Germanium, Yüksek Saflıkta Germanyum) dedektör içeren gama spektrometre sayım sistemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu toprak örneklerin içerdiği 226Ra, 232Th ve 40K doğal radyoizotopların ve fisyon ürünü olan 137Cs radyoizotopun aktivite konsantrasyonları belirlenmiştir.


Bu çalışmada, içme suyu örnekleri EPA 900.0 yöntemi ve SM 7110 C çöktürme yöntemi kullanılarak analize hazır hale getirilmiştir. İçme suyu örneklerinde toplam alfa ve toplam beta aktivitelerini belirlemek için, Berthold marka, LB770 model, 10 kanallı düşük seviyeli gaz akışlı orantılı sayım sistemi kullanılmıştır. 


Açık alanlarda, gama doz hızlarını belirlemek için 44-10 model NaI(Tl) gama sintilasyon detektörüne bağlı Ludlum marka 2242-2 model taşınabilir dijital cihaz kullanılmıştır. Gama doz hızları, gonad (üreme organları) hizasında toprak yüzeyinden 1 metre yükseklikte, 1 dakika süreyle alınarak µSv/saat olarak kaydedilmiştir.


Ev-içi radon aktivite konsantrasyonlarını belirlemek için bölgede belirlenen 150 eve toplam 300 adet ticari adı CR-39 olan plastik pasif radon iz detektörü yerleştirilmiştir. Bu çalışma mevsimsel farklılıkları gözlemleyebilmek amacıyla hem yaz hem de kış mevsimlerinde yapılmıştır. Radon dedektörleri, evlerde yaklaşık 80 gün bekletilmiştir. Bu süre sonunda radon gazına maruz kalan dedektörler toplanarak üzerindeki alfa izlerinin belirgin hale getirilmesi için kimyasal iz kazıma işlemine tabi tutulmuştur. Kimyasal iz kazıma işleminden sonra dedektörler, bilgisayara bağlı gelişmiş bir mikroskop sistemi ve yazılımdan oluşan otomatik radon iz okuma cihazında okunarak radon aktivite konsantrasyonları belirlenmiştir. 


Ayrıca bu bölgede yaşayan insanların maruz kaldığı yıllık etkin doz eşdeğerleri ve radyolojik riskler de hesaplanmıştır. 


En son bölümde de elde edilen tüm sonuçlar, Türkiye ve diğer ülkelerde yapılan benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Determination of Natural Radiation Sources and Assessment of Gamma Dose Rates In Kırıkkale (Turkey)

The aim of this study is to establish and radiologically investigate the background radiation levels of the city of Kırıkkale which contains active faults in its boundaries. For this goal, to represent the whole Kırıkkale, 84 soil and 85 drinking water samples have been collected and gamma radiation doses have been measured at 170 points. The coordinates of the sample points which are chosen to map the radiation levels of the region was found and saved by using a GPS instrument.


Soil samples were analyzed by using a Canberra, GX5020 model gamma spectrometer which had HPGe (High purity Germanium) detector. By analyzing the samples, the activity concentration of natural isotopes 226Ra, 232Th, 40K and fission product 137Cs has been found. 

In this study, water samples were prepared for analysis using EPA 900.0 method and SM 7110 C co-precipitation method. To find gross alpha and gross beta activities in the drinking water samples, a Berthold, LB770 model, 10 channel, low level gas flowing, proportional counter was used.


To establish gamma dose rate levels in open field, a Ludlum 2242-2 model mobile digital instrument with a 44-10 model, NaI(Tl) gamma scintillation detector was used. Gamma does rates were measured for one minute intervals at 1 meter above ground around human gonad level and saved in µSv/h units.

To determine indoor radon activity concentrations, 300 CR-39 plastic passive radon track detectors were placed at 150 designated houses in the region. This study was done at both summer and winter seasons to observe seasonal changes. Detectors were left for 80 days in the houses. At the end of this time, radon detectors were collected and processed with chemical etching to make alpha tracks on them more distinct. After the chemical etching process, the radon activity concentrations were determined when the detectors were analysized by an automatic radon track reading instrument which includes a computerized advanced microscope and software.


Moreover, the yearly effective doses and radiological risks were calculated for the people living in the region. 


In the last part, the results of this study were discussed and compared with other results from Turkey and foreign countries.
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Egzotik pf-kabuk Çekirdeklerine Ait Beta Bozunumlarının GANIL Verisiyle İncelenmesi

Nükleer çekirdeklerin yapısını anlayabilmek ve karakterlerini belirleyebilmek için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile yapılan teorik ve deneysel çalışmalar, geliştirilen modeller çekirdekler hakkındaki bilgilerin genişlemesine olanak sağlamaktadır. Çekirdeklerin kararlılık bölgesinde hareket etmek için seçtikleri beta bozunumu, iyi bilinen bir bozunum tipidir. Farklı tiplerde gerçekleşebilen beta bozunumu, söz konusu çekirdeklerin sahip oldukları proton ve nötron sayılarına bağlı olarak nükleer tabloda bulunan kararlılık bölgesine yönelmelerine dayanmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, nükleer tabloda bulunan pf-kabuk çekirdeklerine ait beta bozunumları esas alınmıştır. Fransa’ da bulunan GANIL(Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen deneysel çalışmada, 79 MeV / nükleon enerjisine sahip 64Zn hüzmesinin  235 mg/cm² yoğunluktaki 58Ni hedefe çarptırılması ile elde edilen fragmantasyon tipi reaksiyonda egzotik çekirdekler üretilir. Bu egzotik çekirdeklerin yapmış olduğu beta bozunumlarını incelemek, bu deneysel tekniğin seçilme nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, 58Zn (Z=30) çekirdeğinden 58Cu (Z=29) çekirdeğine olan beta bozunumunu gözlemlemektir. Yapılan veri analizi çalışmaları ile bozunum sonucu elde edilen 58Cu çekirdeğine ait 1+ seviyeleri gözlenmiştir. Diğer yandan bu bozunum sonucunda 58Zn çekirdeğinin yarı ömrü ölçülebilmiş ve bu sonuçlar mevcut literatür bilgisiyle karşılaştırılmıştır. Çekirdeklerin sahip oldukları izospin (Tz) değerlerinden yararlanarak oluşturulan “ayna sistemler” kapsamında gerçekleştirilen “ayna çalışmalar”, Tz = ±1 ve Tz = ±2 sistemleri için gerçekleştirilmektedir. İzospinin iyi bir kuantum numarası olarak kabul edilmesi, ayna çekirdekler ve bu çekirdeklere ait Gamow – Teller geçişler için simetri beklentisini beraberinde getirmektedir. 58Zn çekirdeğinin sahip olduğu Tz = -1 değeri, bu çekirdeğin 58Ni(Tz = +1) çekirdeği ile ayna çekirdek sistemini oluşturduğunu ve bu iki çekirdek için yapılacak olan 58Zn→58Cu beta bozunumu ile 58Ni(3He,t)58Cu yük değişim reaksiyonu sonucunda elde edilecek Gamow – Teller Geçişleri arasında bir ilişki kurulabileceğini göstermektedir. Bu tez çalışmasında gerçekleştirilen yarı ömür ölçümü ve yarı ömrü ölçülen bozunum sonucu görülen uyarılmış seviyelere ait gama bozunumları, söz konusu beta bozunumunun ayna çalışması olan yük değişim reaksiyonundan elde edilen Gamow – Teller Geçişlerine ait kesin Gamow – Teller Geçiş şiddet değerlerinin (B(GT)) hesaplanması için temel sağlamıştır.

Beta-decay Studies of Exotic pf-shell Nuclei at GANIL

Studying the structure of nuclei and understanding how they behave can be done through different techniques. The results and the models which have been extracted can be improved by the experiments and the theoretical studies to have a detailed idea on nuclei. In order to go over the stability valley, one of the well-known decay by nuclei is the beta-decay. Depending on how many protons and neutrons they have, nuclei move through the chart as the “nature” says. In this thesis, it is based on to study the beta decay of pf-shell nuclei in the nuclear chart. For this reason, an experiment based on fragmentation procedure to produce exotic nuclei was held at GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds), France with a beam 64Zn at an energy of 79 MeV / nucleon hitting the target 58Ni with a 235 mg/cm² density. Observing beta decays of these exotic nuclei is one of the reasons to use this kind of experiment. The aim of this work was to observe the beta decay of 58Zn (Z=30) nucleus to 58Cu (Z=29) nucleus. Following the analysis procedure, 1+ excited states of 58Cu have been observed. Moreover, the half life of 58Zn has been measured and the results were compared with the literature. Depending on the isospin number (Tz) that nuclei have, the mirror works for Tz= ±1 and Tz= ±2 can be studied within the name mirror systems. Assuming that isospin is a good quantum number, symmetry is expected for mirror nuclei and the GT transitions for these nuclei. Tz= -1 is the isospin value of 58Zn shows that this nucleus has the mirror system with 58Ni (Tz= +1). Therefore, it is expected to relate the Gamow – Teller Transitions for the beta decay 58Zn→58Cu and 58Ni(3He,t)58Cu charge exchange reaction which have been done for these nuclei. The measured half life of the beta decay and the gamma decays from the observed excited states of the daughter nucleus showed in this thesis can provide the calculation of the absolute Gamow – Teller Transition Strengths (B(GT)) for the mirror charge exchange reaction.
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Sıvı Tuz Karışımlarının Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi

Bu tez çalışmasında iyonik sıvı ailesinde önemli yeri olan kriyolit “
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” sisteminin moleküler dinamik simülasyonu yardımıyla yapısal analizi yapılmıştır.  İyonlar arası ikili etkileşimler için literatürde sıkça kullanılan potansiyel tiplerinden Born-Mayer-Huggins tipi potansiyel kullanılmıştır. Yapı analizi çalışmalarında  daha önce  NaF/AlF karışımlarının modellemesinde kullanılmış olan potansiyel parametreleri ile sonuçlar elde ederek kriyolit sıvısının bir modellemesi yapılmıştır. Bu hesaplamalarda sistemin denge durumunda, radyal dağılım fonksiyonlarını, koordinasyon yapısını ve koordinasyonların simetrik gerilme kiplerini irdeleyerek kendi arasında karşılaştırdık. Böylece tez çalışmasının başlıca amacı olan kriyolitin geçiş özelliklerini en iyi potansiyelin kullanılmasıyla hesapladık.

 
 
 
 
Transport Properties of Molten Salts Mixtures


The study of this thesis, the structural analyses of cryolite “
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” which has an important place among family of ionic liquids is performed by means of molecular dynamics simulation. Born-Mayer-Huggins type potential which is commonly used in the literature is used for the two-body interionic interactions. The liquid cryolite is simulated by obtaining results and using the potential parameters which was developed for NaF/AlF mixtures before. In these calculations, the radial distribution functions, coordinated structures and their symmetric stretching vibration modes are compared and examined at equilibrium state each other. Thereby, the main goal of the study of this thesis transport properties of the cryolite are calculated by using the best potential.
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Talyum Antimon Disülfid (TlSbS2) İnce Filmlerinin Elektriksel Özellikleri
Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, elektronik sanayinde yarı iletken malzemelerin kullanımı bu alanın gelişmesinde son derece önemli rol oynamıştır. Bu nedenle çalışmamızda TlSbS2 yarıiletken malzemesinin dielektriksel özellikleri incelendi.

Bu amaca uygun olarak örneklerimiz Al/
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/Al formunda hazırlandı. Hazırlanan örneklerin 25 Hz - 1 kHz frekans, 250
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 kalınlık ve 293 0K - 373 0K sıcaklık aralığı bölgesinde kapasite, kayıp ve değişken alan iletkenliği davranışı belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre, alçak frekanslarda yapıda uzun rölaksasyon zamanlı bir polarizasyon mekanizmasının hakim olduğu; frekans artışıyla birlikte yapıda farklı polarizasyon mekanizmalarının da etkin olabileceği görüldü. 

Dielekrik iletkenliğin davranışının 
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 bağıntısına uydugu görüldü. “n” katsayının 0,6 ile 0,8 arasında  değer aldığı ve sıcaklığa bağlı olduğu belirlendi. Buna göre yapıdaki polarizasyon mekanizmasının sıcaklığa bağlı olduğu sonucuna varıldı.


Electrical Properties Of Thallium Antimony Disulfide  (TlSbS2) Thin Films
Nowadays when technology improves rapidly, semiconductor materials play important role in electronic industry. Because of the importance of these materials, the dielectrical properties of these materials were investigated.

By the way of this purpose of investigation, we prepared samples as Al/
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/Al form. Prepared samples were investigated within 25 Hz – 1 kHz frequency range, within 250
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 thickness range and within 293 0K – 373 0K temperature range to determine capacitive behaviour, electric dissipation and alternative field conductivity of these materials. According to obtained results, it is thought within low frequency region a polarization mechanism that occurs in long relaxation time range. As frequency increases, other polarization mechanisms may be effective in structure. 

It was observed that the relation between alternative conductivity and applied frequency obeys 
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 equation. It was determined that n coefficient values are between 0,6 - 0,8 and these values are depend on temperature. It was concluded that polarization mechanism in structure depended on temperature.

KÖZER Hatice Candan 
Danışman
:
Yard. Doç. Dr. Ela GANİOĞLU
Anabilim Dalı 
:
Fizik
Programı 
:
Nükleer Fizik
Mezuniyet Yılı 
:
2011
Tez Savunma Jürisi
:
Yrd. Doç. Dr. Ela GANİOĞLU 


 
Prof Dr. Baki AKKUŞ



 
Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM                                          

                                         
 
Prof. Dr. Metin ARIK 

                                            
Prof. Dr. Bayram DEMİR

Gamow-Teller Geçişlerinde Gözlenen Kesikli Ve Rezonans Yapılar
Gamow-Teller geçişleri önemli zayıf süreçlerden biridir ve beta bozunumlarında gözlenir. Bu geçişler spin-izospin döndürme operatörü στ± ile temsil edilir ve ΔL=0,  ΔS=1 olarak karakterize edilirler. Nükleer yapı, astrofizik ve nötrino fiziğini anlamak için GT geçişlerinin B(GT) indirgenmiş geçiş güçlerini bilmek önemlidir. B(GT) ile ilgili doğrudan bilgi β± bozunum çalışmalarından elde edilir fakat ulaşılabilen uyarılma enerjileri Q değeri ile sınırlandırılır. GT geçişleri aynı zamanda orta enerjilerde gerçekleştirilen (p,n) ve (n,p) benzeri hadron yük değişim reaksiyonları aracılığıyla da çalışılmaktadır. Geçmişte yapılan (p,n) reaksiyonlarında erişilen enerji rezolüsyonu 200-300 keV mertebesindeydi. Yüksek enerji elde etmedeki zorluk, bu tez kapsamında gerçekleştirilen (3He,t) reaksiyonları ile ortadan kaldırılmıştır.  

B(GT±) değerleri ve tesir kesitleri arasındaki yakın orantılılıktan yararlanılarak 0° saçılma açısında ve 140 MeV/nükleon hüzme enerjisi ile gerçekleşen (3He,t) reaksiyonları ile GT geçiş güçleri incelenebilir. Elde edilen “standart” B(GT±) değeri kullanılarak [image: image11.png]


GT±) birim tesir kesiti elde edilebilir. Bu nedenle yüksek uyarılma enerjilerine olan geçişlerden B(GT±) değerleri ölçülen tesir kesitlerinden bu orantılılık kullanılarak elde edilebilir. GT- dağılımlarını detaylı çalışabilmek için Osaka’da bulunan Nükleer Fizik Araştırma Merkezi’nde (3He,t) deneyleri gerçekleştirilmektedir. Hüzme eşleştirme teknikleri ile yüksek enerji ve saçılma açısı rezolüsyonlarına ulaşılmıştır. 

Gamow-Teller geçişlerinin Zr izotopları ile çalışılması nötron g9/2 orbitinin dolu, proton g9/2 orbitinin boş olması nedeniyle ilginçtir. Bu nedenle, bütün kararlı Zr izotoplarından GT geçişlerinin çalışılması amacıyla uzun vadede çalışmalarımız bulunmaktadır. 90Zr çekirdeği 40 proton 50 nötrona sahiptir. N=50 nötron sayısı sihirli sayıdır ve Z=40’da ise yarı-sihirli sayı yapısı gözlenmesi beklenmektedir. 90Zr’dan GT geçişlerine katkı υg9/2→πg9/2, υg9/2→πg7/2 geçişlerinden gelmesi beklenmektedir. Bu tezde  T=6 92Zr küresel çekirdeğinden T=5 92Nb çekirdeğine olan GT geçişleri üzerine çalışılmıştır. 92Zr çekirdeği fazla iki tane nötron içerdiğinden υg9/2→πg9/2, υg9/2→πg7/2, υg7/2→πg9/2, υg7/2→πg7/2 konfigürasyonların görülmesi beklenir. Bizim ilgilendiğimiz kısım 90Zr’ın N=50 kapalı kabuğuna nötron eklendiğinde nükleer yapının nasıl değiştiğidir. Bu nedenle Nükleer Fizik Araştırma Merkezi-RCNP’de 0° saçılma açısında 140 MeV/nükleon 92Zr(3He,t)92Nb reaksiyon deneyi gerçekleştirilmiştir. 30 keV’lik yüksek enerji rezolüsyonuna ulaşılmıştır. 0-0.5, 0.5-0.8, 0.8-1.2, 1.2-1.6, 1.6-2.0 açı bölgeleri için enerji spektrumları elde edilmiştir. 7 MeV’e kadar kesikli seviyeler gözlenmiş ve GT rezonans bölgesi 10-15 MeV bölgesinde gözlenmiştir. Bu hedef çekirdekteki   B(GT-) değerlerinin elde edilmesinde 92 kütle numarası için R2 değerleri adı verilen sistem kullanılmıştır. B(GT) değerlerinin geçiş dağılımları sunulmuştur.
Discrete and Resonance Structures Observed in Gamow-Teller Transitions

Gamow-Teller (GT) transitions are one of the important weak processes and they are observed in β decays. They are caused by the spin-isospin flip operator στ± and charactarized by ΔL=0 and ΔS=1. It is important to know the reduced transition strength B(GT) of GT transitions for the understanding of nuclear structure, astrophysics and neutrino physics. The most direct information is obtained by a β± decay study, but accessible excitation energies are limited by the decay Q values. The GT transitions are also studied in hadron charge-exchange reactions (CE) such as (p,n) and (n,p) reactions performed at intermediate energies. The CE reaction can access GT± transitions at higher energies. In the (p, n) reactions performed in the past, the achieved energy resolution was of the order of 200-300 keV. The difficulty to realize high energy resolution has been overcome by the use of (3He,t) reactions. 

It was shown that (3He,t) reactions at scattering angle 0° and at intermediate incident energy of 140 MeV/nucleon are good probes of GT transition strengths owing to the close proportionality between the cross sections and the B(GT±) values. Once the "standard" B(GT±) value is obtained from a β-decay study, the unit cross section [image: image12.png]


GT±) can be derived. Therefore, B(GT±) values for the transitions to higher excitation energies can be determined from the measured cross sections. In order to study precise GT- strength distributions, (3He,t) experiments have been performed at the Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka. With the complete beam matching techniques, high energy and scattering-angle resolutions have been achieved. 

Studying Gamow-Teller transitions from isotopes of Zr are interesting since the neutron g9/2 orbit is occupied and proton g9/2 orbit is empty. Therefore, we have a long term project to study the GT transitions from all of the stable Zr isotopes. The nucleus Tz=5 90Zr has 40 protons and 50 neutrons, where N=50 is a magic number and at Z=40 a semi-magic structure is expected. From 90Zr, we can expect two configurations of υg9/2→πg9/2, υg9/2→πg7/2 contribute in the GT transitions. In this thesis GT- transitions from Tz=6 spherical nucleus 92Zr to Tz=5 92Nb nucleus were studied. Since 92Zr has two more neutrons we expect four configurations of υg9/2→πg9/2, υg9/2→πg7/2, υg7/2→πg9/2 and υg7/2→πg7/2. Our interest is how the nuclear structure develops when we add neutrons on top of N=50 shell closure of 90Zr. For this purpose 92Zr(3He,t)92Nb reaction experiment was performed at RCNP. A high resolution of 30 keV was achieved. For the 0-0.5, 0.5-0.8, 0.8-1.2, 1.2-1.6, 1.6-2.0 angle cuts energy spectra were obtained. Discrete states were observed up to 7 MeV and GT resonance structure was observed in the 10-15 MeV region. In deriving the B(GT-) values on this target nuclei, the systematics of so-called R2 values for mass 92 was used. Strength distribution of the deduced B(GT) values are presented.
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P Tipi Silikonda Pozitif Yüklü İyon Difüzyonu

                     Bu tez çalışmasında pozitif yüklü kirliliklerin boron katkılı silikon içindeki davranışları araştırıldı ve bu kirliliklerin silikon içerisindeki difüzyon katsayıları hesap edildi. Bu çalışma kapsamında yapılan deneylerde yüksek saflıkta bakır ya da demir katkılanmış p-tipi silikondan üretilen “Schottky” tipi doğrultucular kullanıldı. Bakır ya da benzer kirliliklerin yarı iletkenlerdeki davranışlarının tayini teknolojik olarak önem taşımaktadır. Bu kirliliklerin yarattığı kusurlar serbest taşıyıcı davranışını değiştirerek yarı iletken cihazların doğru çalışmasını engellerler, bu cihazların ısınmasına ve sonuçta bozulmasına neden olurlar.  Pozitif iyonların katkılanmasından sonra silikonun taşıyıcı konsantrasyonunda net bir azalma meydana gelir. Taşıyıcı konsantrasyonundaki bu azalma C-V (Kapasite-Voltaj) yöntemiyle tayin edilebilir. Katkı iyonlarının elektrik alana maruz bırakılması sonucu silikon içerisinde sürüklenmeleri (difüze olmaları) söz konusu olacaktır. Hareketli yüklerden meydana gelen kapasite değişimlerinin analizi ile difüzyon katsayıları da tayin edilebilir. Bu analiz TID (Transient Ion Drift) yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu yöntemlerin kullanımında gerekli olan deney düzeneği (bu ölçümleri yapabilen bir ölçüm sistemi ve bu ölçümlerden elde edilen dataların analizini gerçekleştirecek olan yazılımları) tezi hazırlayan yüksek lisans öğrencisi tarafından tasarlanmıştır. Bu kapsamda C-V ve TID ölçümleri yapabilen ölçüm sisteminin kurulması (örnek üstünde elektrik alan yaratabilen ve bunun karşılığında kapasite değişimini ölçebilen ayrıca bu ölçümleri yüksek vakumda ve farklı sıcaklıklarda gerçekleştirebilen) bu tezin amacıdır. 

 

Positively Charged Ion Diffusion İn P Type Silicon

This work intends to look into the behavior of positively charged impurities in boron doped silicon and calculate the intrinsic diffusion coefficient of this impurity in this semiconductor. The experiments to be conducted within the scope of this project will use "Schottky" diodes fabricated on by high purity copper or iron diffused p-type silicon samples. Identification of the behavior of copper or similar impurities in semiconductors is technologically important as the defects caused by these impurities change the free carrier behavior and interfere with proper operation of semi-conductor devices, leading to overheating and malfunction. Following positive ion doping, a significant fall in the majority carrier concentration of silicon will be observed, which can be determined by C-V (profiling) method. Doped ions will drift within silicon towards the edge of the depletion region as a result of being exposed to the electrical field applied externally. The diffusion coefficient can be determined through an analysis of capacity changes (transients) caused by these travelling ionic charges. Such an experiment will be performed via TID (transient ion drift) method. The experimental settings required to employ these methods (the proper measurement systems and software to analyze the data obtained by these measurements) will be designed by the graduate student who has prepared this project. Construction of the measurement system, capable of conducting C-V and TID measurements, will be the starting point of this thesis.
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İyonik Tuz İçeren Polimer Elektrolitlerde İyonik İletkenlik Davranışı

                 Yaygın olarak kullanılan perflorosülfonik asit (Nafion) membranlara alternatif olarak, poliimid esaslı polimer matrislerine imidazolyum esaslı farklı iyonik sıvılar iki farklı mol oranlarında ilave edilerek membranlar oluşturulmuştur. Literatürde yüksek sıcaklık yakıt hücrelerinde kullanılan polimer elektrolitlerde, yüksek proton iletkenlik değerlerine sülfürik asit-H2SO4 katkılama işlemi sonucunda ulaşıldığı görülmektedir. Bundan dolayı örneklerimizin iyonik iletkenlik değerlerinin geliştirilmesinde, ayrıca asitle katkılama işlemine tabii tutulmuşlardır. Asitle katkılı ve katkısız olmak üzere iki tür membran elde edilmiştir. Tüm örneklerin AC iletkenliğinin ve dielektrik sabitinin, frekansa, kalınlığa ve sıcaklığa bağlılığı incelenmiştir.
  
  
 
 
The Behavıor Of Ionıc Conductıvıty In Polymer Electrolytes Contaınıng Ionıc Salt

                  Polyimide membranes, forming by adding ionic liquids in two different mole ratios to the polyimide-based polymer matrices, are produced as an alternative for commonly used perflorosülfonik acid (Nafion) membranes. High proton conductivity has been achieved as a result of sulfuric acid-H2SO4 doping process on polymer electrolytes used high temperature fuel cells in the literature. Therefore, the increment of the ionic conductivity of our samples has been obtained by doping acid. Acid-doped and undoped two types of membrane have been obtained. The frequency, thickness and temperature dependence of ac conductivity and dielectric constant for all the samples were investigated.
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Yeni Sentezlenen Dna Nanotaşiyicilarinin Gen Salim Amaciyla Hücre Transfeksiyonu Ve Toksisitelerinin İncelenmesi
Gen terapisi, genetik ya da edinilmiş hastalıkların tedavisi amacıyla, hedef hücrelere terapötik genlerin vektör adı verilen bir DNA taşıyıcısı aracılığıyla aktarımı ve aktarılan genlerin ekspresyonu temeline dayanır. Bu aşamaların gerçekleşmesi sırasında vektör, transfeksiyon verimini etkileyen çeşitli hücresel bariyerler ile karşılaşır. Gen terapisinde kullanılacak vektörün hücresel bariyerleri aşarak; hücreleri en düşük toksisite ile en etkili şekilde transfekte etmesi arzu edilir. Bu nedenle uygun vektörün seçimi oldukça önemlidir. Gen terapisinde viral ve viral olmayan olmak üzere iki temel vektör sınıfı olmasına rağmen, viral olmayan vektörlerin birçok üstünlüğe sahip olmalarından dolayı bu çalışmada viral olmayan, yeni sentezlenmiş ve BG-2 olarak adlandırılmış oligoelektrolit temelli kopolimer tercih edilmiştir.

Bu tez çalışmasında yeni sentezlenmiş BG-2 oligoelektrolitinin transfeksiyon aşamalarında karşılaşılan bariyerleri aşabilme yeteneği, insan serviks epiteloid karsinoma HeLa, insan nöroblastoma SH-SY5Y ve sıçan C6 glioma olmak üzere üç farklı hücre soyu üzerindeki transfeksiyon verimi ve toksik etkisi incelenerek başta kanser olmak üzere birçok genetik ya da edinilmiş hastalıkların tedavisi için gen terapisinin başarısının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca transfeksiyon aşamalarının aydınlatılması ve bu konuda literatürde mevcut olan eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
BG-2 oligoelektrolitinin 9-(dietilamino)-5H-benzo[R]fenoksazin-5-on (Nil kırmızısı) floresans probu aracılığıyla kiritik misel konsantrasyonu (CMC), DNA molekülü ile oluşturduğu kompleks yapısı ise 1,1'-(4,4,8,8-tetrametil-4,8-diazaundekametilen)bis-4-[[3-metilbenz-1,3-okzazol-2-il]metilidin]-1,4-dihidroquinolinyum] tetraiodid (YOYO-1) probunun floresansından yararlanılarak floresans spektrometrede belirlendi. DNA/BG-2 kompleksinin boyutu Nanosizer boyut ölçüm cihazı aracılığıyla tespit edildi. DNA/BG-2 kompleksinin anyonik 1,2-dimiristoil L-α-fosfatidil-DL-gliserol (DMPG) ve nötral 1,2-dimiristoil-sn–glisero-3-fosfokolin (DMPC) model mebranları ile etkileşimleri etidyum bromür floresansında (EtBr) meydana gelen değişimlerin floresans spektrometrede izlenmesi ile incelendi. BG-2 molekülü ile kompleks halinde bulunan DNA molekülünün, Deoksiribonukleaz I (DNaz I) ve serumda bulunan nukleazların aktivitesine karşı direnci agaroz jel elektroforezinde belirlendi. HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücre soyları yeşil floresans protein (GFP) kodlayan pEGFP plazmidi ve lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile transfekte edildi. BG-2 oligoelektrolitinin transfeksiyon verimi; GFP ekspresyonunun floresans invert mikroskopta görüntülenmesi ve lusiferaz gen ekspresyonunun luminometrede ölçülmesi ile belirlendi. BG-2’nin transfeksiyon veriminin yanısıra 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) ve Bikinkoninik asit (BCA) yöntemi ile hücreler üzerindeki toksik etkisi de incelendi.
BG-2 oligoelektrolitinin üç farklı hücre soyu üzerindeki transfeksiyon verimi incelendiğinde, en etkili HeLa hücrelerini transfekte ettiği, C6 glioma hücrelerini ise transfekste edemediği görüldü. BG-2’nin hücreler üzerinde toksik etki gösterdiği görülmesine rağmen; DNA ile BG-2 arasında kararlı ve küçük boyutlu komplekslerin oluşumu, oluşan komplekslerin model membranlar ile etkileşim profillerinin arzu edilen düzeyde olması, ayrıca BG-2’nin DNA’yı nukleaz aktivitesine karşı koruması BG-2 oligoelektrolitinin hücresel bariyerleri aşabildiğini göstermektedir. Bu sebeple, BG-2 oligoelektrolit yapısında uygulanacak küçük değişiklikler ile BG-2’nin gen terapisinde kullanıma uygun olacağı düşünülmektedir.
Cell Transfectıon And Cytotoxıcıty Studıes Of Newly Synthesızed Dna Nanocarrıers For Gene Delıvery
Gene therapy is based on transferring therapeutic genes into the targeted cells via DNA carriers called as vector and expression of these genes to cure genetic and acquired diseases. During this process vector encounters cellular barriers which effects transfection efficiency. Vector planned to use for gene delivery is desired to overcome cellular barriers and to achieve transfection of cells with high efficiency and low cytotoxicity. As a result, selection of appropriate vector is highly important. Although there are two major class of vectors such as viral and non viral vectors in gene delivery; non-viral, newly synthesized oligoelectrolyte based copolymer which is called as BG-2 was chosen since non-viral vectors have many advantages over viral-vectors. 
In this thesis study it was aimed to improve potency of gene therapy to cure especially cancer and other genetic or acquired diseases by studying the ability of newly synthesized BG-2 oligoelectrolyte to overcome cellular barriers, and to determine efficiency of transfection and cytotoxic effects of oligoelectrolyte on three different cell lines, human cervix epiteloid carcinoma (HeLa), human neuroblastoma SH-SY5Y and rat C6 glioma. Moreover, it was objected to enlighten the transfection steps and to fulfill the missing parts in literature dealing with this subject. 
Critical micellar concentration (CMC) of BG-2 oligoelectrolyte was determined by 9-diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one, (nile red) fluorescence characteristics and complex formation of DNA with BG-2 was determined by monitoring the changes on 1,1'-(4,4,8,8-tetramethyl-,8-diazaundecamethylene)bis-4-[(3-methylbenz-1,3-oxazol-2-yl)methylidine]-1,4-dihydroquinolinium] tetraiodide (YOYO-1) fluorescence characteristics with the help of flourescence spectrometer. Size of DNA/BG-2 complex was measured by Nanosizer. Interaction between anionic 1,2- dimyristoyl L- α-phosphatidyl-DL-glycerol (DMPG) or neutral 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DMPC) model membranes and DNA/BG-2 complex was studied by monitoring the changes on ethidium bromide (EtBr) fluorescence characteristics by using flourescence spectrometer. Sensitivity of DNA molecule, complexed with BG-2, against deoxyribonuclease I (DNase I) and serum nucleases was determined by agarose gel electrophoresis. HeLa, SH-SY5Y and C6 glioma cells were transfected with green fluorescent protein (GFP) encoding pEGFP plasmid and luciferase enzyme encoding pGL4.51 plasmid. Transfection efficiency of BG-2 oligoelectrolyte was determined by monitoring GFP expression by fluorescence invert microscope and measuring the luciferase gene expression by luminometer. Besides the transfection efficiency of BG-2, the toxicity of oligoelectrolyte on cells was also examined. Cytotoxicity was assessed by 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide MTT ve Bicinchoninic acid (BCA) method.
Transfection efficiency of BG-2 oligoelectrolyte on three different cell lines was analysed and it was observed that BG-2 transfected HeLa cells with highest rate, transfection of C6 glioma cells was not achieved with BG-2 oligoelectrolyte. Although BG-2 showed some toxic effect on the cells, it was also observed that BG-2 oligoelectrolyte was successful to overcome cellular barriers by forming stable and small sized complexes with DNA, interacting with model membranes in a desirable manner and protecting DNA from nuclease activity. As a result, with small modifications on BG-2 oligoelectrolyte structure, it can be suitable for gene delivery applications in the future. 
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Alüminyum ile oluşturulan sıçan ince bağırsak toksisitesi üzerinde melatoninin rolü

Alüminyum dünyada yaygın olarak bulunan metallerden biridir. Günümüzde endüstriyel gelişmeler ve kirlenmelere bağlı olarak alüminyum besinler, su, hava ve çeşitli ilaçlar yoluyla insan vücuduna daha çok alınmaya başlandı. Alüminyumun, vücut dokularında serbest radikal üretimi ve lipid peroksidasyonu yoluyla oksidatif strese yol açarak, hedef organlarda hasara yol açtığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca bağırsaktaki mukozal hasar sonucu oluşan iltihaplı hastalıklarda alüminyumun rol alabileceğini gösteren literatürler bulunmaktadır. Alüminyum toksisitesi ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen, alüminyumdan kaynaklanan hasarın mekanizmaları henüz açıklanamamıştır.


Biyolojik sistemlerde prooksidan/antioksidan dengenin bozulmasıyla oluşan oksidatif stres, birçok patolojik durumla ilişkilendirilmektedir. Organizma, prooksidan etki gösteren serbest radikallere karşı antioksidan ajanlarla kendini korur. Melatonin (N-asetil-5-metoksitriptamin) epifiz bezinden salgılanan ve serbest radikalleri azaltabilen güçlü bir antioksidandır. Ayrıca melatonin antioksidan enzimlerin aktivitesini ve ekspresyonunu arttırma yeteneğindedir. Çeşitli çalışmalarda doku hasarı üzerinde melatoninin koruyucu bir role sahip olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda ince bağırsakta alüminyum etkisiyle oluşan hasarın mekanizmalarını ve bu hasar üzerinde melatoninin koruyucu özellik gösterip göstermediğini histolojik, immünohistokimyasal ve ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemleriyle ortaya koymayı amaçladık.


Yaptığımız bu çalışmada, toplam 40 adet ergin erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Deney hayvanları beş gruba ayrıldı. Birinci gruba kontrol olarak serum fizyolojik, ikinci gruba melatoninin kontrolü olarak etanol+serum fizyolojik, üçüncü gruba melatonin, dördüncü gruba alüminyum sülfat (Al2(SO4)3) ve beşinci gruba da alüminyum sülfat (Al2(SO4)3) ile birlikte melatonin bir ay süreyle haftada üç kez enjeksiyon yoluyla verildi. Jejunumdan alınan doku örnekleri histolojik incelemeler için Bouin fiksatifi ile fikse edildi. Parafin bloklardan alınan doku kesitlerine Hematoksilen & Eosin (HE), Masson’un üçlü boyası ve Periodik Asit Schiff (PAS) reaksiyonu uygulandı. Formalin ile fikse edilmiş doku kesitlerine metallotionein (MT) ve Ki-67 immünohistokimyası uygulandı. Biyokimyasal olarak miyeloperoksidaz (MPO) ve total glutatyon (GSH) değerleri ELISA yöntemiyle tayin edildi.


Alüminyum uygulaması ince bağırsak dokularında histolojik olarak dejeneratif değişikliklere yol açtı. MT uygulamasında MT pozitif kript hücre sayısında artış gözlenirken, Ki-67 uygulamasında Ki-67 pozitif kript hücre sayısında azalış gözlenmiştir. Ayrıca alüminyum, MPO değerlerinde artışa, GSH değerlerinde azalışa sebep olmuştur. Melatonin uygulandığında bu bulgular kontrol bireylerdeki değerlere yakın sonuçlar göstermiştir. Sonuç olarak alüminyumun neden olduğu ince bağırsak toksisitesi üzerinde melatoninin koruyucu etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

The role of melatonine on aluminum induced rat small intestine toxicity


Aluminum is one of the widely found metals on Earth. Due to the industrial developments and contamination, nowadays aluminum is much more started to be taken into human body by food, water, air and variety of drugs. It has been shown in a number of studies that aluminum causes oxidative stress by free radical production and lipid peroxidation in body tissues and as a result of this it has been seen damage on target organs. Besides, there are also some literature showing that aluminum may have role in some inflammatory diseases which were emerged as a result of mucosal damage in intestines. Although there are a number of studies on aluminum toxicity, damage mechanisms caused by aluminum has not been explained yet. 


Oxidative stress due to the broken balances of prooxidant/antioxidant in biological systems is correlated with a variety of pathological cases. Organism defense itself with antioxidant agents against free radicals showing prooxidant effect. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is a powerful antioxidant which is secreted from pineal gland and decrease free radicals. Moreover, melatonin has the ability of increasing the activations and expressions antioxidant enzymes. Various studies have shown that melatonin has a protective role on tissue damages. In our study we aimed to put forward with histological, immunohistochemical and ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) methods that the mechanisms of aluminum-induced damage and whether melatonin has a protective role on this damage or not.


In this study, 40 male Wistar albino rats were used and were divided into five groups. The first group as a control: serum physiologic, the second group as a control of melatonin: ethanol+serum physiologic, the third group: melatonin, the fourth group: aluminum sulfate (Al2(SO4)3 ) and the fifth group: aluminum sulfate (Al2(SO4)3 ) and melatonin injected three times a week for one month. Tissue samples from jejunum were fixed with Bouin solution for histological examinations. Tissue sections from paraffin blocks stained with Hematoxylin & Eosin (HE), Masson’s trichrome and enforced Periodic Acid Schiff (PAS) reaction. Tissue sections were fixed with formalin and were prepared for immunohistochemical examinations of metallothionein (MT) and Ki-67. In biochemical methods myeloperoxidase (MPO) and total glutathione (GSH) levels were determined by ELISA. 


Aluminum caused histological degenerative changes on small intestine tissues. We observed that increase of MT positive crypt cells and decrease of Ki-67 positive crypt cells. Also aluminum caused increase on MPO levels and decrease on GSH levels. When melatonin was applied, these findings showed similar results with values of the control groups. In consequence, we can say that melatonin has protective effects on aluminum-induced small intestine toxicity. 

  
YEŞİLYURT Gonca 
Danışman
:
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ
Anabilim Dalı 
:
Biyoloji 

Programı 
:
Zooloji
Mezuniyet Yılı 
:
2011
Tez Savunma Jürisi
:
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ 

                                             
Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL              

                                             
Prof. Dr. Mustafa TEMEL                                        

          

Prof. Dr. Melike ERKAN

                                             
Doç. Dr. Hrisi BAHAR
Kırklareli Lüleburgaz Bölgesinde Adli Entomolojide Kullanılan Diptera Türlerinin Tayini

Bu çalışma kapsamında daha önce adli entomoloji açısından değerlendirilmemiş olan Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde adli entomolojik açıdan önemi olan Diptera türlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2010 yılının 1 Nisan tarihinde başlatılan çalışma, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında devam etmiştir. Çalışma alanına deney ve kontrol düzeneği kurulmuş, günlük sıcaklık ve nem miktarları ölçülmüş, Diptera türlerinin bıraktığı yumurtalar, gelişen larvalar, pupalar ve yumurta bırakmak üzere gelen erişkin dipteralar toplanmıştır. Toplanan yumurta, larva ve pupa örnekleri laboratuvar ortamında geliştirilip incelenmiş ve adli entomoloji açısından en önemli üç familya olarak kabul edilen Calliphoridae, Muscidae ve Sarcophagidae ailelerine ait bireylerin bölgenin Adli Entomoloji faunasının içerisinde yer aldığı belirlenmiştir.. Daha sonra tür tayinleri yapılan örneklerin 25ºC ve %60 nem miktarı  altındaki gelişim süreleri belirlenmiştir. Çalışmamızda belirlenen üç familyadan; Calliphoridae familyasından Calliphora vicina ve Lucilia sericata, Mucscidae familyasından Muscina stabulans ve Musca domestica, Sarcophagidae familyasından Wolhfahritia magnifica olmak üzere toplamda beş tür tespit edilmiştir. Adli entomolojide önemli bir veri olan ADH (Accumulated Degree Hour) ile türlerin süksesyondaki sıraları ve geliş zamanları belirlenmiştir. Tayin edilen bireyler ekolojik ve biyolojik yönden araştırılmış, maruz kaldıkları sıcaklık ve nem miktarlarının değerlerine göre gelişim ve davranışları gözlenmiş, gelişimlerinde düşük ve yüksek sıcaklık değerlerinin yumurta bırakmalarına etki ettiği gibi, larvaların ve pupaların gelişimine de olumsuz etkilerinin olduğu görülmüştür. L. sericata larvaları laboratuvar ortamında sabit sıcaklık ve nem miktarı altında beslenme davranışları yönünden incelenmiş ve tek bir L. sericata larvasının tüketebilceği besin miktarı belirlenmiştir. Kırklareli iline bağlı Lüleburgaz ilçesi, çalışmamızla birlikte adli entomolojik olarak ilk kez gözlenmiş olup, bölgenin iklimi, konumu, kentsel ve kırsal alanları birlikte değerlendirilerek adli entomolojide önemli olan Diptera faunasının süksesyonu belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışmamızın ülkemiz için oluşturulması hedeflenen adli entomolojide kullanılan Diptera faunası kayıtlarına katkıda bulunması ve benzeri çalışmalarla birlikte yapılan araştırmalara yardımcı olması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Adli entomoloji, Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, Süksesyon 
Identification of Diptera Species That Used in Forensic Entomology in Lüleburgaz- Kırklareli Region

In this study, we aimed to identify diptera species of relevance in forensic entomology in Lüleburgaz town located in Kırklareli province, not evaluated for forensic entomology before. The study started in 1st of April in 2010 and continued in May, June, July, August and September. Trial and control devices were set up in the study area; temperature and humidity were measured daily; eggs left by diptera species, developing maggots, pupas and the adults that came to leave eggs to the trial device were all collected. The collected egg, maggot and pupa samples grown under laboratory conditions were investigated. Individuals belonging to the most important three families relevant in forensic entomology, Calliphoridae, Muscidae and Sarcophagidae, were in the region’s forensic entomology fauna. Afterwards, we investigated the duration of development of the identified samples under 25°C temperature and 60% humidity. Of the three families observed in our study, Calliphora vicina and Lucilia sericata belonging to Calliphoridae, Muscina stabulans and Musca domestica belonging to Mucscidae, Wolhfahritia magnifica belonging to Sarcophagidae, five species in total were identified. Sequence of species in succession and the arrival times were determined by using ADH, a method important in forensic science. The identified individuals were ecologically and biologically analyzed; their development and behavior under varying temperature and humidity were also observed; low and high temperatures had a negative effect on oviposition as well as on development of maggots and pupas Identified maggots of L. sericata were analyzed with respect to their nutritional behaviors and constant temperature and humidity in laboratory conditions and the amount of nutrient that the one L. sericata maggot can consume was determined.This was the first study of forensic entomology to determine the succession of Diptera fauna with respect to climate in urban and rural locales of Lüleburgaz town, located in Kırklareli province. This study contributes to the developing inventory of a nationwide Diptera fauna record.

Key words: Forensic entomology, Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, Succesion.
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Buğday (Triticum Aestivum L.) Proteomik Çalışmalarında Yeni Nesil İki Boyutlu Sıvı Kromatografi (2d-Lc) Sisteminin Kullanımı
Proteom çalışmaları, bir biyolojik sistemde, belirli bir evrede mevcut biyolojik süreçlerde görevli olan tüm proteinlerin analiz edilmesine olanak sağlar. Bu çalışmalar, özellikle bitkilerde son derece karmaşık olan biyotik/abiyotik stres toleransı cevabında etkin veriler ortaya koyması nedeniyle önemlidir. Ancak diğer organizmalarla karşılaştırıldığında bitkilerde proteomik çalışmaların son derece az olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri bitkisel dokulardaki sert hücre çeperleri, çok çeşitli pigmentlerin ve sekonder metabolitlerin varlığı nedeniyle ortaya çıkan metadolojik sıkıntılardır. Sunulan tez çalışması kapsamında, yeni nesil teknolojilerden yararlanılarak bu sıkıntıların azaltılması ve bitkilerde proteomik çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. 
Proteom çalışmalarında çeşitli evrelerde bulunan farklı birçok hücrenin oluşturduğu dokuların parçalanması sonucunda meydana gelen protein karışımının ayrılması gereklidir. Protein karışımlarının ayrımında iki boyutlu jel (2D-PAGE) sistemleri günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin önemli dezavantajları nedeniyle son yıllarda iki boyutlu sıvı kromatografi (2D-LC) sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler çok sayıda total protein örneğinin daha hızlı, güvenilir ve güçlü biçimde ayrımı sağlanabilmektedir. Bu nedenle tez çalışması kapsamında bir 2D-LC sistemi olan PF-2D’nin bitki proteomik çalışmalarında kullanılmak üzere optimizasyonu yapılmış ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra da sistemin kullanılabilirliğini ortaya koymak üzere bir model çalışma gerçekleştirilmiştir.               

 
Bu amaçla buğdayda, Puccinia striiformis f. sp. tritici adlı biyotrofik mantarın neden olduğu sarı pas hastalığına dayanıklılıkta rol alan proteinlerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Enfeksiyonun 72. saatinde, kontrol ve enfekte bitkilerden yaprak örnekleri alınarak protein izolasyonu yapılmış, ardından proteinler PF-2D siteminde iki boyutlu ayrılarak tek tek karşılaştırılmıştır.  Bu karşılaştırmalarda farklı anlatım düzeyi gösteren proteinler LC-ESI-MS/MS ile tanımlanmışlardır.
  
 
 
 
 
New Generation Two Dımensıonal Lıquıd Chromotography (2d-Lc) System Usıng On Wheat (Triticum Aestivum L.) Proteomıcs Studıes
Proteom studies allow the analysis of all proteins which have a role in the biological process in a biological system at a particular phase. Proteomic is very important to  produce the efficient data about extremely complex response against to the biotic/abiotic stress in plants. However  in plants the number of the proteomic study is very  low compared with other organisms because of their rigid cell walls, complex and a wide variety of secondary metabolites, pigments, proteases, polyphenols, polysaccharides, starch and lipids. In the present thesis is aimed to reduce the metodological restirictions by using the new techonologies and contribute of the dissemination of the plant proteomics. 

In a proteomic study, a protein mixture occurs as a result of disintegration of tissue which are composed of many different cells at different phases. First and most important step of proteomic is seperation of all proteins in this mixture. Two-dimensional gel electrophoresis (2D-PAGE) are widely used for his step. But this metod has lots of disadvantages such as loss of hidrofobic proteins, application difficulties, low reproducibility, take a long time vs. Therefore in recent year, two-dimensional liquid chromatography (2D-LC) systems are developed to provide faster, reliable and powerful separation of large number of total protein samples. In the scope of the thesis PF-2D which is a 2D-LC system, is optimized for using the plant proteomic studies. After completion of the optimization studies,  a model study carried out for demostrate the utility of the system

For this purpose, a study on wheat  was performed to determine of the proteins that have role on  resistance mechanism against to yellow rust disease which is caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici. At the 72. hours after inoculation, the leaf samples were harvested from infected and non-infected control plants to isolate total proteins.  Afterwards the proteins are seprated by PF-2D system and compared one by one. In this comparasions differentialy expressed proteins were selected and identified by LC-ESI-MS/MS.   
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C6 Glioma Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörlerinin ve Sinir Büyüme Faktörü’nün Rolü

Histonlardan ve diğer proteinlerden asetil bakiyelerinin çıkarılması, kanser ve nörodejeneratif hastalıklarda terapötik hedef olarak gittikçe yaygın olarak kullanılmaktadır. Histon deasetilaz inhibitörleri bazı genlerin aktivasyonuna sebep olan kromatinde hiperasetilasyonu ve kanser hücrelerinde terminal hücre farklılaşması ve/veya apoptozu uyarmaktadır. Valproik asit (VPA) güçlü antiepileptik, antineoplastik ve nöroprotektif özellikleri bilinen bir ajan olup, merkezi sinir sisteminde nörotropinler dahil çeşitli hedef yapıların ekspresyonunu değiştirebilmektedir. Trikostatin A (TSA) ise ökaryotik hücrelerde büyüme evresinin başlangıcında hücre siklusunu inhibe etmekte ve histonlardan asetil gruplarının uzaklaşmasını engelleyerek yine gen ekspresyonunu değiştirebilmektedir. Bu histon deasetilaz inhibitörleri antitümör aktiviteye ve antiinflamatuvar özelliklere de sahiptir. Sıçan C6 glioma hücrelerinin hem in vitro ve in vivo  olarak sinir büyüme faktörü (NGF) reseptörlerini eksprese ettiği ve hem de NGF muamelesi ile bu hücrelerin farklılaşmasına sebep olduğu ve bu hücrelerin çoğalmasını inhibe ettiği bilinmektedir. 

Bu çalışma, iki farklı histon deasetilaz inhibitör sınıfına ait olan VPA ve TSA’nın ikili kombinasyonunun C6 glioma hücrelerinde  in vitro olarak  özellikle apoptoz ve hücre proliferasyon mekanizmaları üzerindeki etkisinin NGF uygulanması ile etkilenip etkilenmeyeceğini  ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Böylelikle C6 glioma hücrelerinde tam olarak açıklanamayan hücre ölüm mekanizmasının moleküler düzeyde incelenmesi amaçlanmıştır.

Bütün bu veriler dikkate alınarak, C6 glioma hücrelerini tedavi etmek amacı ile iki histon deasetilaz inhibitörü farklı dozlarda ve sürelerde tek tek ve kombine olarak uygulandı ve  apoptotik hücre indeksi ile  hücre çoğalma indeksi hesaplandı. Ayrıca bu histon deasetilaz inhibitörlerinin C6 glioma hücrelerinde in vitro olarak özellikle apoptoz ve hücre proliferasyon mekanizmaları üzerindeki etkisinin NGF’nin uygulanması ile etkilenip etkilenmediği de tespit edildi. Çalışmada kaspaz-3 aktivitesi, P75NTR, TrkA immunohistokimyasal olarak, NGF miktarı, hücre proliferasyonu ve apoptoz ise kolorimetrik (ELISA) olarak incelendi.

Sonuç olarak VPA, TSA ve NGF tek tek, ikili VPA+TSA ve üçlü VPA+TSA+NGF kombinasyonlar halinde uygulandığında C6 glioma hücrelerinin çoğalmasının engellendiği ve bu hücrelerin apoptoza gittiği gözlendi.  Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, HDAC inhibitörleri ile NGF kombinasyonunun, C6 glioma hücre soyu üzerinde meydana getirdiği apoptotik hücre ölümü ile, nörodejeneratif hastalıkların ve gliyal kökenli beyin kanserinin tedavisinde kullanılacak terapötik ajanlar olabileceği öne sürülebilir.

  
 
 
 
 
The Role of Nerve Growth Factor and Histone Deacetylase Inhibitors in C6  Glioma   Cells
Removal of acetyl moieties from histones and other proteins is used widely as a therapeutic aim in cancer and neurodegenerative diseases. Histone deacetylase inhibitors stimulate the hyperacetylation in chromatin, which causes activation of some genes and it also stimulates the terminal cell differentiation and/or apoptosis. Valproic acid (VPA) is an agent whose powerful antiepileptic, antineoplastic and neuroprotective features are known and it can change the expression of several targets including neurotrophines in central nervous system. Trichostatin A (TSA) inhibites cellular cycle in the beginning of growth period in eucaryotic cells and it can change gene expression by inhibiting removal of acetyl groups from histones. These histone deacetylase inhibitors have antitumour activity and antiinflammatory properties. It is known that rat C6 glioma cells express nerve growth factor (NGF) receptors both in vitro and in vivo, and they also cause differentiation of these cells, leading to inhibition of their proliferation.  

This study is designed to determine the effects of  two histone deacetylase inhibitors in combined manner on especially apoptosis and cellular proliferation mechanism in C6 glioma cells and relationship to the administration of NGF. Therefore, it was aimed to investigate the inexplicable cell death mechanism of C6 glioma cells at molecular level.  

By considering all these findings, VPA and TSA administered different doses and periods (individually and  in combined manner) and apoptotic cellular index and cellular proliferation index calculated.  In addition, the effect of these histone deacetylase inhibitors in vitro on especially apotosis and cellular proliferation mechanisms in C6 glioma cells, the  relationship to the administration of NGF are determined. In this study, caspase-3 activity, P75NTR and TrkA determined with immunocytochemical manner whereas the NGF levels, cell proliferation and cell death determined with colorimetric (ELISA) manner.

As a result, we report that VPA, TSA and NGF individually and combined manner inhibit the cell proliferation of C6 glioma cells and trigger apoptosis. By considering these findings, we suggest that VPA, TSA and NGF combination may be new therapeutic agents in the therapy of neurodegenerative diseases and glial derivative brain cancer.
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Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücrelerin Diferansiyasyonu, Moleküler ve Biyokimyasal Analizleri
Kök hücre kavramı, bilim dünyasında özellikle farklı hastalıkların tedavisinde geniş spektrumda bir umut ışığı yaratması nedeniyle geniş yankı bulmuştur. Çeşitli hastalıkların kök hücrelerle tedavi yöntemlerinin kullanım sınırlarının belirlenmesi birçok araştırıcı gibi bizim de ilgimizi çekmiştir ve böyle bir tez konusu planlamamıza yol açmıştır.
Canlı organizmalarda kök hücreler, embriyonik, fetal ve erişkin dokular içerisinde kendilerini yenileme ve farklılaşma yetenekleri bulunan en ilkel, özelleşmemiş hücrelerdir. Kök hücreler bu özellikleri sayesinde sayılarını sabit tutarlar ve gerekli olduğunda içinde bulundukları dokuların hücrelerine diferansiye olabilirler.
Kök hücreler, diferansiyasyon yeteneklerine göre sınıflandırılırlar. Zigot ve erken blastomerler ekstraembriyonik hücre hatlarını da içeren bütün bir organizmayı oluşturan totipotent hücrelerdir. Pluripotent bir kök hücre, üç germ tabakasına ait bütün hücreleri meydana getirebilmekte, fakat ekstraembriyonik trofoblastı oluşturamamaktadır. Daha sınırlı olan multipotent kök hücreler, sadece spesifik dokuların hücrelerini meydana getirebilmektedir.

Kök hücreler çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bu kaynaklardan biri de göbek kordon kanıdır. Günümüzde göbek kordon kanı (GKK) kök hücre (KH) çalışmalarına ilgi giderek artmaktadır. Bunun nedeni, GKK’nın, kemik iliği (Kİ), periferik kan (PK) ve yağ dokusu ile kıyaslandığında daha genç hücreleri içermesi, yaşayabilme yeteneklerinin yüksek olması gibi özelliklere sahip olmasıdır. 

Planlanan tez çalışmasında insan göbek kordon kanından izole edilen hücrelerin, kök hücre olduğunun saptanması, bu hücrelerin in vitro’da farklı ortamlarında yetiştirilerek, ortam şartlarına adaptasyonlarının belirlenmesi, kültür ortamında sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
 
Molecular, Biochemical Analysis and Differantiation of  Stem Cells Derived from Cord Blood
The concept of stem cell has found a wide application due to creating a glimmer of hope at wide spectrum in the scientific world especially in the treatment of various diseases. Determining of the boundaries of the treatment methods of various diseases using stem cells have attracted our attention like many other researchers and also have led to planning such a thesis thopic.In living organisms, stem cells which have self-renewing and differentiation are the most primitive, unspecialized cells in embryonic, fetal or adult tissues. Stem cells with these properties keep their numbers constant and can differentiate in need into specific cells of the tissues where they located. Stem cells are classified according to their differentiation potential. The zygote and early blastomeres are totipotent stem cells that make up a full organism including extraembryonic lineages. A pluripotent stem cell can generate all cells of the three germ layers, but not the extraembryonic trophoblast. The more restricted multipotent stem cells only give rise to cells of a specific tissues.
Stem cells can be obtained from various sources. One of these sources is also umbilical cord blood. The very promising features of cord blood stem cell studies have been attracting more and more interest nowadays. Compared to the well-known  stem cell sources such as  bone  marrow, peripheral blood and adipose tissue, cord blood consists of younger cells with a  higher survival ability.

In the planned thesis study, it is aimed to determine stem cells isolated from umbilical cord blood, to grow these cells in vitro in different conditions, to determine adaptation of these different conditions and ensure continity of the culture media. 
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Tatlı Su İstakozu (Astacus Leptodactylus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823)’nun Dişi Üreme

Sisteminin Gelişimi
                    Bu çalışmada Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un ovaryumun ilk farklılaşmaya başladığı genç dönemden, olgunlaşıp gelişimini tamamladığı ergin döneme kadar ovaryumda meydana gelen boyut, renk, şekil gibi morfolojik değişimlerin ve ovaryumda yer alan farklı boyut, şekil ve içeriğe sahip olan ve değişik oranlarda bulunan hücre tiplerinin ışık mikroskobu düzeyinde incelenmesi ile açığa çıkarılan histolojik değişimlerin belirlenmesi sonucu elde edilen veriler ile dişi üreme sisteminin gelişiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Haziran 2009-Nisan 2010 tarihleri arası Terkos gölünde belirli alanlardan, belirli boylarda örnekler toplanmıştır. Toplanan örneklerden alınan ovaryumlardan histolojik yöntemler kullanılarak parafin bloklar yapılmıştır. Yapılan bloklardan alınan 5-6 µm kalınlığındaki kesitler histolojik boyalar ile boyanmıştır. Farklı boylardaki örneklerden hazırlanan bu kesitler, ovaryum yapısı, boyu ve içerdiği hücre tiplerine göre incelenerek, dişi üreme sisteminin ana gelişim evreleri belirlenmiştir.

                   Ovaryum, hayvanın sefalotoraksında dorsale yakın, kalbin hemen altında hepatopankreasın üsütnde yer alır ve anteriyöründe iki, posteriyöründe tek lobdan oluşmak üzere üç loblu ve Y şeklindedir. Ovaryum dıştan içe doğru ince bir epitel ve bağ doku tabakası ile sarılı olup bu bağ dokunun içinde halkasal ve boyuna yerleşmiş kollagen fibriller mevcuttur ve bağ doku tabakasının hemen altında ise oositleri sarmaya başlayan tek sıra folikül hücreleri bulunur. Oviduktlar ise anteriyördeki iki lobun kaynaştığı bölgenin hemen altından çıkarak üçüncü çift yürüme ayağının tabanındaki genital açıklığa bağlanır ve yumurtalar buradan dışarıya atılır. Ovaryum gelişiminde dört ana evre gözlenir. Her bir gelişim evresinde ovaryum farklı boy, şekil ve renge sahip olup, içeriği, büyüklüğü ve yerleşimi değişiklik gösteren farklı gelişim evrelerindeki oositleri içinde bulundurur. Uygulanan farklı histolojik boyalar ile hücrelerin içerikleri ayırt edilmiş ve yapılan ölçümlerle boyları hesaplanmıştır. Böylece ovaryumun gelişim evreleri belirlenebilmiştir.

               Bu çalışma özgün bir çalışma olup, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un ovaryumunun histolojik yapısı, ışık mikroskobu düzeyinde açığa çıkarılarak gelişim evreleri belirlenmiş böylece bu canlının dişi üreme sisteminin gelişimi açığa çıkarılmıştır. 

Development Of The Female Reproductive System In The Freshwater Crayfısh (Astacus Leptodactylus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823)
                  The aim of this study is to investigate the development of the female reproductive system of Astacus leptodatylus leptodatylus (Eschscholtz, 1823) by defining the morphological changes in size, colour, shape of the ovary and the histological changes revealed by inspecting the different cellular types of oocytes that have various size, shape, content and portions under light microscopy from the initial differentiation, up to its final maturation of the ovary. Specimen were collected from designated areas in Terkos Lake between June 2009-April 2010. The ovaries which were obtained from dissection of the speciemen  prepared for light microscopic examinations and embeded in parafin. Serial sections 5-6 µm
thick were stained with histological dyes. These sections were examined considering the ovarian stucture, size and the cell types contained and the developmental stages of the female reproductice system were identified.

                 The trilobed and Y-shaped ovary consisting two anterior and one posterior lobes is located in the cephalotorax and lies dorsal to the hepatopancreas and ventral side of the heart. The outermost layer of the ovary is consisted of a single layer of thin epitelium and a connective tissue beneath it. Longitudinally and annulary located kollagen fibers are present in the connective tissue and just under it lies a single layer of follicle cells that begins to surround the oocytes. The oviducts extend laterally from the middle part of the ovary and connect with the gonopores located on the bases of the third pair of walking legs and the eggs released with this way. Four main stages of development of the ovary is observed. The ovary has different size, shape and colour and also contains various types of oocytes at each stage. Different histological stains were used in order to identify the contents of oocytes and their sizes are measured. And so the developmental stages are determined.

                   In our study, which is an original one, the developmental stages are identified by revealing the histological stucture of the ovary at light microscopy level and so the development of the female reproductive system is established.
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Kurbağa (Rana Ridibunda) Larvasının Metamorfozu Sırasında Pronefroz Ve Mezonefrozda Meydana Gelen Değişiklikler
Amfibi metamorfozu sırasıyla premetamorfoz, prometamorfoz ve klimaks olmak üzere üç gelişim evresi içermektedir.  Amfibilerde pronefroz ve mezonefroz olmak üzere iki tip böbrek bulunmaktadır. Metamorfik süreç tamamlandığında pronefroz tamamen ortadan kalkar ve gelişen mezonefroz, böbrek fonksiyonunu tamamen üstlenir.

Bu çalışmanın amacı metamorfoz sırasında Rana ridibunda larvalarının pronefroz ve mezonefrozunun yapısını ve bu süreçte meydana gelen histolojik değişimleri, dejenere olan pronefrik böbrek ile gelişen mezonefrik böbrekte programlanmış hücre ölüm çeşidini ve bu süreçteki kadherin ekspresyon değişimlerinin saptanmasıdır.

Çalışmamızda amfibi metamorfozunun 3 temel evresi olan; premetamorfoz, prometamorfoz ve klimaks evrelerinden bireyler kullanıldı. Pronefrik ve mezonefrik böbrek dokularına ait kesitler histolojik yapı ve değişimleri incelemek amacıyla hematoksilin-eozin, Masson’un üçlü boyası ve periyodik asit Schiff boyaları ile boyandı. Programlanmış hücre ölüm çeşidi ve hücre adezyon moleküllerinden kadherin molekülünün varlığı ile ekspresyonundaki değişimler immünohistokimayasal olarak belirlendi. 

Metamorfik süreçte Rana ridibunda larvalarının dejenere olan pronefrik böbreğinde histolojik olarak, bozulan tübüller ve lipofuksin pigmentinin bulunduğunu saptadık. Mezonefrik böbrekte ise boyut artışı ve yeni tübül oluşumu gözledik. Ayrıca, mezonefrik böbreğin bazı proksimal tübüllerinin vakuollü ve granüllü sitoplazmaya sahip olduğunu saptadık. Dejenere olan pronefrik böbrekte ve gelişen mezonefrik böbreğin bazı proksimal tübüllerinde meydana gelen programlanmış hücre ölümünde immünohistokimyasal olarak kaspaz bağımlı apoptozun belirteci kaspaz-3 ile otofajinin belirteci olan LC3’ün varlığını gözledik. Bunlara ek olarak, metamorfoz esnasında, dejenere olan pronefrik böbrekte ve mezonefrik böbreğin bazı proksimal tübüllerinde kadherin ekspresyonunda azalma meydana geldiğini belirledik. 

Amfibi (Rana ridibunda) larvalarının böbreklerinde meydana gelen programlanmış hücre ölümü bilinen apoptoz veya otofajiden farklıdır. Muhtemelen kaspaz-3 ve otofajinin birbirini tamamladığı yeni bir programlanmış hücre ölüm çeşididir. Metamorfik süreçte bozulan pronefrik böbrekte ve mezonefrik böbreğin ölen proksimal tübüllerinde kadherin ekspresyonu azalmıştır. Amfibi larval böbrek dokuları bu programlanmış hücre ölüm mekanizmasını anlayabilmek için iki yeni dokudur. 

Alteratıons In The Pronephros And Mesonephros Of Frog (Rana Ridibunda) Larva Durıng Metamorphosıs
Amphibian metamorphosis includes three developmental periods: premetamorphosis, prometamorphosis and climax, respectively. There are two types of kidney in amphibians: pronephros and mesonephros. At the end of metamorphosis, pronephros completely degenerates and developed mesonephros takes all the responsibility of kidney function alone.

The aim of this study is to determine the structure of Rana ridibunda  larval kidneys and histological changes during this process and programmed cell death type in degenerating pronephric kidney and developing mesonephric kidney. Moreover, the study explores changes of cadherin expression in this process.

In our study, we used animals at the stages of three main periods of metamorphosis: premetamorphosis, prometamorphosis and climax. Sections of pronephric and mesonephric kidney tissues were stained with hematoxylin-eosin, Masson trichrome, periodic acid Schiff dyes to investigate their histologic structure and changes. Immunohistochemical methods were used to determine the programmed cell death type and presence of cadherin molecule, which is a cell adhesion molecule, with the changes in its expression.

We determined histologically degenerating tubules and lipofuscin pigments appeared in Rana ridibunda pronephric kidney during metamorphosis. We observed increase in the size of mesonephric kidney and the formation of new tubule. Furthermore, we detected that some proximal tubules of mesonephric kidney had cytoplasm with vacuoles and granules. We observed immunohistochemically caspase-3, which is a marker of caspase dependent apoptosis, and LC3, which is a marker of autophagy, existing in the programmed cell death which occurs in degenerating pronephric kidney and some proximal tubules of mesonephric kidney. Additionally, we determined that cadherin expression decreased during the metamorphosis in degenerating pronephric kidney and some proximal tubules of mesonephric kidney.

The programmed cell death, which occurs in amphibian (Rana ridibunda) larval kidney, is different from known apoptosis or autophagy. Most probably, caspase-3 and autophagy work together in the new type of programmed cell death. Cadherin expression decreased in the pronephric kidney degeneration and dying proximal tubules of mesonephric kidney during metamorphosis. Amphibian larval kidneys are two new tissues for understanding the programmed cell death mechanism.
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HİPEROKSİK FARE AKCİĞERİNDE RETİNOİK ASİDİN ALVEOLAR EPİTEL YENİLENMESİNDEKİ ETKİSİ: MOLEKÜLER YAKLAŞIM

Alveolar epitel, akut ve kronik akciğer yaralanmalarında hasarın ilk olarak görüldüğü primer hedef dokudur.  Transforme edici büyüme faktörü-beta 1 (TGF-β1), alveolar epiteli doğru ya da yanlış onarıma yönlendirebilen bir moleküldür. Bu çalışma prenetal, neonatal ve erken postnatal dönemde alveologenezde etkili olan  retinoik asit (RA)’in erişkin akciğerde oluşturulan deneysel alveolar epitel hasarı sonrası alveolar epitel yenilenmesinde etkili olup olmadığını saptamak ve bu süreçte TGF-β1 sinyal yolu ve RA arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada erişkin C57BL/6J fareler 4 deney grubuna ayrıldı. (1) intraperitoneal (ip) olarak 1:1 fıstık yağı/dimetilsülfoksid (DMSO) enjeksiyonu yapılan kontrol fareler, (2) 10 gün süresince günlük tek doz RA (1:1 fıstık yağı/DMSO karışımında çözündürülen, 50 mg/kg, ip) uygulaması yapılan fareler, (3) 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 10 gün boyunca günlük tek doz 1:1 fıstık yağı/DMSO karışımı uygulanan (ip) fareler, (4) 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 10 gün boyunca günlük tek doz RA uygulanan (ip)  fareler. Alveolar alandaki hasar, çoğalma indeksi ve tip 2 pnömosit sayısı genel histolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle ışık mikroskobu altında araştırıldı. Akciğer homojenatlarında ELİZA ile TGF-β1 miktarları, western analizleri ile Smad proteinlerinin ekspresyonları, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonları (QRT-PCR) ile  Smad ve RAGE (tip 1 pnömosit markırı) genlerinin ekspresyonları ölçüldü. 

RA, sağlıklı fare akciğerlerinde tip 2 pnömosit çoğalmasını uyardı ve tip 1/tip 2 pnömosit oranını dengeledi. Eksojen RA sağlıklı ve hiperoksik fare akciğerinde Smad 4 mRNA ekspresyonunu azaltarak Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun kullanımını sınırladı. Hiperoksik fare akciğerinde aşırı uyarılmış Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolu alveolar epitel/duvar incelmesi ve kopmasına, alveol ve septa sayısında azalmaya ve RAGE mRNA ekspresyonunda düşüşe neden oldu. Ayrıca hiperoksik fare akciğeri alveol çapında, septa kalınlığında, çoğalma indeksinde ve tip 2 pnömosit sayısında  artışla karakterize edildi. Hiperoksik farelere eksojen RA uygulamaları hiperoksik akciğerde dejeneratif değişiklikleri iyileştirdi, kısmi alveolarizasyonu uyardı ve RAGE mRNA ekspresyonunu düşürdü. Hiperoksik fare akciğerinde RA’in terapötik etkisi Smad 4 mRNA ekspresyonlarının azaltılması ve Smad 7 mRNA ve protein ekspresyonlarının arttırılması yolları ile  Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonunun ve kullanımının sınırlandırılması nedeniyledir. 

Sonuç olarak RA, Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunu Smad 4 ve Smad 7 molekülleri üzerinden translasyonel ve transkripsiyonel seviyede düzenler. Üstelik RA erişkin fare akciğerinde alveologenezle birlikte alveolar epitelin yenilenmesinde, onarımında ve bütünlüğünde etkilidir. RA, erişkin hiperoksik farelerde tip 2-tip 1 farklılaşması hariç akciğer hasarının iyileştirilmesinde terapötik ajan olarak önerilebilir.

  
THE EFFECT OF RETINOIC ACID ON ALVEOLAR EPITHELIAL REGENERATION IN HYPEROXIC MICE LUNG:  A MOLECULAR APPROACH


Alveolar epithelium is the primary site of tissue damage in both acute and chronic lung injuries.  Transforming growth factor- β1 (TGF-β1) is known to play a role in directing the repair of alveolar epithelium. Retinoic acid (RA) is another molecule with an important role in alveologenesis in prenatal, neonatal and early postnatal stages. This study aimed to determine whether RA has an effect on an alveolar epithelial regeneration following experimentally induced damage to the alveolar epithelium in adult mice. A possible relationship between RA and TGF-β1 signalling pathway during alveolar repair was also investigated.


In this study, adult C57BL/6J mice were divided into 4 groups and administered (intraperitoneally): 1:1 peanut oil/dimethylesulfoxide (PoDMSO, control group), RA dissolved in PoDMSO (RA-PoDMSO) daily for ten days; PoDMSO daily for ten days following a 72-hr hyperoxia (98-100% oxygen); and RA-PoDMSO following a 72-hr hyperoxia. The damage in alveolar areas, proliferative index and number of type 2 pneumocytes were investigated by general histological and immunohistochemical methods under light microscopy. Levels of TGF-β1, Smads and RAGE (type 1 pneumocyte marker) expressions, were measured in lung homogenates by ELISA, western-blotting and real-time PCR (QRT-PCR).  


RA appeared to have induced the proliferation of type 2 pneumocytes and normalized type 1 – type 2 pneumocyte ratio in healthy mice.  Exogenous RA also limited Smad 3-dependent TGF-β1 signaling pathway by decreasing Smad 4 mRNA expression in both healthy and hyperoxic mice. Excessive induction of Smad 3-dependent TGF-β1 signaling in hyperoxic mice resulted in the thinning and disruption of alveolar wall integrity, decrease in alveolar septation and alveoli numbers, and reduction in the RAGE mRNA expression. Additionally, thickening of alveolar septa and increases in alveolar diameter, proliferative index and the number of type 2 pneumocytes were observed in hyperoxic mice.  Exogenous RA treatments in hyperoxic mice improved degenerative alterations, induced partial alveolarization and depressed RAGE mRNA expression. 


RA seems to be regulating Smad 3-dependent TGF-β1 signaling pathway at transcriptional and translational levels via Smad 4 and Smad 7. The therapeutic effects of RA on the hyperoxic lung appeared to be mediated by the inhibition of Smad 3-dependent TGF-β1 signaling pathway via the reduced Smad 4 and increased Smad 7 expression. RA also seems to play a role in alveologenesis, involved in the regeneration and repair of alveolar epithelium in adult mice.  These results suggest that RA could be used as a therapeutic agent to help repair lung damage in adult hyperoxic mice, except for type I pneumocytes differentiation.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Petrol Sahalarından Alınan Petrol Örneklerinde Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Araştırılması
Petrol sahalarındaki rezervuarlar da dahil olmak üzere, farklı metabolik aktivite sergileyen çeşitli mikrobiyal toplulukların büyük çoğunluğunun yeraltında yaşadığı tespit edilmiştir. Üretim suyunun redoks potansiyelinin düşük olması ve genellikle oksijenin olmamasından dolayı, rezervuarda, aerobik ortam yerine çoğunlukla anaerobik ortam oluşmaktadır. Bu bakımdan petrol sahalarından birçok aerobik mikroorganizma izole edilmesine karşın anaerop olan metanojenler, fermantatifler, nitrat, mangan ve demir indirgeyenler ile  sülfat indirgeyen bakteri (SRB)’lerin varlığı daha çok dikkat çekmektedir. Özellikle SRB’ler petrol üretimi esnasında çok ciddi çeşitli problemlere yol açtıklarından dolayı, bu bakterilerin petrol rezervuarlarında araştırılması büyük önem arzetmektedir. 

Sülfat indirgeyen bakteriler, anoksik koşullar altında sülfat iyonlarını son elektron alıcısı olarak kullanarak asidik ve toksik bir ürün olan hidrojen sülfür (H2S) oluşturmaktadırlar. Açığa çıkan H2S, petrol endüstrisinde kullanılan malzemelerin korozyonuna neden olmaktadır. Ayrıca, rezervuarda üretilen H2S’in toksik etkisi, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ek olarak, SRB’lerin, ham petrolde bulunan hidrokarbonları substrat olarak kullandıkları ve bu yüzden petrolün kalitesini ciddi anlamda düşürdükleri tespit edilmiştir. Büyük ekonomik kayıplara yol açması ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmesinden dolayı SRB’ler petrolde istenmeyen mikroorganizmalar olarak görülmektedirler.

Bu tezdeki hedefimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 20 farklı petrol üretim kuyusunda SRB’lerin varlığını, bulunma sıklığını ve ekolojisini öğrenmek ve ayrıca bu kuyulardan alınan petrol örneklerinde tür düzeyinde bakteriyel populasyon çeşitliliğini tespit etmektir.  

Bu çalışmada, petrol örneklerinin petrol ve petrol-su fazındaki SRB’lerin sayıları saptanmış, SRB içeren kültürlerdeki bakterilerin morfolojileri ve spor oluşumları ışık ve faz kontrast mikroskobunda incelenmiş ve ayrıca kültürlerdeki H2S miktarı, Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) yöntemi ile ölçülmüştür. Ek olarak, petrol-su fazı örneklerindeki bakteri tür çeşitliliği Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Denatüran Gradyan Jel Elektroforezi (DGGE) yöntemleri ile belirlenmiştir. 

Petrol rezervuarlarındaki SRB sayılarının genellikle düşük (<10 hücre/ml) olduğu ve SRB’lerin petrol-su fazına kıyasla petrol fazında daha çok ürediği tespit edilmiştir. SRB içeren kültürlerin, farklı morfolojik yapılara sahip hem Gram-pozitif hem de Gram-negatif bakterileri içerdiği gözlenmiştir. Düşük SRB sayısına rağmen kültürlerde saptanan H2S miktarlarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmamızdaki moleküler analizler sonucunda ise, petrol-su fazı örneklerinde daha çok kültüre edilemeyen bakterilerin (%70) var olduğu tespit edilmiştir. Kültüre edilebilen bakteriler arasında ise Proteobacteria (% 18), Actinobacteria (% 6), Bacteriodetes/Chlorobi (% 3) ve Firmicutes (% 3) gruplarına ait bakterilerin bulunduğu belirlenmiştir.

Investıgatıon Of Sulfate-Reducıng Bacterıa In The Petroleum Samples Taken From The Oıl Fıelds Of Southeast Anatolıa Regıon
It is established that the most of diverse microbial populations possessing a range of different metabolic activities inhabit subterranean environments, including oilfield reservoirs. Because the redox potential of the production water is low and oxygen is generally absent, anaerobiosis is highly favored over aerobiosis in the reservoirs. In this respect, despite several aerobic microorganisms have been isolated from the oilfield environments, much attention has been paid to anaerobes such as sulfate-reducing bacteria (SRB), methanogens, fermentative microorganisms, nitrate, manganese and iron reducers. This is especially important for SRB which are  known as being  responsible for posing various problems during the oil production.

SRB generate hydrogen sulfide (H2S), which is an acidic and a toxic product,  using sulfate ions in the environment as terminal electron acceptor  under anoxic conditions. Released H2S causes  corrosion of materials used in oil industry. Also, the toxic effect of  H2S produced in reservoirs poses a great danger in terms of health and safety of the workers. Moreover, it was determined that SRB utilize hydrocarbons in crude oil as a substrate severely and therefore reduce the quality of oil. Since they lead to  economic losses and threat to human health, SRB have been regarded as unwanted microorganisms in petroleum.

The aim of this study is to determine the presence, the abundance and the ecology of SRB in 20 different production wells located in the Southeast Anatolia Region and to establish the species-level bacterial diversity in the oil samples taken from these wells.

In this study, number of SRB was determined in the oil phase and oil-water phase of the oil samples, morphology and spor formation was observed under the light and phase-contrast microscobes. H2S concentration in the bacterial cultures was measured by Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). In addition, diversity of bacterial species in the oil-water phase samples was identified by Polimerase Chain Reaction (PCR) and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) methods.

It was determined that the number of SRB was generally low (<10 cells/ml) in the oil reservoirs and more growth of SRB was observed in the oil phase when compared to the oil-water phase. Both Gram-positive and Gram-negative bacteria with different morphologies were observed in the bacterial cultures including SRB. Despite being low SRB numbers, high H2S concentrations were observed in the culture bottles. As a result of molecular analyses, uncultured bacteria (70 %) in the oil-water phase were mainly determined. Among the cultured bacteria, Proteobacteria (% 18), Actinobacteria (% 6), Bacteriodetes/Chlorobi (% 3) and Firmicutes (%3) groups were present.
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Antiepileptiklerin (Lamotrijin Ve Okskarbazepin) Sıçan Prostat Kanser Hücreleri (Mat-Lylu) Üzerine Etkileri: Proliferasyon Ve Migrasyon
Prostat kanseri, ilerleyen yaşla birlikte erkeklerde görülme oranı hızla artış gösteren oldukça yaygın bir kanser türüdür. Prostat kanserinin gelişimi ve ilerlemesinde voltaj kapılı sodyum kanalları (VGSC)’nın, oldukça önemli rollere sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. VGSC ekspresyonunun, metastatik süreçte hızlandırıcı bir faktör olarak rol aldığını, hastalığın teşhis ve tedavisinde bir markır olma potansiyeli taşıdığını gösteren çalışmalar, VGSC’lerin prostat kanserinde yeni terapötik bir hedef olduğunu göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular kansere yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi, VGSC’lere spesifik ajanların saptanması ve etki profillerinin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.
Epilepsi, tekrarlayıcı nöbetlerle karakterize edilen ve spesifik tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçlar çeşitli etki mekanizmalarına sahiptir. Çalışmada kullandığımız yeni nesil antiepileptiklerden lamotrijin (LTG) ve okskarbazepin (OXC) Na+ kanallarını bloke ederek epileptik nöbetlerin baskılanmasını sağlamaktadırlar.

Çalışmada, LTG ve OXC’nin, Dunning sıçan prostat tümör modeli yüksek metastatik Mat-LyLu hücrelerinin toksisite, proliferasyon ve işaretlenme indeksi gibi kinetik parametreleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve ajanların, hücrelerin lateral hareketi üzerindeki etki profillerini, spesik bir VGSC blokeri olan tetrodotoksin (TTX) ile karşılaştırmalı olarak araştırmak amaçlanmıştır. 

Bu amaçla, Mat-LyLu hücrelerine 75 µM LTG, 0,1 µM OXC ve 600 nM ile 1 µM TTX 24 ve 48 saat süreyle uygulanmış, hücre kinetiklerinin yanı sıra hücrelerin lateral hareketi de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre: LTG ve OXC’nin, Mat-LyLu hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonu üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı (p>0,05) ancak, DNA sentezini stimüle ettiği tespit edilmiştir. LTG ve OXC’nin Mat-LyLu hücrelerinin VGSC’lerini baskılamada spesifik bir sodyum kanal blokeri olan TTX gibi belirgin bir inhibisyon sergilemedikleri saptanmıştır.

Effects Of Antıepıleptıcs (Lamotrıgıne And Oxcarbazepıne) On Mat-Lylu Rat Prostate Cancer Cell Lıne: Prolıferatıon And Mıgratıon
Prostate cancer, which has rapidly rate of increase by advancing age among men, is a very common type of cancer. A lot of studies display that, voltage gated sodium channels (VGSC) have very important roles at prostate cancer’s development and progression. Also it was showed that, VGSC expression plays a role as an accelerator factor and some of the studies point out that VGSCs may have a potential for the diagnosis and treatment of this disease as a therapeutic marker. Evidences from cancer studies are very important for enhancing new therapy methods, establishing VGSC specific agents and for explaining their efficacy profiles.

Epilepsy is a chronic disease that is characterized by repetitive seizures and needed to be cured particularly. The antiepileptic drugs used for the treatment have different efficacy mechanisms. The new antiepileptics, lamotrigine (LTG) and oxcarbazepine (OXC) we used for the study, provide the suppresion of epileptic seizures and show their effects via Na+  channel blockade.

The aim of this study is to determine the effects of LTG and OXC onto Dunning rat prostate tumour model, highly metastatic Mat-LyLu cells’ kinetic parameters like toxcicity, proliferation and labelling index. Also it was aimed to show the effects of these agents on lateral movement of cells by comparing with the other VGSC specific blocker tetrodotoxin (TTX).


For this purpose 75 µM LTG, 0,1 µM OXC, 600 nM and 1 µM TTX were applied onto Mat-LyLu cell line for 24 and 48 hours, furthermore lateral movement of the cells were studied together with cell kinetics. According to achieved results, 75 µM LTG and 0,1 µM OXC did not produce a statistical effect (p>0,05) on proliferation and migration of cells, however they stimulated DNA synthesis. Also it was determined that, LTG and OXC did not show an obvious inhibition such as high specific blocker TTX.
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Manila Kum Midyesinde (Ruditapes Philippinarum) Radyosezyum Biyokinetiğinin Araştırılması
Bu çalışmada; 134Cs’ün, Ruditapes philippinarum midye türünde su yoluyla olan biyobirikimi araştırılmıştır ve tüm organizma için konsantrasyon faktörü değeri elde edilmiştir. Ayrıca, deney süresince belirli aralıklarla, konsantrasyon faktörü değerleri midye örneklerinin yumuşak ve kabuk kısımları için belirlenmiştir.

Kumkapı balık pazarından alınan midyeler laboratuara getirilmiştir. Deneye başlamadan önce 10 gün süreyle midyeler laboratuar ortamına alıştırıldı. Bu süreç sonrasında, organizmalar içerisinde 134Cs ile kontamine edilmiş deniz suyu bulunan plastik akvaryuma alınmışlardır. Deneyde kullanılan deniz suyu Yenikapı sahilinden elde edilmiştir. Deney süresince midyeler Isochrysis galbana türü fitoplankton ile beslenmiştir ve laboratuar ortamının sıcaklığı sabit tutulmuştur. Sayım günlerinde, midyeler sayım kablarına alınmıştır daha sonra sayım laboratuarına götürülmüşlerdir. Midyelerin 134Cs seviyeleri NaI(Tl) detektörü ile donatılmış gama spektrometresi vasıtasıyla ölçülmüştür. Sonuçlar sayım/dakika olarak alınmıştır. 

Çalışmanın sonucunda; tüm vücut alımı için denge durumundaki konsantrasyon faktörü değeri tespit edilmiştir. Kullanılan radyonüklidin bu midye türünde biyolojik yarı ömrü, akısı ve kalış süresi tespit edilmiştir. Ayrıca; denge durumunda, yumuşak doku ve sert dokudaki konsantrasyon faktörü değerleri oranlanmıştır. Elde edilen sonuç Mytilus galloprovincialis için elde edilen sonuca yakındır. Bu nedenle, Ruditapes philippinarum’un çevresel izleme çalışmaları için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.   

Investıgatıon Of Radıocesıum Bıokınetıcs In Japanese Carpet Shell (Ruditapes Philippinarum)
In this study; bioaccumulation of 134Cs through water was investigated in Ruditapes philippinarum mussel species and concentration factor value was obtained for whole body. Also, during the experiments periodically, concentration factor values were determined for soft and shell parts of mussel samples.      

The mussels which were bought from Kumkapı fish bazaar were brought to laboratory. The mussels were acclimated to laboratory conditions for ten days prior to the experiments. After this period, the organisms were moved into plastic aquarium containing sea water contaminated with 134Cs. Sea water used in the experiment was provided from Yenikapı coast. During the experiments period, the mussels were fed with Isochyrisis galbana phytoplankton cells and laboratory temperature was kept steady. In counting days, the mussels were placed into counting chambers then moved to counting laboratory. 134Cs levels of mussels were measured by means of a gamma spectrometer equipped with NaI(Tl) detector. Results were determined as count/minute.  

As a result of the study, concentration factor value, which was calculated in steady state, was determined for whole body uptake. Biologic half life, flux, and turnover time of used radionuclide were determined in this mussel species. Also; in steady state, the concentration factor values were proportioned in soft part and shell part. The results obtained is close to obtained results for Mytilus galloprovincialis. Therefore, it has been concluded that Ruditapes philippinarum  can  be used for environmental monitoring studies. 
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Yeni Sentelenen Nanotaşıyıcıların Gen Salım Amacıyla DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
Gen salımı uygulamaları başta kanser olmak üzere, kardiyovasküler sistem hastalıkları, tek gen bozukluğuna bağlı hastalıklar, nörolojik ve immunolojik hastalıklar gibi pek çok hastalığın tedavisinde; terapötik geni hedeflenen doku ve hücrelere başarıyla taşımayı amaçlamaktadır. Terapötik geni hedeflenen bölgeye taşımada uygun vektör kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Gen salımı uygulamalarında kullanılan taşıyıcılar viral ve viral olmayan vektörler olarak iki alt sınıfa ayrılmaktadır. DNA’yı hücreye taşımada, viral vektörler viral olmayan vektörlerden daha önce kullanılmaya başlanmıştır, fakat viral vektörlerin sahip olduğu immün yanıtı uyarma, konak genomuna katılma, DNA taşıma kapasitesi azlığı gibi dezavantajlarından dolayı viral olmayan doğal ve sentetik DNA taşıyıcıları tasarlanmaya başlanmıştır. Nano boyutta tasarlanan bu vektörler, hücresel alım, hücre içinde taşınma, doğru zamanda endozomdan kurtularak DNA’yı endozomal/lizozomal enzimlere karşı yıkımdan koruma ve terapötik geni hücre nukleusuna ulaştırma gibi hücresel bariyerlerin üstesinden gelirken aynı zamanda ucuz ve kolay üretilebilir olmalı, immün sistemi uyarmamalı, sitotoksik olmamalı, in vivo’da kararlı yapıda kalarak dolaşımda uzun süre kalabilmeli ve biyouyumlu olmalıdır. 
Bu tez çalışmasında, yeni sentezlenen BG-2 oligoelektrolit kopolimerinin gen salımı amacıyla kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek açısından, fizikokimyasal ve biyofiziksel karakterizasyonu yapıldı. Ayrıca fizikokimyasal ve biyofiziksel açıdan incelenen molekülün DNA ile etkileşim deneylerinden elde edilen sonuçlar hücre kültüründe transfeksiyon ve sitotoksisite çalışmalarıyla desteklenmiştir. 
BG-2 oligoelektrolit molekülünün DNA ile etkileşiminden önce, molekülün fizyolojik ortamda nasıl bir davranış gösterdiğini anlamak amacıyla kritik misel konsantrasyonu floresans spektroskopi yöntemiyle çalışıldı. BG-2/pDNA komplekslerinin fizikokimyasal özellikleri olan boyut ve zeta potansiyel ölçümü lazer tekniğiyle, kararlı yapıda kompleks oluşumunun gösterilmesi ise agaroz jel elektroforezi tekniğiyle çalışıldı. DNA paketlenmesi, anyonik ve nötral model membranlar ile etkileşimi floresans spektroskopi yöntemiyle incelendi. Daha sonra in vitro ortamda HeLa hücre soyunda, molekülün transfeksiyon verimini belirleme amacıyla, GFP ekspresyonu floresans mikroskopta görüntülendi. Son olarak, BG-2 oligoelektrolit molekülünün HeLa hücre soyu üzerindeki sitotoksisitesini belirlemek amacıyla, spektrofotometrik yöntemlere dayanan MTT ve BCA testleri yapılmıştır.
Yapılan bu incelemeler sonucunda, BG-2 oligoelektrolit molekülünün kritik misel konsantrasyonu deney sonucuna göre, misel benzeri yapı oluşturduğu belirlendi. Boyut incelemeleri sonucunda, oluşan kompleks boyutlarının 150 nm’nin altında olması molekülün hücreye girişi açısından verimli olarak değerlendirildi. Zeta potansiyel ölçüm sonuçları, (+) yük dağılımına sahip molekülün (-) yüklü pDNA’yı nötralize edip paketlediğini ortaya koydu. Kompleks oluşumu deneyinde, kompleks şeritlerinde serbest pDNA bantlarına rastlanmaması kompleksin kararlı yapıda olduğunu gösterdi. DNA paketlenmesi deney sonuçlarına göre, molekülün sığır DNA ve pDNA’yı paketlediğini ve belli oranlarda ticari olarak elde edilen jetPEI’ya göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Anyonik ve nötral model membranlarla etkileşimin gösterilmesinde ise, pozitif yüklü kompleks beklenildiği gibi anyonik model membranla etkileşime girerken, nötral model membranla etkileşime girmemiştir. Hücre transfeksiyonunda her ne kadar çok verimli sonuç alınamasa da, az da olsa transfeksiyonun gerçekleşmesi umut vaadedici olarak değerlendirildi. Toksisite profiline bakıldığında ise, molekülün HeLa hücre soyu üzerindeki toksisitesi kabul edilebilir düzeyde bulundu. Bütün bu deney sonuçları çerçevesinden bakıldığında, BG-2 oligoelektrolit molekülünün gen salımı amacıyla kullanılabilir olacağı, fakat transfeksiyon verimini arttırmak için molekül üzerinde bazı modifikasyonların yapılması gerektiği düşünülmektedir. Molekülün yeni sentezlenmiş olmasına rağmen, gen salımı amacıyla anlamlı sonuçlar vermesi, in vivo araştırmalardaki başarısından sonra, gelecekte klinik uygulamalarda da kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Characterization of Interactions Between Newly Synthesized Nanocarriers and DNA for Gene Delivery

Gene delivery approaches intend to carry the therapeutic gene to targeted tissues and cells in treatment of cardiovascular system diseases, monogenic diseases, neurological and immunological diseases. Use of proper vector while carrying the therapeutic gene to targeted sites is crucial. Gene delivery vectors are divided into two classes as viral and non-viral. By carrying DNA to the cell, viral vectors have been used earlier than non-viral vectors, but due to disadvantages of viral vectors, such as inducing immune response, recombination of host genome, lack of DNA carrying capacity, natural and synthetic DNA carriers have been already started to design instead of viral carriers. These vectors that are designed at nanosize must overcome cellular barriers such as cellular uptake, trafficking within cell, protection of DNA from degradation against endosomal/lysosomal enzymes by releasing at right time and reaching of the therapeutic gene to nucleus, also they must be cheap, easy to produce, biocompatible, less cytotoxic and less immunogenic and must remain long period of time in circulation by staying stable in vivo.
In this thesis, physicochemical and biophysical characterization of newly synthesized BG-2 oligoelectrolyte copolymer has been performed for gene delivery. The transfection conditions were optimized based on these characterizations and transfection and cytotoxicity studies in cell culture were performed.
The critical micelle concentration have been determined by fluorescence spectroscopy method to understand how BG-2 oligoelectrolyte molecule acts in physiological environment before interaction with DNA. Afterwards, the measurement of BG-2/pDNA complexes in terms of physicochemical characteristics; size and zeta potential were performed by laser technique and demonstration of stable complex formation agarose gel electrophoresis technique was used. DNA condensation of BG-2/DNA complex and the interaction with anionic and neutral model membranes have been examined by fluorescence spectroscopy. GFP expression has been imaged in fluorescence microscope to determine the transfection efficiency of the molecule of HeLa cell in in vitro. Finally, the cytotoxic effects of BG-2 oligoelectrolyte on HeLa cell were studied by MTT and BCA tests based on spectrophotometric methods.
Depending on these studies, it has been stated that BG-2 oligoelectrolyte molecule forms micelle-like structure according to critical micelle concentration experiment results. In size measurement, complex size being under 150 nm has been evaluated quite prospective in terms of cellular uptake and transfection efficiency. Zeta potential measurement results showed that (+) charged BG-2 molecule neutralizes and condensates the (-) charged pDNA. At complex formation experiment by electrophoresis, determining no free pDNA bands in agarose gel lanes indicated that the complex is at stable structure. According to DNA condensation experiment results, it has been indicated that molecule condensates bovine DNA and pDNA and at certain concentrations are more successful than commercial jetPEI. As for that demonstration of interaction between DNA and anionic and neutral model membranes, positive charged complex has interacted with anionic model membrane, but did not interact with neutral model membrane as expected. Even if in transfection much efficient results could not be obtained, images with little transfection were considered as promising. Examining toxicity profile, BG-2 toxicity profile on HeLa cell was evaluated as reasonable. Considering all these experimental results, BG-2 oligoelectrolyte molecule could be used for gene delivery but to improve transfection efficiency some modifications should be made on the molecule. Despite the molecule was newly synthesized, it is considered to be used in clinical implementations because of yielding significant results, after in vivo studies in the future.
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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (Gebze- Kocaeli)’ Ndeki Ağır Metal Kirliliğinin Bitkiler Üzerine Etkisi
Çalışmamızda, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’ ndeki ağır metal kirliliğinin saptanması amaçlanmış, bu doğrultuda fitoremediasyon ve/veya ekorestorasyonun uygulanabilirliği araştırılmıştır. Belirlenen 4 farklı istasyondan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, bitki ve toprak örnekleri alınmıştır. Çalışma alanından toplanan bitki ve toprak örneklerinde ağır metal analizleri yapılmıştır. İncelenen ağır metaller Cd, Pb, Cu, Ni ve Cr’ dur. Ayrıca bitki örneklerinde klorofil ve prolin içeriği, toprak örneklerinde zenginleştirme faktörü (ZF) belirlenmiştir. 

Toprak örneklerinde Cr elementinin 4. bölgede,  Ni elementinin 1. ve 3. bölgede fitotoksik düzeylerde birikim yaptığı saptanmıştır. ZF sonuçlarına göre birçok bölgedeki kirlenmenin antropojenik kökenli olduğu belirlenmiştir.

Bitki örneklerinden Ficus carica L., Robinia pseudoacacia L. ve Rubus canescens DC. türlerinin özellikle Ni ve Cr ağır metalini fitotoksik düzeylerde biriktirdiği tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bu türlerin toleranslı ve biomonitör özellikte olabileceği, ve kirlenmiş alanların ekorestorasyonunda kullanılabileceği düşüncesine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bitki, Ağır Metal, Fitoremediasyon, Ekoloji, Kirlilik

  
 
Heavy Metal Pollutıon In Dılovası Organızed Industıal Zone (Gebze-Kocaelı) And Effects On Plants
In our study, we aimed to detect the heavy metal pollution and the applicability of phytoremediation and /or ecorestoration in Dilovasi Organized Industrial Zone.  Plant and soil samples were collected from the four different identified stations in spring and autumn seasons.  Cd, Pb, Cu, Ni and Cr concentrations were detected in the collected samples.  In addition, chlorophyll and proline contents of the plant leaves and also enrichment factors (EF) of the soils were determined.

Accumulation of Cr and Ni elements in the soil samples of site 4 and sites 1 and 3 was observed in phytotoxic levels, respectively.  According to the EF results we have found that the pollution of these sites has anthropogenic origin.

Among the plant samples, Ficus carica L., Robinia pseudoacacia L. and Rubus canescens DC. Species have accumulated phytotoxic levels of Ni and Cr.  In accordance with the data obtained, these plants may be thought as tolerant and biomonitor species and can be used in the ecorestoration of the contaminated sites.
Keywords: Plant, Heavy Metal, Phytoremediation, Ecology, Pollution
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Nanoteknolojik Bir İlaç Olan Sutent’in Kanser Hücrelerinin Proliferasyonuna Etkisi

Kanser tedavisinde kemoterapi, cerrahiden sonra en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem kanser tedavisinde her zaman etkili olamamaktadır. Çünkü kemoterapi ilaçları etki edeceği doku veya bölgeye giderken bazı biyolojik ve kimyasal değişikliklere uğramaktadır, bu değişiklikler organizmada zararlı etkilere neden olmakta, hedefe yönelik tedavi eksik kalmaktadır. Bu noktada nanoteknoloji bilimi yardımımıza koşmaktadır. Nano ölçekli moleküller üretilerek hedefe yönelik tedavide çok büyük adımlar atılmıştır. Özel reseptörleriyle tümöre bağlanıp, tümörün damarlaşmasının dolayısıyla oksijenlenmesinin, tümör büyümesinin, tümör metastazının önüne geçilmesinde büyük adımlar akıllı ilaç olarak adlandırılan nanoilaçlarla sağlanmaktadır. Bu ilaçlardan olan Sutent’ in kanser hücrelerinin kinetiği üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Sutent’in uygulandığı HeLa hücre kültürlerinde optimum doz seviyesi olarak belirlenen 10 µM konsantrasyonunda özellikle 72. saatte, hücrelerin apoptoz indeksinde yükselme, mitotik indeksinde azalma ve çoğalma hızında yavaşlama olduğu ve bu elde edilen  bulguların da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.001) saptanmıştır. 

Ayrıca 72. saatte çok sayıda gözlenen anafaz köprüleri ve tripolar metafaz hücrelerinin varlığı, telomer kısalması sonucu meydana gelen bir kromozom kararsızlığını ortaya koymaktadır. Bu da Sutent’in kanserde telomeraza yönelik tedavilerde kullanılması için, yeni araştırmalara ihtiyaç duyulması sonucunu getireceğini düşündürmektedir.

The Effect Of Nanotechnologıcal Medıcıne  Sutent On Prolıferatıon Of Cancer Cells

Chemotheraphy is one of the most important  methods after surgery in cancer treatment. But this method could not be effective every time. Because chemotherapy drugs are exposed to some biological and chemical changes while they are moving to target tissue or region these changes cause harmful impacts in organism and treatment mires down. In this point nanotechnology science succor. Big steps have been taken for targeted treatment by producing nano scaled molecules.  With special receptors nanotechnologic drugs are  binded to the tumor and prevent vascularization so oxygenation. These big steps that prohibits tumor metastases are achieved by nanodrugs named as smart drugs. The effects of Sutent on kinetics of cancer as one of these drugs has been examined. 

In HeLa cell cultures exposed to Sutent, increase in apoptosis index of cells, decrease in mitotic index and slow down in proliferation has been determined at the optimum dose level of 10 µM concentration especially at 72nd hour. Also all these findings were statistically reasonable (p<0.001). 

Besides anaphase bridges and existence of tripolar metaphase cells which are observed at 72nd hour give rise to think of a chromosomal instability arise from shortening of telomere. So this situation entails new researches about Sutent during its usage for treatments aiming at telomerase  in cancer. 
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Mikrobiyal Biyofilm Tabakası Üzerine Farklı Fiziksel Ve Kimyasal Etkenlerin İncelenmesi
Suda yaşayan mikroorganizmalar çeşitli sebeplerden dolayı bir yüzeye tutunarak biyofilm tabakası meydana getirirler. Bu tabaka, canlı veya cansız bir yüzeye tutunarak, kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi matriks (EPS) içinde yaşayan mikroorganizma topluluğu olarak tanımlanır. Mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen EPS tabakası bir çimento gibi rol oynayarak mikroorganizmaların yüzeye geri dönüşümsüz olarak tutunmalarını sağlarken, aynı zamanda bakterileri besinsizlik, avcı protozoa, sıcaklık ve pH dalgalanmaları, dezenfektan uygulamaları, biyositler, toksinler ve kuruluk gibi değişen çevresel şartlara karşı da korumaktadır.

Biyofilmler, Legionella cinsini de kapsayan farklı cinsteki mikroorganizmaları da barındırabilirler. Özellikle soğutma kulesi suyunun uygun derecedeki sıcaklığı nedeniyle biyofilm yapısı içinde hayatta kalabilen ve üreyebilen Legionella türleri, soğutma kulesi fanları tarafından meydana getirilen aerosoller aracılığıyla çevreye yayılmaktadırlar. Legionella pneumophila, insan da Legionelloz’un en yaygın sebebidir ve yetişkinlerde, hastane kaynaklı ve toplukla ilişkili pnömoni’nin ortak nedenidir.

Soğutma kuleleri dışında, su dağıtım sistemleri, borular, depolar, diş üniteleri, gıda üretim ekipmanları gibi su ile temas eden pek çok yüzeyde biyofilm tabakası meydana gelmektedir. Söz konusu yüzeylerde meydana gelen biyofilm tabakası ile mücadelede gerek fiziksel gerekse kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Fakat EPS tabakası, mikroorganizmaları bir kalkan gibi koruduğundan dolayı pek çok metot mücadelede yetersiz kalmaktadır. Ortamın sıcaklığında, pH ve ozmotik yoğunluğunda meydana gelen değişimler, biyofilm bakterileri tarafından algılanmakta ve bakteriler arasında veya bakteri içinde yapılan genetik düzenlemelerle biyofilm içinde bulunan bakteriler direnç kazanmaktadırlar.  Bununla birlikte jelsi yapıdaki matriks, dezenfektanların biyofilmin iç kısmındaki bakterilere ulaşmasını engelleyerek veya geciktirerek mikroorganizmaları korumaktadır.

Ülkemizde hastane, alış veriş merkezi, endüstriyel tesisler ve otel gibi çok katlı binaların büyük bir kısmında soğutma kuleleri kullanılmaktadır. Kule suyunun mikroorganizmalardan arındırılması için en sık kullanılan metot dezenfeksiyon uygulamasıdır, fakat yapılan rutin uygulamaların, biyofilm üyesi mikroorganizmalar ve özellikle Legionella bakterisi üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmaların sayısı oldukça azdır. Ayrıca, hipotez konumuz olan farklı fiziksel ve kimyasal stres kaynaklarının biyofilm tabakasındaki bakteriler üzerindeki etkileri konusunda fazla çalışma bulunmamaktadır.

Bu çalışmada, çeşitli soğutma kulelerinden alınan kule suyu ve Legionella pneumophila ATCC 33152 suşu aşılanmış soğutma kulesi model sisteminde 6 aylık süre boyunca sisteme yerleştirilen cam kuponlar üzerinde biyofilm tabakası oluşumuna olanak sağlanmıştır. Aylık olarak alınan belli sayıdaki kuponlar, 24 saat süreyle farklı sıcaklık, pH, ozmotik konsantrasyon ve farklı dozlardaki dezenfektana maruz bırakılmıştır. 24 saatin bitiminde söz konusu parametrelerin L. pneumophila ve aerobik mezofilik heterotrofik bakterilere (HB) etkisi izlenmiştir ve epifloresan mikroskop yardımıyla ölü/canlı mikroorganizma sayıları tespit edilmiştir. Ayrıca cam kupon yüzeyinde oluşan biyofilm tabakası kantitatif olarak ölçülmüştür.

Çalışma sonucunda biyofilm tabakasındaki mikroorganizmaların, sıcaklık ve pH değişimleri ile ozmotik şok ve şok dezenfeksiyona karşı direnç gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılan klasik kültür metodu ve epifloresan mikroskopi tekniğinin sonuçları karşılaştırıldığında, mikroorganizmaların karşılaştıkları olumsuz şartlar karşısında canlılıklarını korudukları fakat kültüre edilebilirliklerini kaybederek VBNC fazına geçtikleri tespit edilmiştir.

Investıgatıon Of Dıfferent Physıcal And Chemıcal Agents On Mıcrobıal Bıofılm Layer
Microorganisms which are living in water can adhere to the surfaces because of many different reasons and develop biofilm layers on surfaces. This layer can described as a ‘Bacterial community which adhering to live or dead surface by producing a polymeric matrix called extracellular polymeric substances (EPS)’. This EPS layer acts as cement for microorganisms for irreversible attachment to surfaces and can protect microorganisms from nutrient limitations, temperature and pH alteration biocides, toxins or short-term drying.
Biofilm can harbor variety of different genera, including Legionella. Particularly, the suitable water temperature range in cooling tower water favors the growth and survival of L. pneumophila in cooling tower and this microorganism can disseminated over a wide field through the aerosols which are produced by cooling tower fan.  L. pneumophila is the most frequent cause of human legionellosis and a relatively common cause of community-acquired and nosocomial pneumonia in adults.

Besides cooling towers, surfaces that subject to biofilms are systems which include water as network water pipes, dental units, food producing equipments and some medical equipments. Some chemical and physical decontamination weak against methods are biofilm layer. EPS layer can protect microorganisms as a shield. Exchanges of environment’s temperature, pH and concentration sensed by biofilm microorganisms and bacteria become more achieve resistant trough genetic regulations. Furthermore, matrix can protect the bacteria through the medium of inhibit or delay disinfectant’s penetration to biofilm bacteria.

In our country, cooling towers are frequently used in some buildings such as hospitals, shopping centers, hotels. Disinfection is most widely used method for controlling microorganisms, but so far no reliable data was found about the effect of routine applications on biofilm microorganisms and L. pneumophila. 

In this study, biofilm formation has been allowed for six month-period on glass microscope slides in a cooling tower water added model system which is experimentally infected by L. pneumophila ATCC 33152 and some cooling tower as primer inoculum. Coupons have been taken and analyzed after 24 hours exposition to different conditions of temperature, pH, concentration and different doses of disinfectants, and at the end of the 24 hours of exposure, effects of these parameters on aerobic heterotrophic bacteria and L. pneumophila are followed. Furthermore, number of live/dead microorganisms were analyzed by epifluorescence microscopy. Additionally, the biofilm amount on glass slides were analyzed quantitatively. 

It has determined that biofilm layer can protect microorganisms from pH and temperature alterations, osmotic shock and shock disinfection. According to the results of culture and epifluorescence microscopy, it is revealed that microorganisms started to enter  VBNC (viable but not culturable) phase. 
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Diyabet ve insan periferik kan lenfositlerindeki kromozom hasarları arasındaki ilişkinin araştırılması

 Doğma, büyüme, gelişme, yaşlanma ve ölüm canlıların temel özellikleridir. Bunlar içinde yaşlanma da diğerleri gibi doğal bir süreçtir. Bu doğal süreçte bazı metabolik değişiklikler görülür ve artan yaşla birlikte birtakım hastalıkların görülme riski de artar. Bu hastalıklardan biri de diyabettir. Diyabet birçok toplumda ölüme neden olan hastalıklar arasında 5. Sırada yer alması ve mikro ve makro komplikasyonlarının bu hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni olması diyabeti önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir.

Diyabet genellikle 2 tiptir. Tip 1 diyabet sıklıkla çocukluk çağında görülmektedir. Tip 2 diyabet ise çoğunlukla ergin yaşlarda gözlenmektedir ve en yaygın diyabet tipidir. 

Bu tez çalışması 30 tip 2 diyabetli birey ve aynı yaş grubundaki 30 sağlıklı birey ile yapılmıştır. Sağlıklı ve hasta bireylerden alınan periferik kanlarla yapılan kültürde mikronukleus oluşumu ile ölçülen kromozom hasarları ve lenfositlerin proliferatif etkinlikleri MN tekniği ile incelenmiş olup, tip 2 diyabet ile olan ilişkisine bakılmıştır.

Sonuç olarak tip 2 diyabet tanısında MN tekniğinin uygulanabilirliğinin olduğu görülmüştür.

  
An investigation of the relationship between diabetes and chromosome damage in human peripheral blood lymphocytes

Birth, growth, maturing, aging and death are the main features of living things. Among them aging is a natural process like the others. In this natural process some metabolic changes are seen and the risk of certain diseases also increases with increasing age. One of these diseases is diabetes mellitus. Diabetes mellitus is the 5th among the diseases that cause death in many societies take place and the micro- and macro complications of diabetes mellitus in these patients is the most important cause of morbidity and mortality has become a major public health problem.

Diabetes mellitus is usually 2 types. Type 1 diabetes mellitus is often seen in childhood. Type 2 diabetes mellitus is often observed in adult age and it is the most common type of diabetes mellitus.

This thesis work, was done with thirty patients group diagnosed as type 2 diabetes mellitus and thirty healthy individuals at the same age group. In culture that in made with peripheral blood which getting from healthy and patients individuals, chromosome aberrations that were scored by the formation of micronucleus and proliferative indeks of lymphocytes, were investigated by the MN technique.

As a result, the diagnosis of type 2 diabetes mellitus has proved the applicability of the MN technique.
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Danamandıra Gölü (Silivri-İstanbul) Yaygın Bentik Omurgasızları

Çalışmamızda Danamandıra Gölü’nde yaşayan bentik omurgasızlar incelenmiştir. Çalışma Kasım 2010, Ocak, Mart, Mayıs 2011 tarihlerinde 15 farklı istasyonda yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda 3 Filum, (Mollusca, Annelida, Arthropoda), 5 Klasis, (Gastropoda, Oligochaeta, Ostracoda, Malacostraca, Insecta), 9 Ordo, (Basommatophora, Lumbriculida, Cyclopoida, Podocopida, Isopoda, Odonata, Coleoptera, Megaloptera, Diptera) 15 Familya (Physidae, Lumbriculidae, Tubificidae, Cyclopidae, Cyprididae, Candonidae, Asellidae, Coenagrionidae, Cordulidae, Aeshnidae, Hydrophilidae, Dytiscidae, Sialidae, Chironomidae, Tipulidae) ve bu familyalara ait 18 Tür bulunmuştur. Bu türler Physella acuta, Lumbriculus sp., Chaetogaster sp., Heterocypris incongruens, Fabaeformiscandona fabaeformis, Cyclopoida sp., Asellus sp., Coenagrion sp., Cordulia sp., Anax sp., Berosus sp., Helophorus sp., Enochrus sp., Hydrobius fuscipes, Laccophilus sp., Sialis lutaria, Chironomus sp., Erioptera sp.’dir.

Çalışma alanında bentik makroomurgasızların taksonomisine yönelik çalışmanın yanı sıra, gölün bazı fizikokimyasal parametreleri (pH, elektriksel iletkenlik, su sıcaklığı vb.) de ölçülmüş, makroomurgasızların nümerik analizi için Shannon-Weaver çeşitlilik indeksi ve benzerlik indeksi kullanılmıştır.

Common Benthıc Invertebrates Of Lake Danamandıra (Silivri-İstanbul)

In our study the benthic invertebrates that live in Lake Danamandıra were examined. Study was carried out at November 2010, January, March and May 2011 and at 15 different stations. As a result of this study, 3 Phyla (Mollusca, Annelida, Arthropoda), 5 classes (Gastropoda, Oligochaeta, Ostracoda, Malacostraca, Insecta), 9 Orders (Basommatophora, Lumbriculida, Cyclopoida, Podocopida, Isopoda, Odonata, Coleoptera, Megaloptera, Diptera), 15 families (Physidae, Lumbriculidae, Tubificidae, Cyclopidae, Cyprididae, Candonidae, Asellidae, Coenagrionidae, Cordulidae, Aeshindae, Hydrophilidae, Dytiscidae, Sialidae, Chironomidae, Tipulidae) and 18 species that belong to the families mentioned were found. These species are: Pysella acuta, Lumbriculus sp., Chaetogaster sp., Heterocypris incongruens, Fabaeformiscandona fabaeformis, Cyclopoida sp., Asellus sp., Coenagrion sp., Cordulia sp., Anax sp., Berosus sp., Helophorus sp., Enochrus sp., Hydrobius fuscipes, Laccophilus sp., Sialis lutaria, Chironomus sp., Erioptera sp.

In the studied area, besides the Benthic macroinvertebrates’ taxonomic study, physicochemical parameters of the lake (pH, electrical conductivity, water temperature etc.) were measured and The Shannon-Weaver Diversity Index and similarity index were used for the numerical analysis of macroinvertebrates.
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Antiepileptiklerin (Lamotrijin Ve Okskarbazepin) Sıçan Prostat Kanser Hücreleri (MatLylu) Üzerine Etkileri: Proliferasyon Ve Migrasyon

Prostat kanseri, ilerleyen yaşla birlikte erkeklerde görülme oranı hızla artış gösteren oldukça yaygın bir kanser türüdür. Prostat kanserinin gelişimi ve ilerlemesinde voltaj kapılı sodyum kanalları (VGSC)’nın, oldukça önemli rollere sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. VGSC ekspresyonunun, metastatik süreçte hızlandırıcı bir faktör olarak rol aldığını, hastalığın teşhis ve tedavisinde bir markır olma potansiyeli taşıdığını gösteren çalışmalar, VGSC’lerin prostat kanserinde yeni terapötik bir hedef olduğunu göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular kansere yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi, VGSC’lere spesifik ajanların saptanması ve etki profillerinin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.
Epilepsi, tekrarlayıcı nöbetlerle karakterize edilen ve spesifik tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde kullanılan antiepileptik ilaçlar çeşitli etki mekanizmalarına sahiptir. Çalışmada kullandığımız yeni nesil antiepileptiklerden lamotrijin (LTG) ve okskarbazepin (OXC) Na+ kanallarını bloke ederek epileptik nöbetlerin baskılanmasını sağlamaktadırlar.

Çalışmada, LTG ve OXC’nin, Dunning sıçan prostat tümör modeli yüksek metastatik Mat-LyLu hücrelerinin toksisite, proliferasyon ve işaretlenme indeksi gibi kinetik parametreleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve ajanların, hücrelerin lateral hareketi üzerindeki etki profillerini, spesik bir VGSC blokeri olan tetrodotoksin (TTX) ile karşılaştırmalı olarak araştırmak amaçlanmıştır. 

Bu amaçla, Mat-LyLu hücrelerine 75 µM LTG, 0,1 µM OXC ve 600 nM ile 1 µM TTX 24 ve 48 saat süreyle uygulanmış, hücre kinetiklerinin yanı sıra hücrelerin lateral hareketi de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre: LTG ve OXC’nin, Mat-LyLu hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonu üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı (p>0,05) ancak, DNA sentezini stimüle ettiği tespit edilmiştir. LTG ve OXC’nin Mat-LyLu hücrelerinin VGSC’lerini baskılamada spesifik bir sodyum kanal blokeri olan TTX gibi belirgin bir inhibisyon sergilemedikleri saptanmıştır.

Effects Of Antıepıleptıcs (Lamotrıgıne And Oxcarbazepıne) On Mat-Lylu Rat Prostate Cancer Cell Lıne: Prolıferatıon And Mıgratıon
Prostate cancer, which has rapidly rate of increase by advancing age among men, is a very common type of cancer. A lot of studies display that, voltage gated sodium channels (VGSC) have very important roles at prostate cancer’s development and progression. Also it was showed that, VGSC expression plays a role as an accelerator factor and some of the studies point out that VGSCs may have a potential for the diagnosis and treatment of this disease as a therapeutic marker. Evidences from cancer studies are very important for enhancing new therapy methods, establishing VGSC specific agents and for explaining their efficacy profiles.

Epilepsy is a chronic disease that is characterized by repetitive seizures and needed to be cured particularly. The antiepileptic drugs used for the treatment have different efficacy mechanisms. The new antiepileptics, lamotrigine (LTG) and oxcarbazepine (OXC) we used for the study, provide the suppresion of epileptic seizures and show their effects via Na+  channel blockade.

The aim of this study is to determine the effects of LTG and OXC onto Dunning rat prostate tumour model, highly metastatic Mat-LyLu cells’ kinetic parameters like toxcicity, proliferation and labelling index. Also it was aimed to show the effects of these agents on lateral movement of cells by comparing with the other VGSC specific blocker tetrodotoxin (TTX).


For this purpose 75 µM LTG, 0,1 µM OXC, 600 nM and 1 µM TTX were applied onto Mat-LyLu cell line for 24 and 48 hours, furthermore lateral movement of the cells were studied together with cell kinetics. According to achieved results, 75 µM LTG and 0,1 µM OXC did not produce a statistical effect (p>0,05) on proliferation and migration of cells, however they stimulated DNA synthesis. Also it was determined that, LTG and OXC did not show an obvious inhibition such as high specific blocker TTX.
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İstanbul İlinde Satışa Sunulan Kıyma Örneklerinde Salmonella Cinsi Bakterilerin Tespiti

Salmonella cinsi bakteriler salmonelloz adı verilen gıda zehirlenmesinin nedenidirler. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda enfeksiyon ve intoksikasyonları içerisinde ilk sırada yer alan salmonelloz vakalarının büyük bölümünün kontamine hayvansal gıdaların tüketimi sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir.

Gıdalarda Salmonella cinsi bakterilerin tespiti için genellikle geleneksel kültür yöntemi kullanılmaktadır. Gıda patojenlerinin tespiti için zaman çok önemli bir faktör olduğundan  kısa sürede sonuç verebilecek yeni yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tez çalışmamızda, İstanbul’ un dokuz farklı semtinde tüketime sunulan kıyma örneklerinde geleneksel kültür yöntemi (ISO), immünomanyetik ayırma (İMA) ve floresanlı yerinde hibritleme (FISH) yöntemleri kullanılarak Salmonella cinsi bakterilerin varlığı tespit edilmiştir. Geleneksel kültür yöntemi (ISO) ve immünomanyetik ayırma (İMA) yöntemlerinde Salmonella-Shigella (SS) Agar ve Brilliant Green Phenol Red Laktose Sukrose (BPLS) Agar olmak üzere 2 farklı besiyeri kullanılmıştır. 

İncelenen 50 kıyma örneğinin, geleneksel kültür yöntemi ile 5’ inden, İMA yöntemi ile 3’ ünden Salmonella cinsi bakteri izole edilmiştir. Gerek geleneksel kültür yöntemi gerekse de İMA yönteminde besiyeri üzerinde üreyen kolonilerden elde edilen izolatlar Salmonella choleraesuis ssp. arizonae ve Salmonella spp. olarak tanımlanmıştır. İncelenen 50 kıyma örneğinin 37’ sinde ise FISH yöntemi ile Salmonella cinsi bakterilerin varlığı tespit edilmiştir. İMA yönteminde, Salmonella cinsi bakterilere özgü antikorla kaplı manyetik boncuklar kullanılmış olsa da Citrobacter brakii, Citrobacter freundii, Proteus vulgaris ve Proteus mirabilis gibi Enterobacteriaceae familyasına ait bakteri cinslerinin de geliştiği saptanmıştır. 

 
Çalışmamızda Salmonella cinsi bakterilerin varlığını belirlemede geleneksel kültür yönteminin, İMA yöntemine göre daha duyarlı bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber çalışmamız denenen yöntemler içerisinde FISH yönteminin Salmonella cinsi bakterilerin varlığını belirlemede en iyi yöntem olduğunu göstermiştir. 

Gıda kaynaklı patojenlerle kontaminasyon sonucunda ortaya çıkan uluslararası önemdeki salgınların hızlı tespiti ne kadar önemli olsa da, uygulanan yeni tekniklerin sonuçlarının altın standart yöntem olan geleneksel kültür yöntemi ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Detection of  Detection of Salmonella spp. in Minced Meat Consumed in Istanbul

Salmonella spp. is the reason of food infection that is called salmonellosis. In developed and still developing countries, salmonellosis is a premier reason for food infection and intoxication and it is determined that salmonellosis occurres as a result of consuming contamin animal product.

Usually, traditional culture method is used for determination of Salmonella spp from foods. New techniques which give result in a short time are needed because time is a very important factor for detecion of food pathogenes.

In our thesis, the presence of Salmonella spp. in minced meat that is consumed in nine different sites of Istanbul is evaluated using traditional culture method (ISO), immunomagnetic separation (IMS) and fluorescent in situ hybridization (FISH) techniques. Two different medium, Salmonella-Shigella (SS) Agar and Brilliant Green Phenol Red Laktose Sukrose (BPLS) Agar are used in traditional culture (ISO) and immunomagnetic separation (IMS) techniques.  

Salmonella spp. had been isolated from 5 of 50 minced meat with traditional culture method (ISO) and 3 of 50 minced meat using immunomagnetic separation. Bacteria isolated from both ISO and IMS methods had been identified as Salmonella choleraesuis ssp. arizonae and Salmonella spp. The presence of Salmonella spp. had been determined from 37 of 50 minced meat using FISH technique. Although magnetic particles coated with spesific antibodies of Salmonella spp. had been used in IMS technique, it was determined that other bacteria types such as Citrobacter brakii, Citrobacter freundii, Proteus vulgaris and Proteus mirabilis belong to Enterobacteriaceae family had been developed. 

In our study, traditional culture method (ISO) had been found more susceptible than immunomagnetic separation (IMS) method for determining presence of Salmonella spp. Despite that, studies using FISH technique showed that FISH technique is the best technique to determination presence of Salmonella spp.

Even if the quick determination of the epidemics of international importance occured as a result of the contamination by pathogens derivated from foods, the results of the use of new techniques should be supported by the traditional culture method which is a golden standart method.
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Soğutma Kulelerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde N-Açil Homoserin Lakton (Ahl)  Üretiminin İncelenmesi
Fabrikalar, alışveriş merkezleri, otel ve hastanelerde, sistemden gelen ısının su aracılığı ile düşürülmesi amacıyla soğutma kuleleri kullanılmaktadır. Soğutma kuleleri devamlı olarak mikroorganizmalara maruz kalmakta ve onlar için elverişli bir yaşama ortamı sağlamaktadır. Suda serbest olarak bulunan bakteriler genellikle ortamda uygun buldukları yüzeye tutunarak burada çoğalmaya başlar ve biyofilm tabakası oluştururlar. Biyofilm tabakası içerisinde kendi türlerinden başka bakteri türleri ile bir arada bulunan bakteriler, kendilerini çevre şartlarından korumak ve türünün devamlılığını sağlamak için sahip oldukları çevreyi algılama sistemlerini kullanmaktadırlar.

Bu bağlamda çalışmamızda, farklı endüstri kollarında faaliyet gösteren altı farklı soğutma kulesinden su ve biyofilm örnekleri alınarak fekal ve total koliform grubu bakteriler, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp. ve total heterotrofik bakteriler açısından incelenmiş ve Gram negatif çomak özellik gösteren bakterilerin izolasyonu yapılmıştır.

Soğutma kulesi su sistemlerinde bulunan, insan sağlığı ve sistem ve sistemin bağlı olduğu araçların verimi açısından büyük önem taşıyan Gram negatif çomak özellikteki bakteriler, çevreyi algılama sistemlerine sahip olup olmadıkları, üretilen sinyal molekül çeşidi ve biyofilm oluşturma kapasiteleri açısından incelenerek su ve biyofilm örneklerinden izole edilen bakterilerin çevreyi algılama sistemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uzun zincirli N-acil homoserin lakton (AHL) sinyal molekül üretiminin incelenmesi için Agrobacterium tumefaciens NT1, kısa zincirli AHL sinyal molekül üretiminin incelenmesi için Chromobacterium violaceum CV026, monitör suşlar olarak kullanılmıştır. Ayrıca, su ve biyofilm örneklerinden izole edilen bakterilerin biyofilm oluşturma kapasiteleri kristal viyole boyama yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Soğutma kulesi su ve biyofilm örneklerinin bakteriyolojik analizi sonucu, altı kulenin de EWGLI kriterlerine göre orta ve yüksek risk grubunda olduğunu göstermiştir. Soğutma kulesi su ve biyofilm örneklerinden Gram negatif çomak özellikte toplam 99 bakteri izole edilmiştir. Soğutma kulesi su örneklerinden izole edilen 39 bakteriden 4’ ünün (% 10) ve biyofilm örneklerinden izole edilen 60 bakteriden 14’ ünün (% 23) çeşitli AHL sinyal moleküllerini üretebildiği tespit edilmiştir. Biyofilm örneklerinden izole edilen bakterilerin AHL sinyal molekül üretme yeteneğinin, planktonik bakterilerinkinden daha fazla olduğu ve bu iki grubun AHL sinyal molekül üretimi arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p <0.05). 

Ayrıca, soğutma kulesi su ve biyofilm örneklerinden izole edilen aynı türe ait bakterilerin farklı AHL sinyal molekül çeşitleri üretebildikleri ve bir bakterinin AHL ekstraktında birden fazla çeşitte AHL sinyal molekülü bulunduğu saptanmıştır.

İzole edilen bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesi incelendiğinde biyofilm örneklerinden izole edilen bakterilerin orta ve kuvvetli, su örneklerinden izole edilen bakterilerin ise zayıf ve orta seviyede biyofilm oluşturma kapasitesine sahip oldukları saptanmıştır. Biyofilmden izole edilen bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesinin, sudan izole edilen bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesinden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p <0.05). 

Su ve biyofilm örneklerinden izole edilen bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesi ile AHL sinyal molekül üretimi karşılaştırıldığında bakterilerin sahip olduğu bu iki özellik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p <0.05) ve AHL sinyal molekül üretiminin, biyofilm oluşumunu arttırdığı tespit edilmiştir.

Soğutma kulelerinde oluşan biyofilm tabakası ve suda bulunan bakteriler, sistem verimi ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle soğutma kulelerinin zararlı patojenlerden arındırılması çok önemlidir. Bakterilerdeki çevreyi algılama sistemleri ve bu sistem elemanlarının iyi anlaşılması, biyofilm oluşumunu sekteye uğratacağı gibi, bakterilerin fenotipik değişikliklere uğramasını da engelleyecektir. Böylece sistemlere uygulanan antibakteriyel ajanlara direnç geliştiremeyen bakterilerin sistemden uzaklaştırılması kolaylaşabilecektir.

 
 
Investigation Of Acylated Homoserine Lactone (Ahl) Molecule Production In Gram Negative Bacteria Isolated From Cooling Towers

Cooling towers are generally used to reduce the heat arised from factory, mall, hotel and hospital systems by the help of water. Cooling towers are continuously exposed to microorganisms because of their working with water and provide microorganisms a suitable habitat. Planktonic bacteria are usually attach to the surface that is eligible for them, start growing on that surface and form biofilm layer. There are multiple bacteria species in biofilm layers, therefore bacteria use cell to cell signalling systems to protect themselves from the environmental conditions and secure their species’ existance.

In this respect, in our study, water and biofilm samples from six different industrial plant’s cooling towers were collected and examined in view of fecal and total coliform bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp., and total heterotrophic bacteria and Gram negative rod bacteria were isolated.

Gram negative rod bacteria isolated from cooling tower water and biofilm samples which are important for human health, cooling tower and plant’s efficiency were examined for cell to cell signalling systems, N-acyl homoserine lactone (AHL) signal molecule types and biofilm formation capacity. Subsequently, bacteria isolated form cooling tower water and biofilm samples were examined for comparison of AHL signal molecule production characteristics. A. tumefaciens NT1 monitor strain is used for detection of long chained AHL signal molecules and C. violaceum CV026 monitor strain is used for detection of short chained AHL signal molecules. Crystal violet staining is used to detect the biofilm formation capacity of the bacteria isolated from water and biofilm samples. 

The bacteriological analysis of six different plant’s cooling tower samples showed that all cooling towers have moderate and high risk factors according to European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) criteria. Total of 99 Gram negative rod bacteria are isolated from cooling tower water and biofilm samples. 4 of 39 (10 %) strains isolated form water samples and 14 of 60 (23 %) strains isolated from biofilm samples are determined to be producing a variety of AHL signal molecules. In our study, it is determined that AHL signal molecule production ability of sessile bacteria is more than planktonic bacteria and there is a statistically significant difference between AHL signal molecule production of these two groups (p <0.05).

Furthermore, it is detected that bacteria belong to same species isolated from cooling tower water and biofilm samples produce different types of AHL signal molecules and that there are different types of AHL signal molecules in an AHL extract of a bacteria.

When biofilm formation capacity of these bacteria are examined, we find that bacteria isolated from cooling tower biofilm samples have moderate, and high biofilm formation capacity and bacteria isolated from cooling tower water samples have weak, and moderate biofilm formation capacity.

When statistical comparision of biofilm formation capacity of bacteria isolated from water and biofilm samples are made, it is determined that biofilm formation capacity of sessile bacteria is higher than planktonic bacteria (p <0.05).

ıt is determined that biofilm formation capacity of biofilm bacteria is statistically higher than those of planktonic bacteria (p <0.05).  

Biofilm layer and planktonic bacteria present in cooling towers have very high importance for plant efficiency and public health. Therefore, it is very important to get rid of harmful pathogens. Understanding quorum sensing systems and it’s elements in bacteria will not only disrupt biofilm formation but also prevent them from undergo phenotypic changes, so that bacteria which can not develop resistance to antibacterial agents introduced to systems, could easily be removed from the cooling systems.
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Sonlu  Boyutlu  Uzaylarda  Matematik Programlama Ve Dualite
Bu tez çalışmasında öncelikle konveks analizin temelini oluşturan konveks küme ve konveks fonksiyonların temel özellikleri verildi. Dualite teorisinde önemli bir yere sahip olan konveks eşlenik fonksiyonların yapıları incelenerek, konveks fonksiyon ile konveks eşlenik fonksiyon arasındaki ilişkiler araştırıldı. Daha sonra bazı optimizasyon problemleri tanıtıldı ve bu problemlerin dual problemleri kurulup genelliği bozmaksızın incelenen minimum optimizasyon probleminin çözümü ile dual problemin çözümü arasındaki bağıntı verildi. Son olarak eşlenik fonksiyon yardımı ile Fenchel Dualitesi kullanılarak konveks optimizasyon problemlerinin çözümleri incelendi.

  
 
 
Mathematıcal  Programmıng  And  Dualıty  In  Fınıte   Dımensıonal  Spaces

In this study, initially the basic properties of convex set and convex function which are formed the basis of the convex analysis, were given. By examining structures of convex conjugate functions which have an important place in duality theory, the relationships between the convex functions and convex conjugate functions were researched. Then some of optimization problems were defined and the relationship between solutions of primal problems and the dual problems were given by const\-ructing dual problems of these optimization problems. Finally, solutions of convex optimization problems were examined with the help of the conjugate function using Fenchel duality.
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Bazı Yanlı Tahmin Edicilerde Yanlılık Parametresinin Tahmin Edilmesi
Çoklu lineer regresyon modelinde açıklayıcı değişkenler arasındaki lineer ilişki çoklu iç ilişki olarak adlandırılır. Modelde çoklu iç ilişkinin varolması durumunda, en küçük kareler (EKK) tahmin edicisi yine en iyi yansız tahmin edicidir. Ancak, varyansı çok büyüktür. Bu nedenle, EKK tahmin edicisi parametrenin gerçek değerinden uzaklaşmaktadır. İç ilişkinin etkisini azaltabilmek için önerilen tahmin süreçleri yanlı tahmin edicilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modelde çoklu iç ilişki olması durumunda, EKK tahmin edicisine alternatif olarak önerilen yanlı tahmin edicilerden ikisi, Ridge ve Liu tahmin edicileridir. Fakat, Ridge ve Liu tahmin edicileri EKK tahmin edicisine bağlıdır. Bu nedenle, EKK tahmin edicisinin kararsızlığı Ridge ve Liu tahmin edicilerini etkilemektedir. Bu durumun üstesinden gelmek için iki yanlılık parametresi içeren yanlı tahmin ediciler ileri sürülmüştür. Bu tezin amacı, modelde çoklu iç ilişki olması durumunda önerilen bazı yanlı tahmin edicilerin tanıtılması, yanlılık parametrelerinin seçimi ve bu tahmin edicilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıdır.

“Bazı Yanlı Tahmin Edicilerde Yanlılık Parametresinin Tahmin Edilmesi” adlı bu tez altı bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, çoklu iç ilişki problemi ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Ayrıca, çoklu iç ilişkinin belirlenmesi, neden olduğu sonuçlar ve çözüm yöntemleri verilmiştir.

İkinci bölümde, sonraki bölümlerdeki teoremlerin ispatlarında kullanılacak olan tanım ve teoremlere yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde, modelde çoklu iç ilişki olması durumunda EKK tahmin edicisine alternatif olarak önerilen Ridge ve Liu tahmin edicileri tanıtılmış ve yanlılık parametrelerinin bulunması için çeşitli yöntemler verilmiştir. Bu tahmin ediciler önce 
[image: image13.wmf]EKK

 tahmin edicisiyle ve daha sonra ise birbirleriyle skaler hata kareler ortalaması (SHKO) ve matris hata kareler ortalaması (MHKO) ölçütlerine göre karşılaştırılmıştır.

Dördüncü bölümde, modeldeki çoklu iç ilişki probleminin etkisini giderebilmek için EKK, Ridge ve Liu tahmin edicilerini içeren iki tane yanlılık parametresine bağlı tahmin ediciler tanıtılmıştır. Bu tahmin edicilerin yanlılık parametrelerinin bulunması için yöntemler verilmiştir. Ayrıca, tanıtılan iki tane yanlılık parametresi içeren tahmin edicilerin EKK, Ridge, Liu tahmin edicileriyle ve birbirleriyle MHKO ölçütüne göre karşılaştırılması yapılmıştır.

Beşinci bölümde, Hald veri kümesi yeniden analiz edilmiştir. Teorik olarak verilen karşılaştırmalar grafiksel olarak gösterilmiştir. 

Son bölümde, elde edilen sonuçlar verilmiştir.

Estımatıon Of The Bıased Parameter In Some Bıased Estımators
In multiple linear regression model, the linear relationship among independent variables is called as multicollinearity. In the present multicolinearity, the ordinary least squares (OLS) estimator is still the best linear unbiased estimator. But, its variance is very large. Therefore, OLS estimator may be far from parameter’s true value. Estimation processes to reduce collinearity effect has led to the emergence of biased estimators. When multicollinearity is present in model, two of biased estimators, which are suggested as alternative to OLS estimator, are Ridge and Liu estimators. But, Ridge and Liu estimators are depended on OLS estimator. Therefore, unstable of OLS estimator effects Ridge and Liu estimators. To overcome this problem, biased estimators which include two biasing parameters are proposed. The aim of this thesis, some biased estimators are suggested are introduction, selection of parameters, and comparison of these estimator with each other in the present of multicollinearity.
The thesis entitled as “Estimation of the Biased Parameter in Some Biased Estimators” consists of six chapter.
In the first chapter, multicollinearity problem is examined as comprehensive. In addition, the determination of multicollinearity, results caused by its, and methods of solution are given. 
In the second chapter, definitions and theorems, which are used proof of theorems in later sections, are given.
In the third chapter, in the present multicolinearity in model, Ridge and Liu estimators, which are suggested as alternative to OLS estimator, are introduced and various methods for finding biasing parameters are given. These estimators have comparisoned previously OLS estimator and then each other according to the scalar mean squared error (SMSE) criteria and the matrix mean squared error (MMSE) criteria.

In the fourth chapter, estimators which include as special cases OLS estimator, Ridge estimator and Liu estimator are introduced. Methods for finding biasing parameters of these estimators are given. In addition, estimators which include two biasing parameters are made comparisons with OLS estimator, Ridge estimator, Liu estimator and each other according to the MMSE criterion.

In the fifth chapter, Hald dataset is analysed again. Comparisons which are given theoretical are showed as graphically.

In the last chapter, conclusions are gained are given.
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Genel Singüler Denklemlerin Çözümü Hakkında

Bu tez çalışmasında, normal tipli genel singüler denklemler için yeni bir çözüm yöntemi verilmiş ve bu yöntemin uygulaması olarak bir sınıf konvolüsyon tipli integral denklemin çözümü bulunmuştur.

Genel Kısımlar bölümünde,  bazı singüler integral denklemlerin çözülebilirliğinin incelendiği önemli çalışmaların özeti verilmiştir. İlk olarak, Fredholm integral denklemlerinin kısa bir teorisine bakılmış ve bu denklemlerin çözülebilirliğini gösteren, bugün Fredholm teoremleri olarak anılan teoremler verilmiştir. Daha sonra Fredholm teoremleri, daha geniş ve soyut denklem türleri için incelenmiş ve sırasıyla F.Riesz - J.Schauder [5], S.Nikolskii [1] 'nin çalışmalarından bizim için gerekli olan kısımları verilmiştir. Bu çalışmalarda incelenen denklemlerin, homogen kısımlarının lineer bağımsız çözümlerinin sayısı ile eşlenik homogen denklemlerin lineer bağımsız çözümlerinin sayısı sonlu ve aynıdır. Çalışmanın devamında, bu özelliğin sağlanmadığı Cauchy çekirdekli singüler integral denklemlerin kısa bir teorisine bakılmış ve bu denklemlerin çözülebilirliğini veren, bugün Noether teoremleri adıyla anılan teoremler verilmiştir. Daha sonra, Noether teoremlerini daha soyut denklemler için inceleyen F.V.Atkinson 'un [2] çalışmasına bakılmıştır.

Z.I.Halilov [3], Cauchy çekirdekli singüler integral denklemlere, operatör denklemleri gözüyle bakmış ve bu denklemlerin soyut halini incelemiştir. İlk olarak Halilov 'un tanımladığı ve normal tipli genel singüler denklem adını verdiği denklem türleri bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Halilov, bu tip denklemlerin Noether teoremlerini sağladığını gösterdikten sonra, YU.I.Cherskii [4], bu tip denklemleri faktörizasyon işlemlerini kullanarak benzer Riemann sınır değer problemine indirgemiş ve bir çözüm vermiştir.

Bu çalışmanın amacı, Halilov 'un çözülebilirliğini gösterdiği normal tipli genel singü\-ler denklemler için Cherskii 'nin verdiği çözüm yönteminden daha basit ve kolay bir çözüm yöntemi vermektir. Bulgular kısmında verilen bu yeni yöntem, faktorizasyon işlemleri kullanılmadan normal tipli genel singüler denklemlerin çözümünü elde etmemizi sağlamaktadır. Son olarak, bu yöntemin bir uygulaması yapılmış, bir sınıf konvolüsyon tipli integral denklemin çözümü verilmiştir.

 [1]  NIKOLSKII, S., 1943, Linear Equations in Normed Linear Space,  Izv.Akad.Nauk SSSR,      Ser. Mat, 7:3, 146-166 (Rusça)

 [2] ATKINSON, F.V., 1951, The Normal Solubility of Linear Equations in Normed Space,  Mat. Sb.(N.S.), 28(70):1, 3-14 (Rusça)

 [3] HALILOV, Z.I., 1949, Linear Singular Equations in a Normed Ring, Izv.Akad.Nauk SSSR, Ser. Mat 13:2, 163-176 (Rusça)

 [4] CHERSKII, YU.I., 1957, The General Singular Equation and Equations of Convolution Type, Mat.Sb .41:3(83), 277-296 (Rusça)

 [5] YOSIDA, K., 1974, Functional Analysis, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 123, Springer-Verlag

About The Solution of General Singular Equations

In this study, a new solution method is given for general singular equation of normal type. As an application of this method, solutions for a class of convolution type integral equation have been found.

In the section of General Parts, summaries of important studies in which solubility of some singular integral equations are presented. Initially, a short theory of Fredholm integral equations is studied, then theorems -known as Fredholm Theorems- which shows solubility of these equations are presented. Afterwards, Fredholm theorems are examined for wider and more abstract equation types and necessary parts of studies of F. Riesz - J. Schauder [17], S. Nikolskii [3] are respectively presented. The number of linearly independent solutions of the homogenous parts of the equations, which are studied in these studies, is finite and equals to the number of linearly independent solutions of the adjoint homogeneous equations. Later, a short theory of singular integral equations with Cauchy kernel, which does not satisfy the property presented above, is investigated and theorems, known as Noether Theorems, that give solubility of these equations are given. Thereafter, the study of F.V. Atkinson [4], which investigates Noether theorems for more abstract equations, is analyzed.

Z.I. Halilov [5] considered singular integral equations with Cauchy kernel as operator equations and examined abstract case of these equations. General singular equations of normal type, which is, for the first time, defined by Halilov forms the basis for this study. After Halilov indicated that, this type of equations satisfies Noether Theorems, YU. I. Cherskii [6] has reduced this type of equations to Riemann boundary value problem by using factorization and has found a solution for the equations.

The purpose of this study is to provide a new solution method for general singular equations of normal type, which is easier and more simple than Cherskii ’s method. This new method presented at Findings part enables us to find solutions for normal type general singular equations without using factorization. Finally, an application of this new method is done and solution of a class of convolution type integral equation is presented.

 [1]  NIKOLSKII, S., 1943, Linear Equations in Normed Linear Space,  Izv.Akad.Nauk SSSR,      Ser. Mat, 7:3, 146-166 (Rusça)

 [2] ATKINSON, F.V., 1951, The Normal Solubility of Linear Equations in Normed Space,  Mat. Sb.(N.S.), 28(70):1, 3-14 (Rusça)

 [3] HALILOV, Z.I., 1949, Linear Singular Equations in a Normed Ring, Izv.Akad.Nauk SSSR, Ser. Mat 13:2, 163-176 (Rusça)

 [4] CHERSKII, YU.I., 1957, The General Singular Equation and Equations of Convolution Type, Mat.Sb .41:3(83), 277-296 (Rusça)

 [5] YOSIDA, K., 1974, Functional Analysis, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 123, Springer-Verlag
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Konneksiyonların Geometrisi
Konneksiyonların geometrisini incelemek için öncelikle yoğun bir biçimde analiz, cebir ve topoloji bilgilerinin gözden geçirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu hazırlıklar sonucunda, bu bilgilerin diferansiyel geometri içinde nasıl kullanıldığını görmek bu tezin temel amacıdır.

Bu çalışma, diferansiyellenebilir manifoldlar ve diferansiyellenebilir manifoldlar  üzerinde tanımlanan bazı temel kavramlar, lineer konneksiyonlar, Riemann manifoldları, tensör demetleri, vektör demetleri olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır.

Birinci kısımda, daha sonraki bölümlerde kullanılacak olan ön bilgiler verilmiştir. Ardından diferansiyellenebilir manifold kavramı tanıtılıp örnekler verilmiş ve bu yapılar üzerindeki teğet vektör, vektör alanı, eğri ve diferansiyellenebilir dönüşüm kavramları incelenmiştir.

İkinci kısımda, bir diferansiyellenebilir manifold üzerinde lineer konneksiyon tanımı verilmiştir. Ayrıca bir lineer konneksiyona göre, bir diferansiyellenebilir manifold üzerindeki bir eğrinin jeodezik olması koşulu ifade edilmiştir.

Üçüncü kısımda, bir diferansiyellenebilir manifold üzerinde metrik alanı tanımlanmıştır. Buna ek olarak Riemann metriği, Riemann manifoldu ve Riemann konneksiyonu kavramları ifade edilerek Riemann konneksiyonunun burulmasız bir metrik konneksiyon olduğu gösterilmiştir. Öte yandan, bir Riemann manifoldundaki bir eğrinin jeodezik olması ile ilgili teoremler verilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.

Son kısımda ise tensör demeti kavramı incelenmiş ve bu yapının bir diferansiyellenebilir manifold olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra vektör demetleri, tensör demetleri, çatı demetleri, asal lif demetleri kısaca tanıtılmış ve bu yapıların diferansiyellenebilir manifoldlarla olan bağlantısı ortaya konmuştur.

The Geometry Of Connectıons
In order to examine the geometry of connections, the knowledges of  analysis, algebra and topology are intensely needed for review. As a result of the preparations of these knowledges, to see how they are used in differential geometry is the main purpose of this thesis.

This study consists of four main chapters that are differetiable manifolds and some basic concepts defined on differentiable manifolds, linear connections, Riemannian manifolds, tensor bundles and vector bundles.

In the first part, preliminaries used in the next sections are given. Then, by introducing the concept of differentiable manifold, examples are given and tangent space, vector fields, curves, differentiable maps on this structure are examined.

The definition of linear connection on a differentiable manifold is given in the second part. In addition, the condition of being a geodesic of a curve on a differentiable manifold is expressed with respect to a linear connection.

Metric field on a differentiable manifold is defined in the third part. In addition to this, by expressing the the concepts of Riemannian metric, Riemannian manifold and Riemannian connection, it is shown that Riemannian connection is a torsion free and a metric connection. On the other hand, the theorems related to a curve to be a geodesic on a Riemannian manifold are given and some results have been obtained.

In the last part, the notion of tensor bundles are examined and it is proved that this structure is a differentiable manifold. In addition, the concepts of vector bundles, frame bundles, principal fiber bundles are introduced briefly and the relationship between these structures and differentiable manifolds have been revealed.
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Minimal Yüzeylerin Harmonik Fonksiyonlarla Karakterizasyonu

Bu tez çalışmasının amacı, izotermal parametrelerle verilen bir minimal yüzeyi yalınkat harmonik fonksiyonla temsil etmek ve belirli tipteki minimal yüzeylerin Weierstrass-Enneper parametrelerinin ve Gauss eğriliğinin distorsiyon eşitsizliklerini vermektir.

Beş bölümden oluşan bu tezin birinci bölümü; minimal yüzey teorisi ve harmonik fonksiyonlar teorisi üzerine yapılmış çalışmaların tarihçesine ayrılmıştır.İkinci bölüm; sekiz alt bölümden oluşmaktadır. 
Bölüm 2.1. de, 
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 teki bir yüzeyin temel kavramları verilmiştir. Bölüm 2.2. de, kompleks fonksiyonlar teorisinin temel tanım ve teoremleri verilmiştir. Bölüm 2.3. de, izotermal parametrelerle verilen minimal yüzeyler incelenmiştir. Minimal yüzeylerin Weierstrass-Enneper gösterimi Bölüm 2.4. de ve iyi bilinen minimal yüzey örnekleri Bölüm 2.5. de verilmiştir. Minimal yüzeylerin Gauss eğriliği Bölüm 2.6. da incelenmiştir. Tezin asıl kısmı Bölüm 2.7. de verilmiştir. Bu bölümde bir minimal yüzeyin bir yalınkat harmonik dönüşümle temsil edilebilmesi için gerek ve yeter koşul verilmiştir. Asıl amacımıza ulaşmakta kullanacağımız bazı harmonik fonksiyon sınıfları Bölüm 2.8. de verilmiştir. 


Üçüncü bölümde; verdiğimiz ispatları hangi araçlar üzerinden, nasıl yaptığımız özetlenmiştir. 

Dördüncü bölümde; analitik kısmı sırasıyla yıldızıl, konveks olan yalınkat harmonik fonksiyonlara karşılık gelen minimal yüzeylerin Weierstrass-Enneper parametrelerinin ve Gauss eğriliğinin distorsiyon eşitsizlikleri kanıtlanmıştır.

Beşinci bölümde ise; elde edilen bulgular ile ilgili bir değerlendirme yer almaktadır.
  
  
Characterization Of The Minimal Surfaces By The Harmonic Functions

The aim of this thesis is to represent a minimal surface in isotermal parameters by harmonic functions and to give distortion inequalities of Weierstrass-Enneper parameters and Gaussian curvature of a certain type of minimal surface.

This thesis consists of five parts. In the first part historical knowledge of the investigation of minimal surface and harmonic functions is presented.

The second part includes eight sections. In Section 2.1., the fundamental concepts of  a minimal surface in 
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 are given. In Section 2.2., the fundamental definition and theorems of the theory of complex functions are given. In section 2.3., minimal surfaces in isotermal parameters are investigated. Weierstrass-Enneper representation of a minimal surface is given in Section 2.4. and the well-known examples of minimal surfaces are represented in Section 2.5. In Section 2.6., the Gaussian curvature of a minimal surface is investigated. Main part of this thesis is given in Section 2.7. In this section, the necessary and sufficient condition for a minimal surface can be represented by harmonic function is given. In Section 2.8., some classes of harmonic functions which are used to arrive our main aim are given. In the third part, it is summarized how the proofs are done with respect to the tools used. 

The fourth part contains, the proofs of distortion inequalities of Weierstrass-Enneper parameters and Gaussian curvature of minimal surfaces corresponding to univalent harmonic functions whose analytic part is starlike and convex respectively.

             An evaluation of this thesis is placed in the fifth part.  
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E Vitamininin Sıçan C6 Glioma Hücreleri Üzerindeki  Apoptoz  İndükleyici  Etkisi
E vitamininin çeşitli analogları ve türevleri destekleyici kanser tedavisinde kullanılmaktadır. E vitamininin antioksidan aktiviteye ek olarak, anti-karsinojenik etkiye de sahip olduğu bildirilmektedir. Anti-karsinojenik etkisini apoptozu indükleyerek ve/veya proliferasyonu baskılayarak gösterdiği öne sürülmektedir. 

“Programlı hücre ölümü” olarak tanımlanan apoptoz, son yıllarda önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Özellikle kanser hücrelerinin farklı ilaçlar ve ajanlarla apoptoza yönlendirilebildiğinin anlaşılması, kanser tedavisine ilişkin yeni yöntemlerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Dolayısıyla E vitamininin kanser hücreleri üzerindeki apoptoz indükleyici etkisi çok önemlidir. Bir E vitamini türevi olan (-tokoferol süksinat ((-TOS)’ın apoptoz indükleyici etkisi, kolon, mide, karaciğer ve meme kanseri gibi farklı tipte kanser hücreleri üzerinde araştırılmış, ancak glioma hücrelerinde bugüne kadar floresan mikroskopisine ve kaspaz enzim aktivitesi tayinine dayalı hiçbir çalışma yürütülmemiştir. 

Bu çalışmada (-TOS’un apoptoz indükleyici etkisi, sıçan C6 glioma hücrelerinde araştırıldı. Hücrelere farklı inkübasyon süreleri (24, 32, 40 ve 48 saat) boyunca  (-TOS’un 5 farklı konsantrasyonu (10, 30, 50, 70 ve 100 μM) uygulandı. Hücrelerde apoptozla ilişkili morfolojik değişimler Hoechst boyaması ile floresan mikroskobunda incelendi ve mikroskobik canlı video kaydı ile görüntülendi. Hücre ölümü, apoptozun kilit (son) enzimi kaspaz-3’ün aktivitesi ölçülerek moleküler düzeyde doğrulandı. Bu analizlere ek olarak, hücrelerde mitokondriyal apoptotik yolağın göstergesi olan kaspaz-9 aktivitesi ölçüldü.  

10 ve 30 μM (-TOS uygulamalarının denenen hiçbir inkübasyon süresinde apoptozu indüklemediği gösterildi.  Denenen dozlar içinde 50, 70 ve 100 μM (-TOS’un 40 ve 48 saatlik uygulamalarda, hücreleri apoptoza götürdüğü belirlendi. Bunun yanı sıra 48 saat süreyle 50 μM (-TOS uygulanmış hücrelerde meydana gelen apoptoz, mikroskobik canlı video kaydı ile elde edilmiş gerçek zamanlı görüntülerle izlendi.


Kaspaz-3 aktivitesi 100 μM-32 saat, 50 μM-40 saat, 70 μM-40 saat, 100 μM-40 saat, 50 μM-48 saat, 70 μM-48 saat ve 100 μM-48 saatlik örneklerde kontrolün, sırasıyla 8.5, 5, 6.6, 4, 3.15, 4.65, 1.13 katı olarak belirlendi. Kaspaz-9 aktivitesi, 100 μM-32 saat, 50 μM-40 saat, 70 μM-40 saat, 100 μM-40 saat, 50 μM-48 saat, 70 μM-48 saat ve 100 μM-48 saatlik örneklerde kontrolün, sırasıyla 1.18, 1.10, 2.09, 5.62, 1.67, 7.23 ve 12.63 katı olarak belirlendi. 

Sonuç olarak, (-TOS’un sıçan C6 glioma hücrelerinde doza ve zamana bağlı olarak apoptozu indüklediği ve mitokondriyal apoptotik yolağın göstergesi kaspaz-9 enzimini aktive ettiği ortaya konuldu.

 
 
 
Apoptosıs Inducıng Effect Of Vıtamın E On Rat C6 Glıoma Cells
Several vitamin E analogues and derivatives are used in adjuvant cancer therapy. In addition  to antioxidant activity, anti-carcinogenic effect of vitamin E is reported. It is suggested that it shows anti-carcinogenic effect by inducing apoptosis and/or inhibiting proliferation.

Apoptosis, which is defined as “programmed cell death”,  has become an important research area in recent years. Particularly, the understanding of cancer cells’ inducibility to apoptosis by various drugs and agents is very important for developing new methods related to cancer therapy. Thus, apoptosis inducing effect of vitamin E on cancer cells is quite important. Apoptosis inducing effect of alpha-tocopherol succinate (α-TOS), a derivative of vitamin E, has been investigated on several cancer cells, such as colon, gastric, liver and breast cancer cells, but no study has been performed on glioma cells, so far.

In this study, the apoptosis inducing effect of α-TOS on C6 rat glioma cells was investigated. The cells were treated with 5 different concentrations (10, 30, 50, 70 and 100 μM) of α-TOS for different (24, 32, 40 and 48 hours) incubation periods. Morphological changes related to apoptosis in the cells were detected with Hoechst staining in fluorescence microscopy and monitored by live cell imaging. Cell death was verified on molecular basis by measuring caspase-3, key enzyme of apoptosis, activity. In addition to these analyses, caspase-9 activity as a marker of intrinsic apoptotic pathway  in the cells was measured.

It has been shown that 10 and 30 μM α-TOS did not show any apoptotic effect for non of tested incubation periods. Apoptosis was detected in the cells, which treated with 50, 70 and 100 μM α-TOS for 40 hours and 48 hours. In addition, apoptosis in the cells, which treated with 50 μM α-TOS for 48 hours was shown on the real-time images recorded with live cell imaging.


Caspase-3 activity was 8.5, 5, 6.6, 4, 3.15, 4.65 and 1.13 fold of control in the 100 μM-32 h, 50 μM-40 h, 70 μM-40 h, 100 μM-40 h, 50 μM-48 h, 70 μM-48 h and 100 μM-48 h samples, respectively. Caspase-9 activity was 1.18, 1.10, 2.09, 5.62, 1.67, 7.23 and 12.63 fold of control in the 100 μM-32 h, 50 μM-40 h, 70 μM-40 h, 100 μM-40 h, 50 μM-48 h, 70 μM-48 h and 100 μM-48 h samples, respectively.
In conclusion α-TOS was found to induce apoptosis in a dose- and time-dependent manner in C6 glioma cells and activate caspase-9 enzyme, a marker of mitochondrial apoptotic pathway.
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Arpa ( Hordeum Vulgare L. ) Doku Kültürlerinde Nikita Retrotranspozonunun Hareketleri
Bu tez projesinde, Nikita retrotransposonunun hareketliliği arpada (Hordeum vulgare L.) bitki doku kültürü koşullarında, IRAP (“Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism”) moleküler markır tekniği kullanılarak incelendi. Bu amaçla, olgun arpa tohumlarından embriyolar çıkarıldı ve Murashige Skoog (MS) besi ortamında kallus oluşumu teşvik edildi. Örnekler, 30, 60 ve 90 günlük kallus kültürlerinden alındı ve genomik DNA izolasyonu için kullanıldı. İzole edilen genomik DNA’lar kalıp olarak kullanıldı ve Nikita’ya özgü iki farklı primer (N57 ve N2647) ile IRAP-PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yapıldı. PZR ürünleri poliakrilamit jel elektroforezinde ayrıldı ve incelendi.
Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, farklı yaşlardaki kalluslarda polimorfizmin Nikita retrotranspozon hareketlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, aynı yaştaki farklı kalluslar arasındaki polimorfizm, Nikita hareketlerinin her bireyde aynı olmayabileceğini, rastgele olabileceğini gösterdi.


Arpa doku kültüründe retrotranspozon hareketlerinin anlaşılması üzerine çalışmalar sınırlıdır. Bu tez çalışmasından elde edilen bulguların, epigenetik değişimlerin kallus oluşumu üzerine olan etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
Movements Of Nıkıta Retrotransposon In Barley (Hordeum Vulgare L.) Tıssue Cultures
In this thesis project, Nikita retrotransposon movements were investigated in barley (Hordeum vulgare L.) tissues culture conditions using IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism) molecular marker technique. For this purpose, embryos were dissected from mature barley seeds and callus formation was encouraged in Murashige Skoog (MS) medium. Samples were obtained from 30, 60 and 90 days old calli cultures and were used for genomic DNA isolation. The isolated genomic DNAs were used as template and IRAP-PCR (Polimeraz Chain Reaction) was performed with two different Nikita specific primers (N57 ve N2647). PCR products were separated and analyzed in Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE)
Results obtained from this thesis project has shown that polymorphisms depend on Nikita retrotransposon movements in different aged calli. Besides, polymorphisms between different calli in same ages showed that Nikita movements might not be the identical in each individual and might be random.


Studies on retrotransposon movements in barley tissue culture, are limited. Results obtained from this thesis, are expected to contribute to understanding of the effects of epigenetic changes on callus formation.
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Fusarium Graminearum Ve Fusarium Culmorum İzolatlarının   Mikrosatellit Markırları İle Genetik Tiplendirmesi
Bu tez çalışmasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İran İsfahan Teknoloji Üniversitesi kültür koleksiyonlarından sağlanan, buğday, arpa ve mısır bitkilerinde hastalığa yol açan elli iki izolatın (otuz bir F. graminearum, yirmi bir F. culmorum) moleküler düzeyde tanımlanması ve bu iki türün genomunda yaygın olmayan üç mikrosatellit bölgenin (Ms-Fg97, Ms-Fg98 ve Ms-Fg103) taşıdığı tekrar ünite ve sayı değişiminin yol açtığı çeşitliliğin belirlenmesi hedeflendi. Bu amaçla saf kültürlerdeki Fusarium izolatları alem, grup ve tür düzeyinde, sırasıyla 28S rRNA geni, tri5 geni ve iki farklı SCAR markırı (UBC85 ve OPT18) çoğaltılarak tanımlandı. Otuz bir izolatın F. graminearum’a, yirmi bir izolatın ise F. culmorum’a ait olduğu belirlendi. Literatür bilgilerine göre Ms-Fg97, Ms-Fg98 ve Ms-Fg103 markırları sırasıyla (CCTA)8, (GCAA)6 ve (TG)19 tekrar motiflerini taşımaktadır. Bu tez çalışması ile üç mikrosatellit lokusu bakımından tüm izolatların homozigot olduğu belirlendi. Ms-Fg97 markırı F. graminearum sh1 ve F. culmorum F13 izolatlarında çoğaltılamadı. Polimorfik mikrosatellit markırları sadece F. graminearum izolatlarından elde edildi. Rastgele seçilen monomorfik ve polimorfik on iki DNA fragmenti dizi analizine gönderildi. F5 ve sh14 izolatlarında çoğaltılan Ms-Fg97 ve Ms-Fg98 mikrosatellit bölgeleri referans genomun (Gibberella zeae PH-1) kontigleri ile (3. kromozom, 3. süperkontig; 5. kromozom, 2. süperkontig) %100 benzerlik gösterdi. Diğer izolatlar da referans genomla yüksek düzeyde homoloji (%86- %98) gösterdi, ancak beklenen allel boyutuna sahip olan izolatlar ve G.zeae PH-1 genomu arasında tekrar motifi ve sayısı bakımından çeşitlilik belirlendi. F5 izolatının Ms-Fg97 mikrosatellit bölgesindeki (CCTA)8 ünitesi referans genomla tamamen identik bulundu. Ms-Fg98 markırının sh14 izolatında (GCAA)6 yerine (GCAA)4 tekrar motifi ile, Ms-Fg103 markırının ise F5 izolatında (TG)19 yerine  (TC)19 motifi ile temsil edildiği ve her iki tekrar motifini taşıyan mikrosatellit bölgelerin referans genoma ait aynı bölgeler ile yüksek oranda benzerlik gösterdiği ortaya kondu. Beş izolatta (F7, sh14, 4F, 56, T9,) tekrar motifi aynı olmasına karşın, tekrar sayısında farklılık belirlendi. Ayrıca diğer beş izolata (F9, T7, 2F, 3F, F3) ait mikrosatellit motifinin G. zeae PH-1 genomundan farklı biçimde taşındığı gösterildi. Bu yüksek lisans tezi Türkiye ve İran’da, tahıllarda hastalığa yol açan Fusarium izolatlarında taşınan mikrosatellit lokusları ve tekrar motif ve sayısı arasındaki genetik çeşitliliği göstermektedir.

Genotyping Of Fusarium Graminearum And Fusarium Culmorum Isolates By Microsatellite Markers
It is aimed to identify fifty two isolates (thirty one of F. graminearum and twenty one of F. culmorum) causing disease on wheat, barley and maize, obtained from culture collections of Samsun Ondokuz Mayıs University and Iran Isfahan Technology University, and to determine the diversity among F. graminearum and F. culmorum isolates caused by alteration of repeat unit and number represented on three microsatellite regions (Ms-Fg97, Ms-Fg98, Ms-Fg103), which not distributed throughout the genomes of these two species. For this purpose, the Fusarium isolates in pure cultures were identified at phylum, group and species levels, by amplifying 28S rRNA gene, tri5 gene and two different SCAR markers (UBC85 and OPT18), respectively. Thirty one isolates were determined as F. graminearum, and twenty one as F. culmorum. Ms-Fg97, Ms-Fg98 and Ms-Fg103 microsatellite markers carry (CCTA)8, (GCAA)6, (TG)19 repeat motifs, respectively, according to literature. All isolates were determined as homozygote with respect to three microsatellite loci, in this study. Ms-Fg97 marker was not amplified in F. graminearum sh1 and F. culmorum F13 isolates. Polymorphic microsatellite markers were only obtained from F. graminearum isolates. Randomly chosen twelve monomorphic and polymorphic DNA fragments were sequenced. Ms-Fg97 and Ms-Fg98 microsatellite regions, amplified in F5 and sh14 isolates, showed 100% similarity with contigs (supercontig 3 in chromosome 3, supercontig 2 in chromosome 5) of the reference genome (Gibberella zeae PH-1). Remaining isolates also displayed high level of homology (86-98%) with the reference genome, but variation was detected between the isolates, carrying expected allele size, and G.zeae PH-1 genome with respect to repeat motif and repeat number. (CCTA)8 unit in Ms-Fg97 microsatellite region of F5 isolate was found totally identical with the reference genome. It was carried out that Ms-Fg98 marker is represented by (GCAA)4 motif instead of (GCAA)6 on sh14 isolate, Ms-Fg103 is represented by (TC)19 motif instead of (TG)19 and the microsatellit regions, carry the two repeat motifs, display high similarity with the same regions which belong to the reference genome. Despite repeat motif similarities in five isolates (F7, sh14, 4F, 56, T9), repeat number differences were detected among them. Moreover, it was shown that microsatellite motif which belongs to other five isolates (F9, T7, 2F, 3F, F3) was carried differently from G. zeae PH-1 genome. This master thesis has shown the genetic variability among the microsatellite loci, repeat motif and repeat number carried in Fusarium isolates causing disease on cereals in Turkey and Iran.

  
ÇELİK Bilge 
Danışman
:
 Doç.Dr. Ercan ARICAN

Anabilim Dalı 
:
 Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Mezuniyet Yılı 
:  2011
Tez Savunma Jürisi
: Doç. Dr. Ercan ARICAN




Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı


Prof. Dr. Keriman Günaydın






Doç. Dr. Gülruh Albayrak


Doç. Dr. Tamer Özcan

Düşük Atmosferik Basınçta Kanola (Brassica Napus  L.) Bitkisinde Gen Anlatımının Araştırılması
Bu çalışmada, kanola bitkisinin (Brassica napus L.)  Californium,  Jura, Orkan ve Elvis  varyetelerinin düşük basınca maruz kaldığında meydana gelen değişikliklerin moleküler analizleri amaçlanmıştır.

Bu amaçla, çalışmada kullanılacak olan kanola varyetelerinin toprağa ekimi yapıldı ve toprakta yetişen bitkiler, özel olarak tasarlanan düşük basınç kabinine yerleştirilerek farklı sürelerde (1, 2 ve 3 gün) düşük basınca (40 torr) maruz bırakıldı. Bu bitkilerden total RNA izolasyonu gerçekleştirildi. Kanola varyetelerinin düşük basınca verdiği cevabı moleküler düzeyde analiz etmek için, RT-PZR tekniği kullanılarak, OsNCED, OsABA8, OsZEP ve TMAC2 genlerinin anlatım profilleri incelendi. Ayrıca, çalışmamızın kontrolü olarak PZR tekniğinin doğruluğunu test etmek için gen olarak β-aktin gen bölgesi kullanıldı.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda,  kanola bitkisinin, Californium,  Jura, Orkan ve Elvis varyetelerinin düşük basınca maruz kaldığında, OsABA8 ve OsNCED genlerinin anlatım profillerinin değiştiği saptandı. Düşük basınçla ilgili olarak ülkemizde herhangi bir çalışma henüz yapılmamış olması nedeniyle, bu araştırma ülkemiz için bir ilk ve bu özelliğiyle de temel bir çalışma olma niteliğindedir.

 
Determınatıon Of Gen Expressıon In Canola (Brassica Napus L.) Under Hypobarıc Pressure
In this study, it is aimed to perform molecular analysis of the changes as a result of different low pressure levels in canola plant (Brassica napus L.) such as Californium, Jura, Orkan and Elvis varieties.

For that reason, Canola varieties were planted and those plants grown in soil were placed in specially designed low pressure cabinets and were exposed to low pressure (40 torr) for varying periods (1, 2 and 3 days) .Total RNA isolation is done from the plants and to analyze the respond of canola varieties to low pressure levels at the molecular level, expression profiles of gene regions, OsNCED, OSABA8, OsZEP and TMAC2 were examined by RT-PCR technique. In addition, as a control of the study, β-actin gene region was used as housekeeping gene to confirm whether PZR technique is working accurate or not.

As a result of the study, when the varieties of canola plant, Californium, Jura, Okran and Elvis were exposure to low pressure, it was observed that expression profiles of the genes, OsABA8 and OsNCED changed. Because any other studies related to low pressure have not been done in our country, this study is the first and fundamental to lighten further studies.
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Schizosaccharomyces pombe’de homolog olmayan kromozomlar arasinda yönlendirilmiş translokasyon çalişmalari

Ökaryotik organizmalar, pek çok hastalığın (kanser, down sendromu, kısırlık vb.)  temelinde yatan ve kromozom yeniden düzenlenmesinde rol oynayan translokasyon olayında çok fazla ve karmaşık moleküler mekanizmalara sahiptir. Translokasyonun moleküler mekanizması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır fakat yönlendirilmiş translokasyon ilk kez İtalya’da bulunan“International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” (ICGEB) Enstitüsü Maya Moleküler Biyoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. ICGEB Maya Moleküler Biyoloji Laboratuarında, Saccharomyces cerevisiae’de önceden belirlenen DNA noktalarında homolog olmayan kromozomlar arasında yönlendirilmiş kromozom translokasyonu gerçekleştirilmiş ve yöntem “Bridge Induced Translocation” (BIT) olarak isimlendirilmiştir.

Bu proje, translokasyon sonrasında oluşan moleküler olayların aydınlatılmasına yönelik olarak moleküler düzeyde memeli hücrelerine olan benzerliğinden dolayı model organizma olarak yaygın bir şekilde kullanılan Schizosaccharomyces pombe organizmasında yönlendirilmiş translokasyon gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece insan hastalıklarıyla ilgili çok sayıda genin homologlarını taşıyan S. pombe organizması ile elde edilecek translokantın analizi sonucunda hastalıkların moleküler mekanizmasının aydınlatılmasına olanak sağlanmış olacaktır.

Çalışmada S. pombe’nin yabani ırkı model organizma olarak kullanıldı. Translokasyonu gerçekleştirmek için kullanılan DNA kasetleri farklı iki kromozoma (kromozom 1 ile kromozom 3) homolog iki farklı dizi (yaklaşık 90bç-800bç arasında değişen boyutlarda) ve kanamisin işaret geni içerecek şekilde hazırlandı. Bu homolog diziler translokasyonu gerçekleştirmede görevli olacak dizilerdir ve translokasyonun kırılma noktasını oluşturmaktadırlar. Tez kapsamında doğrusal DNA kaseti PCR ile üretilip, S. pombe hücrelerine aktarıldı ve ardından kanamisin dirençlilik özelliği kontrol edildi. Daha sonra koloni PCR tekniği ile transformant koloniler kontrol edildi.
Bu çalışma ile hedeflenen model translokant S. pombe elde edilememiştir. Translokasyon kasetinin sadece 3. kromozoma homoloji gösteren bölgesinin giriş yaptığı koloni PCR tekniği ile saptanmıştır fakat 1. kromozoma homoloji gösteren bölgesi istenilen yerde bulunamamıştır. Ayrıca seçici işaret genine özgü tasarlanan kanamisin probu ile gerçekleştirilen hibridizasyon sonrasında transformantların yaklaşık %50’sinde kasetlerin hem hedef bölgeye hem de 2. kromozoma giriş yapması bu çalışmanın diğer bir önemli bulgusudur. Kasetlerin hedefi olmadığı halde 2. kromozomu tercih etmelerinin nedenlerinin araştırılması bu çalışmanın ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Literatürde 2. kromozomun bu özelliği ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. S. pombe hücrelerinde yönlendirilmiş translokasyon çalışmaları bu konuyla ilgili başlangıç çalışması olup ilerde farklı kromozom ile farklı bölgeler arasında farklı uzunlukta homoloji kullanılarak translokant model S. pombe hücreleri elde etme çalışmalarına devam edilecektir.
 
 
Studies on directed translocation between non-homolog chromosomes in Schizosaccharomyces pombe
Eukaryotic organisms have so many and complex molecular mechanisms that underlie many diseases and take role in chromosomal rearrangement in translocation occasion. There are so many studies on molecular mechanism of translocation. However first directed translocation was achieved by Yeast Molecular Laboratory in “International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” (ICGEB) in Italy. In ICGEB Yeast Molecular Laboratory, non-homolog directed translocation was performed with DNA locus was chosen randomly before in Saccharomyces cerevisiae and the method was called “Bridge Induced Translocation” (BIT).

The main goal of this project is to generate directed translocation for elucidating molecular events after translocation by using Schizosaccharomyces pombe as a model organism which is used frequently in molecular studies because of its similarities to mammalian cells. Obtaining a model translocant S. pombe will be an important work for medical science because S. pombe has a lot of homolog genes that are responsible for human diseases. So cellular and molecular differences, which are appeared after chromosomal rearrangement, can be contrasted between transformant and parental strains by directed translocation. And also the effects mechanisms of translocations can be clarified. 


In this study, wild type of S. pombe was used. A special cassette was prepared with kanamycin and the cassette contained homology to two different chromosomes (chromosome 1 and chromosome 3) with two different sequences (approximately 90bp-800bp) for generating translocation. These homolog sequences are responsible to generate translocation and they are breakpoints of translocation. In content of this thesis, linear DNA cassette was produced by PCR and transported to S .pombe. Then kanamycin resistance features were controlled. Subsequently, colony PCR was performed to control for correct integration. 

Model translocant S. pombe, what the aim of the project is, could not be obtained. One side of translocation cassette integrated to just one chromosome (Chromosome 3) and another side of translocation cassette which aims to integrate to chromosome 1, could not be found where it is. Also after hybridization of transformant cells’ chromosomes with the prob that designed specific to marker gene, in some transformant colonies (50% of colonies), translocation and knock-out cassettes were detected on two chromosomes, one of chromosomes is targeted chromosome but another one, chromosome 2, isn’t targeted. This result is a new research subject to understand chromosome 2’s structure and chemicals features that allow the unspecific cassette integration. In the literature no studies were found about this interesting result.  Directed translocation studies with S. pombe is just beginning studies of this subject and in the future, creating model translocant S. pombe experiments will be continued by using different chromosomes, different locations and different homology lengths.  
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Schizosaccharomyces pombe'de oksidatif stres yanıtı ile glukoz baskılaması ilişkisinin genom boyutunda araştırılması
Basit yapılı bir şeker olan glukoz, birçok organizma tarafından tercih edilen karbon ve enerji kaynağı ve aynı zamanda bir sinyal molekülüdür. Ökaryotik organizmalar, glukoz algılanması ve sinyal iletiminde rol oynayan çok sayıda karmaşık yollara ve düzenleme mekanizmalarına sahiptirler. Hücresel ve çevresel bir takım stres faktörlerine karşı verilen yanıtta metabolik adaptasyon, glukoz algılanması ve sinyal iletimi gibi süreçler önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, hücrede oluşan oksidatif stres yanıtı ve glukoz metabolizması arasındaki ilişkinin aydınlatılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır.

Bu çalışmada, S. pombe’de glukoz baskılaması ile oksidatif stres yanıtı arasındaki ilişkide rol oynayan gen veya genlerin tespit edilmesine yönelik, farklılık gösterim tekniği kullanıldı. Bu amaçla, glukoz baskılamasına dirençli konstitütif invertaz mutantı (ird11h-), yabani ırkla (972h-) karşılaştırılarak kullanıldı. Yabani ve mutant hücrelerden total RNA izolasyonu yapıldı ve oligo-dT primerler kullanılarak total RNA’lardan cDNA’lar sentez edildi. Bu cDNA’lardan rastgele/oligo-dT primer kombinasyonu kullanarak PZR ürünleri elde edildi. Bu ürünler poliakrilamid jelde yürütülerek anlatımları farklı olan genler saptandı. Ardından ikinci PZR yapılıp, kontrol edildi ve dizi analizleri yaptırıldı. Nükleotid dizilemeleri yapılan cDNA’ların, S. pombe genom veritabanında gerçekleştirilen BLAST analizleri ile mannoz-1-fosfat guanil transferaz enzimini kodlayan mpg1 geni ve 60S ribozomal proteini olan L3’ü kodlayan rpl302 geni elde edildi. Son olarak, farklılık gösterimi ile elde edilen genlerin anlatım profilleri Gerçek Zamanlı PZR (GZ PZR) yöntemi kullanılarak kontrol edildi. 

Genel gen anlatımında görevli rpl302 geninin anlatım seviyesinin stres altındaki hücrelerde (ird11 ve yabani tip) belirgin bir şekilde düştüğü (sırasıyla, 0,6 ve 0,5 kat), oysa mpg1 geninin anlatımının önemli bir değişime yol açmadığı belirlendi. Stres uygulanmayan koşulda, ird11’de rpl302 geninin anlatımının yabani tipinkiyle karşılaştırıldığında 1,8 kat artmış bulundu. Benzer şekilde, ird11’deki mpg1 geninin anlatımının yabani tipinkinden istatistiki olarak yüksek (1,3 kat) olduğu bulundu.  Bu bulgular, bu iki genin ird11’deki oksidatif stres toleransında rol oynayabileceğini düşündürdü. Dahası, glukoz baskılamasına dirençli konstitütif invertaz mutantının (ird11), glukoz algılama/sinyal ve oksidatif stres yanıt yolaklarındaki çalışmalar için uygun bir model olabileceğini desteklemektedir.
  
Investigation of the relationship between glucose repression and oxidative stress response on genome-wide in Schizosaccharomyces pombe
Glucose, as a simple sugar, is preferred as a carbon and energy source by many organisms, and is also a signalling molecule. Eukaryotic organisms have a large number of complex ways and various regulatory mechanisms which play a role in glucose sensing and signalling. Processes like metabolic adaptation, glucose sensing and signalling, play important roles responding to a number of cellular and environmental stress. In this regard, studies which aim to elucidate the relationship between oxidative stress and glucose repression are increasing.
In this study, differential display technique was used to determine the gene or genes which play roles in the relationship between oxidative stress and glucose repression in S. pombe. For that purpose, constitutive invertase mutant ird11h- which is resistant to glucose repression is used in comparison to wild type (972h-). Total RNA was isolated from wild type and mutant cells and cDNAs were synthesized from total RNAs by using oligo-dTs. PCR products were obtained from these cDNAs by using a combination of random/oligo-dT primers. By running these products on a polyacrylamide gel, differentially expressed genes were detected. Subsequently, a second PCR was performed, checked and sequenced. The mpg1 gene encoding mannose-1-phosphate guanyltransferase enzyme and rpl302 gene encoding 60S ribosomal subunit protein L3 were obtained by BLAST analysis of the sequenced cDNAs in S. pombe genome database. In conclusion, the gene profiles obtained by differential display method were checked by Real-Time PCR.
It was indicated that the expression level of rpl302 gene, involved in general gene expression, were sharply reduced (0,6 and 0,5, respectively) in both cells (ird11 and wild type) under stressed conditions, whereas expression of mpg1 gene did not appear to cause significant change. Under non-stressed condition, rpl302 expression in ird11 was found to be increased 1,8 fold compared to that of wild type. Similarly, the expression level of mpg1 gene in ird11 was found to be statistically higher (1,3 times) than that of wild type. These findings are thought that both of two genes might be played a role in the oxidative stress tolerance in ird11. Moreover, they are supported that glucose repression to constitutive invertase mutant, ird11 would be a convenient model cell for the studies on the glucose sensing/signalling and the oxidative stress response pathways.
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Mısır kökenli gıdalarda yabancı gen taranması
Zararlı organizmalara ve hastalıklara dirençli,  herbisitlere toleranslı, ürün kalitesi arttırılmış genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin global ekim alanları gün geçtikçe artmaktadır. Bu transgenik ürünlerin yetiştirilmesi ülkemizde yasak olmasına karşın ithalat yoluyla ülkemize gelen transgenik ürünler çeşitli denetimlerden geçerek marketlerimize girmektedir.

Bu tez projesi kapsamında transgenik ürünler arasında büyük bir paya sahip olan mısır ve mısırdan üretilmiş gıdaların kalitatif ve kantitatif transgen içerikleri belirlendi. avrupa birliğince onaylanmış pek çok transgenik üründe düzenleyici diziler olarak kullanılan 35S promotorunun ve nos terminatörünün belirlenmesine dayanan PCR analizleri ile çeşitli örnek guruplar kalitatif olarak tarandı. Kalitatif analizler sonucunda GDO ürünlerini içerdiği belirlenen gıdalarda transgen (nos) miktarı kantitatif olarak saptandı. Bu kalitatif ve kantitatif PCR analizlerinin sonucunda, ülkemizde satışa sunulan, bebek maması dahil pek çok gıda örneğinin GDO kökenli ürünleri içerdiği tespit edildi.

Screening of foreign gene in maize derived food

Plantation area of the genetically modified crops which are designated to acquire resistance to pests and diseases, herbicide-tolerance, increased product quality is increasing day by day. Despite the prohibition of growing transgenic crops in our country, the transgenic products are being imported to our country and sold in markets.
Within the context of this thesis project, determined qualitative and quantitative transgene contents of foods derived maize which is one of the mostly produced transgenic in the worldwide. Various sample groups were screened qualitatively by PCR analysis based on determination of 35S promotor and nos terminator which used as regulatory sequences in many transgenic approved by The European Union. The amount of transgene (nos) was quantitatively determined in the samples which are identified as GMO in qualitative analyses. Qualitative and quantitative PCR analysis determined that many food samples, including baby foods sold in our country contain GMO’s products.
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Prematür Ovaryum Yetmezliği (Poy) Tanısına Yönelik Mikrodizin Bazlı Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon Kiti (Microarray Cgh) Geliştirilmesi

Prematür ovaryum yetmezliği (POY), 40 yaş altı kadınlarda altı aydan uzun süreli, serumda artmış gonadotropin ve 40 U/L’den yüksek folikül uyarıcı hormon (FSH) varlığında ortaya çıkan erken adet kesilmesi şeklinde tanımlanır. POY’un sonucu olan dişi kısırlığı (infertilitesi) günümüzde düzeltilemez bir durumdur. POY ve uzun süreli östrojen eksikliği osteoporozun erken ortaya çıkmasına yol açabilir. Ailesel POY’un erken tanısı menopozun önceden tahmin edilmesine fırsat verip, embriyoların dondurulması ya da daha önceden çocuk sahibi olma gibi üremeyle ilgili seçeneklere olanak tanıyacaktır. POY sendromu, insanda folikül oluşumunu kontrol eden birden fazla genin etkili olduğu kompleks heterojenik klinik bir hastalıktır. Deneysel çalışmalardan elde edilen bilgilere göre bu genlerin dişi eşey kromozomunda POF1 (Xq26.2-q28) ve POF2 (Xq13.3-q22) lokuslarında kümelenmiş olabileceği tahmin edilmektedir. POF1 lokusunda FMR1, HS6ST2, TFDP3, GPC3 ile POF2 lokusunda DIAPH2, DACH2, POF1B genleri POY aday genleri olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra AIRE, DAZL, FOXL2, FSHR, GALT ve TGF-β gen ailesi üyelerinden GDF9, INHα gibi otozomal kromozomlarda taşınan genlerdeki mutasyonların da POY’da rolü olduğu düşünülmektedir. Günümüzde hem daha hızlı sonuç alınabilen, hem de analiz aşamasının tam otomatik olarak gerçekleştirilebildiği “MicroArray” CGH yöntemi araştırmacıların çalışmalarını yoğunlaştırdıkları bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntem ile tüm genom düzeyinde kromozomal kayıp ya da artışların yüksek çözünürlükte, kısa bir sürede analizi mümkün kılınmaktadır. 

Bu tez çalışmasında, POY’a neden olan aday genlerin bulunduğu X ve otozomal kromozomlar üzerindeki lokusları çoklu kopyalar şeklinde içeren “microarray” CGH geliştirerek POY’a özgün ve mevcut teknolojilere nazaran daha hassas, kolay uygulanabilir, hızlı ve düşük maliyetli bu yöntemin, yaygın olarak uygulanabilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 393 “Bakteriyal Yapay Kromozom” (BAC) ve 20 “P1 fajı türevli Yapay Kromozom” (PAC) olmak üzere toplam 413 klona ait DNA bölgesini dörtlü kopya içerecek şekilde tasarlanmış, kontrol bölgeleriyle birlikte toplam 1824 spot içeren POY’a özgü mikroarray lamlarının üretimi gerçekleştirilmiştir.

  
 
 
 
 
Development Of CGH Based Microarray Kit Intended For Diagnosis Of Premature Ovarian Failure (POF)

Premature ovarian failure (POF) is defined as amenorrhoea for more than six months in the presence of elevated gonadotropins and FSH serum level higher than 40 U/L, occurring before the age of 40. Female infertility is presently an irreversible consequence of POF. POF and prolonged estrogen deficiency may lead to the early onset of osteoporosis. The early diagnosis of familial POF will provide the opportunity to predict the likelihood of early menopause, and allow other reproductive choices to be made, such as freezing embryos or having children earlier. Premature Ovarian Failure (POF) syndrome is a very heterogeneous clinical disorder due probably to complex genetic networks controlling human folliculogenesis. Some experimental evidence suggests that these genes might be clustered on the female sex chromosome in the POF1 (Xq26.2-q28) and POF2 (Xq13.3-q22) loci. The genes such FMR1, HS6ST2, TDPF3, GPC3 in POF1 locus and DIAPH2, DACH2, POF1B in POF2 locus were identified as POF candidate genes. However, mutations on some autosomal genes like AIRE, DAZL, FOXL2, FSHR, GALT and GDF9, INHα members of TGF-β gene family are also estimated to play a role in POF pathology. Currently, “Microarray” CGH  appears as a current method of investigation for mutation analysis of genes. Also, the results can be taken more rapidly and analysis phase can be performed full automatically with this method. “Microarray” CGH approach enables the analysis of whole genome range chromosomal losses or gains in a short time and with high-resolution. 

In the current study, it is aimed to develop a “microarray” CGH including multiple copies of POF candidate genes that exist on the X and autosomal chromosomes. Thus, it can be contributed prevalent applicability of this method which is more sensitive, simple applied, fast and low cost according to the existing technologies. For this purpose, we have designed a POF-specific microarray kit which consists of 413 genomic clones (393 “Bacterial Artificial Chromosomes” (BACs) and 20 “P1 derived Artificial Chromosomes” (PACs) ) spotted in four copies that contains totally 1824 spots with control regions for the each array slide. 
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Belbaşı-Maha Yaylaları (Antalya-Gazipaşa) Florası

Araştırma, Anyalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Sugözü ve Şahinler Köyleri sınırlarında kalan Belbaşı ve Maha Yaylaları ve çevresinde yapılmıştır. Ağustos, 2007 - Ekim, 2009 tarihleri arasında alandan 1057 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerden 68 familyaya ve 215 cinse ait 361 takson tespit edilmiştir. Taksonların 85’i endemiktir (endemizm oranı %23,5). 361 taksonun 6’sı Pteridophyta, 355’i ise Spermatophyta divizyonuna girmektedir. Spermatophyta divizyonuna giren 355 taksonun 6’sı Gymnospermae, 349’u Angiospermae alt divizyonunda yer almaktadır. Tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları incelendiğinde 90 (%24,9) taksonun Akdeniz, 46 (%12,8) taksonun Iran-Turan ve 20 (%5,5) taksonun Avrupa-Sibirya elementi olduğu tespit edilmiştir. Geri kalan 205 takson ise birden fazla bölgede yayılış göstermektedir veya ait olduğu fitocoğrafik bölge hakkında bilgi bulunmamaktadır.
 
 
Flora of Belbaşı-Maha Alms (Antalya-Gazipaşa)

This research, which comprises Belbaşı-Maha Plateaus and their environs that takes place in Gazipaşa district of Antalya. The research area is in the border of Sugözü and Şahinler villages. 1057 plant samples were collected from the research area in different vegetation periods from August, 2007 to October, 2009. As a result of identification of the collected plant specimens, 361 taxa belonging to 215 genera and 68 families have been determined. 85 of these taxa are endemic (%23,5). 6 taxa of 361 is beloging to Pteridophyta and 335 of them is beloging to Spermatophyta. Spermatophyta also contained 6 Gymnospermae and 349 Angiospermae. The phytogeographical distribution of taxa are as fallows; Mediterranean: 90 (%24,9), Irano-Turanian: 46 (%12,8), Euro-Siberian: 20 (%5,5).
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Orman Mühendisliğinde Gps (Küresel Yer Belirleme Sistemi) Ölçmeleri
Günümüzde Türkiye’de ormancılık çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen altlıkların büyük bir çoğunluğunun elde edilmesinde yersel yöntemler kullanılmaktadır. Yersel yöntemler, gelişen teknolojik olanaklara paralel olarak gelişmekte ve geçmişte kullanılan mekanik yapıdaki ölçüm aletlerinin yerini bilgisayar destekli çalışan dijital sistemler almıştır. Konumsal verileri uydu bazlı olarak toplamak amacıyla geliştirilen küresel konum belirleme sistemleri bu teknolojide varılan en son basamaklardan biridir. Ormancılık amaçları doğrultusunda bu teknolojiden yararlanma olanaklarının incelenmiş olduğu bu çalışmada seçilen üç çalışma alanı üzerinden cihaz performansları irdelenmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde ormancılıkta GPS (küresel konum belirleme) kavramının yeri kısaca açıklanarak, tezin amacı ve kapsamı belirtilmiştir. 

İkinci bölümde orman ve ormancılık kavramları, küresel konum belirleme sistemleri ve bu sistemler ile ilintili kavramlar detaylı bir şekilde açıklanarak literatürdeki yeri belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan yazılım, donanım olanakları tanıtılarak, yapılacak çalışmalar kısaca açıklanmıştır.

Çalışmanın bulgular bölümünde seçilen deneme alanları üzerinden çalışmada kullanılan sistemlerin performans testleri gerçekleştirilmiştir. Bununla alakalı olarak elde edilen noktasal veriler ve bu verilerden türetilen çizgisel ve alansal veriler bu bölümde sunulmuştur. GPS cihazları ile elde edilen veriler total station cihazı ile elde edilen veriler ile kıyaslanarak doğruluk analizleri gerçekleştirilmiştir.

Tartışma ve sonuç kısmında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumlar ve önerilere yer verilmiştir.
Sonuç olarak, yapılan bu çalışma ile ormancılık çalışmalarında GPS sistemlerinin kullanım alanları belirtilerek hangi sistemin hangi çalışmalar için daha uygun olacağı konusunda yol gösterici bilgiler elde edilmiştir.
   
 
Gps (Global Posıtıonıng System) Measurement In Forestry Engıneerıng
Today, in acquiring most of the pads which have been produced for foresty workouts, geodetic methods are used in Turkey. In parallel with the geodetic methods and the improving technological opportunities, the computer-aided digital systems have taken the place of the old style mechanical measurement devices. The global positioning systems which have been improved for collecting locational data, are one of the latest steps in this technology. In this work, in which the benefits of technology have been investigated towards foresty purposes, the device performances are examined via these three working areas. 


In the first section of this study, the concept of GPS (Global Positioning System) in foresty is explained and the purpose and content of thesis is stated.

In the second section, the concepts of forest and foresty, global positioning systems and the concepts which are concerned with these systems, are explained in detail.

In the third section, the software and hardware which are used in this study, are introduced and the general workouts are explained shortly.

In the indications section of this study, the performance tests of systems which are used in trial ranges, are carried out. The point data which have been acquired featherbed, and the linear and regional data which have been acquired from those data, are presented in this section. The data that are acquired via GPS devices, are compared with the data that are acquired via total station device so that the accuracy analysis has been practiced.

In the discussion and final section, the comments and advises about the assesment of all these data, take place. Eventually, with this study, the using areas of the GPS systems in foresty workouts are defined and it helps guiding which system suits which workout.
As a result, the forestry activities in this study uses the GPS system which works by specifying the system for which guidance would be more appropriate information has been obtained.
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Toprak ve Stabilize Kaplamalı Orman Yollarından Kaynaklanan Sedimentasyonun Zamansal

Değişimi


Orman yollarının çevresel etkilerine verilen önem her gün biraz daha artmakta, orman yollarının yetişme ortamı, heyelanlar, erozyon ve akarsu hidrolojisi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin araştırmalar öncelik kazanmaktadır. Orman yollarının inşaatı ile koruyucu bitki örtüsü ve organik madde tabakaları ortadan kaldırılan geniş alanlar yüzeysel erozyona açık duruma gelmekte, orman yollarının kazı şevleri hem yüzeysel akışı, hem de sığ yeraltı akışını kesintiye uğratarak kenar hendeklerinde toplamakta, büyük miktarlarda toprak ve kaya kazılıp alınmakta ve çoğunlukla kitle hareketlerine maruz kalan dengesi bozuk şevler oluşturulmaktadır. Bunun sonucunda, yol yapımının ardından derelerdeki sediment taşınımı, yol yapımından öncekine oranla yüzlerce kat artmaktadır. Doğrudan doğruya yol yüzeyine düşen yağış, toprağa sızamadan yüzeysel akışla kenar hendeklerinden yolun aşağısındaki yamaçlara gitmektedir. Ayrıca, derelerde pik akımlar artmakta, dere suyunun sıcaklığı yükselmekte, yol yüzeylerindeki ve kenar hendeklerindeki erozyondan ve kazı şevlerindeki göçmelerden kaynaklanan materyal, dere yataklarına ulaşan sediment miktarını arttırmaktadır. 

Bu çalışmada, orman yollarından kaynaklanan sedimentasyonun zamansal değişim miktarının arazide kurulacak sediment tuzakları aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Toprak orman yolunda meydana gelen aylık sedimentasyon değerleri, stabilize orman yolundan ve meşçere içinde oluşan sedimentasyon değerlerinden önemli derecede yüksek bulunmuştur. Yapılan hesaplamada aylık ortalama sedimentasyon değerleri toprak orman yolunda 109,11 g/ay, stabilize orman yolunda 55,63 g/ay ve meşçere içinde 23,39 g/ay olarak tespit edilmiştir. Bir yıl boyunca yapılan gözlemlere göre, toplam sedimentasyon değerleri toprak orman yolunda 13093,04 g/yıl, stabilize orman yolunda 6675,67 g/yıl ve meşçere içinde 1122,9 g/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bir yıllık gözlem periyodunda toprak, stabilize ve meşçere içinde meydana gelen aylık sedimentasyon değerleri arasında önemli derecede farklar olduğu tespit edilmiştir. Toprak orman yolunda meydana gelen sedimentasyon değerinin stabilize orman yoluna göre 1,96 kat  ve meşçere içine göre 11,66 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanımızda yıllık ortalama sedimentasyon değerleri toprak orman yolunda 436 kg/ha/yıl, stabilize orman yolunda 223 kg/ha/yıl ve meşçere içinde 52,52 kg/ha/yıl olarak hesap edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sedimentasyon değerleri yağışın artmasına paralel olarak yükselme eğilimi göstermektedir. Elde edilen verilerin orman yollarının üstyapı tabakası ile kaplanması için kullanılacak yöntemlerin sedimentasyonu azaltmada daha etkin bir biçimde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

  
 
 
 
 
Temporal Variation of Sedimentation on Paved and Unpaved Forest Roads


Environmental effects of forest roads have an increasing importance, and researches related to negative impacts of forest roads on site, landslides, erosion and river hydrology gain priority. Large areas losed their protective vegetation cover and organic matter layers because of forest road construction open to erosion, soil and rocks are excavated in a large amounts, and slopes which are unbalanced and mostly effected by  mass movements emerge. Thus, sediment transport in streams after road construction increase in hundreds of  times higher than those of prior situation without road. Forest road cut slopes both surface flows and shallow groundwater flows collect them on the ditch edges. Rainfall falled directly on road surface goes from cut slopes without intercept into soil to down parts of slopes via runoff. Also, peak flows in streams increase, river water temperature rises, material sourced from erosion on road surface and edge of the ditches and collapses due to slope excavations increase the sediment amounts arrived to stream beds.

In this study, it was aimed to determine the sediment production sourced from forest roads by the way of sediment fences set on experiment site. Collected total sediment amounts were 13093,04 g/yr on unpaved forest road, 6675,67 g/yr on paved forest road and 1122,90 g/yr on undisturbed area. Significantly differences on monthly sediment production were determined among experiment sites in all observation period. Total sediment production of unpaved forest road was 1,96 times higher than to paved forest road and 11,66 times higher than undisturbed area. Mean sediment production values were 109,11 g/month on unpaved forest road, 55,63 g/month on paved forest road and 23,39 g/month on undisturbed area. Annual mean sediment production was 436 kg/ha/yr on unpaved forest road, 223 kg/ha/yr on paved forest road and 52,52 kg/ha/yıl on undisturbed area. Sediment production on experiment sites showed a parallel relationship with monthly precipitation. Temporal changes of sediment production on all observed experiment sites have similar tendency with precipitation distiribution. Determined values on forest roads in this study  to hopely be used for forest road stabilization methods with more helpful opportunities in effective implementation.
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Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Bayrampaşa İlçesi Parklarının Toprak Özellikleri ve Buna Bağlı Olarak Bitki Kullanımının Değerlendirilmesi
Çalışma, Bayrampaşa ilçesinin Sancak, Barış, Kızılay ve Cumhuriyet Parklarında yapılmıştır. Parklardaki ağaçlara numara verilerek; Ağaç Türü, Boy (m), 1,3m Çapı (cm), Dip Çapı (cm), Tepe Çapları (m), Eğiklik (%), Mantar (var yok), Böcek (var yok) ve Kuruma (%) olarak ölçülmüştür. Tez kapsamında incelenen parklarda toprak örnekleri 15m x 15m'lik sistematik örnekleme ile sonda örnekleri alınmıştır. Örnekler 0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 40 cm, 40 - 60 cm, 60 - 80 cm derinlik kademelerine göre alınmıştır.
Sancak parkından 13, Barış Parkından 14, Kızılay Parkından 10 ve Cumhuriyet Parkından 13 adet, toplamda ise 50 sonda örneğinden toplam 250 toprak örneği alınmıştır. Ayrıca örnek parklarda Sancak parkından 4, Barış Parkından 3, Kızılay Parkından 3 ve Cumhuriyet Parkından 4 adet, toplamda ise 14 toprak çukuru açılmış ve 0 - 5 cm, 5 - 15 cm, 15 - 30 cm, 30 - 50 cm, 50 - 70 cm ve70cm < derinlik kademelerine göre toplam 84 adet hacim örneği alınmıştır. Alınan örneklerde hacim, ince toprak ve taş ağırlıkları, tanelilik, toprak türü, organik karbon, pH değerleri belirlenmiştir. Parklardaki mevcut türlerin genel toprak özelliği istekleri bilimsel yazılara dayanılarak belirlenmiştir. Daha sonra tarafımızca belirlenen toprak özellikleri ile türlerin toprak özelliği isteklerine göre bitki kullanımı değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Park toprakları genelde 80 cm'nin üzerinde bir derinliğe sahiptir. Arazide toprak kesitlerinde yapılan gözlemlerde durgun su izine rastlanılmamıştır. Park topraklarının  % 30'u kumlu killi balçık olmakla birlikte, kil ve toz+kil oranları % 55'e kadar çıkmaktadır. Organik karbon değerleri parklar düzeyinde incelendiğinde; Cumhuriyet ve Barış Parklarının diğer iki parktan daha yüksek organik karbona sahip olduğu, en olumsuz durumda olanın ise; Kızılay Parkı olduğu belirlenmiştir. Parkların toprak pH'sı 7,022 ile 8,781 arasında değişmektedir. Park ölçeğinde incelendiğinde ise Sancak ve Barış parkının toprak tepkimesi diğer topraklara göre daha yüksek bulunmuştur. Park topraklarının ortalama kireç içeriği % 0,22 ile 10,0 arasında değişmektedir. Belirlenen toprak özellikleri bitkilerin gelişimi üzerine etkileri olduğundan, yetişme ortamıyla - bitki istekleri arasındaki uyumsuzluklar sunulmuştur. Ayrıca parklarda bulunan türlere ait bireyler gelişimini tamamladığında ulaşacakları tepe tacı alanlarının toplamı parkların yaklaşık 2,8 ile 5,1 katı bir alana ulaşması da gelecekte karşılaşılacak önemli bir sorun olarak durmaktadır. 

  
 
 
 
 
Investıgatıons On The Evaluatıon Of Plant Specıes In Relatıon Wıth The Soıl Propertıes Of Parks In Bayrampaşa Dıstrıct
The study was conducted at Sancak, Barış, Kızılay and Cumhuriyet parks of Bayrampaşa county. The trees of the parks were numbered and; Tree Species, Length (m), 1.3 m Diameter (cm),  Basal Diameter (cm), Canopy Diameter (m), Inclination (%), Fungus (present -absent), Insect (present -absent), Drying (%) were measured. The soil samples of the parks were taken from 15 x 15 m2 grid points systematically by boring tool. Samples were taken from the depths 0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 40 cm, 40 - 60 cm, 60 - 80 cm. Totally 250 soil samples were contributed as 13, 14, 10, 13 bores (5 samples per bore) from Sancak, Barış, Kızılay and Cumhuriyet parks respectively. Besides 4, 3, 3 and 4 summed up to 14 soil pits were dug at Sancak, Barış, Kızılay and Cumhuriyet parks respectively due to growth of parks and 84 soil samples from the depths 0-5 cm, 5-15 cm,  15 - 30 cm, 30 - 50 cm, 50 - 70 cm and >70cm. Volume, fine soil and skeleton weights, texture, soil textural class, organic matter, saltiness and pH were determined at collected samples. The general soil textural class requirements of the present species were derived from the related literature. Furthermore the soil characteristics determined in this study were compared to the given data and communication was made on plant use suitability. 
The soils of the parks have averagely more than 80 cm depth. Any stagnant water stain could not be detected along the soil profile observations. While 30 % of the total soil textural class are sandy clay, clay and silt + clay rates reach up to 55 %. Cumhuriyet and Barış parks have higher organic carbon content than the other two parks whilst Kızılay park has the lowest organic carbon content. The pH of the soil of parks ranges between 7.02 and 8.78. If parks compared to each other pH of the Sancak and Barış parks are higher than the others. Average lime contents of the soils of the parks change from 0.22 to 10.0 %. Since the determined soil properties carry influence on the plant growth performance, the inconveniencies between soil requirements of plants and the currents soils were presented. Besides since crown canopies of the matured trees will cover from 2.8 times to more than 5 times greater area than the actual size that stands as a threat for the future. 
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Çankırı-Korubaşı Tepe Ve Civarındaki Jipsli  Alanların Florası
Bu çalışma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Botaniği Programında “ Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Florası” adı altında, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Araştırma alanı; Çankırı il sınırları içinde, Çankırı ile Eldivan ilçesi arasında kalan Korubaşı Tepe ve civarını kapsamaktadır. Alan P.H. Davis’ in karelaj sistemine göre A4 karesinde yer almaktadır.

Araştırma alanına yapılan 8 adet arazi çalışması sonucunda, Mart 2010 – Mart 2011 tarihleri arasında farklı vejetasyon periyotlarında alandan 523 adet bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerden 66 familyaya ve 222 cinse ait 357 takson tespit edilmiştir. Taksonların 63’ü Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı % 17,6’dur. Florayı oluşturan 357 taksondan 95’i İran-Turan (% 26,6), 21’i Avrupa-Sibirya (% 5,9), 20’si Akdeniz (% 5,6) fitocoğrafik bölgesi elemanıdır.  Geri kalan 221 takson (%61,9) ise birden fazla bölgede yayılış göstermektedir veya ait olduğu fitocoğrafik bölge hakkında bilgi bulunmamaktadır.
The Flora Of The Gypsum Areas Of Çankırı- Korubaşı Hıll And Its Surroundıngs
This study was prepared at the University of Istanbul Institute of Sciences, Forest Engineering Department, Program of Forest Botany as a master thesis entitled “ The Flora of The Gypsum Areas of  Çankırı-Korubaşı Hill and its Surroundings ”.

Research area is located  in the province of Çankırı, and it covers Korubaşı Hill and its surrounding area, which is between Çankırı and the town of Eldivan. According to P.H. Davis’ grid system, research area is within A4 frame.

As a result of 8 fieldworks in the research area and herbarium works, 523 plant specimens have been collected from the research area in different vegetation periods from March, 2010 to March, 2011. After the identification of the collected plant specimens, 357 taxa belonging to 222 genera and 66 families have been determined. 63 of them are endemic for Turkey. The rate of endemism is 17,6 %. The distribution of taxa according to phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian elements 95 (26,6 %), Europe-Siberian elements 21 (5,9 %), Mediterrenean elements 20 (5,6 %), and the other are 221 (61,9 %).
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İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanındaki Yolların Alt Ve Üst Yapı Tekniği Açısından Değerlendirilmesi
Orman yolları üretim, koruma, ağaçlandırma, yönetim, rekreasyon ve yangınlardan koruma gibi ormancılık aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde orman alanlarına ulaşımı sağlamaktadır. Ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, planlanmış ve yapılmış olan orman yollarının kendisinden beklenen görevi uzun bir süre aksatmadan yerine getirmesine bağlıdır. Orman yollarının ömrünü uzatan en önemli faktörlerden biri, sanat yapılarının gerekli olan yerlerde, teknik açıdan uygun ve yeterli sayıda kullanımıdır. Sanat yapıları orman yolları için çok önemlidir. Bu yapılar, orman yollarının suyun yıkıcı etkisne karşın korunmasını sağlamaktadır. Orman yollarında kullanılan sanat yapıları büz, menfez, köprü ve duvarlardır.

Çalışma alanı olarak İ.Ü. Ornan Fakültesi Araştırma Ormanı seçilmiştir. Yapılan çalışma ile, çalışma alanındaki tüm orman yolları ve sanat yapılarının mevcut durumları belirlenmiştir. Arazi çalışmaları ile tüm veriler toplanmıştır. Bu veriler ArcGIS 9.3 bilgisayar programları ile analiz edilmiştir. Eğim ve bakı haritaları oluşturulmuştur. Sanat yapılarının yerleri ve alt havzalar belirlenmiştir. Son olarak, belirlenen havzalara göre sanat yapılarının boyutları incelenmiştir. Mevcut sanat yapıları ile hesap edilerek belirlenen sanat yapıları karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmada, orman yolları için çok önemli olan ve özellikle trafik yükü fazla olan orman yollarında gerekli olan üst yapı ve altyapı çalışmaları tüm yönleriyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, alan içerisinde mevcut ve planlanan olmak üzere toplam 17 adet orman yolu olduğu belirlenmiştir. Mevcut olan yol sayısı 14 olup planlanan yol sayısı 3 adettir. Alan içerisindeki toplam mevcut yol uzunluğu 28+718 km olup, planlanan yol uzunluğu 6+911 km’dir. Üst yapısı tamamlanmış orman yolu uzunluğu 10+980 km olarak belirlenmiştir.

Alan içerisinde toplam 19 adet havza ve havzaları kesen yollar üzerinde 32 adet sanat yapısı ihtiyacı belirlenmiştir. Toplam 32 adet noktada yapılması planlanan sanat yapılarından 14 adet noktada 84 m Ø60’lık yuvarlak büz, 10 adet noktada 60 m Ø80’lik yuvarlak büz, 3 adet noktada kutu menfez ve 5 adet tabliyeli menfezdir.

Evaluatıng In Substructure And Superstructure Of Roads In The Research Forest Of The Faculty Of Forestry, Istanbul Unıversıty

The forest roads provide access to forest resources in carrying out main forestry activities such as protection, afforestation, management, recreation, and fire fighting. The efficiency of forestry activities depends primarily on the presence of healthy and dependable forest roads. One of the main factors affecting the durability of forest roads is the presence of sufficent number of construction buildings at proper locations. Drainage structures are very important for forest roads. The drainage structures used to forest roads are pipes, culverts, bridges and walls.

In this study, experimental area selected as Research Forest of the Faculty of Forestry, Istanbul University. The situation of all forest roads and drainage structures inside study area are determinated. The total data with finished works are collected. This data are analyzed with ArcGIS 9.3 computer programme. Slope and aspect maps are comprised for these study areas. The points of drainage structures and middle basins are designated. Finally, the type and dimensions of drainage structures are compared with present drainage structures in study areas.

In this study, pavement structures activities in a sample forest road section, especially with heavy traffic loads, are examined in various aspects. There are 17 units existing and planned forest roads in research area. The existing forest road units are 14 and  planned forest roads units are 3. In total, the current forest road length is 28+718  km and planned forest road length is 6+911 km. Determined as a length of 10+980 km forest road superstructure was completed.

A total of 19 watershed basins in the area and ways to cut over 32 pieces of art determined the need for structure. Total 32 points are determinated in researh area and planned pipe culvert are 84 m Ø60 in 14 point and 60 m Ø80 in 10 points. Furthermore, 3 box culvert and 5 bridge box culverts are planned in research area.
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Bentler Orman İşletme Şefliği (Belgrad Ormanı)’nde Ölü Ağaç Üzerine

Araştırmalar

Ölü ağaçlardan gövdelerinden temizlenmiş ormanlar, doğal ormanlara göre birçok yerde tüm tür çeşitliliği bakımından 1/5’den daha fazla fakirleşmiştir. Özellikle günümüzün işletme ormanlarında, “temiz işletmecilik” anlayışından olsa gerek, özellikle kalın çaplı ölü ağaçlar bulunmamakta ya da çok az miktarlarda bulunmaktadır. Yani birçok tür ya “temiz işletmecilik” düşüncesine kurban olmuştur ya da tehlike altında bulunan türler listesine (“kırmızı liste”yexe "Kýrmýzý liste") girmiştir. İşletme ormanlarında bugüne kadar işlemlerde aşırı yaşlı ve hastalanmaya başlamış ağaçlar “otomatik” olarak işaretlenerek kesilmiştir. Ülkemizde yapılan bir iki çalışma dışında ölü ağaçlar üzerine envanter de bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada İstanbul içerisinde yer alan Belgrad Ormanı’nın 3094 ha’lık bir kısmında ölü ağacın durumu ortaya konularak alınabilecek silvikültürel önlemler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Bu araştırma, Kuzeybatı Türkiye’de yapraklı karışık orman zonunda yer alan Belgrad Ormanı içerisinde yer alan Bentler İşletme Ormanı’ndaki kaba ölü ağaç (KÖA) miktarının durumunu göstermektedir. Toplam ölü ağaç hacmi (KÖA) 4,24±2,20 m3/ha olarak bulunmuş olup; bunun 2,648±1,32 m3/ha KÖAayakta1 (uçları kurumuş ve tepesi bozulmamış ayakta ölü ağaç), 0,034±0,05 m3/ha KÖAayakta2 (kabuğu dökülmüş ve tepesi kırılmış ayakta ölü ağaç), 1,524±1,26 m3/ha KÖAyatık1 (yeni devrilmiş ölü ağaç) ve 0,036±0,04 m3/ha KÖAyatık2 (çürümüş devrik ölü ağaç)’dir. KÖAyatık1 ve KÖAayakta1 en yaygın, KÖAyatık2 ve KÖAayakta2 en az görülen KÖA ölü ağaç formları olarak belirlenmiştir.  Toplam KÖAyatık ve KÖAayakta ve bunların kendi sınıfları arasında bir denge yoktur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Belgrad Ormanı Kurtkemeri İşletme Ormanı’nda ölü ağaç bakımından fakirdir. Burada yeralan meşcerelerindeki toplam KÖA hacmi (4,24±2,20 m3/ha), toplam canlı ağaç hacminin toplam CA hacminin (74,128 ±19,97 m3/ha) %5,72’si olarak bulunmuştur.   Araştırma alanlarındaki ölü ağaç hacimleri arasında belirgin farklar bulunmuştur. Belgrad Ormanın bir kısmında yapılan bu çalışmanın; tüm Belgrad ormanının işletilmesinde ölü ağaç ve parçalanma süreçlerinin dikkate alınmasında rehberlik etmesi umut edilmektedir.

Ölü ağaçların özelliklerinden dolayı gelecekteki amenajman planlarında, ölü ağaç envanterlerinin yıllık olarak yapılması ve orman işletme planlarına yansıtılması gerektiği uluslararası çalışmalarda belirtilmektedir. Nitekim ağaç, çeşitli nedenlerle “balta ya da motorlu testereye yenik düşmez ise”, doğaya terk edilmiş ormanlarda genellikle yetişme ortamının doğal ağaç türleri birkaç yüzyıl rahatça yaşayabilir. Doğaya yakın silvikültürcü ölü ağaçları ormanda bırakarak bir yandan bunların temizleme giderlerinden tasarruf ettiği gibi, diğer yandan da biyolojik çeşitliliğe yaptığı bağış ile mutlu olur.

Reserach  On Deadwood Volume In Bentler Forest Enterprise (Belgrad Forest)
Forests cleaned from dead wood stems were impoverished more than 1/5 in many areas considering the whole species richness compared to natural forests.  Particularly in today’s managed forests coarse dead wood are not found or they are very scarce because of the understanding of “clean management”. As a result of ‘clean management’ systems in forests, many species are lost or reduced to the point of to be listed as being endangered (“red list”). Over-aged and diseased trees in managed forests have been in modern forestry ‘automatically’ marked and cut down as standard practice. Furthermore there are no inventories on dead wood in our country instead of two studies. Therefore it was aimed to represent the state of dead wood in a part of 3094 ha in Belgrade Forest in Istanbul and sylvicultural treatments were tried to be put forward.    

 
This study describes the state of coarse dead wood (CDW) in the Bentler Managed Forest in Belgrade Forest of northern broadleaved mixed forest zone of Northwest Turkey. The results showed mean total CDW volumes in the ranges 4,24±2,20 m3/ha, while 2,648±1,32 m3/ha of it were CDWsnag1 (standing dead wood with a dried up and intact top), 0,034±0,05 m3/ha of it were CDWsnag2 (standing dead wood with a sloughed off bark and broken top), 1,524±1,26 m3/ha CDWlog1 (recently fallen dead wood) and 0,036±0,04 m3/ha were CDWlog2 (rotten fallen dead wood). CDWlog1 and CDWsnag1 were found to be most common, while CDWlog2 and CDWsnag2 were rarest dead wood forms. There were no balance between CDWlog, CDWsnag and their own classes. According to the results of this study, Bentler Managed Forest in Belgrade Forest is poor of dead wood. Total CDW volume (4,24±2,20 m3/ha) in these stands were found to be %5,72 of total living dead wood (LW) volume (74,128 ±19,97 m3/ha). Significant differences were found between dead wood volumes in the study area. It is hoped that this study would play a leading role by the consideration of dead wood and decay classes by the management of whole Belgrade Forest.     

In many international studies it has been noted that harvesting of dead wood should be annual and included in future forest management plans because of many qualities of dead wood. As a matter of fact natural species of its habitat generally could endure a life of centuries in more naturally managed forests, if they will not “defeated by axe or power saw”. Close-to-nature silviculturist saves money from cleaning expenses by leaving dead trees in the forest, while on the other hand becomes happy with his donation to the biological diversity.     
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Meşcere Taslak Haritalarının Mekansal Tahmin Yöntemleri İle Üretilmesi

Orman amenajman planlarının hazırlanması sürecinde meşcere haritalarının yapılmasında büyük bir öneme sahip olan meşcere taslak haritalarından yararlanılmaktadır. Bu süreç, kişilerin bilgi, beceri ve deneyim düzeyine dayandığı için çoğu defa objektif olmayan meşcere haritaları üretilmektedir. Meşcere haritaları ve orman envanterinde ölçülen değişkenlerin bilimsel ve objektif ölçütlerle haritalanması meşcerenin bugünkü durumu ve gelecek planları açısından önem taşımaktadır. 

Bu amaçla, tek türden oluşan ve birden fazla türden oluşan plan ünitesini temsil etmesi açısından iki farklı çalışma alan seçilmiştir. Bunlardan ilki Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Şelale Orman İşletme Şefliği, diğeri ise Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Alaçam, Kızlan ve Yakakent Orman İşletme Şeflikleri oluşturmaktadır. Çalışmada Alaçam, Kızlan, Yakakent Plan Ünitelerine ait 1.317 adet ve Şelale Plan Ünitesine ait 463 adet yersel envanter örnekleme noktasına ait hektardaki gövde hacim (ağaç serveti) verileri kullanılmıştır. 

SAGA-GIS özgür coğrafi bilgi sistemi yazılımı kullanılarak B-Splayn, Çok Katmanlı B-Splayn, Kübik Splayn, İnce Levha Splayn, Uzaklıkla Ters Orantılı Ağırlıklandırma, Doğal Komşu, Normal Kriging, Kapsamlı Kriging mekansal tahmin yöntemleri ile çalışma alanlarının gövde hacim (ağaç serveti) verilerinin ara değer kestirim (ADK) haritaları türler ve gelişim çağları bazında üretilmiştir. Üretilen haritaların Karesel Ortalama Hata (KOH) ve Yüzde Karesel Ortalama Hata (YKOH) değerleri hesaplanarak doğrulukları yöntem bazında türlere ve gelişim çağlarına göre karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda; yöntemler içerisinde ortalama YKOH değerlerine göre en başarılı yöntemler 1,31, 1,79 ve 2,29 ile sırasıyle MBSP, TPSP ve IDW yöntemleridir. En kötü ortalama YKOH sonuçları verenler ise 94,06, 83,68 ve 75,08 ile sırasıyle CSP, UK ve BSP olmuştur. OK ve NN ise 11,44 ve 16,86 ortalama YKOH değerleri ile orta dercede başarılı olmuştur. Her iki plan ünitesi arasında doğruluk açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Ağaç türü ve gelişim çağı bazında Coğrafi Bilgi Sistemleri mekansal tahmin yöntemleri ile üretilen bu tahmin haritalarından objektif olarak meşcere taslak haritası yapımına örnek oluşturmak amacıyla Bafra Plan Ünitesine ait tahmin haritaları işlenmiştir. Bunun için, raster hesaplama fonksiyonu ile gelişim çağlarına ait haritalar kullanılarak tür bazında toplam gövde hacim haritaları elde edilimiştir. Ardından gelişim çağlarının karışıma katılma oranlarını gösteren haritalar elde edilmiştir. Benzer şekilde meşcere toplam gövde hacmi ve türlerin karışıma katılma oranları belirlenmiş ve vektör veriye dönüştürülmüştür. Bu haritalardan objektif kriterlere göre karar verilerek sonuç haritanın oluşturulması için ELECTRE TRI yöntemi kullanılmıştır.

Bu çalışmada amaçlanan, ADK yöntemleriyle oluşturulan meşcere taslak haritasının; meşcere tipleri haritası, meşcere haritası oluşturmada yardımcı bir katman veya ekosistem tabanlı fonksiyonel planlamanın yerine getirilmesinde karar vermede ayrı birer harita olarak kullanılabilirliğini ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: Coğrafi bilgi sitemleri, mekansal tahmin, meşcere haritaları, özgür ve açık kaynak kodlu yazılım.

Producing Of Stand Draft Maps With Spatial Prediction Methods

In order to associate forest stand maps of forest development plans, utilization of forest stand draft maps is essential. Since set up of a forest stand map depends upon the knowledge, skills and experience, mostly non-objective maps are generated. Mapping forest stand and inventory according to scientific and objective parameters measured is significantly important for present and future condition of the forest stand.

For this reason, two types of working area were selected representing single and multiple species within a plan unit. First is Şelale Forest District Directorate under Manavgat Forest District  Directorate associated to Antalya Regional Directorate of Forestry, and second ones are Alaçam, Kızlan and Yakakent Forest District Directorates which are linked to Amasya Regional Directorate of Forestry and Bafra Regional Directorate of Forestry. In this study, growing stock (volume) per hectar data in 463 topographic inventory spots in Şelale plan unit and 1.317 spots in Alaçam, Kızlan and Yakakent plan units were used.

Using SAGA-GIS free geographical information system software B-Spline, Multilevel B-Spline, Cubic Spline, Thin Plate Spline, Inverse Distance Weighting, Natural Neighbour, Ordinary Kiriging, Universal Kriging spatial prediction techniques, working areas’tree volume data spatial interpolation maps were generated on the basis of species and diameter class. Root mean square error and percent root mean square error values of generated maps were calculated and accuracy of them were compared against species and diameter class for each technique. Most accurate techniques were founf to be MBSP, TPSP and IDW with 1,31, 1,79 and 2,29 average percent root mean square error correspondingly. Worst results were obtained from CSP, UK and BSP methods with 94,06, 83,68 and 75,08 respectively. OK and NN methods with 11,44 and 16,86 had fair performances during the work held. There was not a significant difference identified between the two plan units for correctness.

Subsequently spatial prediction maps were used to generate forest stand draft maps, for sampling purposes maps generated from Bafra plan unit were processed within themselves. Therefore, each diameter class volume map were converted to volume maps of total species by raster calculation function. After, ratio of diameter classes within the mixture were mapped. Similarly, total stand volume maps and ratio of species maps were produced and converted to vector data. After then, generating stand outline maps by objective criteria, the ELECTRE TRI method was used.

This work aims to show that forest stand outline maps can be both used in generating a forest stand map as a helping layer, and functional ecosystem-based planning seperately.

Keywords: Geographic Informations Systems, Spatial Prediction, forest stand map, Free Open Source Software
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Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Savaş Uygulamaları Ve Etkinlikleri (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
Bu araştırma, Türkiye’de Yangın Koruma ve Savaş Organizasyonunun, orman yangınlarının seyri ve çıkan yangınlarla etkili bir savaş için ne gibi uygulamalar yapılması gerektiğini ve etkinliklerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Bu itibarla Türkiye’de orman yangınları ve önemi, coğrafi bölgeler itibariyle yangınların dağılışı, yangınların çıkış nedenleri ve zararları genel olarak ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü itibariyle ortaya konulmuştur.

Yangın çıkmadan önce ve yangın esnasında ya da yangından sonra yapılan uygulamalarla ormanlarımızdaki yangın zararı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmada eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, ulaşım, gözetleme, haberleşme organizasyonları ile havuz ve göletler, yangınla savaşta kullanılan araç ve gerecin miktarları, özellikleri ve uygun yerlere konuşlandırılmalarının planlanması İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ormanları bazında incelenmiştir.

Bu inceleme sonuçlarına dayanarak yangın koruma ve savaş uygulamalarının etkinliği irdelemiş, yangınların ülkemizde mevcut ormanlar üzerindeki zararını en az düzeye indirmek için önerilerde bulunulmuştur.

             Yapılan çalışma yukarıda adı geçen konuları kapsaması yanında, yangınların hemen her yıl büyük maddi ve manevi zararlarının görüldüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman yangınlarıyla savaş uygulamalarını ve etkinliklerini de ortaya koymaktadır 

  
Forest Fıre Control Actıvıtıes And Theır Effıcıency In Turkey (A Case Study Of Izmır Forest Dırectorate)

This study was performed to put forward what has to be done against forest fires by fire preventing and supressing organizations in Turkey. For that reason, the detailed information on forest fires and importance in Turkey, the distribution of fires by means of different geographical regions, the causes and the damages of fires especially in İzmir Forest Directorate was given.

There are some applications (activities) were done before the fire has started, during the fire and after the forest fire in order to reduce the damage rate of the fire. For example; education, transportation, observation and communication systems. These were also investigated by means of their efficacies within İzmir forest. 

With this Msc Thesis some important advices were suggested against forest fires and the “success” or “failure of the fire preventing and suppressing organizations was announced. 
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Türkiye’de Yandere Islahı Çalışmalarında Örgütsel Yapı

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemde, 1869 yılında çıkarılan orman nizamnamesi ile birlikte, yararlanmaya bir düzen getirilmekle birlikte erozyonla mücadeleye ihtiyaç görülmediği ve bu kavramdan söz edilmediği anlaşılmaktadır. Orman dışı ağaçlandırma çalışmaları ilk kez 1911 yılında çıkartılan bir kararname ile teşvik edilmiştir. 1908 – 1920 yılları arasında erozyona maruz kalan alanlarda gençleştirme kesimleriyle ormanların ıslahının sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde, 1923 ile 1937 yılları arasında çeşitli kanunlar çıkartılmasına ve Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunulmasına rağmen sel kontrolu konularında yasal bir düzenleme ve çalışma yapılmamıştır. 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı ilk orman yasası ile sel önleme çalışmaları devletin görevleri arasında sayılmıştır. Ancak sel ve taşkınların önlenmesi için ilk çalışmalar 1955’te Tokat Behzat deresi yukarı havzasının ıslahı ile başlamıştır. 1957 yılında OGM Toprak Muhafaza ve Mer’a Islahı Tatbikat Grup Müdürlükleri ve 1969 yılında AGM kurularak yan dere ıslah çalışmalarında önemli sonuçlar alınmıştır. 

1969 yılında kurulan Orman Bakanlığı 1981 yılında kapatılmış ve yerini Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı almıştır. 1991 yılında Orman Bakanlığı yeniden kurulmuş, ancak 2003 yılında yapılan son değişiklikle Çevre ve Orman Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. Örgütsel üst yapıdaki değişiklikler gibi Orman kanunlarında da zaman içinde değişimler göze çarpmaktadır. 3116 sayılı kanun 6831 sayılı kanun ile değiştirilmiş ve en son 6831 sayılı kanunun yan dere ıslah çalışmaları ile ilgili olan 58. maddesi 2003 yılında değiştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığına koordinatörlük görevi verilmiştir.

1960’lı yıllarda hem OGM hem DSİ yukarı havzada hem yamaç hem de yatak ıslahı yapmıştır. 1969 yılında DSİ, Topraksu ve OGM arasında yan dere ıslahı konusunda ortak çalışmalar yapılmasına yönelik bir protokol düzenlenmiş yamaç ıslahını AGM, yatak ıslahını DSİ üstlenmiştir. 1969 yılında başlayan kurumsal işbirliği, reorganizasyonla AGM’nin kapatılmasından sonra 1984 yılında DSİ ve OGM arasında düzenlenen protokol ile yenilenmiştir. 

1995 yılında Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Kanunun kabulü ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolu konusunda bir çok bakanlık, ordu, üniversiteler, genel müdürlükler ve DSİ görevlendirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı, çalışmaları 2007 yılında başlayan ancak 2008 yılında ivme kazanan ağaçlandırma seferberliği konulu eylem planını Başbakanlığın genelgesi ile yürürlüğe koymuş ve birçok kamu kurum ve kuruluşuna ve sivil toplum örgütlerine görev vermiştir.

Kuruluşların gerek adının gerekse sayılarının değiştirilmiş olması, reorganizasyonlar, eski örgütsel yapının yeniden benimsenmesi, sel ve erozyon kontrolu konusunda istikrarlı bir örgütsel yapıya kavuşulamadığını göstermektedir. Reorganizasyonlar sonucunda güzel işleyen işbirliğinin de bozulduğu görülmektedir. Özellikle yurdumuzun büyük bir bölümünde etkisini gösteren erozyonu önleme çalışmalarını yürüten bu kuruluşların sayı ve kapasitelerinin artırılması beklenirken açılıp kapatılmaları elde edilebilecek başarı oranını azaltmıştır.

Organizations For Torrent Control Works İn Turkey

Although utilization of forested areas has been arranged by forest regulations that legislated in 1869, term of “erosion control” has not been referred.  Afforestation works out of the forests have been encouraged by an ordinance firstly in 1911.  Forest improvement has been provided with regeneration cuttings in the areas exposed to erosion between the years of 1908-1920.       

On the other hand, after foundation of new republic of Turkish Government, although some afforestation works and legislations between the years 1923 and 1937, there was no legal regulation and work about  torrent control.  In 1937, torrent control have become one of the duty of the state whereby the first forest law (no. 3116) legislated. But torrent control works have been started in the upper watershed of Tokat Behzat Creek in 1955. In 1957 Soil Conservation and Range Improvement Application Department and in 1969 General Directorate of Afforestation and Erosion Control have been established and important results obtained in torrent control.

Ministry of Forestry has been established first in 1969 but evolved to Ministry of Agriculture and Forestry in 1981. In 1991 Ministry of Forestry has been reestablished and in 2003 changed to Ministry of Environment and Forestry.  Forest laws also have been changed in time.  The law no. 3116 has been changed to the law no. 6831 and finally according to 58th article of the law no. 6831, Ministry of Environment and Forestry has been assigned as coordinator on torrent control works in 2003.

In 1960’s both General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and General Directorate of Forestry (OGM) have reclaimed slope and stream bed in the upper watershed. A protocol has been arranged between DSİ and OGM and General Directorate of Soil and Irrigation Works (TOPRAKSU) for cooperation about torrent control in1969.  A new cooperation protocol has been signed between DSİ and OGM due to AGM was closed according to reorganization in 1984.

In 1995, many of ministries, army, universities, general directorates and DSİ have been assigned to afforestation and torrent control by acceptance MASK act.  Ministry of Environment and Forestry has enforced The Afforestation Action Plan which has begun in 2007 and gained speed in 2008, by prime ministry circular.  

Changes in name and number of the institutions, reorganizations, turn backs show that institutions couldn’t have a consistent organizational structure about torrent control. It is shown that running cooperation was broken by the founding and closing of institutions frequently decreased the success rate, while it has been expected to increase the number and capacity of institutions, which carry out the studies about torrent control especially effecting large part of our country.
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Kent Mobilyalarında Ahşap Kullanımı Üzerine İncelemeler
Teknolojik, ekonomik ve kültürel şartlara bağlı olarak değişen toplumsal yaşam alanı ve kullanım açısından kent ortak mekanlarının insan yaşamındaki önemi, kent öğelerini ve kent mobilyalarını da aynı derecede etkilemektedir. Kent mobilyaları konusunda yapılacak çalışmaların tümü kent insanına daha konforlu ve rahat bir yaşam tarzı sunmak, ve kent mobilyaları endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak için önem taşımaktadır. 

“Kent Mobilyalarında Ahşap Kullanımı Üzerine İncelemeler” isimli bu çalışmada ilk olarak araştırmanın amacına yönelik literatüre dayalı genel bilgilere değinilmiştir.

İlk bölümde, araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verildikten sonra, ikinci bölümde kent ve kent mobilyası kavramı, ahşap malzeme kavramı, ahşap malzemenin üstün özellikleri, kent mobilyalarının sınıflandırılması, kent mobilyalarında konstrüksiyon özellikleri, kent mobilyalarındaki üretim yöntemi özellikleri ve vandalizm konusundan bahsedilmiştir. Ayrıca, bu bölümde kent mobilyalarında ahşap malzeme kullanımının değerlendirilmesi yapılmıştır.

 
Üçüncü bölümde ise, araştırmanın konusu ve yöntemi ile kent mobilyaları üreticilerine ve tüketicilerine yönelik olarak yapılan anket çalışmasının içeriği açıklanmıştır. Dördüncü bölümde de, araştırma çerçevesinde elde edilen üretici ve tüketici anketi bulguları sunulmuştur. 

Araştırma bulgularının değerlendirildiği Tartışma ve Sonuç Bölümü olan Beşinci bölümde ise, Türkiye’deki kent mobilyası sektörünün yapısal durumu ve gelişimiyle ilgili olarak ulaşılan ve aşağıda özet olarak belirtilen sonuçlar açıklanmıştır. 

· Ülkemizde kent mobilyası üretimi yapan 20 adet firmanın değerlendirmeye katıldığı bu araştırmada, üreticilerin genellikle Marmara Bölgesinde yoğunlaştığı (%60) sonucuna ulaşılmıştır.

· Araştırmada, üreticilerin tek bir ürün grubunda uzmanlaşmadığı, birden fazla ürün grubu ürettikleri belirlenmiştir. Üretim şekli olarak % 50’sinin bazı ürünler için seri, bazı ürünler için sipariş üretimi yaptığı ortaya çıkmıştır.

· Kent mobilyaları üreticilerinin % 63’lük kısmının üretimde, Türk Standartlarını esas aldığı belirlenmiştir.

· Kent mobilyası sektöründe üreticilerin % 90’ının üretimde kullanılan hammaddeleri, hem yurtiçi hem de  yurt dışı olmak üzere her iki yoldan temin ettiği tespit edilmiş ve üreticilerin % 75’inin üretimde öncelikli olarak ahşap malzemeyi seçtiği belirlenmiştir.

· Kent mobilyaları üretiminde, üreticilerin yerli ağaç türlerinden en çok Çam ve Meşe, ithal ağaç türlerinden ise Tik ve Iroko ağaçlarını kullandıkları tespit edilmiştir.

· Araştırma sonuçlarına göre, mobilya sektöründe kullanılan ahşap malzemeler olarak sektörün, en çok lamine malzeme (% 32), sonra masif malzeme (% 30), MDF (% 14) ve kontrplak (% 10) kullandığı ortaya çıkmıştır.

· Araştırmada, kent mobilyaları kullanıcılarının (belediyeler) % 76’sının kent mobilyalarını özel firmalardan temin ettiği tespit edilmiştir.

· İstanbul’daki belediyelerin % 55’inin kent mobilyalarını 2 yıldan az bir sürede kullandığı veya bu süre içinde yenilediği araştırma bulgularından belirlenmiştir.

· İstanbul’da kullanılan kent mobilyalarının en çok ahşap malzemeden üretildiği, tüketicilerin (belediyeler) kent mobilyaları alımlarında ahşap malzemeden üretilmiş kent mobilyalarını öncelikle tercih ettiği belirlenmiştir.

· Araştırmada, kent mobilyası üreticilerinin % 75’inin vandalizmi bilmediği ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, araştırmadaki bu sonuçlar çerçevesinde; sektörün gelişmesi ve sorunların giderilmesine yönelik öneriler yapılmıştır.

  
 
 
Investıgatıons On The Usage Of Wood İn Urban Furnıture
Social life area changed by technological, economic, cultural conditions, and common city areas is important for usage in people's life, affects city units and urban furnitures also on the same level. Many works about urban furnitures are important to offer more comfortable life style for people who live in cities. For this reason, these studies are important for city furniture industry's progression.

In this study, First general knowledge about the literature on survey's reason was emphasized . In first part, survey's reason and knowledge about content were given, in second part urban and urban furniture concept, wooden material concept, superior qualities of wooden material, classification of urban furniture, construction features in urban furnitures, production method features in urban furnitures and subject of vandalism were investigated. Besides, in this section, assessment of wooden product usage in urban furniture was discussed. 


In third part, survey's Material and Method with survey's work content about urban furniture producer and consumer was detailed. In fourth part, producer and consumer survey's findings were presented. In fifth part, Disscussion and Conclusion part, research findings were evaluated in this thesis which were Turkey's urban furniture sector's constitutinal case and progression findings. Besides, advices were given according to sector's progression and solutions about problem solving. 

Conclusions were found as follows:

· In this study, 20 companies were included which produced urban furniture. According to results, it is estimated that nearly more than half of producers belong to Marmara Region (% 60).

· According to survey analysis, furniture producers were not specialized only on one product but instead specialized on more than one product line. As a producing method % 50 produced serial for some products, some products were being produced on order.

· 63% of the urban furniture producers was based on Turkey standarts in production.

· In urban furniture sector, 90% of the producers had raw metarials in 2 ways: domestic as well as overseas. % 75 of producers primarily chose wooden material in production according to the survey analysis.

· In urban furniture production, it was found that producers use naturally grown tree species, mostly pine and oak, and exotic tree kinds which are teak and iroko trees.

· Wooden materials often used in the furniture sector are; laminated material (% 32), solid material (% 30), MDF (% 14), and plywood (% 10) according to survey analysis.

· % 76 of urban furniture users (municipalities) supply urban furnitures from private companies.

· Municipalities in Istanbul (% 55) consume urban furnitures less than 2 years or they renew their urban furnitures in 2 years.

· Urban furniture used in Istanbul have been mostly produced from wooden material, and consumers primarily choose rather than urban furniture that is made from wooden material.

· It was revealed that % 75 of urban furniture producers do not know vandalism.
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Peyzaj Tasarımında Su Tasarrufuna Yönelik Güncel Uygulamaların İrdelenmesi: İstanbul Örneği.
Bu araştırmada peyzaj tasarımında su tasarrufu amaçlı olarak neler yapılabileceğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Genel olarak iki kısma ayırabileceğimiz bu tez çalışmasının ilk kısmında suyun önemi, işlevi, tarihteki kullanımından bahsedilmiştir.  İkinci kısımda ise İstanbul’da görülen aşırı şehirleşme, ısı adası oluşumu ile hava kirliliğinin özellikle yağış üzerinde azaltıcı etkisi olması ve su kaynaklarının giderek daha da değerli hale gelmesi sonucunda bu kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemler araştırılmıştır. 

Yeşil alanların küresel ısınma ile gittikçe artacak olan susuzluğa uygun olmayan yaklaşımda düzenlenmesi yerine daha az çim alan oluşturma ve su ihtiyacı az olan bitkiler kullanarak su kullanımını minimuma indiren ve su kaynaklarını korumanın asıl amaç olduğu “Kurakçıl Peyzaj” yaklaşımı ele alınmıştır. Bu yaklaşıma göre uyulması gerekli ana prensipler açıklanmıştır.  

Ayrıca, peyzaj tasarımının önemli bileşeni olan yağmur suyu yönetim planları kapsamında geliştirilen yağmur bahçeleri gibi özel uygulamaların ve kurakçıl peyzaj düzenlemelerinin dünyadaki örnekleri incelenmiştir. Çeşitli kaynaklardan faydalanarak kurakçıl peyzaj yaklaşımına göre kullanılması gereken az su gereksinimi olan bitki türleri belirlenmiştir.  

Ülkemizde, özellikle İstanbul’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi gibi kamu kuruluşlarının ve bazı özel kuruluşların konuyla ilgili yaklaşımları, çalışmaları ve uygulamaları ele alınmıştır. 

Sonuç olarak da dünyadaki konuya ilişkin güncel uygulamalar değerlendirilerek, ülkemizdeki peyzaj tasarım çalışmalarında kullanılabilecek öneriler (tasarım, uygulama, bakım açısından) geliştirilmiştir. Bu önerilerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

· Su tasarrufuna yönelik çalışmalara öncelikle planlama ve tasarım aşamasında başlanmalıdır. Gerek sert peyzaj (hard landscape) gerekse yumuşak peyzaj (soft landscape) çalışmalarında öncelikli amaçlardan biri olarak su tasarrufu ele alınmalıdır. 

· Toprak koşullarının iyileştirilmesi, kuraklığa dayanıklı bitki türü seçimi, çim alanların azaltılması, yeşil alanlarda etkin sulamanın gerçekleştirilmesi, malç kullanımının yaygınlaştırılması ve amaca uygun bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesine önem verilmelidir. 

· Yeşil alanlarda kullanılabilecek kurakçıl bitki listeleri yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanarak kişilere, fidanlıklara, özel ve kamu kuruluşlarına, yönlendirici olmak amacıyla dağıtılmalıdır. Mümkün olabilirse bu konunun yasal düzenlemelerle desteklenmesi sağlanmalıdır.

The Examination of Recent Implementations on Water Saving in Landscape Design: Istanbul Case Study

This research aims for examining what can be done for water saving purposes in landscape design. This thesis which can be, in general sense, divided into two parts refers to importance, function and historical use of water in the first part. The second part, on the other hand, is intended for researching methods for protection and sustainable use of water resources which have become more valuable due to overpopulation, formation of heat island and air pollution in İstanbul having a decreasing effect especially on rains.   

Instead of landscaping green fields in a way which is not suitable for drought which will gradually increase due to global warming, this study deals with the “Xeriscaping” approach where water use is minimized and the main purpose is to protect water resources by creating less turf areas and using plants that need less water. It explains main principles which are required to be observed according to this approach.

Moreover, this thesis examines worldwide examples of special implementations such as water holding gardens and rain gardens as well as xeriscaping. Plant species that need less water and that should be use according to xeriscaping approach have been determined by making use of various sources. 

This study, also, deals with approaches, studies and implementations of public institutions such as Directorate of Parks and Gardens, Regional Directorate of Highways, Istanbul Water and Sewerage Administration as well as some private organizations in our country, particularly in Istanbul. 

In conclusion, suggestions (in terms of design, implementation and maintenance) which can be used in landscape design studies in our country have been developed by considering worldwide recent implementations related to this issue.  Some of these suggestions are listed as follows:

· Water saving studies should be initiated in planning and design stage and should be considered as one of the priority objectives in both hard landscaping and soft landscaping. 

· Improving soil conditions, selection of drought-resistant plant species, use of less turf areas, implementation of efficient irrigation systems, increase the use of mulch and maintenance work should be considered. 

· Water-wise plant lists which prepared by the competent authorities should be given to the members of public, nurseries, public institutions and private organizations in order to guide. It may be possible; this issue must be supported by legal regulations. 
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Çed (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarında Kullanılan Değerlendirme Yöntemlerinin İrdelenmesi

                ÇED; Korunan çevre üzerinde yapılması planlanan bir girişimin bütün etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve analizidir.

                ÇED kapsamında iki konu çok önemlidir. Birincisi, faaliyet yapılacak alandaki doğal potansiyel ve mevcut kullanımlar ile planlanan faaliyet ile ilgili verilerin toplanması ve etkilerinin belirlenmesidir. Ikinci önemli nokta ise toplanan verilerin doğru, güvenilir ve objektif bir şekilde değerlendirilmesidir. Etkilerin belirlenmesinde ve verilerin değerlendirilmesinde değişik yöntemler kullanılmaktadır.

                 Bu yüksek lisans tez çalışmasında ÇED kavramı, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi verilmiş,  ÇED’in amacı ve önemi belirtilmiştir. ÇED aşamaları hakkında açıklama yapılmış, ÇED’ de kullanılan değerlendirme yöntemleri sırasıyla anlatılmıştır. 

                 Daha sonra seçilen ÇED raporu örnekleri oluşturulan inceleme – değerlendirme formları yardımıyla irdelenip, kullanılan değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi ve kullanılan metotların tartışılması amaçlanmıştır. 

                 Son aşamada ise elde edilen veriler ışığında Türkiye de hazırlanan ÇED Raporlarında değerlendirme yöntemlerinin ne derece uygulandığının, yerinin ve öneminin belirtilmesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.

 
 
Analysıng Of The Evaluatıon Methods Used For Eıa (Envıronmental Impact Assesment) Reports

                 EIA; on the protected environment of a planned intervention and evaluation of a comprehensive analysis of all effects.

                 Two issues are very important in the scope of EIA. Primary one is the determination of natural potential, existing usages and gathering the information about the planned activity in the future and determination of its effects. The second important point issue is the assesment of the gathered information in a right, reliable and objective way. Different methods are used to for evaluation of the datas and determination of the effects.

                 In this master thesis, the concept of EIA, provides information on the history and development, stated purpose and importance of the EIA. EIA has been describe the stages of the EIA and the methods had been used in the evaluation are described, respectively.

                 Then, the selected samples of the EIA report generated study - evaluated with the help of evaluation forms, assessment methods used in the investigation and the methods used are examined.

In the last stage in the light of the data obtained from EIA Reports prepared in Turkey, to what extent the assessment methods implemented, specifying the place and importance, and aimed to shed light on the studies.
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Peyzaj Duzenlemelerınde Bıtkılendırme Ile Aydınlatmanın Uyumunu Saglayacak Tasarım Stratejılerı Uzerıne Arastırmalar

Dış mekan odaları insanoğlunun her türlü sosyal, fiziksel ve rekreatif gereksinimlerini karşılayan  yeşil alanlardır. Planlı ve dengeli bir aydınlatma sistemi, gündüz saatlerinde yoğun olarak kullanılan bu alanların gece saatlerinde de etkin bir biçimde kullanılabilmesine olanak tanır. Bir aydınlatma tasarımı güvenliği sağlamanın yanı sıra mekanın peyzajına gün ışığından farklı bir yorum katar ve çekicilik kazandırır. Ancak bu görevleri yerine getirirken de bitkisel tasarım ile aydınlatma tasarımının uyumlu ve dengeli olması önemlidir.


Bu çalışmanın amacı dış mekanlarda bitkisel kompozisyon ile aydınlatma tekniklerinin ve her iki bileşenin uyumunu sağlayacak tasarım stratejilerinin irdelenmesidir. Bu nedenle tez çalısmaşı, genel aydınlatma bilgilerini; aydınlatma kaynakları ve armatür tiplerini; dis aydınlatmanın amacı ve dışmekan olarak tabir edilen yol, park, otopark, meydan gibi alanların aydınlatma ilkeleri; dış aydınlatmada kullanılan aydınlatma tekniklerini; bitkilerin sahip olduğu fiziksel özellikler ile aydınlatma tekniklerinin ilişkisini açıklayarak, seçilen 9 farkli diş mekan aydınlatma projesinin bu bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
   
 
 
 
Studıes On Desıgn Strategıes For Conformıty Of Plantıng Desıgn Wıth Landscape Lıghtıng

Outdoor rooms are the green areas covering any kinds of social, physical and recreational requirements of human. A well planned and balanced lighting system, makes possible these areas being used intensively during the daytime hours to be capable to use also during the night time hours in effective way. The lighting design which differs from the daylight to the landscape and gives attraction alongside provides security. However, balance and conformity which are between planting design and lighting design are important while the lighting design performs these duties.

The target of this study to establish the lighting techniques and plant design and the design strategies which provide conformity of these components. In the study performed, at first, the literature data are collected in collection with the subject. For this reason, this study consists of; main lighting issues; lighting sources and lighting fixtures models; outdoor lighting purposes and lighting principles of the areas which call outdoor areas, like road, park, carparking, public square; the physical characteristics of plants and relations with lighting techniques; the assessement of 9 outdoor lighting projects, which are choosen for this study, thruogh these informations.
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Beykoz-Polonezköy’ün Kültürel Peyzaj Analizi Ve Değerlendirilmesi
İnsan ve doğa etkileşiminin olduğu her yerde görülebilen, yeryüzünün farklı bölgelerine ve üzerinde yaşayan toplumun kültürüne göre çok çeşitlilik gösteren kültürel peyzajlar; kültürel, doğal, görsel nitelikleriyle ifade edilebilen ve coğrafi sınırları ile tanımlanabilen alanlardır. Dünya üzerinde çok farklı çeşitlerine rastlanabilen kültürel peyzaj alanları; insanların sosyal gelişimlerinin, yaratıcılıklarının ve kültürel zenginliklerinin yansımalarıdır ve ait oldukları coğrafyanın da kimliğini oluştururlar. Kültürel peyzaj kavramı; ait olduğu coğrafyanın yaşanları tarafından anlaşılmalı, korunmalı ve sahip çıkılmalıdır. Sahip olunan ve kazanılmış bu değerlerin geleceğe doğru aktarılması bir gerekliliktir.
Bu çalışmada kültürel peyzajın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak; kültürel peyzaja getirilmiş tanımlamalar, kültürel peyzajın gelişim tarihi, kültürel peyzaj tipolojileri ve kültürel peyzajın korunmasına değinilmiş ve kültürel peyzaj alanı olarak tanımlanmış olan alanların nasıl incelenip çalışılması gerektiğine dair yöntemlerin yer aldığı kaynaklar incelenmiştir. Elde edilen tüm verilerin, arazide uygulamasını anlamak ve bir model sunmak için, İstanbul’da Beykoz İlçesi’nde yer alan Polonezköy yerleşkesi örnek alan olarak seçilmiştir. 

Polonezköy, Polonyalı köylülerce bir koloni yerleşkesi olarak başladığı hayatına bugün Tabiatı Parkı olarak seçilmiş gür ormanların arasında bir Polonez köyü olarak devam etmektedir. Polonezköy; gerek Polonya, gerek Türk yaşama biçimlerine ait kültürel biçimleri barındırması, köyün yer aldığı doğal çevre tarafından yaşamlarının şekillenmiş olması, bugün içinde bulunduğu koruma sorunları ile uygulanmakta ve uygulanması ön görülen stratejileriyle birlikte, benzer alanlar için örnek olabilecek önemli bir çalışmadır. 

Doğa ve kültür mirası ve Polonezköy’ün değerlerinin yitirilmemesi açısından, seçilen örnekler üzerinden saptanması ve bunun korunarak gelecek nesillere bir kültür aynası olarak sunulmasına yönelik verilerin kayıt altına alınması amacıyla, kültürel peyzaj özelliklerinin değerlendirilmesi bu çalışma için uygun görülmüştür.

Bu çalışmanın içeriği bir kültürel peyzaj alanı olarak seçilen çalışma alanının geçmişten günümüze nasıl bir değişimden geçtiğinin, bu değişimden ne kadar etkilendiğini ve bugün nasıl kullanıldığının araştırılmasının ardından; araştırma sonucunda alanın kültürel peyzaj karakter alanlarının ortaya konarak, günümüz kentlisinin değişen gereksinim ve beklentileri ile kültürel peyzaj alanlarına gösterilmesi gereken hassasiyet arasındaki dengenin oluşması için dikkat edilmesi gereken noktaların saptanmasıdır.

‘Kültürel peyzaj’ bir kavram olarak olarak kabul edilerek, literatür incelemelerinin ardından, Polonezköy için bir kültürel peyzaj yaklaşımı oluşturulmuştur. Kültürel peyzajların analizinde masabaşında ve arazide yapılan inceleme ve surveylerin ardından, bulguların derlenmesi için alan doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin net bir algı ile okunabilmesi amacıyla, Polonezköy iki farklı karakter alanına arılmıştır. 

Birinci peyzaj karakter alanı olarak seçilen alan ‘Ormanlık Alan’ olup; içerisinde yer alan ‘doğal ve yaban hayatını koruma’ amaçlı oluşturulmuş yapılar incelenmiştir. İkinci peyzaj karakter alanı olarak seçilen alan ise ‘Polonez Yerleşkesi’ olarak belirlenmiş ve bu karakter bölgesi kendi içerisinde alt başlıklara ayrılarak, yapılan saha incelemelerinin, sonra ki çalışmalara da model oluşturabilmesi adına, daha belirleyici ve anlaşılabilir olması sağlanmıştır.

Peyzaj karakter alanlarının saptanması ve analizine üzerinde yaşayan insanların beklentileri ve alanı kullanma istekleri ve kullanış biçimleri, dünden bugüne yorumlanmıştır. Alanda yapılan görüşmeler ile fotoğraflamalar ve eski fotoğraflarla aralarındaki farklılıkların tespiti sağlanmıştır.

Çalışmanın son aşamasında ise, önceki aşamalarda gerçekleştirilen incelemelerin sonunda ortaya çıkan tüm veriler baz alınarak, Polonezköy’ün kültürel peyzaj niteliklerinin korunmasına yönelik ve gelecekteki olası ihtimaller ve tehlikeler öngörülmüş ve çözüm önerileri sunulmuş; alanın geleneksel, coğrafyanın doğal yapısı bozulmadan, yerleşke yapısının korunmasına yönelik bir yaklaşım belirlenmiştir.  

  
 
Cultural Landscape Analysıs And Assesment Of Beykoz, Polonezköy
Cultural Landscape’ is the term that can be seen in anywhere, where human and land reactions are, and changable according to the different zones of lands and to the community who leave on it. Cultural landscapes can be understood with its natural and visual aspects and defined with its geographical boundaries. While many variaties of cultural landscapes can be coincided all over the world; the cultural developments, creativenesses and cultural richnesses of communites can be read by their land uses and those, all compose the identity of the geography of the land. The term of cultural landscape must be understood and protected by the societies who have such areas on their own lands and must be recovered for the future generations.

The biggest aim of this project is to put the detailed definitions of cultural landscape clearly; the definition of cultural landscape, the history of cultural landscape, the typologies of cultural landscape, and the cautions for protection of the cultural landscapes have been discussed; in addition to those the literatures based on the techniques of analyses of the lands who were defined as cultural landscapes have been studied. To understand the all outcomes of the research, to study an area as a model and to applicate the techniques that have been quested; Polonezkoy which is a little village in Beykoz, Istanbul has been choosen as the research field.  

Since the first day of Polonezkoy as a colonie has started; today it continues its life in a dense forest as a village; which is declared as ‘Natural Protection Zone’. The features in itself, the mixture of cultures of Polis’h and Turk’s, that it has; shape the structure of the village and the problems, the suggestions and the strategies of today, for protection are the reasons for this very important selection of this place as a model for further assesments of similar zones. 

For protecting Polonezkoy with its natural and cultural heritages, to save the datas which were collected on the land surveys to make the village live in the next centuries; assesment of the village’s cultural landscape features have been decided as convinient. 

The content of this thesis encloses; analyse the changes that village has lived through in time,  the effects of these changes and the usages of today’s life, the expectations of society, and the future predictions and cautions according to the surveys of the land with the aim of to convey to society ‘the awareness’ for cultural landscapes.

With the acceptance of Cultural Landscape as a consept; after making literature researches, a cultural landscape approach is defined for Polonezkoy. After studying both, on the desk and on the land, the inputs of natural and cultural landscape features are gathered to be understood clearly and the village is divided into two landscape character areas. 


First landscape character area is defined as ‘The Forest Zone’ and studied with the features which have been made for protection and devolopment of vegetation and wildlife uniquenesses that the village has. 


Second landscape character area is defined as ‘Polonese Living Zone’ and divided into subtitles for showing models with their best circumstances and differences that it has in its structure.


Definiton of landscape character areas, expectations of people who have been living in, the demand of people who are active on land uses and the techniques that have been using to live in the village are annotated from past to present. The interviews and differentiations between old and new photos  were used as subsources.


The last section of the theses as a result shows suggestions for protecting the cultural structure with its traditions, style of living ways; according to the literature and land surveys have been made.
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Ekolojik Yapılar Ve Sürdürülebilir Mimari Bağlamında Peyzaj Mimarlığının Yeri, Önemi Ve Katkıları Üzerine Araştırmalar

Kentlerde hızla artan nüfus, sanayi, endüstriyel gelişmeler ve plansız yerleşim alanları oluşturulması gibi nedenlerle kentsel yeşil alanlar önemli oranda azalmış ve yoğun yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan betonlaşmış kentsel çevre, ekolojik dengeyi bozmaya başlamıştır. Bu nedenle temeli, günümüzden çok daha erken devirlere, şehir medeniyetlerinin kuruldukları dönemlere kadar giden ve güneşten edilgen olarak faydalanmayı amaçlayan, iklim ve topoğrafya koşullarına uymanın yanı sıra yerel malzeme kullanımına dayanan ekolojik ve sürdürülebilir mimarlık yaklaşımları 20. yüzyılda yaşanan bu çevre sorunları için çözüm yolunun bir parçası olarak önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda peyzaj mimarlığı disiplini sürdürülebilir mimarlık yaklaşımlarında ülke, bölge, kent ve yapı ölçeklerinde katkı sağlamaktadır.  Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ekolojik yapı çalışmalarının öncelikli olarak yurtdışında daha sonra da ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla peyzaj mimarlığının yapı ölçeğindeki katkıları daha açık olarak anlaşılmaya başlamıştır. 

Ekolojik yapıların doğaya, çevreye ve canlıların yaşam döngüsüne olan hayati katkıları sonucu daha çok tercih edilmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte sürdürülebilir yapı kavramının değerlendirilebilir ve ölçülebilir olması için yeşil bina sertifikasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bir çok ülke kendi ekolojik yapı değerlendirme sistemini oluşturmuş, ancak bunların içinde en çok rağbet görenler ABD tarafından geliştirilen LEED ve İngiltere tarafından geliştirilen BREEAM sertifikasyon sistemleri olmuştur. LEED V3’ te yeni yapı değerlendirme kriterleri “sürdürülebilir araziler, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, kapalı çevre kalitesi, tasarımda yenilik ve bölgesel öncelik” olmak üzere 7 adet olarak belirlenmiştir. Bunlardan özellikle sürdürülebilir araziler, su verimliliği, enerji ve atmosfer ile malzeme ve kaynaklar peyzaj mimarlığının doğrudan katkı sağlayabileceği kategorilerdir. BREEAM değerlendirme sisteminde ise kategoriler “yönetim, sağlık ve memnuniyet, enerji, ulaşım, su, malzemeler, atıklar, arazi kullanımı ve ekoloji ile kirlilik” olmak üzere 9 adettir.  Bu kategoriler arasından yönetim-sağlık ve memnuniyet dışında kalan diğer 7 kriter peyzaj mimarlığını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Tez kapsamında bu kriterlerin yapı ölçeğindeki uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek amacıyla tez materyalleri olarak seçilen İstanbul Esenyurt’ta bulunan “Solarkent Toplu Konut Alanı” ile Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Türkiye’de ki ilk LEED sertifikalı binalardan olan “Siemens Binası” LEED değerlendirme kriterlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında; çevre ve ekoloji kavramının tarihsel gelişim süreci, sürdürülebilirliğin boyutları, farklı ölçeklerde sürdürülebilir planlama, Türkiye ve dünyadan ekolojik yapı örnekleri ile peyzaj mimarlığının sürdürülebilir mimarlığa katkıları hakkında bilgiler ile uluslararası ekolojik yapı sertifikasyon sistemleri hakkındaki incelemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda seçilen iki pilot yapı olarak Solarkent Toplu Konut Alanı ile Siemens Gebze OSB Tesisleri karşılaştırılmış üstün ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Solarkent Toplu Konut Alanı için ekolojik yapı ve peyzaj mimarlığının katkıları bağlamında yetersiz kaldığı düşünülen kategorilerde öneriler getirilmiş, bitkisel peyzaj tasarımında kullanılabilmesi amacıyla İstanbul koşullarına uyum sağlayabilen doğal ve egzotik odunsu bitki türleri, kaya bahçesi bitkileri, su bahçesi bitkileri, sarılıcı bitkiler ve açık alan bitkileri familya, boylanma, form ve toprak isteği özellikleri ile birlikte araştırılarak listelenmiştir.

Peyzaj mimarlığının ekolojik yapılara ve sürdürülebilir mimarlığa katkıları bağlamında hazırlanan bu çalışma neticesinde peyzaj mimarlığı disiplininin ekolojik yapılara olabilecek muhtemel katkıları arasında çatı bahçeleri, yeşil duvarlar, konut çevresi yapısal ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri ile balkon bitkilendirmeleri olduğu söylenebilir. Bunun dışında peyzaj mimarlığı sürdürülebilir ülke ve bölge planlama ile sürdürülebilir kentsel gelişmeye de üst ölçeklerde hazırlanan peyzaj planları, biyotop haritaları, kent parkları tasarımları vb. katkılarda bulunur. Doğa tabanlı bir disiplin olarak peyzaj mimarlığının tez dahilinde açıklanmaya çalışılan muhtemel katkıları ekolojik yapı puanlama ve sertifikalandırma sistemleri kriterleri ile de örtüşmektedir. Bu bağlamda bu sistemler tarafından teşvik edilen su tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, geri dönüşümlü, yerel ve dayanıklı malzeme kullanılması, verimli arazilerde ve hassas veya yoğun ekosisteme sahip arazilerde yapılaşmadan kaçınılması, alternatif ulaşımın desteklenmesi suretiyle karbondioksit salınımının azaltılması gibi konularda peyzaj mimarlığı disiplini katkıda bulunmalıdır.

Bu araştırma ile konu hakkında daha önce yapılmış olan çalışmalara katkı yapılması ve kendisinden sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutulması amaçlanmakla birlikte, konu sürdürülebilir mimari ve peyzaj mimarlığının katkıları bağlamında incelenmiş ancak ilgili tüm konuların bu çalışma kapsamında ele alınabilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle daha sonra bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda peyzaj mimarlığı kapsamında binalarda arıtılan suların bahçe sulamada kullanılmasına yönelik teknik detayların, doğal, kendini yenileyip temizleyebilen gölet yapımı ile bu tip göletlerde ve doğala yakın bahçe düzenlemelerde kullanılabilecek bitki türlerinin, LEED ve BREEAM gibi dünyada kabul görmüş sertifikasyon sistemleri ile Türkiye için geliştirilebilecek özgün bir puanlama sisteminde peyzaj mimarlığının katkılarının daha açık ve geniş bir kapsamda dâhil edilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır.

Studies On The Place, Importance And Contrubutions Of Landscape Architecture  In The Context Of Ecological Buildings And Sustainable Architecture

With the reasons of increasing population, manifacturing, industrial developments and forming residences unplanningly; green areas of cities have decreased dramatically and concrete urban areas, appearing after dense structuring, have begun damaging ecological balance. For this cause, whose roots are grounding to ancient times, to first city civilizations; aiming to benefit from the sun passively, together with obeying climate and topographical conditions, leaning to use local materials; approaches of ecological and sustainable architecture gained importance in 20th century to solve these problems. In this scope, subject of landscape architecture is to contribute into sustainable arhitecture in country, zone, city and structure scales. Particularly, beginning from 1990’s, with the being widespread of ecological structuring in foreing countries and than Türkiye, we have understood the contributions of landscape architecturing on structure scales.


After vital aids of ecological structures to nature, environment and life circulation of livings, it has preferred mostly and have used commonly; for these reasons, to evaulate and measure sustainable structure, green building certification systems have been developed. Most of the countries have set their own ecological building assessing systems, but the LEED of USA and the BREEAM of England have become most popular certification systems. The LEED V3 has 7 structure evaulation criterions, these are “sustainable areas, water fertility, energy and atmosphere, material and resorcues, quality of closed environment, innovasion in design and zonal priority”. Especially sustainable areas, water fertility, energy and atmosphere and material and resorcues are the elements which landscape architecture may help directly. In addition, in the BREEAM evaulation system, there are 9 categories: “management, health and pleasure, energy, intercommunication, water, materials, waste, land usage, ecology and pollution”. Among these, apart from management and health-pleasure, other aspects are about landscape architecture either directly or indirectly. In the context of thesis, to display applicability of these criterions inside structure scale; “Solarkent Social Housing Area” in İstanbul-Esenyurt and the first LEED certificated structure of Türkiye, “Siemens Building” in Kocaeli-Gebze Industrial Zone have been selected as thesis materials and analysed according to the LEED evaluation criterions comparatively.


In the enclosure of this work, historical development process of  environment and ecology, dimensions of sustainability, sustainable planning in different scales, some ecological structures examples from Türkiye and other countries of the world and information about contributions of landscape architecturing to sustainable architecture and international ecological structure systems take place. Solarkent Social Housing Area and Siemens Gebze OSB foundations have been compared and their dominant and weak points have been confirmed. For Solarkent Social Housing Area, in the context of aiming to ecological structure and landscape architecture, it has been offered on deficient caegories and coherent to İstanbul climate, natural and exotic ligneous plants, rock garden plants, water garden plants, ivy plants and open area plants and famliy, gradation, demand of form and soil characters of these plants have been observed and listed to be used in herbal landscape.

As a result of this study prepared in the context of the contributions of landscape architecture to ecological structures and sustainable architecture among the possible contributions of the discipline of the landscape architecture to ecological structures can be said roof gardens, green walls, residential environment structural and plant landscaping balcony planting. In addition, landscape architecture contributes sustainable national and regional planning, and sustainable urban development with landscape plans which are prepared in upper levels, biotope maps, and city parks designs etc. The possible contributions of the nature-based landscape architecture as a discipline attempted to explain within thesis scoring the ecological structure and criteria and certificate systems overlaps. In this context, water-saving which is encouraged by these systems, use of renewable energy sources, use of recycled, local, and durable materials, avoidance of construction on the efficient and sensitive areas or areas with dense ecosystem, the discipline of the landscape architecture should contribute to the issues such as the reduction in the emission of carbon dioxide by supporting alternative transportation reduction in the emission of carbon dioxide.


With this research, it has been purpose not only to contribute former works on that topic and to be a resorcue for the thesis, which is done in the future, it has been also investigated in the names of contributions of sustainable architecture and lansdcape architecture; but all related subjects cannot be handle. For this reasons, it will be more beneficial that to work of latter researches on technical analysis of waters, which are saved  from buildings and used for watering gardens, natural ponds, renewing and cleaning itself, plants that may be used in these ponds and natural-like gardens, the LEED and the BREEAM and such famous certification systems, aids of lanscape architecture a new grading system for Turkey.
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Doç. Dr. Yusuf SERENGİL
İstanbul-Riva Deresi Ve Çevresinin Peyzaj Potansiyelinin İrdelenmesi
Doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı günümüzde hızla önem kazanmaktadır. Bu amaçla fiziksel planlama kararları verilirken, ekolojinin temel esasları da dikkate alınarak, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmada, İstanbul kenti Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sınırlarında bulunan, kendini destekleyen birçok akarsu kolları ve çevresi ile taşıdığı doğal ve kültürel özelliklerle kentin önemli doğal alanlarından birisi olan Riva Deresi ve çevresi ele alınmıştır. Dere ve etki alanları mevcut arazi kullanımlarının, kentsel ve kırsal gelişmeler çerçevesinde çevreden gelebilecek tüm baskılar da dahil olmak üzere flora ve fauna gibi biyotik, toprak ve su gibi abiyotik faktörlerin doğal ve kültürel kaynaklarla olan çevresel etkileşimini ortaya koymak amacıyla optimal alan kullanımları belirlenmiştir.
Çalışmada hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için uygun yöntemi belirlemede Hidrolojik Risk Analizleri ve McHarg (1969)’ın ekolojik planlama yaklaşımı-uygunluk metodu incelenerek değerlendirilmiştir. Riva Deresi ve çevresi için uygun tarım, yerleşim ve orman alanları belirlenerek ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda optimal alan kullanım planı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Optimal alan kullanımı, hidrolojik risk analizleri sonucunda belirlenen hidrolojik risk taşıyan alanların da değerlendirildiği bu tezde, ekolojik temelli havza bazında peyzaj potansiyeli irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, hidrolojik risk analizleri, uygunluk metodu, ekolojik planlama, sürdürülebilirlik

The Assessment Of Landscape Potentıal Of Istanbul-Rıva Stream And Its Surroundıngs
The sustainable usage of natural and cultural resources gain to importance rapidly these days. For this reason, the natural and cultural resources should be planned and managed by taking their sustainable usage into consideration together with the basic principles of ecology, in a way to realize the social, cultural and economical development of the society.

This study has been planned to set forth the environmental interaction between the present usage decisions of Riva Stream and the impact areas, and the biotic resources such as flora and fauna, the natural and cultural resources where abiotic factors such as soil and water, including all the pressure that may come from the surroundings within the urban and rural improvements. Riva Stream that is within the borders of Beykoz and Çekmeköy Districts is the most important water course that takes part in the adjacent areas of this region. Besides, there are many tributaries that support the Riva Stream. 

The best method to reach the goals aimed in this study was evaluated using methods developed by the synthesis of the landscape evaluation method of McHarg (1969) and hydrological risk analyses. Using these methods it was tried to expose the optimal land use directionally sustainable area using plan as define the agriculture, forest and residential for Riva Stream and its surroundings. The aim of the thesis was to perform an ecologic landscape potential assessment in watershed scale taking optimal land use and hydrologic risk assessments into account.

Keywords: Landuse, hydrological risk analyses, landscape suitability method, ecological planning, sustainability
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Şifali Bitkiler Ve Şifa Bahçeleri Tasarimi Üzerine Araştirmalar
Şifalı bitkiler; insanlık tarihinin başlangıcından bu yana çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde geleneksel olarak kullanılan bu bitkilerin yararları ve etken maddeleri bilimsel olarak araştırılmakta ve daha bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır.

Şifalı bitkiler otsu, çalı ve ağaçlardan oluşan değişik formlu bitki gruplarını kapsamaktadır. Doğal olarak yetişen ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında da kullanılan pek çok otsu bitki, çalı ve ağaç; çeşitli vegetatif organlarına (yaprak, tohum, meyve, çiçek, kabuk, kök, rizom, yumru vb.) değişik yöntemler (sıkıştırma, kaynatma, demleme, yağ, merhem, tentür, şurup, yara lapası vb.) uygulanmak suretiyle, bazı hastalıklara şifa bulmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bahçe içerisinde vakit geçirmenin psikolojik ve fizyolojik olarak insanlara olumlu yönde katkısı, günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bahçe düzenlemelerinde, ülkemizde doğal olarak yetişen bitki türlerinin yanı sıra, çeşitli önlemler alınmak suretiyle pek çok egzotik bitki türü kullanılmaktadır. İstanbul ilinde de iklim, toprak ve yetişme ortamı özellikleri itibariyle pek çok bitki türü yetişmektedir. Bu bitkiler renk, koku ve şekil bakımından farklılık göstermekte, gıda, tekstil, tıbbi uygulamalar, eczacılık sektöründe ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılmaktadır. Çalışma sırasında İstanbul ilinde doğal olarak yetişen ve çeşitli önlemler alınmak suretiyle yetiştirilebilecek olan 264 şifalı bitki tespit edilmiştir. Arazide yapılan inceleme ve gözlemler sonucu tespit edilen bitkiler, şifa özellikleri ile birlikte tablo şeklinde verilmiştir. Bu bitkilerden 45 adeti ağaç, 42 adeti çalı, 13 adeti sarılıcı ve tırmanıcı bitki, 151 adeti otsu bitki ve 13 adeti soğanlı ve yumrulu bitkidir. Bunlardan bazıları yüksek düzeyde toksik etkiye sahiptir. Bazı bitkiler ise dokunulduğunda ciltte tahrişler meydana gelmektedir. Bazıları da allerjen özelliğe sahiptir. 

Tez çalışmasında literatür çalışmaları ile şifalı bitkiler ve şifa bahçeleri hakkında detaylı bilgi ve veriler elde edilmiştir. Konu ile ilgili kavram ve tanımlar açıklanmış ve şifa bahçesi tesis edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. İstanbul ilinde yetişebilecek şifalı bitkiler, örnek bir şifa bahçesi tasarımında kullanılmıştır.  Bu örnek bahçe; şifa bahçelerinin önemine dikkat çekmek, ayrıca peyzaj mimarlığı çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ve şifa özelliği bulunan pek çok bitki türünü tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda şifa bahçelerinin en önemli fonksiyonlarından biri olan bedensel ve ruhsal sağlığı temsil eden şifa kavramı vurgulanmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Şifa, Şifalı Bitkiler, Şifa Bahçeleri.  

  
STUDIES On HEALING PLANTS And HEALING GARDEN  DESIGN

Healing plants have been used in the treatment of various diseases since the beginning of mankind’s history. While these plants are still used as traditional medicine today, their actual use and active ingredients are scientifically analyzed and people consume them increasingly consciously.

Healing plants include different forms of plant groups, such as herbaceous plants, shrubs, and trees. Many herbaceous plants, shrubs, and trees that grow naturally and also used in gardening and landscaping are actually used to cure certain diseases by applying different methods (crimping, decoction, brewing, oil, ointment, tincture, syrup, poultice) to their vegetative organs (leaves, seeds, fruit, flower, crust, root, rhizome, tuber, etc.).

Spending time in gardens has been proved to have positive effects on psychology and physiology by recent scientific research. Taking certain measures, people use various exotic plants in gardening arrangement, as well as the plants that grow naturally in Turkey. Thanks to the characteristics of climate, soil, and the environmental conditions, there are lots of plant species in İstanbul. These plants vary in color, scent, and form; they are used in food, textile, medical application, and pharmacy sector and studies on landscape architecture. During this research, 264 healing plant have been detected that either grow naturally in İstanbul or can be cultivated taking certain measures. Based on field survey and observations, these detected healing plants are listed in a table. Among all, 45 of them are trees, 42 of them are shrubs, 13 of them are creeping plants, 151 of them are herbaceous plants, and 13 of them are bulbous plants and tuber crops. Some of these have high rates of toxic effect. Some others lead to irritation on the skin in case of physical contact. Still some others have allergen characteristics.

Through works in the literature, a good deal of information on healing plants and healing gardens has been collected. Concepts and definitions on the subject have been explained; important points of founding a healing garden have been specified. Healing plants that can grow in the city of İstanbul have been used in the design of a sample healing garden. This sample garden has been designed to attract some attention to the importance of healing gardens and introduce many plant species that are commonly used in landscape architecture and also have healing characteristics. The concept of healing, which is one of the most important functions of healing gardens and representation of somatic and mental wellbeing is also emphasized.

Key Words: Heal, Healing Plants, Healing Gardens.

COŞKUN Nilhan Hanife
Danışman
:
Prof. Dr. Yahya AYAŞLIGİL
Anabilim Dalı 
: Peyzaj Mimarlığı
Mezuniyet Yılı
:
2011
Tez Savunma Jürisi
:
Prof. Dr. Yahya AYAŞLIGİL

 

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, 

                                             Prof. Dr. Ünal AKKEMİK,

                                             Yar. Doç. Dr. İ. Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ 

                                             Yar. Doç. Dr. Aysel ULUS
Kokulu Bitkiler ve Koku Bahçeleri Üzerine Araştırmalar

Koku; bitkilerin en güçlü ve etkileyici özelliklerinden biridir. Koku saçan bitkilere hemen hemen her yerde rastlamak mümkündür. Fakat kokulu bitkiler ile ilgili araştırma ve çalışmalar nadiren yapılmakta ve ülkemizde pek kullanılmamaktadır. Günümüzde ise artık peyzaj düzenleme çalışmalarında, bitkilerin görsel ve ekolojik özelliklerinin yanı sıra koku özellikleri de değerlendirilmektedir. Bitkilerin bu özelliklerine dayanarak oluşturulan koku bahçeleri de giderek toplum içerisinde ilgi uyandırmaktadır.

Tarihteki ilk koku bahçesi, M.Ö 6. yy’da yaptırılmış olan Babil’in Asma Bahçeleri’nde görülmüştür. Aromatik bitkiler ilk olarak Mısırlı rahipler tarafından kullanılmış, daha sonra ise Yunanlılara ve oradan da Avrupa’ya taşınmış ve ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bir koku bahçesi oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, bahçe içinde oluşabilecek hava akımlarının önlenmesidir. Ayrıca kullanılacak bitkilerin burun, el veya ayak hizasına kadar boylanması ve kullanıcıların bitkilerle temasını sağlayabilmek için yürüme yolları ve oturma birimlerinin yakınına yerleştirilmesi gerekmektedir. Kokulu bitkilerin çoğu güneşli yerlerde daha iyi yetişir.

Dünyada ve ülkemizde koku bahçeleri çoğunlukla çeşitli park ve bahçelerde aromatik bitkilere ayrılan kısımlarda tasarlanmaktadır. Bu çalışmada hem dünyadan hem de ülkemizden koku bahçesi örnekleri verilmiştir.

Bu araştırma da; öncelikle koku bahçeleri ile ilgili literatür değerlendirilmiştir. Çeşitli park, botanik bahçesi, arboretum gibi alanlar gezilerek İstanbul ilinde doğal yayılış gösteren ya da egzotik olarak yetişmekte olan, peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılabilen kokulu bitki türleri tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 43 adeti geniş yapraklı ağaç, 15 adeti ibreli ağaç, 110 adeti çalı, 23 adeti sarılıcı ve tırmanıcı bitki, 34 adeti pereniyal, 32 adeti mevsimlik çiçek, 48 adeti otsu bitki, 40 adeti soğanlı bitki, 31 adeti kaya bitkisi ve 15 adeti su bitkisi olmak üzere toplamda 391 adet kokulu bitki taksonu listelenmiş ve tablo şeklinde verilmiştir.

Bahçeye farklı bir boyut ve etki kazandırmasına rağmen genellikle görsel etkinin gerisinde kalan kokunun tanımı ve özellikleri, koku bahçelerinin tarihsel süreci ve tasarımında dikkat edilmesi gereken prensipler aktarılarak dünyadan ve ülkemizden koku bahçesi örnekleri verilmiştir. Araştırma alanı olarak İstanbul İli seçilmiş ve araştırma sonunda ise; çalışma boyunca elde edilen tüm bilgiler değerlendirilerek, Darıca/Kocaeli’nde yer alan yaklaşık 2500 m² alana sahip bir ofis bahçesi “Koku Bahçesi” şeklinde tasarlanıp, örnek proje olarak sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: İstanbul, koku, kokulu bitkiler, koku bahçeleri.

  
 
 
 
Studıes On Scented Plants And Scented Gardens

Scent is one of the most powerful and attracting properties of plants. Scented plants might be seen almost everywhere, but researches and studies on scented plants have been rarely done and they are not commonly used in our country. But nowadays apart from their visual and ecological properties, the scent of plants is used in landscape designing, as well. Scented gardens that have been designed with those plants are arousing interest in society.

The first scented garden in history was seen in the Hanging Gardens of Babylon designed in the 6th century B.C. Aromatic plants were first used by Egyptian priests and then by Greeks and later  they were taken to Europe and finally used in our country.

One of the facts that must be paid attention while designing a scented garden is to prevent the airflow that might occur in the garden. Furthermore, gradation of plants to nose, hand or foot line and placing them next to the walking ways and seats to ensure the users’ contact with plants are required. Most of the scented plants grow better in sunny places.

Both in the world and in our country, scented gardens are generally designed in various parks and gardens, in the parts separated for aromatic plants. In this study examples for scented gardens are given both around the world and from our country.

In this study first of all the literature on scented gardens is reviewed. Types of scented plants that have natural spread in Istanbul or that are grown exotically and might be used in landscape designing are defined by searching through various parks, botanical gardens and arboreta. Among them  43 broad-leaved trees, 15 pine trees, 110 bushes, 23 clutching and climbing plants, 34 perennials, 32 seasonal flowers, 48 herbaceous , 40 bulbous plants, 31 rock plants and 15 water plants that is 391 scented taxa in total have been listed and given in chart.

The definition and the properties of scent that gives a different dimension and effect to the garden and still generally shadowed by the visual properties are given and examples to scented gardens around the world and from our country are represented by conveying the principles that must be followed during the historical process and the designing of scented gardens. Istanbul has been chosen as the research area and an office garden with 2500 sqm. lot in Darıca/ Kocaeli is designed as a “Scented Garden” and presented as the pilot project.

Key words: Istanbul, scent, scented plants, scented gardens.
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Yüksek Karbonlu Bazı Alifatik Tiyoller Ve Aminlerden Naftakinon Türevlerinin Sentezi
Yapmış olduğumuz bu çalışmada, başlangıç maddesi olan 2,3-dikloro-1,4-naftakinon bileşiğinin alifatik tiyol ve amin bileşikleriyle olan reaksiyonları incelendi.

S-, N-, S,N- nükleofilleri ile naftakinon bileşiklerinin çeşitli reaksiyonları sonucu bilinen ve bilinmeyen yeni sübstitüe naftakinon bileşikleri sentezlendi. Yeni naftakinon bileşiklerinin sentezlenmesinde; başlangıç maddesi olarak 2,3-dikloro-1,4-naftakinon bileşiği kullanıldı.

Çalışmanın ilk aşamasında 2,3-dikloro-1,4-naftakinon bileşiği önce hekzadekantiyol ile reaksiyona sokuldu ve bilinmeyen yeni 2-(hekzadesiltiyo)-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (2) ve literatürde bilinen 2,3-bis(hekzadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (3) ve 2-etoksi-3-(hekzadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (4) bileşikleri elde edildi. 2,3-dikloro-1,4-naftakinon bileşiği oktadekantiyol ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-kloro-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (5) 2,3-bis(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (6) ve 2-etoksi-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (7) bileşikleri elde edildi. 2-Hekzadesiltiyo-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (2) ve 2-kloro-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (5) bileşiklerinin 4-(2-aminoetil)-morfolin ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-(hekzadesiltiyo)-3-((2-morfolinoetil)amino)naftalen-1,4-dion (8) ve 2-((2-morfolinoetil)amino)-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (9) bileşikleri sentezlendi.
Çalışmanın ikinci aşamasında, mono amin naftakinon bileşikleri sentezlendi ve bu bileşiklere yüksek karbonlu tiyoller eklendi.

2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği anilin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2- fenilamino -3-(kloro)naftalen-1,4-dion (10) bileşiği sentezlendi. 2- Fenilamino -3-(kloro)naftalen-1,4-dion (10) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-fenilamino-3-(hekzadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (11) ve 2-fenilamino-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (12) bileşikleri sentezlendi. 2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği 4-floroanilin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-((4-florofenil)amino)-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (13) bileşiği sentezlendi. 2-((4-Florofenil)amino)-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (13) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-((4-florofenil)amino)-3-(hekzadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (14) ve 2-((4-florofenil)amino)-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (15) bileşikleri sentezlendi. 2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği 4-florobenzilamin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-((4-florobenzil)amino)-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (16) bileşiği sentezlendi. 2-((4-Florobenzil)amino)-3-(kloro)naftalen-1,4-dion (16) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-((4-florobenzil)amino)-3-(hekzadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (17) ve 2-((4-florobenzil)amino)-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (18) bileşikleri sentezlendi. 2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği β-naftilamin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-kloro-3-(naftalen-2-amino)naftalen-1,4-dion (19) bileşiği sentezlendi. 2-Kloro-3-(naftalen-2-amino)naftalen-1,4-dion (19) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-(hekzadesiltiyo)-3-(naftalen-2-amino)naftalen-1,4-dion (20) ve 2-( naftalen-2-amino)-3-(oktadesiltiyo)naftalen-1,4-dion (21) bileşikleri sentezlendi. 2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği o-toluidin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-kloro-3-(o-tolilamino)naftalen-1,4-dion (22) bileşiği sentezlendi. 2-Kloro-3-(o-tolilamino)naftalen-1,4-dion (22) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-(hekzadesiltiyo)-3-(o-tolilamino)naftalen-1,4-dion (23) ve 2-(oktadesiltiyo)-3-(o-tolilamino)naftalen-1,4-dion (24) bileşikleri sentezlendi. 2,3-Dikloro-1,4-naftakinon (1) bileşiği m-toluidin ile reaksiyona sokuldu ve literatürde bilinen 2-kloro-3-(m-tolilamino)naftalen-1,4-dion (25) bileşiği sentezlendi. 2-Kloro-3-(m-tolilamino)naftalen-1,4-dion (25) bileşiğinin hakzadekantiyol ve oktadekantiyol ile reaksiyonundan, sırasıyla yeni 2-(hekzadesiltiyo)-3-(m-tolilamino)naftalen-1,4-dion (26) ve 2-(oktadesiltiyo)-3-(m-tolilamino)naftalen-1,4-dion (27) bileşikleri sentezlendi.

Sentezlenen yeni naftakinon bileşikleri kromatografik yöntemlerle saflaştırıldı. Bu bileşiklerin yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS) kullanılarak aydınlatıldı.

  
 
The Synthesıs Of Naphthoquınone Derıvatıves From Some Hıgh-Carbon Alıphatıc Thıols And Amınes
That we have done in this study, reactions of aliphatic thiol and amine compounds with 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone as a starting compound, were investigated.

The known and unknown new substituted-naphthoquinone compounds were synthesized by reactions of S-, N-, S,N- nucleophiles with naphthoquinones. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone was used as starting material to synthesis of new naphthoquinone compounds.


In the first step of this study, firstly 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with hexadecanethiol and unknown novel 2-chloro-3-(hexadecylthio)naphthalene-1,4-dione (2) and 2,3-bis(hexadecylthio)naphthalene-1,4-dione (3) and 2-ethoxy-3-(hexadecylthio)naphthalene-1,4-dione (4) compounds that known in the literature, was obtained. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with octadecanethiol and 2-chloro-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (5), 2,3-bis(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (6) and 2-ethoxy-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (7) compounds that known in the literature, were obtained. The novel compounds 2-(hexadecylthio)-3-((2-morpholinoethyl)amino)naphthalene-1,4-dione (8) and 2-(octadecylthio)-3-((2-morpholinoethyl)amino)naphthalene-1,4-dione (9) were synthesized from the reactions of compounds 2-chloro-3-(hexadecylthio)naphthalene-1,4-dione (2) and 2-chloro-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (5) with 4-(2-aminoethyl)-morpholin respectively.
In the second step of this study, mono amine naphthoquinone compounds were synthesized and high-carbon thiols were added to this compounds.

2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with aniline and 2-chloro-3-(phenylamino)naphthalene-1,4-dione (10) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-(hexzadecylthio)-3-(phenilamino)naphthalene-1,4-dione (11) and 2-(octadecylthio)-3-(phenilamino)naphthalene-1,4-dione (12) were synthesized from the reactions of compound 2-chloro-3-(phenylamino)naphthalene-1,4-dione (10) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with 4-fluoroaniline and 2-(chloro)-3-((4-fluorophenyl)amino)naphthalene-1,4-dione (13) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-((4-fluorophenyl)amino)-3-(hexzadecylthio)naphthalene-1,4-dione (14) and 2-((4-fluorophenyl)amino)-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (15) were synthesized from the reactions of compound 2-(chloro)-3-((4-fluorophenyl)amino)naphthalene-1,4-dione (13) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with 4-fluorobenzylamine and 2-chloro-3-((4-fluorobenzyl)amino)naphthalene-1,4-dione (16) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-((4-fluorobenzyl)amino)-3-(hexadecylthio)naphthalene-1,4-dione (17) and 2-((4-fluorobenzyl)amino)-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (18) were synthesized from the reactions of compound 2-chloro-3-((4-fluorobenzyl)amino)naphthalene-1,4-dione (16) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with β-naphthylamine and 2-chloro-3-(naphthalen-2-ylamino)naphthalene-1,4-dione (19) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-(hexadecylthio)-3-(naphthalen-2-ylamino)naphthalene-1,4-dione (20) and 2-(naphthalen-2-ylamino)-3-(octadecylthio)naphthalene-1,4-dione (21) were synthesized from the reactions of compound 2-chloro-3-(naphthalen-2-ylamino)naphthalene-1,4-dione (19) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with o-toluidine and 2-chloro-3-(o-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (22) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-(hexadecylthio)-3-(o-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (23) and 2-(octadecylthio)-3-(o-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (24) were synthesized from the reactions of compound 2-chloro-3-(o-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (22) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively. 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone (1) compound was reacted with m-toluidine and 2-chloro-3-(m-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (25) that known in the literature, was synthesized. The novel compounds 2-(hexadecylthio)-3-(m-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (26) and 2-(octadecylthio)-3-(m-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (27) were synthesized from the reactions of compound 2-chloro-3-(m-tolylamino)naphthalene-1,4-dione (25) with hexadecanethiol and octadecanethiol respectively.

The novel synthesized naphthoquinone compounds were purified by chromatographic methods. The structures of compounds were determined by using micro analysis and spectroscopic methods (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS).
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Nitramin Türü Enerjetik Maddelerin Yanyana Spektrofotometrik Tayini
Tez kapsamında, patlayıcı madde kalıntılarının hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde tayin edilmesine duyulan ihtiyacı karşılamak üzere literatürde var olan metodlar incelenmiş ve eksikler belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle, sahada yanyana bulunabilecek olan ve birlikteyken ayrılması zor olan aynı patlayıcı sınıfına ait nitramin tipi enerjetik maddeler olan hekzahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (RDX) ve oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazosin (HMX) için seçimli ve kolay uygulanabilen, düşük maliyetli spektroskopik tayin yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, nitramin sınıfı patlayıcı maddeler olan RDX ve HMX’in aseton-su (1:1 v/v)’ da hazırlanmış çözeltileri için yeni bir kolorimetrik yöntem geliştirilmiş ve geliştirilen yöntem RDX ve HMX’nin değişen oranlarındaki karışımlarına uygulanmıştır. Bu yöntemle birlikte maddelerin ayrı ayrı, yanyana ve TNT varlığındaki karışımları incelenmiştir. Belirlenen yönteme göre maddeler, belirli bir süre alkali ortamda (1 M Na2CO3 + 0,04 M NaOH varlığında) oda koşullarında ve sıcak su banyosunda inkübasyona tabi tutulmuşlardır. Hidroliz süresi sonunda, asit ilavesi ile pH istenen değere getirildikten sonra, Griess reaktifi ile muamele edilerek 540 nm’deki absorbansları tespit edilmiştir. Su banyosu hidrolizi neticesinde RDX için bulunan molar absorptivite ve tayin limiti (LOD) sırasıyla, 3,36x103 L mol-1cm-1 ve 0,6 μg mL-1 ve HMX için bulunan molar absorptivite ve tayin limiti (LOD) sırasıyla, 3,55x103 L mol-1cm-1 ve 0,75 μg mL-1’dir. Oda koşullarında hidroliz neticesinde RDX için bulunan molar absorptivite ve tayin limiti (LOD) ise, 2,84x103 L mol-1cm-1 ve 1,5 μg mL-1’dir. HMX ise, oda koşullarında uygulanan hidrolize sonuç vermemiştir. Ayrıca bu yöntem; RDX-HMX, RDX-TNT, HMX-TNTve RDX-HMX-NH4NO3 ikili ve üçlü karışımlarına uygulanabilmektedir. Karışımlar için elde edilen absorbansların, karışım içerisindeki her bir maddenin tek başına verdiği absorbansların toplamına eşit olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, absorbansların toplamsallığı prensibinden yararlanılarak karışım içindeki her bir maddenin miktarı tespit edilebilmiştir. RDX-TNT karışımları için ise; ortamdaki TNT etkisini minimize etmek amacıyla ardışık ekstraksiyon işleminin uygulandığı farklı bir yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca metot, RDX ve TNT’yi bir arada içeren kompozit B (%60 RDX+%39 TNT+%1 dolgu maddesi) ile HMX ve TNT’yi bir arada içeren oktol (%70 HMX+%30 TNT) isimli gerçek patlayıcı madde karışımlarına da uygulandı. Ayrıca Kompozit B örneğindeki RDX-TNT miktarları ve Oktol örneğindeki HMX-TNT miktarları standart bir HPLC yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde spektrofotometrik yöntemle RDX-HMX ayrımının yapıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Geliştirilen yöntem litratürdeki bu eksikliği giderme açısından önemlidir.  
  

Simultaneous Spectrophotometric Determination Of Nitramine-Type Energetic Materials

Scope of this thesis is to fulfill the requirements to find a cheap a way of testing the explosive material residuals. For this purpose, the methods in the literature are studied and the deficiencies are designated. From that point on,  spectroscopic test methods are developed for the nitramine-type energetic materials, 1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (RDX) and Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX) which exist in the field together and difficult to separate. In this study, a new colorimetric test method is developed for the solutions of nitramine-type explosive materials (RXD and HMX) in the acetone-water (1:1 v/v). The developed test method is applied to RDX and HMX mixtures in the varied ratios. Here with this method, mixtures of RDX and HMX both with separately and with TNT are studied. In this method, materials are kept in the alkaline solution (1 M Na2CO3 + 0,04 M NaOH) under room conditions and in the hot water bath incubation. At the end of the hydrolysis time, acids are used to adjust the pH and with the use of the Griess reagent, absorbances in the 540nm wavelength are measured. As a result of the waterbath hydrolysis, detected molar absorptivity and the limit of detection (LOD) of RDX are 2.84x103 L mol-1cm-1 and 1.5 μg mL-1 and molar absorptivity and the limit of detection (LOD) of HMX are 3.55x103 L mol-1cm-1 ve 0.75 μg mL-1 respectively. As a result of the room temperature hydrolysis of RDX, molar absorptivity and the limit of detection (LOD) are 2.84x103 L mol-1cm-1 ve 1.5 μg mL-1 respectively. HMX didn’t yield any results in the room condition hydrolysis. This methods is also applied for binary and ternary mixtures of RDX-HMX, RDX-TNT, HMX-TNT, and RDX-HMX-NH4NO3. It is observed that absorbances of the mixtures are equal to the sum of the absorbances of the individual materials in the mixture. In this context, sum of the absorbances principle is used to determine the quantity of the each material in the mixture. To minimise the TNT effect in the RDX-TNT mixtures, a different method of sequential extraction process is used. In this method, alkaline hydrolysis and the Griess reagent is used to form the color reaction. This method is also applied to real explosive materials mixtures called as composite B (%60 RDX+%39 TNT+%1 filler material) and octol (%70 HMX+%30 TNT). Quantities of RDX-TNT in the composite B and HMX-TNT in the octol were detected by a standard HPLC method. A study which discriminates between RDX-HMX with spectrophotometric method has not been found in the literature. The developed method is important for the purposes filling this literature gap.
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Doğal Ve Gemini Yüzey Aktif Maddelerle Modifiye Edilmiş Klinoptilolit Üzerinde Boyar Madde
Adsorpsiyonu
Adsorpsiyon prosesi, endüstriyel atık sulardan organik boyar maddelerin uzaklaştırılmasında en etkili ayırma tekniklerinden biridir. Adsorpsiyon çalışmalarında, doğal ve modifiye edilmiş killer, yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve düşük maliyet gibi birçok arzu edilir özelliklerinden dolayı, yaygın olarak kullanılan adsorbanlardir. Organik kirliliklerin adsorpsiyonunda, yüzey aktif maddelerle modifiye edilmiş kil yüzeyleri, adsorpsiyon kapasitesini arttırmaktadır. 

Gemini yüzey aktif maddeler (GYAM), bir ara bağlayıcı ile kimyasal olarak bağlanmış iki monomerik yüzey aktif madde molekülünden oluşmaktadır. Bu maddeler, monomerik yüzey aktif maddelerle karşılaştırıldığında daha yüksek yüzey aktivite ve daha düşük kritik misel konsantrasyonu (KMK) göstermektedirler. 

Bu çalışmada, doğal ve GYAM ile modifiye edilmiş klinoptilolit örnekleri adsorban olarak kullanılmıştır. Tetradesiltrimetil amonyum bromür (C14H29(CH3)3NBr) ve C4 – C12 zincir uzunluğundaki ara bağlayıcılarla hazırlanan dört GYAM’ in özellikleri NMR spektroskopisi ile karakterize edilmiştir. Adsorban karakteristikleri XRD ve FT-IR teknikleri ile aydınlatılmıştır. Bir asit boyar madde olan Lanaset Green B’ nin adsorpsiyonu GYAM’ in arabağlayıcı zincir uzunluğuna, çözelti/adsorban oranına, temas süresine, başlangıç konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlı olarak UV–Vis. spektroskopisi kullanılarak incelenmiştir.  
Farklı başlangış konsantrasyonları için elde edilmiş olan denge verileri, Freundlich, Langmuir ve Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon izoterm eşitliklerine uygulanmıştır. GYAM’ler ile modifiye edilmiş klinoptilolitin adsorpsiyon sonuçları, 2x10-4-1x10-3 M konsantrasyon aralığındaki boyarmadde çözeltisi için Langmuir izotermi ile iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Langmuir denge sabitleri kullanılarak değerlendirilen termodinamik parametreler, adsorpsiyon prosesinin ekzotermik ve kendiliğinden olduğunu göstermiştir.

25oC’de çalışılan tüm konsantrasyon aralığında (2x10-4-8x10-3 M), dört bölgeli Freundlich izotermleri gözlenirken, daha yüksek sıcaklıklarda bunlar, bir veya iki basamaklı izotermlere dönüşmüştür. Birinci ve ikinci bölgelerin anyonik boyar madde ile katyonik GYAM’lerin elektrostatik etkileşiminden kaynaklandığı düşünülürken, üçüncü ve dördüncü bölgeler, sıcaklıkla azalan hidrofobik etkileşimlere atfedilmiştir. 


D-R izoterm eşitliğinden elde edilen adsorpsiyon kapasiteleri ve ortalama enerji değerleri de boyar maddenin doğal klinoptilolit yüzeyine zayıf bir şekilde bağlandığını GYAM ile modifiye edilmiş yüzeyler üzerindeki adsorpsiyon prosesinde ise kuvvetli elektrostatik etkileşimlerin baskın olduğunu doğrulamıştır.
  
Adsorptıon Of Dye Onto Clinoptılolıte Of Natural And Modified Wıth Gemını Surfactants

Adsorption process is one of the effective separation techniques to remove of organic dyes from industrial waste waters. In the adsorption studies, clays, in their natural and modified forms, are the most widely used adsorbents due to their many desirable properties as high sorption capacity and low cost. The modification of clay surfaces with surfactant increase the adsorption capacity for adsorption of organic pollutants.  
Gemini surfactants (GYAMs) are composed of two monomeric surfactant molecules chemically bonded together by a spacer. These materials, show higher surface activity and lower critical micelle concentration (CMC) in comparison to their corresponding monomeric counterparts.

In this study, natural - and GYAM - modified clinoptilolite samples were used as adsorbents. Properties of four GYAMs prepared with tetradecyltrimethyl ammonium bromid (C14H29(CH3)3NBr) and spacers having C4 – C12 chain lengths were characterized using NMR spectroscopy. Adsorbent characteristics were elucidated with XRD and FT-IR techniques.  Adsorption of Lanaset Green B which is an acid dye was investigated depending on spacer length of GYAM, solution/adsorbent ratio, contact time, initial dye concentration and temperature using UV – Vis. spectroscopy. 

Equilibrium data obtained from different initial concentrations were applied to Freundlich, Langmuir and Dubinin – Radushkevich adsorption isotherm equations. Adsorption results for GYAM modified klinoptilolit well described by Langmuir isotherm in the concentration range of 2x10-4-1x10-3 M dye solutions. Thermodynamic parameters evaluated using Langmuir equilibrium constants showed that adsorption processes are exothermic and spontaneous. 

Four – region Freundlich isotherms were observed in whole studied concentration range of 2x10-4-8x10-3 M at 25oC whereas they converted into two or one step at higher temperatures. The first and the second regions may be arising from electrostatic interactions of anionic dye with cationic GYAMs whereas the third and the four regions may be attributed to hydrophobic interactions which are reduced with temperature.  

Both adsorption capacities and mean energy values estimated from D-R isotherm equation also confirm that adsorption process on GYAM modified surfaces is dominated by strong electrostatic interactions whilst dye loosely bound natural clinoptilolite surface. 
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Duyarlı ve Duyarsız Enerjetik Malzemelerin Yeni Yöntemlerle Tayini ve Duyarsızlaştırılmış Formülasyonların Analizi
RDX, HMX, TNT gibi geçmişten beri yaygın kullanıma sahip patlayıcıların depolanma ve nakliyat sırasında çeşitli kazalara sebep olmalarından dolayı modern ordularda duyarsız enerjetik malzelerin önemi giderek artmaktadır. Bu maddeler üzerine yapılmış çalışmalar genellikle sentez, yapı aydınlatma, termal kararlılıklar ve bozunmaları üzerinedir. En yaygın kullanılan duyarsız enerjetik malzemelerden HNS ve NTO için tayin yöntemleri oldukça azdır. Bu bağlamda bu tez çalışmasının amacı; HNS ve NTO için hızlı ve kolay uygulanabilir spektrofotometrik yöntemlerin geliştirilmesidir. HNS için geliştirilen spektrofotometrik yöntem HNS’nin disikloheksil amin (DCHA) ile yük transfer kompleksi oluşturması ve oluşan kompleksin 528 nm’de spektrofotometrik tayinine dayanmaktadır. DCHA ile yük transfer kompleksi oluşturan ve HNS’e yapısal benzerlik gösteren TNT’nin aynı ortamda bulunması durumunda ise yanyana analiz için türev spektroskopisinden faydalanılmaktadır. Karışımın Δλ=5 nm dalgaboyu aralığıyla alınan 1. türev (1D) spektrumunda pik-sıfır yöntemine göre HNS 528 nm’de ve TNT 485 nm’de tayin edilebilmektedir; ayrıca TNT’nin 1. türev absorbansının (1D) şiddetli olduğu ve HNS’in az girişim yaptığı 550 nm’de, karışımın (1D) değerinden HNS’e ait olan değer çıkarılarak da TNT miktarına geçilebilmektedir. NTO analizi için geliştirilen spektrofotometrik yöntemde ise NaOH ile sarı renkli Na+NTO- tuzu oluşturularak sulu fazda 416 nm’de absorbans ölçülmektedir. Duyarsızlaştırıcı olarak NTO’nun TNT’ye katıldığı sentetik patlayıcı karışımlarında ise TNT’nin NaOH ile oluşturduğu Meisenheimer anyonunun CP+Br- gibi bir katyonik yüzey aktif madde ile IBMK çözücüsüne ekstraksiyonunu takiben  TNT organik fazda, NTO ise sulu fazda kalan sarı renkli tuzu halinde tayin edilebilmektedir. Geliştirilen yöntemlerin analitler için molar absorptivite ve LOD (belirtme sınırı) ile LOQ (tayin sınırı) gibi analitik performans özellikleri şöyledir: HNS için ε=2,75x104 L mol-1cm-1; LOD=0,079 mg L-1 ve LOQ=0,262 mg L-1’dir. NTO için ise ε=6,83x103 L mol-1cm-1; LOD=0,219 mg L-1 ve LOQ=0,729 mg L-1’dir. Bu yöntemler nitroaromatik, nitramin ve kompozit patlayıcıların bulunduğu çeşitli enerjetik madde karışımlarına uygulanmıştır. Nitramin grubu (başlıca RDX ve HMX) patlayıcıların, HNS ve NTO için geliştirilen yöntemlere esas olan molekül içi ve moleküller arası yük-transfer komplekslerini vermedikleri için ciddi bir girişim yapmadıkları saptanmıştır. Karışım analizlerinde yöntemlerin istatistiksel kıyaslaması ve validasyonu amacıyla başvurulan literatür referans HPLC yönteminin modifikasyonuyla TNT varlığında NTO tayinine olanak veren ek bir kromatografik yöntem de geliştirilmiştir. 
  
 
 
 
 
Determınatıon of Sensıtıve and Desensıtızed Energetıc Materıals by Novel Methods and Analysıs of Desensıtızed Formulatıons

Since the storage and transport of conventional sensitive explosives like RDX, HMX, and TNT have given rise to unforeseen accidents, the demand of modern armies for insensitive energetic materials is on the rise. The existing studies on these materials are generally associated with their synthesis, characterization, thermal stability and degradation. There are very few methods of determination for the most widely used insensitive energetic materials such as HNS and NTO. In this regard, the aim of this thesis work is the development of rapid and practical spectrophotometric methods of determination for HNS and NTO. The analytical method for HNS exploits the formation of its intermolecular charge transfer-complex with dicyclohexylamine (DCHA) followed by its spectrophotometric determination at 528 nm. In case when the structurally similar TNT coexists with HNS and forms its own characteristic charge-transfer complex with DCHA, derivative spectroscopy is used for simultaneous measurement. When the first-derivative (1D) spectrum is recorded with wavelength intervals: Δλ of 5 nm, HNS and TNT can be determined at 528 and 485 nm, respectively, using the peak-to-zero method; additionally at 550 nm where TNT shows strong first-derivative absorption (1D) and HNS shows little interference, the amount of TNT can be estimated by subtracting the 1D value of HNS from that of the mixture. In the spectrophotometric method developed for NTO, the amount of NTO can be estimated by the 416-nm absorbance of its yellow-colored Na+NTO- salt formed in aqueous solution with NaOH. In synthetic explosive mixtures where NTO is added as desensitizer to the sensitive TNT, TNT is determined in the organic phase by ion-pair extraction of the cationic surfactant CP+Br- and TNT-Meisenheimer anion formed with NaOH into IBMK, whereas NTO is determined in the aqueous phase as its yellow-colored salt. The analytical performance characteristics of the developed methods for  the analytes as molar absorptivity (ε); limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) are as follows: For HNS, ε=2.75x104 L mol-1cm-1; LOD=0.079 mg L-1 and LOQ=0.262 mg L-1; for NTO, ε=6.83x103 L mol-1cm-1; LOD=0.219 mg L-1 and LOQ=0.729 mg L-1. These methods were applied to various energetic material mixtures containing nitroaromatics, nitramines, and composite explosives. It has been found that nitramines (essentially RDX and HMX) not forming the intra- and inter-molecular charge-transfer complexes with the assay reagents did not seriously interfere with the estimation of HNS and NTO. Additionally, during the statistical comparison and method validation with the aid of a literature reference HPLC analytical method for mixtures, the chromatographic method was modified so as to enable NTO determination in the presence of TNT. 
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2-Amino-5-Merkapto-1,3,4-Tiyadiazol’ün Çeşitli Aldehitlerle Kondenzasyonu İle Yeni Schıff Bazlarının Sentezi
Karbonil bileşikleri primer amin grupları ile kondenzasyon reaksiyonları verir ve karbon azot çifte bağı meydana gelir. Bu bağa imin veya azometin bağı adı verilir. Karbonil  bileşiği aldehit ise oluşan bağ aldimin, keton ise oluşan bağa ketimin adı verilir.
Schiff bazları reversibl oksijen bağlama, katalitik etki göstermeleri, fotokromik ve termokromik özellikleri, anyon sensörü olarak kullanılmaları ve antikanser, antibakteriyel, antifungal ve antiviral gibi biyolojik etkilere sahip olmaları gibi özellikleri nedeniyle önemli bir bileşik sınıfıdır. Bu nedenle Schiff bazı türevleri biyolojide, farmokolojik ve analitik çalışmalarda, çelikte korozyon inhibitörü, boyarmadde olarak ve diğer pek çok alanda önem arz eden bileşiklerdir.  

Schiff bazları koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılırlar ve merkez atomuna yapısında bulunan donör atomları ile bağlanırlar. Azometin veya imin bağları oldukça ilginç bağlardır, maddenin geometrik izomerini ve spektral özelliklerini çok fazla etkilerler. 

Bu çalışmada; 2-amino-5-merkapto- 1,3,4,-tiyadiazol’un çeşitli aldehit türevleri ile kondenzasyonundan 18 adet yeni Schiff bazı elde edilmiştir. Elde edilen bu bileşiklerin yapıları erime noktası, elementel analiz, IR, 1H-NMR, kütle spektroskopi teknikleri yardımıyla aydınlatılmıştır. Schiff bazlarının en önemli göstergesi olan azometin bağı  (-HC=N-) oluşumu IR ve 1H-NMR spektrumlarında tespit edilerek Schiff bazlarının oluştuğu teyit edilmiştir. IR spektrumlarında C=N titreşimleri 1600 cm-1 civarında tespit edilmiştir. OH ve SH grupları da pek çok bileşiğin 1H-NMR spektrumunda tespit edilmiştir: OH protonları 9.5-11.5 ppm aralığında görülürken, SH protonlarına ait pikler 14 ppm civarında ortaya çıkmaktadır. Bileşikler üzerindeki sübstitüentlerin ve hidrojen köprülerinin etkileri spektroskopik olarak incelenmiştir. 

  
  
Synthesıs Of The New Schıff Bases By Condensatıon Of 2-Amıno-5-Merkapto-1,3,4-Thıadıazole Wıth Aldehyde Derıvatıves
Schiff bases are typically formed by the condensation of a primer amine and carbonyl compounds.    

Schiff bases are very important compounds which are able to bond with reversible oxygen and have anticancer, antibacterial, antifungal, antiviral, catalytic, photocromic, thermocromic characteristic features. With all these benefits, working with Schiff bases is very common in divisions of biology, pharmacology and analitical chemistry.  Also it is known that Schiff bases have been used as a dye stuff.  

The Schiff bases used to as a ligand and connected central atoms with (by) donor atoms. Azomethine or imine bonds are very interesting bonds and they effect the spectral characteristics of the compound. 

In this study, the new Schiff bases were synthesized by condensation of 2-amino-5-mercapto- 1,3,4,-thiadiazole with aldehyde derivatives. The structure of new ligands were elucidated on the basis of elemental analyses, IR, 1H-NMR, and MS spectroscopic techniques. The most important indicator of Schiff bases which is azomethine bond (-HC =N-) were identified and were confirmed to occur via IR and NMR spectrums. Besides, in IR spectrums, the C=N vibrations around 1600 cm-1 have been identified. OH and SH groups in many compounds have been identified via 1H-NMR spectrums as well. The effects of the substituents and hydrogen bridges on the compounds were investigated spectroscopically. 
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Üvez Meyvalarının Antioksidan Aktivitesi

Üvez (Sorbus domestica L.) Türkiye’de Batı ve Orta Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yabani olarak yetişen ve meyvaları için bahçelerde de yetiştirilen Rosaceae (Gülgiller) ailesinden bir bitkidir.
Bu çalışmada üvez meyvalarının antioksidan aktiviteye sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Üvez meyvalarından hazırlanan sulu ekstrenin antioksidan aktivitesi indirgeme gücü, CUPRAC, DPPH radikal giderme aktivitesi, hidroksi radikali giderme aktivitesi, ABTS radikal giderme aktivitesi, DMPD radikali giderme aktivitesi gibi çeşitli antioksidan testleri ile tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar α-tokoferol, bütillenmiş hidroksianisol, bütillenmiş hidroksitoluen, Troloks ve askorbik asit gibi doğal ve sentetik antioksidanlarla karşılaştırılmıştır. Ekstrenin total fenolik bileşik ve flavonoid miktarları da tayin edilmiştir. Ayrıca üvez meyvalarında β-karoten içeriği tayini de yapılmıştır. Antioksidan aktivitenin ekstrenin konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak arttığı gözlenmiştir.


Üvez ekstresinin tüm testlerde antioksidan aktivite gösterdiği ve bu ekstrenin doğal bir antioksidan kaynağı olabileceği sonucuna varıldı.
  
 
 
Antioxidant Activity of Sorbus Fruits

Service tree (Sorbus domestica L.) is a plant which belongs to Rosaceae family and grows as wild in the Western and the Central Black Sea and the Marmara Regions in Turkey. Otherwise, it is grown in gardens for fruits.

In the study, it was investigated whether fruits of Sorbus domestica L. have antioxidant properties. The antioxidant capacity of aqueous extract of Sorbus domestica L. fruits was investigated by various antioxidant tests such as reducing power, CUPRAC, DPPH radical scavenging, hydroxyl radical scavenging, ABTS radical scavenging and DMPD radical scavenging. All results were compared with natural and synthetic antioxidants such as α-tocopherol, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, Trolox and ascorbic acid. Total phenolic and flavonoid contents of the extract were determined. Moreover, β-caroten content of fruits of service tree was determined. It is found out that antioxidant activity of the extract increases with increasing concentration.
It was determined that extract has shown antioxidant activities in all tests and it could be considered as a source of natural antioxidants.
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Lipoksijenaz’ın Bazı Bitkiler Tarafından İnhibisyonu

Bitkiler, binlerce yıldan beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bugün sağlık alanında halk ilaçlarının yerini sentetik ilaçların almasına karşın, dünyanın birçok yöresinde doğal ve bitkisel kaynaklı alternatiflerinin kullanımı günümüzde giderek artış göstermektedir.

LOX’lar birçok bitki ve bakteride bulunmaktadır. LOX’lar, ilaç tasarımlarında temel hedef olmakla beraber bronşiyal astım, inflamasyon, kanser ve otoimmun hastalıkların tedavisinde inhibitör etki göstermeleri nedeni ile önem kazanmaktadırlar.

Bu alternatiflerin bilimsel yönden araştırılarak negatif ya da pozitif yönlerinin tespiti, kimyasal ilaçlarla farklılıklarının belirlenmesinde bir ışık tutacaktır. Bu çalışmada çeşitli bitkilerden hazırlanan ekstre ve ilaç etken maddelerinin lökotrienlerin metabolizmasında rol alan LOX enzim inhibisyonu üzerine etkileri araştırılmıştır.

Çalışmamızda, LOX’ı en fazla inhibe eden bitki ekstrenin trabzon hurmasına ait olduğu tespit edildi. İlaç etken maddelerden atorvastatinin inhibisyon etkisinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Anorganik maddelerden sodyum selenatın, organik maddelerden ise askorbik asit, balıkyağı, phloridzin ve salisilik asidin, LOX üzerine inhibisyon etkisinin diğer kimyasallara göre daha yüksek olduğu bulundu.

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlardan, bitki ve kimyasal maddelerin LOX üzerine farklı inhibitör etki gösterdikleri saptandı.

İnhibition Of Lipoxyganase By Some Plants

Plants have been used for the treatment for many years. Although folk medicine has taken place of synthetic medicine, in many parts of the world, usage of natural and plant sourced alternative shows an increase.

LOXs exist in many plants and bascterias. LOXs, as being a basic target in medicine design, become important for showing inhibitory effect in tratments of cronchial asthma, inflammation, cancer and autoimmune diseases.

The indication of negative and positive parts via searching these altenatives as scientifically will shed a light on determination of pharmaceutical active ingredient. In this study, the effects of extracts, prepared from vary plants, and pharmaceutical active ingredients on the enzyme inhibition of LOX which is participated in leukotriene metabolism were investigated. 

In our study, it was determined that plant extract which inhibates LOX mostly has been found as permission. The inhibitory effect of atorvastatin, a pharmaceutical active ingredient, has been found as having the highest inhibitory effect.

It was determined that sodium selenate, one of the inorganic substances, and ascorbic acid, fish oil, phloridzin and salisilic acid, from organic substances, have a higher inhibitory effect than other chemical substances on LOX.

According to the results we obtained from our study, plant and chemical substances shows different inhibitory effects on LOX.
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Asetilkolinesteraz’ın Bazı Tıbbi Bitkiler Tarafından İnhibisyonu

Günlük hayatta kullanılan çeşitli sentetik kimyasalların neden olduğu olumsuz sonuçların ortaya çıkması doğal bitkisel ilaçlara ve organik gıdalara karşı büyük bir ilginin uyanmasına neden olmuştur. Bugün pek çok ilaç, bitkilerden elde edilen kimyasal maddeler temel alınarak ya da başka kimyasallarla karıştırılarak endüstriyel biçimde hazırlanmaktadır.

Bu çalışmada, çeşitli hücreler arasındaki sinirsel iletişimi sağlayan kimyasallardan biri olan asetilkolin (ACh) nörotransmitterinin, sinir iletimi tamamlandıktan sonra asetik asit ve koline hidrolizini gerçekleştiren ve Alzheimer gibi nörodejeneratif bir hastalıkla yakından ilgili olan asetilkolinesteraz (AChE) enziminin inhibisyonunun araştırılması hedeflenmiştir. Alzheimer hastalığında beyin anatomisindeki karakteristik değişikliklerin çoğu korteksteki ACh nörotransmitterinin eksikliğinden meydana gelmektedir. Bu bölgesel hasar da, başta hafıza ve diğer bilişsel beceriler olmak üzere belli beyin işlevlerinde azalmalara yol açmaktadır. Kolinerjik eksikliğin klinik tablo ile olan yakın ilişkisi nedeni ile ACh’in sinaptik aralıkta daha uzun kalmasını sağlamak, günümüzde hastalığın semptomatik tedavisinde en sık uygulanan stratejidir. Bu amaca yönelik olarak en fazla asetilkolinesteraz enzim inhibitörleri kullanılmaktadır.

Çalışmamızda, beyin ve sinir sistemi üzerinde direkt ya da indirekt etkileri olduğu düşünülen 20 farklı bitki kullanılarak hazırlanmış olan sulu, etil alkollü, asetonlu ve etil asetatlı ekstrelerin ve 20 farklı kimyasal maddenin AChE aktivitesi üzerine inhibitör etkileri incelenmiştir. AChE aktivitesi, modifiye Ellman yöntemine göre spektrofotometrik olarak mikroplate okuyucuda tayin edilmiştir.

Çalışılan sulu bitki ekstreleri içinde, IC50 değerinin en düşük olması nedeni ile en yüksek AChE inhibisyonunu sırası ile adaçayı, soğan, oğul otu, kapari ve muz ekstreleri göstermiştir. Etil alkollü bitki ekstreleri içinde, IC50 değerinin en düşük olması nedeni ile en yüksek AChE inhibisyonunun sırası ile şahtere otu, sakız ağacı, muz, biberiye ve soğan tarafından sağlandığı tespit edilmiştir. Asetonlu bitki ekstreleri içinde, yine IC50 değerinin en düşük olması nedeni ile en yüksek AChE inhibisyonunu sırası ile yeşil çay, ısırgan otu, sarımsak, muz, havuç, soğan, şahtere otu ve bakla ekstrelerinin gösterdiği saptanmıştır. Çalışılan etil asetatlı bitki ekstreleri içinde ise, IC50 değerinin en düşük olması nedeni ile en yüksek AChE inhibisyonunu sırası ile muz, bakla, şahtere otu, soğan ve kapari göstermiştir. Kimyasal maddeler içinde en yüksek AChE inhibisyonunu kojik asidin gösterdiği görülmüştür. Kojik asidi takiben β-karoten, (-)-epikateşin, L-prolin, edaravon ve (+)-α-lipoik asidin AChE üzerinde güçlü inhibitör etkileri saptanmıştır.

Sonuç olarak elde edilen verilerden, incelenen tüm bitkilerin belli inhibisyon aktiviteleri olduğu saptanmıştır. Ancak bunların içinden özellikle muz (Musa sapientum) ve soğanın (Allium cepa), dört farklı çözücü ile hazırlanan her bir ekstrede de güçlü asetilkolinesteraz inhibisyon etkileri gösterdikleri görülmüştür.

Inhibition Of Acetylcholinesterase By Some Medicinal Plants

Due to the fact that several synthetic chemicals lead to undesirable effects in daily usage, the interest in natural drugs and organic foods have augmented nowadays. Today plant extracts are standardized in industry and used as food supplement to help various diseases.

Acetylcholine (ACh) is one of the neurotransmitters that provides neural transmission between the various cells. Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's are closely related to acetylcholinesterase (AChE) which performs the hydrolysis of acetylcholine to choline and acetic acid after nerve transmission. This study aimed to investigate the inhibition of the enzyme acetylcholinesterase. In Alzheimer’s disease most of the degenerative changes in brain anatomy are originated from the lack of ACh in the cortex. This regional damage leads to reduction in certain brain functions particularly memory and other cognitive skills.  It is known that reduction of cholinergic activity is closely related to the clinical symptoms, thus keeping ACh on the synaptic cleft longer, is nowadays the most frequently applied strategy in the symptomatic treatment of disease. For this purpose, acetylcholinesterase inhibitors are used mostly.

In our study, we examined 20 different plant extracts which  are thought to have direct or indirect effects on the brain and nervous system, and 20 different chemicals with inhibitory effects on enzyme activities. The extracts were prepared by using water, ethyl alcohol, acetone and ethyl acetate. Acetylcholinesterase activity has been appointed spectrophotometrically according to the modified Ellman method on a microplate reader.
Studying with the aqueous plant extracts, due to the projection of the lowest IC50 values, the highest inhibition of AChE was respectively shown by sage, onion, lemon balm, caper and banana extracts. For the ethyl alcohol extracts, due to the projection of the lowest IC50 values, the highest inhibition of AChE was respectively provided by fumitory, gumwood, banana, rosemary and onion. For the acetone extracts, the highest inhibition of AChE respectively found in green tea, nettle, garlic, banana, carrot, onion, fumitory and fava bean extracts. Working with ethyl acetate extracts, due to the lowest IC50 values, the highest inhibition of AChE was shown by banana, fava bean, fumitory, onion and caper. Within the chemical substances, the highest AChE inhibition was observed with kojic acid. β-carotene, (-)-epicatechin, L-proline, edaravone and (+)-α-lipoic acid have shown potent inhibitory effects on AChE.

As a result, all the plants examined showed certain inhibitory activity. However, it was observed that among them, especially banana (Musa sapientum) and onion (Allium cepa), exhibited potent acetylcholinesterase inhibitory effects, for each extract prepared with four different solvents.
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Alunit Cevheri Üzerinde Bazı Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyon   Davranışlarının İncelenmesi ve Modellenmesi

Alunit cevheri, yapısı gereği adsorpsiyon reaksiyonlarına oldukça yatkındır. Alunit üzerindeki metal ve ligand adsorpsiyonu, yüzey kompleksleşmesi, elektrostatik etkileşim ve hidrofobik etkileşimlerden kaynaklanır. Adsorpsiyon sırasında bütün bu reaksiyonlara iyon değişim reaksiyonları da eşlik etmektedir.
Ağır metallerin adsorpsiyon yoluyla tutulması amacıyla çeşitli adsorbanlar kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden oluşan ve ülkemizde zengin yatakları bulunan alunit minerali doğal bir adsorban malzemesidir. Alunit mineralinin doğada kolay bulunması, daha ekonomik olması ve en önemlisi yapısı gereği adorpsiyon reaksiyonlarına karşı oldukça yatkın olmaları ve Türkiye’deki bolluğu ağır metal  adsorpsiyonunda adorban olarak kullanılmasının önemli sebepleridir.
Bu çalışmanın amacı, alunit cevheri üzerinde ağır metallerin adsorpsiyonunun ne şekilde gerçekleştiğini açıklamaktır. Alunit cevheri Kütahya’daki Dostel Alüminyum Sülfat San. A.Ş’nden temin edildi.  Pb(II), Cu(II) ve Cd(II) divalent metal katyonlarının sabit sıcaklıkta ve pH değiştirilmeksizin alunit üzerindeki adsorpsiyonuna ait izotermler elde edildi. Langmuir ve Freundlich izoterm sabitleri hesaplandı ve  metal adsorpsiyonu Langmuir ve Freundlich modeline uyarlandı.

Investigation And Modelling Of Adorption Behavior Of Some Heavy Metal Ions Onto Alunite Ore

Alunite ore has a tendency for adsorption reactions because of its structure. Metal and ligand adsorption onto alunite derive from electrostatic, surface complexation, and hydrophobic interactions. Further, ion exchange reactions accompany the adsorption reactions.
Several adsorbents are used in order to remove heavy metals by means of adsorption. The minerals alunite is natural adsorbent metarial which has rich resources in Turkey. The main reasons why alunite is used as adsorbent for the process of heavy metal adsorption is such that it is available in the nature, economic and most importantly it is suitable for adsorption mechanisms due to their nature and its abundance in Turkey.
The aim of this study is to explain how the alunite ore adsorbs the heavy metals.  The alunite ore was received from Dostel Alüminyum Sülfat San. A.Ş. in Kütahya. The adsorption isotherms for Pb(II), Cu(II) and Cd(II) divalent metal cation adsorption onto alunite ore were obtained at a constant temperature without pH changes. The constants of the Langmuir and Freundlich isotherm were calculated and metal adsorption was adapted to the Langmuir and Freundlich isotherm models.
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Halobutadienler ve Tiyollerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

Çalışmamızın ilk aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılmak üzere 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği sentezlendi.

Çalışmamızın ikinci aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılan 1,1,2,3,4,4-heksaklor-1,3-butadien (1) ve 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiklerinin çeşitli tiyol bileşikleri ile olan reaksiyonları incelendi.

1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-butadien (1) bileşiği ile 2-aminotiyofenol bileşiğinin bazik ortamda (EtOH/NaOH) gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-(2-aminofeniltiyo)-1,2,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (2) ve 1,4-bis(2-aminofeniltiyo)-1,2,3,4-tetraklor-1,3-butadien (3) bileşikleri elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 4-(t-butil)benzilmerkaptan bileşiğinin çözücüsüz ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 4-(t-butil)benzilmerkaptan bileşiğinin bazik ortamda (EtOH/NaOH) gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 4,4-diklor-2-nitro-1,1,3-tris[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3-butadien (6) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (4) bileşiği ile 2,3,5,6-tetraflortiyofenol bileşiğinin çözücüsüz ortamda gerçekleştirilen reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği elde edildi.

Çalışmamızın üçüncü ve son aşamasında, elde ettiğimiz mono(tiyo)sübstitüe-2-nitro-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien bileşiklerinin N-nükleofil bileşikleri (morfolin, piperazin ve türevleri) ile olan reaksiyonları incelendi ve bilinmeyen, yeni N,S-disübstitüe nitrodien bileşikleri elde edildi.

2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği ile morfolin bileşiğinin reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-morfolino-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (8) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (5) bileşiği sırasıyla piperazin, 1-(2-florfenil)piperazin, 1-(4-florfenil)piperazin, 2,5-dimetilpiperazin ve N-metilpiperazin ile reaksiyona sokuldu ve sırasıyla bilinmeyen, yeni N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-trikloro-1,3-butadienil]-piperazin (9), 1-[(2-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (10), 1-[(4-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (11), N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-trikloro-1,3-butadienil]-2,5-dimetilpiperazin (12) ve 1-(N-metilpiperazinil)-2-nitro-1-[4-(t-butil)benziltiyo]-3,4,4-triklor-1,3-butadien (13) bileşikleri elde edildi. 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği ile morfolin bileşiğinin reaksiyonundan bilinmeyen, yeni 1-morfolino-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (14) bileşiği elde edildi. 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-1,3,4,4-tetraklor-1,3-butadien (7) bileşiği sırasıyla 1-(2-florfenil)piperazin, 1-(4-florfenil)piperazin ve N-metilpiperazin bileşikleri ile reaksiyona sokuldu ve sırasıyla bilinmeyen, yeni 1-[(2-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (15), 1-[(4-florofenil)piperazinil]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (16) ve 1-(N-metilpiperazinil)-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetraflorofeniltiyo)-3,4,4-triklor-1,3-butadien (17) bileşikleri elde edildi.

Sentezlenen bu yeni bileşikler kolon kromatografisi ve kristallendirme yöntemleri ile saflaştırıldı. Yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR ve MS) ile aydınlatıldı.

 
The Synthesis of New Thioethers From Halobutadienes and Thiols
In the first step of our study, 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) was synthesized to use as a starting compound.

In the second step of our study, the reactions of 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,3-butadiene (1) and 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4), which are used as starting compounds, with various thiols were investigated.

The reaction of 1,1,2,3,4,4-hexachloro-1,3-butadiene (1) with 2-aminothiophenol in the presence of NaOH in EtOH was carried out and new 1-(2-aminophenylthio)-1,2,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (2) and 1,4-bis(2-aminophenylthio)-1,2,3,4-tetrachloro-1,3-butadiene (3) compounds were obtained. From the direct reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 4-(t-buthyl)benzylmercaptan, new 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) compound was obtained. The reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 4-(t-buthyl)benzylmercaptan in the presence of NaOH in EtOH was carried out and new 4,4-dichloro-2-nitro-1,1,3-tris[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3-butadiene (6) compound was obtained. From the direct reaction of 2-nitro-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene (4) with 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol new 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) compound was obtained.

In the third and last step of our study, the reactions of mono(thio)substituted-2-nitro-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene compounds which we obtained, with N-nucleophile compounds (morpholine, piperazine and their derivatives) were investigated and new N,S-disubstituted nitrodiene compounds were obtained.

From the reaction of 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) with morpholine, new 1-morpholino-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (8) compound was obtained. The new compounds N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadienyl]-piperazine (9), 1-[(2-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (10), 1-[(4-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (11), N,N-bis[2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadienyl]-2,5-dimethylpiperazine (12) and 1-(N-methylpiperazinyl)-2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (13) were synthesized from the reaction of 2-nitro-1-[4-(t-buthyl)benzylthio]-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (5) with piperazine, 1-(2-fluorophenyl)piperazine, 1-(4-fluorophenyl)piperazine, 2,5-dimethylpiperazine and N-methylpiperazine in turn. From the reaction of 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) with morpholine, new 1-morpholino-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (14) compound was obtained. The new compounds 1-[(2-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (15), 1-[(4-fluorophenyl)piperazinyl]-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (16) and 1-(N-methylpiperazinyl)-2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-3,4,4-trichloro-1,3-butadiene (17) were synthesized from the reaction of 2-nitro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenylthio)-1,3,4,4-tetrachloro-1,3-butadiene (7) with 1-(2-fluorophenyl)piperazine, 1-(4-fluorophenyl)piperazine and N-methylpiperazine in turn.

The novel products were purified either crystallization or via column chromatography. Structures of these novel products were characterized by microanalysis and spectroscopic methods (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR and MS).
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P-Kloranilin S-Nükleofillerle Reaksiyonundan Tetrakis-, Tris- Ve Bistiyosübstitüe Kinonların Sentezi
Bu çalışmanın ilk aşamasında, başlangıç maddesi olan p-kloranil (1) bileşiğinin çeşitli alifatik ve aromatik tiyol bileşikleri ile bazik ortamda gerçekleşen reaksiyonları incelendi.
p-Kloranil (1)’in n-propantiyol ile reaksiyonu sonucu; yeni 2-kloro-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (2), bilinen 2,3:5,6-tetrapropiltiyo-1,4-benzokinon (3), bilinen 2-etoksi-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (4), yeni 2,5-dietoksi-3,6-bispropiltiyo-1,4-benzokinon (5), etantiyol ile reaksiyonu sonucu; yeni 2-kloro-3,5,6-trietiltiyo-1,4-benzokinon (6), 4-tert-bütil tiyofenol ile reaksiyonu sonucu; yeni 2,3:5,6-tetra(4-tert-bütil tiyofenol)-1,4-benzokinon (7), 4-klorobenzil merkaptan ile reaksiyonu sonucu; yeni 2,6-bis(4-klorobenziltiyo)-3,5-dietoksi-1,4-benzokinon (8) ve yeni 2,3:5,6-tetra(4-klorobenziltiyo)-1,4-benzokinon (9) bileşikleri sentezlendi.

Çalışmanın ikinci aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılan 2-kloro-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (2) bileşiğinin çeşitli aromatik tiyol bileşikleri ile bazik ortamda gerçekleşen reaksiyonları incelendi.

2-Kloro-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (2)’un 4-tert-bütil tiyofenol ile reaksiyonu sonucu: yeni 2-(4-tert-bütilfeniltiyo)-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (10), 4-klorobenzil merkaptan ile reaksiyonu sonucu; yeni 2-(4-klorobenziltiyo)-3,5,6-tripropiltiyo-1,4-benzokinon (11) bileşikleri sentezlendi.

Elde edilen bileşikler kromatografik yöntemlerle saflaştırıldı.Yapıları elementel analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, UV, 1H-NMR, 13C-NMR, MS) aydınlatıldı.

The Synthesıs Of Tetrakıs-, Trıs- And Bıs-Thıosubstıtute Quınones From Reactıons Of P-Chloranıl Wıth S-Nucleophıles
In the first step of this study, reactions of various aliphatic and aromatic thiol compounds with p-chloranil (1) as a starting compound in  basic medium, were investigated.

p-Chloranil (1) was reacted with n-propanthiol, ethanethiol, 4-tert-butyl thiophenol, 4-chlorobenzyl mercaptan and new 2-chloro-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (2), known 2,3:5,6-tetrapropylthio-1,4-benzoquinone (3), known 2-ethoxy-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (4), new 2,5-diethoxy-3,6-bispropylthio-1,4-benzoquinone (5), new 2-chloro-3,5,6-trietylthio-1,4-benzoquinone (6), new 2,3:5,6-tetra(4-tert-butyl thiophenol)-1,4-benzoquinone (7), new 2,6-bis(4-chlorobenzylthio)-3,5-diethoxy-1,4-benzoquinone (8), new 2,3:5,6-tetra(4-chlorobenzylthio)-1,4-benzoquinone (9) compounds were synthesized.

In the second step of this study, reactions of various aromatic thiol compounds with 2-chloro-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (2) as a starting compound in basic medium, were investigated.
2-Chloro-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (2) was reacted with 4-tert-butyl thiophenol, 4-chlorobenzyl mercaptan and new 2-(4-tert-butylphenilthio)-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (10), new 2-(4-chlorobenzylthio)-3,5,6-tripropylthio-1,4-benzoquinone (11) compounds were synthesized.

The products were purified by chromatographic methods.The structures of compounds were determined by micro analysis and spectroscopic methods (IR, UV, 1H-NMR, 13C-NMR, MS).
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Serumda Toplam Antioksidan Kapasitenin Modifiye Cuprac (Bakır(Iı) İndirgeme Esaslı
Antioksidan Kapasite) Metoduyla Belirlenmesi
Yapılan çalışmalar sayesinde serumda antioksidan özelliğe sahip bileşenler kabaca tek tek bilinmekle birlikte her bir bileşenin toplam antioksidan kapasiteye katkısını belirlemek  yerine  bunların neden olduğu toplam antioksidan kapasitenin bulunması için metot geliştirme ihtiyacı literatürde belirtilmiştir. Bunun nedeni, antioksidanların birleşik etkisinin belirli durumlarda bireysel etkileri aşmasıdır. Özellikle analitik tayin metotlardaki yetersizlik nedeniyle, serum proteinlerinin toplam antioksidan kapasiteye (TAC) katkısı bilinmemektedir. Çünkü çoğu metotta proteinler tayin öncesi çöktürülerek ayrılmaktadır. Bu çalışmada serumda bulunan proteinlerin, özellikle tiyol içeren proteinlerin, ve diğer antioksidan özelliğe sahip bileşenlerin katkısından ileri gelen toplam antioksidan kapasite bilinen metotlarla ve modifiye bakır(II) indirgeme esaslı antioksidan kapasite (CUPRAC) metoduyla incelenmiştir. Tiyol içeren proteinlerin antioksidan özelliklerini belirlemek için yararlanılan CUPRAC metodunda oksidasyon reaktifi, daha önce sistin ve sisteinin yanyana analizinde kullanılmış olan, Cu(II)-neokuproin ayıracıdır. Sadece tiyollerin kantitatif olarak belirlenmesinde kullanılan ve diğer bilinen antioksidan bileşenlere cevap vermeyen Ellman metodunun aksine CUPRAC metodu kompleks örneklerdeki tiyol bileşikleri de dahil olmak üzere tüm antioksidan bileşiklerin belirlenmesi için elverişli bir metottur. Seçilen örneklerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde yararlanılan, yaygın kullanımı olan diğer spektrofotometrik metotlar ABTS radikal süpürme ve FRAP (demir(III)-indirgeyici antioksidan güç) metotlarıdır. Sonuçlar sistein eşdeğeri cinsinden hesaplanmıştır. Çalışmamızda sonuçlar göstermiştir ki, Ellman metodunda (sadece tiyolleri ölçtüğü biliniyor) TAC’nin yaklaşık % 71,2 si serum proteinlerinden gelmektedir, diğer metotlara göre serumdaki TAC ye proteinlerin katkısı ABTS ile % 54,5 ve modifiye CUPRAC ile % 55,1 olarak hesaplanmıştır. FRAP metodu sadece tam serum örneklerine uygulanabildiğinden, sonuçlar arasında bir karşılaştırma yapılamamıştır. Bu bulgular açıkça ortaya koymaktadır ki, serum proteinlerinin TAC’a katkısı ihmal edilmemeli ve mutlaka dikkate alınmalıdır. Proteinlerin serumda antioksidan kapasiteye katkılarını içeren bu gerçek sonuçların biyokimyacılar için potansiyel hastalıkların tanı ve tedavisinde TAC ölçümlerinin kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

 
Total Antıoxıdant Capacıty Assay Of Serum Usıng Modıfıed Cuprac (Copper(Iı)  Reducıng Antıoxıdant Capacıty) Method
Although individual antioxidant compounds in serum are roughly known by means of studies performed, a need for devising analytical methods for the determination of total antioxidant capacity (TAC) has been described in literature rather than determining the contribution of each component. This is because the combined effect of antioxidants in certain circumstances may exceed the individual effects. Especially because of inadequacies of analytical methods the antioxidative contribution to TAC of serum proteins is essentially unknown. Because in most TAC assays, proteins are initially separated by precipitation from the main matrix. In this work TAC of serum was measured with standard reference methods and the modified CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant Capacity) method, and the contribution of serum proteins, especially thiol-containing proteins was identified, to the measured TAC. The oxidizing reagent of the modified CUPRAC method for thiol-containing protein assay is the Cu(II)-neocuproine reagent which was previously used for the simultaneous determination of cysteine and cystine. As opposed to the Ellman method capable of determining thiol compounds but not other common antioxidants, CUPRAC is most advantageous in regard to its strong response to both common antioxidants and thiol compounds. Other reference spectrophotometric methods used for comparison of assay results were ABTS radical scavenging and FRAP (ferric reducing antioxidant power) methods. The results were calculated in the units of cysteine equivalents. TAC values for serum were calculated as results showed that Ellman assay (known to be sensitive to only thiols) estimated nearly 71.2% of TAC coming from serum protins, whereas the contribution of proteins to TAC of serum was calculated as 45.8% with ABTS and 69.4% with modified CUPRAC. As FRAP can only be used for whole serum samples, it is not possible to compare results. These findings clearly demonstrate that the contribution of serum proteins to TAC is by no means negligible, and should necessarily be taken into consideration for further antioxidant measurements. These precise determinations incorporating the contribution of proteins to serum antioxidant capacity is believed to be potentially useful to biochemists investigating the diagnosis, treatment, prognosis, and follow-up of diseases utilizing TAC measurement.
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Doç.Dr. Özlem ÖZSOY SAÇAN
Sıçanlarda Valproik Asid ile Oluşturulan Karaciğer Hasarına Edaravon’un Etkileri
Reaktif oksijen türleri, lipidler, protein ve nükleik asidler gibi biyokimyasal yapılarda hasar oluşturmaktadır. Antioksidan enzimleri de içeren antioksidan savunma sistemleri ve bunlara ait bileşikler, toksik ve hastalıklara neden olan reaktif oksijen türlerini önlemede önemli bir rol oynarlar. Bu çalışmanın amacı, valproik asid ile oluşturulan karaciğer hasarına sentetik bir antioksidan olan edaravonun etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmada, Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Rastgele seçilen sıçanlar dört gruba ayrıldı. I. grup sıçanlar kontrol grubu sıçanlar olarak belirlendi. II. grup sıçanlara günde bir kez 0.5 g/kg valproik asidin intraperitoneal olarak 7 gün süre ile verilmesiyle karaciğer hasarı oluşturuldu. III. grup sıçanlara günde bir kez 30 mg/kg edaravon intraperitoneal olarak 7 gün süre ile verildi. IV. grup sıçanlara günde bir kez intraperitoneal olarak 0.5 g/kg valproik asid verilmesinden 2 saat sonra 30 mg/kg edaravon intraperitoneal olarak 7 gün süre ile verildi. Son edaravon ve valproik asid verilmesinden 16 saat sonra aç bırakılan sıçanlar eter anestezisi altında kesildi. Valproik asid verilmesiyle karaciğer  glutatyon miktarı, paraoksonaz, biotinaz aktivitelerinde azalma meydana gelirken, serum aspartat aminotransferaz, serum alanin aminotransferaz, serum alkalen fosfataz  aktivitelerinde ve serum total bilirubin ve direkt bilirubin miktarlarında artma meydana geldi. Karaciğer lipid peroksidasyonu, protein karbonil  miktarlarında ve miyeloperoksidaz, ksantin oksidaz, adenozin deaminaz, sodyum potasyum ATPaz, sorbitol dehidrojenaz, glutamat dehidrojenaz, DT diaforaz, arginaz ve tromboplastik aktivitelerinde artış gözlendi. Edaravon verilmesi bu etkileri tersine çevirdi. Bu sonuçlardan, edaravonun valproik asid ile oluşturulan karaciğer hasarına karşı koruyucu etkileri olduğunu, bu koruyucu etkilerini oksidatif hasarı indirgemesiyle meydana getirdiği ileri sürülebilir.
 
Effects of Edaravone on Liver Injury by Valproic Acid in Rats

Reactive oxygen species (ROS) play a vital role in valproic acid induced liver damage. ROS damage numerous biochemical structures particularly lipids, proteins and nucleic acids. Antioxidant defense systems and their components, including antioxidant enzymes, foods and drugs are important in preventing the toxic and disease causing effects of oxygen-derived free radicals. The purpose of the present study was to investigate the protective effects of edaravone against valproic acid-induced liver injury in rats. Male Sprague-Dawley rats were used in the study. The rats were randomly distributed into 4 groups. Group I; control rats. Group II; rats receiving intraperitoneally 0.5 g/kg valproic acid, daily for 7 days. Group III; rats receiving 30 mg/kg edaravone for 7 days, intraperitoneally, daily Group IV; rats receiving 0.5 g/kg valproic acid, 2 h prior to the administration of 30 mg/kg edaravone for 7 days, intraperitoneally, daily. At 16 h after valproic acid and edaravone administration all the animals were sacrificed under ether anestesy. The administration of valproic acid caused a decrease in levels of liver tissue glutathione content, paraoxonase, biotinase activity and an increase in the serum aspartate aminotransferase, alanin aminotransferase, alkaline phosphatase activities and bilirubine content, tissue lipid peroxidation and protein carbonyl content, myeloperoxidase, xanthine oxidase, adenosine deaminase, sodium potasium ATPase, sorbitol dehydrogenase, glutamate deyhdrogenase, DT diaphorase, arginase and tromboplastic activities. Treatment with edaravone reversed these effects. These results suggested that the protective effects of edaravone can be attributed to its reducing effect on  oxidative damage.   
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Modifiye Edilmiş Silika Kaplı Manyetik Nano Partiküllerin Hazırlanması Ve Adsorbent Olarak Kullanılması
Son yıllarda, nanoteknolojinin gelişmesiyle ilişkili olarak nanomalzemeler üzerinde yapılan çalışmalar önemli oranda artmıştır. Bilim insanları, değişik özellikler içeren ve ihtiyaca göre farklı alanlarda kullanılan nanomalzemeler yapmaktadırlar. Özellikle ortam sıcaklığına,  ortam pH ‘ına, ortamın elektrik ve manyetik alanına gibi özelliklere duyarlı malzemeler üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu partiküller üretilerek çeşitli materyallerde kullanılmaktadır. Bu malzemeler yaygın olarak çekirdek kabuk yöntemi ile hazırlanmaktadır. 

Bu çalışmada, Sol-jel yöntemi ile silika kaplı manyetik alana duyarlı demir nano partiküller başarılı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu partiküller yüzey aktif malzemelerle modifiye edilerek organik maddelere karşı adsorpsiyon kapasitesi arttırılmıştır. Önce  sentezlenen nanopartiküllerin  3-aminopropiltrimetoksi silan (AMPS)  ile kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha sonra  AMPS/manyetik nano partiküller mureksit  ile modifiye edilmiştir. Elde edilen ürünlerin yapısal analizleri  FTIR spektroskopisi ile incelenmiştir. 

Farklı kimyasal yapıda hazırlanan modifiye edilmiş manyetik nano partiküllerin adsorpsiyon kapasitesi incelenmek için  metilen mavisi adsorpsiyonunda adsorbent olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyon prosesinden elde edilen verilerle modifiye edilmiş manyetik nano partiküllerin adsorpsiyon kinetiği, adsorpsiyon izotermi, ve adsorpsiyon termodinamiği incelenmiştir ve modifiye edilmiş partiküllerin metilen mavisi adsorpsiyonu için iyi bir adsorban madde olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: nanoteknoloji, adsorpsiyon, manyetik-partikül, adsorbent, modifiye silika

 
 
 
 
The Preparation of Modified Silica-Coated Magnetic Nanoparticles And Using As Adsorbent

Recently, the studies on the nanomaterials are significantly increasing related to the development of nanotechnology. Having different properties of nanomaterials used in different areas depending on the necessity have been prepared  by the scientists. Particularly, intensive researches have been made on the sensitive materials as medium temperature sensitive, pH sensitive, electric and magnetic field sensitive. These particles have been produced and used in various materials. These materials have commonly been prepared by the fabrication of core shell process.

In the present work, the silicate coated magnetic field sensitive iron nanoparticles have successfully been prepared by using sol-gel method. These particles have been modified by coating surfactants to enhance their adsorptive tendency towards organic compounds. First, the synthesized nanoparticles have been chemically modified using aminopropyltrimethoxy silan (APMS). Then, APMS/magnetic nanoparticles have been modified with murexide. The structural analysis of the materials produced in this work has been performed by FTIR.  Furthermore,  SEM micrographs of the prepared materials were obtained by using SEM.

The adsorption capacity of the modified magnetic nanoparticles in different structures have been examined by using these materials as adsorbents for the adsorption of the methylene blue. The adsorption kinetic, adsorption isotherm and thermodynamic of the modified magnetic nanoparticles have been investigated using the data obtained from the adsorption process and it was found that modified particles have good adsorption capacity for the methylene blue.

Keywords: nanotechnology, adsorption, magnetic-particle, adsorbent, modified silica
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Prof.Dr. Ahmet AKAR
p-Kloranilin ve S-, O-, ve O,S- Nükleofillerden Yeni Benzokinon Bileşiklerinin Sentezi

Bu çalışmanın amacı, geniş bir uygulama alanına sahip olan kinon bileşiklerinde p-kloranilin S-, O-, ve O,S- nükleofilleri ile reaksiyonlarının incelenmesi ve bilinmeyen yeni tiyosübstitüe ve O- sübstitüe kinon bileşiklerinin sentezlenmesidir.
Bu çalışmada, S-, O-, ve O,S- nükleofilleri ile halokinon bileşiklerinin çeşitli reaksiyonları sonucu yeni sübstitüe kinon bileşikleri sentezlendi. Yeni kinon bileşiklerinin sentezlenmesinde; başlangıç maddesi olarak 2,3,5,6-tetrakloro-1,4-benzokinon (p-kloranil) bileşiği kullanıldı.
p-Kloranil (1) bileşiğinin 2-fenil etanol ile sentez yöntemi 1’e göre reaksiyonundan yeni 2,5-dikloro-3,6-difenetoksisiklohekza-2,5-dien-1,4-benzokinon (2) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin dekanol ile sentez yöntemi 1’e göre reaksiyonundan yeni  2,5-dikloro-3,6-bis(dekiloksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (3) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin oktanol ile sentez yöntemi 1’e göre reaksiyonundan yeni 2,5-dikloro-3,6-bis(oktiloksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (4) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin siklohekzanol ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 2,5-dikloro-3,6-bis(siklohekziloksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (5) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin etilenglikol monofenil eter ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 2,6-dikloro-3,5-bis(2-fenoksietoksi)-siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (6) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin dietilen glikol mono-n-hekzil eter ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 2,3,5-trikloro-6-(2-(2-(hekziloksi)etoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (7), 2,5-dikloro-3,6-bis(2-(2-(hekziloksi)etoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (8) ve 2,6-dikloro-3,5-bis(2-(2-(hekziloksi)etoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (9)  bileşikleri sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin dietilen glikol monoetil eter ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 2,3,5-trikloro-6-(2-(2-(etoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (10), 2,5-dikloro-3,6-bis(2-(2-(etoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (11) ve 2,6-dikloro-3,5-bis(2-(2-(etoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (12)  bileşikleri sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin dietilen glikol monometileter ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 2,3,5-trikloro-6-(2-(2-(metoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (13), bilinen 2,5-trikloro-3,6-bis(2-(2-(metoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (14) ve 2,6-dikloro-3,5-bis(2-(2-(metoksietoksi)etoksi)siklohekza-2,5-dien-1,4-dion (15)  bileşikleri sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin 1,6-hekzandiol ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 10,11-dikloro-2,3,4,5,6,7-hekzahidrobenzo-[b][1,4]-dioksesin-9,12-dion (16) ve 2,3,14,15-tetrakloro-6,7,8,9,10,11,18,19,20,21,22,23-dodekahidrodibenzo[b,l][1,4,11,14]tetraokzasikloisosin-1,4,13,16-tetraon (17) bileşikleri sentezlendi.

p-Kloranil (1) bileşiğinin dietilen glikol ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 9,10-dikloro-2,3,5,6-tetrahidrobenzo[b][1,4,7]triokzonin-8,11-dion (18) ve 2,3,13,14-tetrakloro-6,7,9,10,17,18,20,21-oktahidrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hekzaokzasiklooktadesin-1,4,12,15-tetraon (19) bileşikleri sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin 1,8-Dihidroksi-3,6-ditiyooktan ile sentez yöntemi 2’ye göre reaksiyonundan yeni 12,13-dikloro-2,3,5,6,8,9-hekzahidrobenzo[b][1,4,7,10]diokzaditiyasiklododesin-11,14-dion (20) bileşiği sentezlendi. p-Kloranil (1) bileşiğinin bütil-3-merkaptopropiyonat ile sentez yöntemi 2’e göre reaksiyonundan yeni 2-((4-((3-butoksi-3-okzopropil)tiyo)-2,5-dikloro-3,6-diokzosiklohekza-1,4-dien-il)tiyo)etilpentaonat (21) bileşiği sentezlendi.
Sentezlenen yeni kinon bileşikleri kromatografik yöntemlerle saflaştırıldı. Bu bileşiklerin yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS) kullanılarak aydınlatıldı. 

The Synthesis of New Substituted Benzoquinone Compounds From  p-Chloranil and S-, O- and O,S- Nucleophiles.

The purpose of this study was to investigate the reactions of quinone compounds which has a wide application area with some S-, O-, O,S- nucleophiles and to synthesize new thiosubstituted and O-substituted quinone compounds.

In this study, the new substituted-quinone compounds were synthesized by the reactions of S-, O-, O,S- nucleophiles with haloquinones. 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone (p-chloranil) (1) was used as starting materials to synthesis of new quinone compounds.

The new 2,5dichloro-3,6-phenethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (2) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with 2-phenylethanol according to synthesis method 1. The new 2,5dichloro-3,6-bis(decyloxy)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (3) compound was synthesized by reaction of p-chloranil (1) with 1-decanol according to the synthesis method 1. The new 2,5dichloro-3,6-bis(octyloxy)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (4) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with 1-octanol according to the synthesis method 1. The new 2,5dichloro-3,6-bis(cyclohexyloxy)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (5) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with cyclohexanol according to the synthesis method 1. The new 2,6-dichloro-3,5-bis(2-phenoxyethoxy)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (6) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with ethylene glycol monophenyl ether according to the synthesis method 2. The new 2,3,5-trichloro-6-(2-(2-(hexyloxy)ethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (7), 2,5-dichloro-3,6-bis(2-(2-(hexyloxy)ethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (8) and 2,6-dichloro-3,5-bis(2-(2-(hexyloxy)ethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (9) compounds were synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with diethyleneglycol mono-n-hexyl ether according to the synthesis method 2. The new 2,3,5-trichloro-6-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (10), 2,5-dichloro-3,6-bis(2-(2-(ethoxyethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (11) and 2,6-dichloro-3,5-bis(2-(2-(hexyloxy)ethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (12) compounds were synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with diethyleneglycol monoethyl ether according to synthesis method 2. The new 2,3,5-trichloro-6-(2-(2-metoxyethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (13), known 2,5dichloro-3,6-bis(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (14) and unknown new 2,6-dichloro-3,5-bis(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy) cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (15) compounds were synthesized by reaction of p-chloranil (1) with diethyleneglycol monomethyl ether according to synthesis method 2. The new 2-chloro-3,5,6-tris(cyclopentylthio)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (16) and 2,3,14,15-tetrachloro-6,7,8,9,10,11,18,19,20,21,22,23-dodecahydrodibenzo[b,l][1,4,11,14]tetraoxacycloicosine-1,4,13,16-teraone (17) compounds were synthesized by reaction of p-chloranil (1) with 1,6-hexanediol according to synthesis method 2. Unknown new 9,10-dichloro-2,3,5,6-tetrahydobenzo[b][1,4,7]trioxonine-8,11-dione (18) and 2,3,13,14-tetrachloro-6,7,9,10,17,18,20,21-octahydodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine-1,4,12,15-tetradione (19) compounds were synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with diethylene glycol according to synthesis method 2. The new 12,13-dichloro-2,3,5,6,8,9-hexahydobenzo[b][1,4,7,10]dioxadithiacyclododecine-11,14-dione (20) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with 1,8-dihydroxy-3,6-dithiaoctane according to the synthesis method 2. The new 2-((4-((3-butoxy-3-oxopropyl)thio)-2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)thio)ethylpentanoate (21) compound was synthesized by the reaction of p-chloranil (1) with butyl-3-mercaptopropionate according to the synthesis method 1. 

The novel synthesized quinone compounds were purified by chromatographic methods. The structures of compounds were determined by using micro analysis and spectroscopic methods (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS).
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Fitoöstrojenlerin Antioksidan Aktiviteleri

Serbest radikaller, vücudun normal metabolik faaliyetleri sırasında oluşan ya da dış etkenler tarafından vücuda alınan, oldukça aktif bileşiklerdir. Bu bileşikler, bir veya birden fazla çiftleşmemiş elektron içerirler ve ekstra enerjiye sahip olduklarından dolayı doğal olarak kararsızdırlar. Serbest radikaller, enerji yüklerini azaltmak için, vücuttaki belirli hücrelerle reaksiyona girerek, hücrelerin normal işleyiş yeteneklerine müdahale ederler ve yaşlanma süreci, kanser, aterosklerozu içeren değişik sağlık problemlerinde rol oynarlar.

Antioksidanlar ise, vücudu zararlı serbest radikallere karşı korumaya yardımcı doğal maddelerdir ve bu maddeler yaşam için çok önemlidir. Bu nedenle bilimsel araştırmaların çoğu antioksidanlar üzerine yapılmaktadır.

Bu çalışmamızda, menopozal semptomlar, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz, göğüs ve prostat kanserleri, diyabet ve çeşitli hastalıkların  tedavisinde kullanılan fitoöstrojenler olan floridzin ve floretin’in antioksidan aktiviteleri tayin edildi.

Bu çalışmada, floridzin ve floretin’in antioksidan aktiviteleri indirgeme gücü, DPPH radikal giderme aktivitesi, ABTS radikal giderme aktivitesi, DMPD radikal giderme aktivitesi ve Cuprac yöntemi gibi çeşitli antioksidan testler kullanılarak incelendi. Sonuçlar doğal ve sentetik antioksidanlar ile karşılaştırıldı. Floridzin ve floretin’in bütün testlerde antioksidan aktivite gösterdiği ve bu iki maddenin antioksidan maddeler olarak da kullanılabileceği sonucuna varıldı.

 

Antioxidant Activities of Phytoestrogens

Free radicals are highly active compounds that are created in the body during normal metabolic functions or introduced from the environment. These compounds contain one or more unpaired electron and are inherently unstable, since they have extra energy. To reduce their energy load, free radicals react with certain cells in the body, interfering with the cells’ ability to function normally and play a role in different health problems, including the aging process, cancer and atherosclerosis.

Antioxidants, on the other hand, are natural molecules that help protect the body from harmful free radicals and these are very important for life. Due to this, most of scientific research is based on antioxidants.

In this our research, we have established the antioxidant activities of phloridzin and phloretin of phytoestrogens which are used in menopausal symptoms, cardiovascular diseases, osteoporosis, breast and prostate cancers, diabetes and various diseases.

In this study, some tests evaluated of phloridzin and phloretin to find out antioxidant activity. These tests are; reducing power, DPPH radical scavening, ABTS radical scavenging, DMPD radical scavenging activities and Cuprac assay. The results were compared to natural and synthetic antioxidants. It was determined that both phloridzin and phloretin show antioxidant activities in all tests. For reason, these two products could also be used as antioxidants.
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Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

Bitkilerin yapısında bulunan kimyasal maddelerin sentezi, sentetik maddelere göre yan etkilerinin daha az olması ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle, bitkilere ve bitki ekstrelerine olan ilgi giderek artmaktadır. Bu bitkilerin, bilimsel yönden araştırılarak, olumlu ve olumsuz etkilerinin saptanması halk sağlığı bakımından yararlı olacaktır.

Ülkemizde, bitkilerde doğal olarak bulunan enzimler tıpta, sanayide ve birçok alanda kullanılmaktadır. Renin-anjiyotensin sisteminin bir parçası olan Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), kan basıncının ve kardiyovasküler sistemin düzenlenmesinde önemli bir rol alır. Bu çalışmamızda hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde de yaygın olarak kullanılan ACE inhibitörleri araştırıldı. Türkiye’de yetişen ve hipertansiyon tedavisinde kullanıldığı bilinen 35 bitkiden hazırlanan sulu ve etil alkollü ekstrelerin ve bazı kimyasal maddelerin anjiyotensin dönüştürücü enzim aktivitesi üzerine inhibitör etkileri Shalaby yöntemine göre spektrofotometrik olarak tayin edildi. Çalışmamızda kullandığımız sulu ve etanollü bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin tümünde ACE inhibitor etkisi saptandı. Elde edilen sonuçlardan, bitki ve kimyasal maddelerin ACE üzerindeki % inhibisyon değerlerinin konsantrasyon artışı ile arttığı belirlendi.

Yüksek oranda ACE inhibitor etkisi gösteren bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin ACE inhibitorü olarak hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisine ilave olarak kullanımının uygun olabileceği ileri sürülebilir. 

  
Inhibitors Of Angiotensin Converting Enzyme

Plants and plants extracts are becoming increasingly popular in recent years due to the synthesis of chemical substances which are present in the composition of plants, have less side effects and lower costs compared to synthetic materials. It will be beneficial to investigate these plants scientifically for both positive and negative effects on public health detection.

Enzymes which are naturally available in plants are being used in clinical, industrial and many other areas in our country. Angiotensin Converting Enzyme (ACE); a component of the renin-angiotensin system has an important role in the regulation of blood pressure and cardiovascular system. In this study, ACE inhibitors which were widely used in the treatment of hypertension and congestive heart failure were examined. ACE inhibitory activities of ethyl alcohol and aqueous extracts prepared from 35 plants growing in Turkey and known to be used in the treatment of hypertension and also some chemical substances were determined spectrophotometrically according to the Shalaby method. It was determined that all the extracts and chemical substances used in our study showed ACE inhibitory effect. The results showed that % inhibition values of plant extracts and chemical substances on the ACE were increased with the increasing concentration.

It can be suggested that several plant species which are potential sources of ACE inhibitors may be appropriate to be used as an additional support to drug treatment in patients with hypertension. 
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Bazı Kükürt İçeren Amino Sübstitüe Triazin Bileşiklerinin Sentezi

Bu çalışmada yeni 1,3,4-tiyadiazolo-1,2,4-triazin türevlerinin ve Schiff bazlarının sentezi amaçlanmıştır. Azot ve kükürt atomları içeren heterohalkalı bileşikler biyolojik ve farmakolojik etkileri nedeniyle oldukça önemlidir. Bu bileşikler ve türevleri antikanser, antiproliferatif, antihipertensif, antiviral, antimalaryal, antifungal ve herbisid gibi önemli etkilere sahiptir. 

 
Bu çalışmada önce karbon disülfür ve hidrazin hidratın reaksiyonuyla başlangıç maddelerinden biri olan tiyokarbohidrazid sentezlenmiştir. Tiyokarbohidrazid ve glioksilik asit monohidrat’ın reaksiyonundan başlangıç maddesi olan 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği elde edilmiştir. Ayrıca 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on’un metil iyodür ile reaksiyonundan 4-amino-3-metiltiyo-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği sentezlenmiştir. Sonra, sentezlenen 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on ile 4-kloro-2,5-diflorobenzoik asit, 2-kloro-4,5-diflorobenzoik asit, 2-bromo-4-klorobenzoik asit, 3-bromo-4-metilbenzoik asit ve 4-bromo-2-metilbenzoik asit’in reaksiyonundan beş adet yeni halkalanma ürünleri sentezlenmiştir. Ayrıca 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on ile 4-(metiltiyo)benzaldehit’in reaksiyonuyla  bir adet yeni Schiff bazı sentezlenmiştir.

Sentezlenen bileşikler kristalizasyon ve kromotografik yötemlerle saflaştırıldıktan sonra yapıları UV, FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS ve elementel analiz yöntemleriyle aydınlatılmıştır.

  
Synthesis of Some Amino Substitue Triazine Compounds Containing Sulphur

It was aimed to synthesis of new 1,3,4-thiadiazolo-1,2,4-triazine derivatives and new Schiff bases in this study. The heterocyclic compounds which contain nitrogen and sulfur atoms are very important because of their biological and pharmacological effects. This compounds and their derivatives have significant impacts as anticancer, antiproliferative, antihypertensive, antiviral, antimalarial, antifungal and herbicide.

In this study firstly thiocarbohydrazide, which is one of the starting compounds, was synthesized by the reaction of carbon disulfide and hydrazine hydrate. As for starting compounds 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazine-5(4H)-on was obtained from the reaction of thiocarbohydrazide and glioxylic acid monohydrate. Also 4-amino-3-methylthio-1,2,4-triazine-5(4H)-on was synthesized from the reaction of 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazine-5(4H)-on with methyl iodide. Then, the new five cyclisation products were synthesized from the reaction of synthesized 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazine-5(4H)-on with 4-chloro-2,5-difluorobenzoic acid, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid, 3-bromo-4-methylbenzoic acid and 4-bromo-2-methylbenzoic acid. Also, one new Schiff base was synthesized from the reaction of 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazine-5(4H)-on with 4-(methylthio)benzaldehyde.

The structures of all these synthesized compounds were characterized by UV, FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS and elemental analysis methods after they were purified by chromotographic or crystalization methods.
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İyonik Sıvıların Sulu Çözeltilerden Aktif Karbon İle Adsorpsiyonu



İyonik sıvılar; gıda sanayi, selüloz prosesleri, nükleer sanayi, güneş enerjisi uygulamaları, hidrojen depolama ve atıkların geri dönüşümü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İyonik sıvı artışı, birçok çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu maddelerin sulardan uzaklaştırılması için uygun arıtma sistemleri gereklidir.



Adsorpsiyon, organik ve inorganik kirleticileri sulardan uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.



Bu çalışmanın amacı, Türk kömürlerinden aktif karbon üretilmesi ve iyonik sıvıların uzaklaştırılması için bu aktif karbonların kullanılmasıdır. Bu çalışmada iyonik sıvıları uzaklaştırmak için farklı aktif karbonlar üretilmiş ve kullanılmıştır. Fiziksel ve kimyasal aktivasyon metotları kullanılmıştır. En iyi sonuçlar fiziksel metot kullanılarak üretilen adsorbentler için elde edilmiştir.



Deneyler, zaman, konsantrasyon ve sıcaklığın fonksiyonu olarak yürütülmüştür. Kinetik deneylerin sonuçları Lagergen denklemi kullanarak değerlendirilmiştir. Langmuir ve Freundlich izotermleri kullanılmış olup, bu izotermler için sabitler hesaplanmıştır.


Termodinamik parametreler hesaplanmış olup her bir iyonik sıvı çözeltisi için adsorpsiyon prosesinin ekzotermik olduğu gösterilmiştir. Ayrıca her bir iyonik sıvı çözeltisinin adsorpsiyon prosesi için entropi değişiminin negatif olduğu bulunmuştur. Her bir iyonik sıvı çözeltisi için serbest enerji değişiminin negatif olduğu bulunmuştur. Bu sonuç her bir iyonik sıvı için adsorpsiyon prosesinin spontane olduğunu göstermiştir.

Adsorption of Ionic Liquids From Aqueous Solutions By Activated Carbon


Ionic liquids have been used in many areas such as food industry, cellulose processes, nuclear industry, solar energy applications, hydrogen storage, and waste recycling.



The increase of ionic liquids caused a lot of environmental problems. Therefore suitable treatment systems are required to remove these substances from waters.



Adsorption is a widely used process to remove organic and inorganic pollutants from waters.



The aim of this study to produce activated carbons from Turkish coals and to use those activated carbons in the removal of ionic liquids. In this study different activated carbons were produced and used to remove ionic liquids. Physical and chemical activation methods were used. The best results were obtained for the adsorbents produced using physical methods.



Experiments were carried out as a function of time, initial concentration and temperature. Results of kinetic experiments were evaluated using Lagergen equation. The Langmuir and Freundlich isotherms were used and the constants of these isotherms were calculated.


Thermodynamic parameters were calculated and it was shown that adsorption process for each ionic liquid solution was exothermic. It was also found that entropy change of adsorption process for each ionic liquid solution was less than zero. Change of free energy for each ionic liquid solution was found to be less than zero. This result shown that adsorption process for each ionic liquid was spontaneous.
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Resveratrolun Çeşitli Adsorbanlar Tarafından  Adsorpsiyonun İncelenmesi
Resveratrolun doğal reçine, yapay reçine ve doğal kil üzerinde adsorpsiyonu 25oC, 30oC, 40oC ve iki farklı çözeltide (su ve methanol+su karışımı) inceledi. Su ve methanol+su ortamından resveratrol adsorpsiyonu UV-vis spektrofotometresi ile tayin edildi. Freundlich, Langmuir ve BET adsorpsiyon izotermleri, resveratrolun iki farklı çözeltisinde hazırlanan derişimleri için  25oC de uygulandı. Resveratrolun adsorpsiyon izoterminin en iyi BET ve Langmuir izotermine uyduğu gözlemlendi. Resveratrolun adsorpsiyon kinetiği için yalancı-birinci derece, düzeltilmiş-ikinci derece, tanecik içi yayılım, kademeli güç modeli, elovich model, kütle transfer model hız denklemleri uygulandı. Adsorpsiyon kinetiğinin en iyi düzeltilmiş-ikinci dereceye uyduğu gözlemlendi.Methanol-su ve su ortamında resveratrolun aktivasyon enerjisi Ea, serbest entalpi değişimi ∆H, serbest entropi değişimi ∆S ve serbest enerji değişimi ∆G hesaplandı.

Investıgatıon Adsorptıon Of Resveratrol On Varıous Adsorbents

The adsorption of resveratrol on natural resin, artificial resin and natural clay has been investigated at 25oC, 30oC,40oC and two different solutions  (water and methyl alcohol + water mixed). The uptake of resveratrol from aqueous solutions and methyl alcohol+water solutions has been determined by UV-vis spectroscopy. For concentrations of resveratrol in two different solution, Freundlich, Langmuir, and BET isotherms have been applied at 25oC. BET and Langmuir model were the best choice among the adsorption isotherms.The adsorption kinetic of resveratrol in two different solutions has been described by using six kinetics adsorption models, such as pseudo-first-order, pseudo-second-order, intra-particle diffusion, mass transfer, elovich and fractional power models. The pseudo-second-order model has been observed as the best fit model for adsorption kinetic of resveratrol.Thermodynamic parameters of resveratrol have been calculated at two diffrent solution and  at three different temperatures.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOLDUR Utku 
Danışman
:
Prof.Dr. Muzaffer YAŞAR
Anabilim Dalı 
: Kimya Mühendisliği
Programı 
: Proses ve Reaktör Tasarımı
Mezuniyet Yılı 
: 2011
Tez Savunma Jürisi
: Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR

Prof. Dr.Mehmet Ali GÜRKAYNAK
Prof. Dr. Cemil İBİŞ

Prof. Dr. Gülten GÜRDAĞ

Prof. Dr. Serpil GÖKSEL


Selüloz-Gümüş Nanotaneciklerinin Dezenfektan Olarak Üretimi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi


Bu çalışmada selüloz-gümüş nanotanecik kompoziti ve selüloz asetat gümüş nanotanecik kompozitinin üretimi ve elde edilen ürünün biyolojik aktivitesi incelenmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, selüloz ve selüloz asetatın tek başına antibakteriyal özelliği olmadığı, ancak gümüş nanotanecik ile kompozit oluşturduğunda antibakteriyal özelliğe sahip olduğu görülmüştür. Selüloz asetatın artan gümüş konsantrasyonuyla antibakteriyal etkisinin de arttığı, selülozun ise 0,2 M AgNO3 konsantrasyonunda etkili olduğu belirlenmiştir.


Selüloz gümüş nanotanecik kompozitinin sentezi iki farklı yöntemle yapılmıştır, AgNO3 çözeltisi içerisinde NaBH4 indirgeni kullanılarak ve 95°C’de selülozun NaOH çözelti ortamında AgNO3 çözeltisi ile karıştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Selüloz asetat gümüş nanotanecik kompoziti, 2-metoksietanol çözücüsünün varlığında AgNO3 ile 50°C’de 2 saat süre ile karıştırılmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen gümüş içeren polimer filmler ve selüloz, gümüş kompleksleri ile selüloz ve selüloz asetat molekülleri arasındaki etkileşimi anlamak amacıyla incelenmiştir. Selüloz yüzeyindeki gümüş nanotaneciklerin varlığına SEM ile, içeriğindeki miktara XRF ile, yapı değişikliklerine FTIR ile selüloz asetat içerisindeki gümüş konsantrasyonuna UV spektrofotometre ile,  bakılmıştır.


Elde edilen ürünlerin mikrobiyolojik testlerinde farklı türlerdeki üç adet gram pozitif (Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis (ATCC 29212)) ve üç adet gram negatif (Acinetobacter baumannii (ATCC 19606), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 25922)) bakteriye karşı antibakteriyel etkinlik incelenmiştir.

  

 
 
 
 
Production Of Cellulose-Silver Nanoparticles And Determination Of Their Biological Activity As Disinfectant


The antibacterial properties of a novel cellulose- Ag-nanoparticle composite is investigated in this study. According to the previous studies,  cellulose  alone  has not antibacterial activity, although cellulose-Ag nanoparticle composite has good antibacterial activity. Experiments indicated that cellulose and cellulose acetate have no antibacterial properties. However, they have antibacterial properties when they became composite with silver nanoparticles. Antibacterial effect of cellulose acetate increased by increasing AgNO3 concentration. But cellulose’s effect is mostly for 0,2 M AgNO3 concentration.


Cellulose-silver nanoparticle composite synthesized by two different methods,  NaBH4 as a reducer in AgNO3 solution and at 95°C in NaOH solution in AgNO3 solution. In this study, cellulose acetate-silver nanoparticle composite is synthesized by stirring mixture of  AgNO3 and 2-methoxyethanol during 2 hours at 50°C. Silver nitrate incorporated into cellulose acetate (CA) polymer as a dispersion medium and these silver-containing polymer films are investigated to understand the interactions between silver complexes and cellulose acetate molecules, the formation of Ag nanoparticles with their size control, and their reaction chemistry in cellulose acetate polymer. X-ray Fluorescence (XRF) patterns indicated the existence of silver nanoparticles in the cellulose, structure changes investigated by FTIR and silver concentration investigated by UV in cellulose acetate  and scanning electron microscopy (SEM) images showed that the silver nanoparticles well dispersed on the surface of cellulose and penetrated into the cellulose network. 


Escherichia coli (ATCC 25922), Acinetobacter baumannii (ATCC19606), Staphylococcus aureus (ATCC25923), Enterococcus faecalis (ATCC29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853), Streptococcus pneumoniae (ATCC49619) is used to test the bactericidal efficacy of cellulose and cellulose acetate–Ag-nanoparticle composite. The biological activity is determined by the minimum inhibitory concentration (MIC) of the composite.
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Poli(metakrilik asit) Graft Biyopolimerlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Polimerlerin bir grubu olan hidrojel ve nanokompozit hidrojel yapısındaki ürünler, bilhassa son yıllarda yapılan araştırmalardan da görüldüğü gibi ilaç salım sistemlerinde taşıt maddesi olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu bileşikler başlangıç monomerlerinden sentetik olarak elde edilebildikleri gibi, biyopolimerlere (kitosan, nişasta, selüloz, kollajen v.b.) bazı modifikasyon reaksiyonlarının uygulanması ile de üretilebilmektedirler. Biyopolimerler içerisinde özellikle nişastanın doğada bol miktarda bulunması ve biyouyumlu ve ucuz olması nedeniyle tercih edilen polisakkarit bileşiklerindendir. Bilhassa nişastanın akrilik monomerlerle graft kopolimerizasyon ürünleri, ilaç salım sistemlerinde taşıt maddesi olarak kullanımına yönelik, yeni ve istenen özelliklerin geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu alanda yapılan çalışmalarda nişasta esaslı graft polimerler, akrilat türevlerinden akrilik asit, akrilamid, metakrilik asit vb. monomerler ve seryum amonyum-IV-nitrat başlatıcısı kullanılarak sentezlenmiştir. Bu malzemelerden nişasta graft poli(metakrilik asit)  (N-g-PMA) kopolimerleri, asidik ortamda düşük şişme ve yüksek mukozaya yapışabilirlik özellikleri göstermelerinden dolayı oldukça dikkat çekmektedir.

Bu tezle sunulan çalışmanın temel amacı, biyoyapışabilir ilaç salım sistemlerinde hidrojel/nanokompozit hidrojel yapıdaki polimer taşıyıcı olarak kullanılabilecek özellikte nişasta graft poli(metakrilik asit) kopolimerleri (N-g-PMA), ilk defa, çeşitli tipte nişastalar; mısır (M), patates (P), pirinç (Pr), buğday (B) kullanılarak sentezlenmesi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesidir. 

Çalışmanın ilk kısmında metakrilik asidin monomerinin (MA) çeşitli nişastalar üzerine graft reaksiyonu, seryum amonyum nitrat (CAN) başlatıcılığında, azot atmosferi altında gerçekleştirildi. Nişastalara jelatinizasyon ön işlem uygulanmasının ve çapraz bağ reaktifi N,N’-metilen bisakrilamid (NMBA) kullanılmasının son ürünün özellikleri üzerindeki etkileri incelendi. Ürünlerin yapıları FTIR (Fourier Transform Infrared Spektroskopisi) ile aydınlatılarak graft miktarları (%GM) tayin edildi. Ürünlerden hazırlanan tabletlerin suda ve in vitro vajinal ortam pH 5 laktat tamponundaki şişme davranışları ile mekanik özellikleri ve in vitro ortamda koyun vajina dokusu kullanılarak biyoyapışabilirlik özellikleri incelendi.

Çalışmanın ikinci kısmında MA, B ve farklı miktarlardaki (monomerin ağırlıkça %1-10’u) montmorillonitin (MMT) kullanılarak nanokompozit hidrojel yapısında graft polimerler elde edildi. Ürünlerin yapıları Fourier Transform Infrared Spektoskopisi (FTIR) ve X Işını Kırınımı (XRD)  teknikleri ile aydınlatılarak %GM’ları tayin edildi. Ürünlerden hazırlanan tabletlerin suda ve in vitro vajinal ortam olarak pH 5 laktat tamponundaki şişme davranışları ile mekanik özellikleri ve in vitro ortamda koyun vajina dokusu kullanılarak biyoyapışabilirlik özellikleri incelendi.

Çalışmanın üçüncü kısmında ise buğday nişastası allil glisidil eter (AGE) ile aktive edilerek, başlatıcı kullanılmadan ve K2S2O8 başlatıcısı kullanılarak MA monomeri graft edildi. Ürünlerin yapıları FTIR ile aydınlatılarak graft miktarları (%GM) tayin edildi. Ürünlerden hazırlanan tabletlerin suda ve in vitro vajinal ortam olarak pH 5 laktat tamponundaki şişme davranışları ile mekanik özellikleri ve in vitro ortamda koyun vajina dokusu kullanılarak biyoyapışabilirlik özellikleri incelendi.

Tüm sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde; en yüksek graft miktarına (%43.6) sahip ürünün B ve CAN kullanılması durumunda elde edilebildiği, nişasta tipinin ürünlerin başlıca graft miktarı olmak üzere şişme davranışı, mekanik ve mukozaya yapışabilme özellikleri üzerinde etkili bir faktör olduğu, jelatinizasyon ön işlemi uygulamanın kullanılan tüm nişasta tiplerinde elde edilen ürünlerin özellikleri üzerinde olumlu katkısı olduğu, nanokompozit ürünler durumunda MMT miktarının %1’den %7’ye arttırılmasıyla son ürünün graft miktarının belirgin bir şekilde arttığı, B’nın AGE bileşiği ile modifiye edilerek B’sı molekülüne olefinik fonksiyonalite kazandırılabildiği ve MA monomerinin persülfat bileşiği tipinde bir başlatıcı kullanılmadan graft reaksiyonunun gerçekleştirilebileceği, tüm ürünlerin in vitro çalışmalar sonucunda koyun vajina dokusuna yapışabilen özellikte ve genel anlamda mukozaya yapışabilen polimerler olduğu saptandı.

  
 
Synthesis of Poly(methacrylic acid) Graft Biopolymers and Investigation of Their Properties

As seen particularly in recent studies, the products with hydrogel/nanocomposite hydrogel structure are mostly used in drug delivery systems as carrier. These compounds are synthesized from their monomers as synthetic, but also they are manufactured by the application of the some modification reactions to the biopolymers (such as chitosan, starch and collagen etc).  In these biopolymers starch is particularly preferred due to the abundant, inexpensive and biocompatible natural polysacharide compounds. The starch based acrylic monomers graft copolymer products have especially a great potential in respect to the improved new and desired properties as carrier in drug delivery systems. In the studies carried out in this area, starch based graft copolymers were synthesized by using the acrylate derivatives such as acrylic acid, acrylamide, methacrylic acid monomers etc., and cerium ammonium nitrate as initiator. The N-g-PMA copolymers in these materials, take considerably attention because of they exhibit high mucoadhesive and low swelling properties in acidic medium.

The main aim of the study presented this thesis, first time, starch based poly(methacrylic acid) graft copolymers that can be used as the polymeric carriers with hydrogel/nanocomposite hydrogel structure in the bioadhesive drug delivery systems in to synthesize by using the various of the starch types; corn (M), potato (P), rice (Pr) and wheat (B) to characterize and investigate their properties.

The first part of this study, graft reactions of methacrylic acid (MA) onto various starches was carried out by using cerium amonium nitrat (CAN) as an initiator under nitrogen atmosphere. The effects of gelatinization pretreating to starches and using crosslinking agent onto properties of the products were investigated. The structures of the products were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) grafting amounts (%GM) of copolymers were determined. Swelling behaviours of tablets prepared from these products were investigated in water and in pH 5 lactate buffer solution used as in vitro vajinal medium, also mechanical preperties and in vitro bioadhesion characteristics of all tablets were investigated by using vaginal mucosa of sheep.

The second part of the study, graft copolymers with nanocomposite hydrogel structure were obtained by using MA monomer, B and different amounts (1-10 wt% of monomer amount) of montmorillonite (MMT). The structure of the products were characterized by Fourier Transform Infrared Spestroscopy (FTIR) and X-ray difraction (XRD) techniques, grafting amounts (%GM) of copolymers were determined. Swelling behaviours of teblets prepared from these products were investigated in water and in pH 5 lactate buffer solution used as in vitro vaginal medium, also mechanical preperties in vitro bioadhesion characteristics of all tablets were investigated by using vaginal mucosa of sheep. 

The third part of the study, wheat starch was activated by allyl glycidyl ether and MA monomer was grafted by using and without using K2S2O8 initiator. The structures of the products were characterized by Fourier Transform Infrared Spestroscopy (FTIR) and grafting amounts (%GM) of copolymers were determined. Swelling behaviours of tablets prepared from these products were investigated in water and in pH 5 lactate buffer solution used as in vitro vaginal medium, also mechanical preperties and in vitro bioadhesion characteristics of all tablets were investigated by using vaginal mucosa of sheep. 

All resuls were evaluated in comparison; it was concluded that the products which has the highest grafting amount (43,6%) was obtained by using B and CAN, the type of starch was an effective factor on the mainly grafting amount, swelling behaviour, mechanical and mucoadhesion characteristics of the products, gelatinization pretreating for all types of starch has a positive contribution on the properties of the products, in case nanocomposite products grafting amount of the products obviously increases by increasing the MMT amounts from 1% up to 7%, olefinic functionality on the B can be achieved by the modification with AGE compound and the grafting reaction of the MA monomer onto B molecule can be carried out without using an initiator such as persulfate compounds, as a result of in vitro studies all products have bioadhesive properties and they are mucoadhesive polymers.
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Modifiye Fotokatalizörlerin Sentezi, Tanımlanması Ve Fotokatalitik Hidrojen Üretimi
Güneş enerjisi ile hidrojen üretimi, uzun dönemde suyun ve güneş ışığının özellikle de görünür dalga boyu aralığının kullanılarak yarı iletkenlerden yararlanmayı amaçlayan çalışmalar, hem ekonomik açıdan hem de stratejik açıdan büyük önem arz etmektedir. Fotokimyasal sistemlerde, özel yarı iletken malzemeler ve güneş ışığı kullanarak fotokatalitik yöntemlerle hidrojen üretebilirler. Görünür dalga boyunu absorplayacak şekilde duyarlaştırılmış TiO2 gibi geniş bant aralığına sahip yarıiletken madde, güneş enerjisi ile hidrojen üretiminde, uzun yıllardır çalışılan umut veren başlıca malzemedir.

Şu anda güneş enerjisinden hidrojen üretimi verimi çok düşüktür. Bunun ana sebepleri elektron ve elektron boşluklarının tekrar birleşmesi, ters yöndeki reaksiyon ve TiO2’nin görünür ışık altındaki düşük aktivitesidir. Yüklerin tekrar birleşmesinin ve geri reaksiyonun engellenmesi için karbonat tuzları ve kurban reaktanların kullanılması araştırmacılar tarafından çalışılmıştır. Diğer çalışmalar ise değerli metal yüklemeleri, yapıya katyon girişimleri, boya ile duyarlılaştırma, kompozit yarıiletkenler oluşturma ve anyon girişimleri sayesinde TiO2’nin iyileştirilmesi ile fotokatalitik özelliklerinin geliştirilmesine odaklanmıştır.

Bu tez çalışmasında güneş spektrumunun UV bölgesine duyarlı TiO2 fotokatalizörünün anyon ve metal ile katkılandırılarak sentezlenmesine, bu sentezlenen fotokatalizörlerin kurban reaktan olarak metanolün kullanıldığı su parçalanması reaksiyonu sonucunda hidrojen üretimi için kullanılmasına odaklanmıştır. Ayrıca bu fotokatalizörlerin fotokatalitik aktivitesi metilen mavisi degradasyon reaksiyonu ile test edilmiştir. Bu fotokatalizörlerin karakterizasyonu XRD ve DRS analizleri ile gerçekleştirilmiştir.

Azot doplu titanyum dioksit ıslak metotla sentezlenmiş ve bu malzeme Fe, Cr, Cu, Ni ve Pt gibi çeşitli metallerin doplanması için destek malzeme olarak kullanılmıştır. Metal tuzlarının sulu çözeltileri kaynak olarak kullanılmış ve metaller N-TiO2 destek maddesinin üzerine hidrazin hidrat sulu çözeltisi ile indirgenmiştir. Bu sentezlenen katalizörlerden Ni-N-TiO2  katalizörü seçilerek nikel metali farklı konsantrasyonlarda yüklenerek bir seri katalizör daha oluşturulmuştur. Bu sentezlenen katalizörlerin görünür alan ışıması altında fotokatalitik su ayrışması reaksiyonu ile hidrojen üretimleri incelenmiştir. Farklı metal yüklü katalizör serisinden en iyi sonuç Pt-N-TiO2 katalizöründen alınmıştır.  Fakat Pt-N-TiO2 ile yapılan reaksiyonda 2 saat sonra reaksiyon hızı sabitlenirken Ni-N-TiO2 katalizörü ile yapılan denemede reaksiyon süresi boyunca reaksiyon hızı artmıştır. Bu sonuç Ni-N-TiO2 katalizörünün daha dayanıklı olduğu görülmüştür.

 
 
Synthesıs And Characterızatıon Of Photocatalysts And Photocatalytıc Hydrogen Productıon
The studies on photocatalytic hydrogen production as a renewable energy holds an important place, especially those studies using visible region of sunlight in conjuction with semiconductors for the production of hydrogen from water. Photocatalytic systems can produce H2 from water using special semiconductor materials and energy from sunlight wide band-gap semiconductors, such as, sensitized TiO2, are the most promising and the most widely studied material in the field of solar hydrogen conversion.

Presently, the solar-to-hydrogen energy conversion efﬁciency is too low for  the technology to be economically sound. The main barriers are the rapid recombination of photo-generated electron/hole pairs as well as backward reaction and the poor activation of TiO2 by visible light. Some investigators studied the effects of addition of sacriﬁcial reagents and carbonate salts to prohibit rapid recombination of electron/hole pairs and backward reactions. Other research focused on the enhancement of photocatalysis by modiﬁcation of TiO2 by means of metal loading, metal ion doping, dye  sensitization, composite semiconductor, anion doping.
This thesis focuses on synthesis of anion and metal doped TiO2 photocatalysts and using these photocatalysts for hydrogen production from water splitting reaction using methanol as hole scavanger. Also photocatalytic activity of these photocatalysts were tested with methylene blue degradation reaction. The charactrization of these photocatalysts were carried out by XRD and DRS. 

Nitrogen-doped titanium oxide powders were synthesized by wet method and used as a support for various metals such as Fe, Cr, Ni, Cu and Pt toward photocatalytic hydrogen evolution. Aqeous solutions of metal salts were used as a metal source and metals were reduced on N-TiO2 powders with hydrazine hydrate solutions. Also Ni-N-TiO2 catalysts with different nickel concentration were synthesized in this study. We examined photocatalytic activities of these synthesized photocatalysts by water splitting reaction under visible ligth. Pt-N-TiO2 photocatalyst showed the best photocatalytic activity; but the H2 production rate of Pt-N-TiO2 increases for 2 h of reaction. After 2 hours, hydrogen production rate was fixed by the end of the reaction but the H2 production rate of Ni-N-TiO2 increases during the reaction. In other words, Ni-N-TiO2 was more stable than Pt-N-TiO2.
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Çeşitli Ticari Plastiklerin Bozunma Kinetiklerinin Termogravimetrik Analiz Yöntemi İle

İncelenmesi
Bu çalışmada, farklı özelliklere sahip, polietilen (PE), poli(etilen tereftalat) (PET) ve polistiren (PS) gibi çeşitli ticari plastiklerin bozunma davranışları ve bozunma kinetikleri Termogravimetrik Analiz (TGA) yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

Bu amaçla, çeşitli firmalardan temin edilen, alçak yoğunluklu polietilen (LDPE), orta yoğunluklu polietilen (MDPE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), nişasta katkılı polietilen (BİOPE)] gibi katkılı veya katkısız özellikte ticari plastik hammaddeler ve PE boru, PET şişe ve PS bardak gibi tüketici tarafından bir kere kullanılıp atılmış çeşitli atık plastikler kullanılmıştır.  

Plastik malzemelerin TGA analizleri, “Linseis marka, STA PT 1750 model” Termogravimetrik Analiz cihazı ile gerçekleştirilmiştir.  Alumina kroze içerisine yerleştirilen yaklaşık 10 mg plastik örnekler, 0.1 L min-1 hava atmosferinde, farklı ısıtma hızlarında (10, 20, 30 ve 40oC/dak.) 25oC’den 650oC’ye kadar ısıtılmış ve malzemenin ısı karşısında gösterdiği davranışlar belirlenmiştir.

Seçilen ticari plastiklerin bozunma davranışları farklı ısıtma hızları ile test edilmiş ve plastiklerin bozunma sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. Saf ve atık plastiklerin bozunma davranışları birbirleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bozunma prosesi aktivasyon enerjileri de Kissinger, Flynn-Wall-Ozawa ve Coats-Redfern modelleri ile hesaplanmıştır. Buna ek olarak, molekül ağırlığı ve polimer yapısında katkı maddesinin varlığı ya da yokluğunun bozunma davranışı üzerine etkisi de incelenmiştir. Plastik örneklerin, termal bozunma reaksiyon değişkenlerini hesaplamak için uygulanan her üç model de uygundur.
Elde edilen sonuçlara göre, farklı özelliklere sahip ticari polietilen örneklerin, ortalama aktivasyon enerjileri 132 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.  Nişasta esaslı biyolojik bozunabilen PE örneğin aktivasyon enerjisi de 104 kJ/mol olarak belirlenmiştir.  Atık PE boru, atık PET şişe ve atık PS bardak için yapılan kinetik hesaplamalar sonucunda da, bu plastiklerin ortalama aktivasyon enerjileri, sırasıyla, 136, 130 ve 45 kJ/mol olarak belirlenmiştir.  

Investıgatıons Of Degradatıon Kınetıcs Of Varıous Commercıal Plastıcs Wıth  Thermogravımetrıc Analysıs Method
In this study, thermal oxidative degradation kinetics of various commercial plastics, which have different characteristics such as polyethylene (PE), poly(ethylene terephthalate) (PET) and polystyrene (PS), have been investigated with Thermogravimetric Analysis (TGA).

To this purpose, various commercial plastics which provided from different firms such as low-density polyethylene (LDPE), medium density polyethylene (MDPE), high-density polyethylene (HDPE), starch based polyethylene (BİOPE) and post-consumer waste plastics such as PE tube, PET bottle and PS cup were used.
Thermal oxidative degradation experiments were carried out in “Linseis, STA PT 1750”.  Experiments were conducted in dynamic condition at different heating rates of 10, 20, 30 and 40oC min-1. Constant heating rates were used between 25 and 650oC. Air flow rate was maintained at 0.1 L min-1 and sample weights were approximately 10 mg in all runs.  Then thermal behaviors of plastic materials have been determined.

Degradation behaviors of the selected commercial plastics were tested with different heating rates and the degradation temperatures of the plastics were compared.  Degradation behaviors of pure and waste plastics were examined by comparing with each other. The activation energy of the degradation processes were also calculated with the Kissinger Flynn-Wall-Ozawa and Coats-Redfern models.  In addition, the influence of molecular weight and presence or absence of additive in polymer structure on the degradation behavior was also discussed.  All three models, which can apply to calculate the thermal degradation reaction parameters, are also suitable for selected plastic materials.

According to the results, the average activation energy of the commercial polyethylene samples with different characteristics was determined as 132 kJ mol-1.  Activation energy of starch based biodegradable PE sample was also determined as 104 kJ mol-1.  At the end of the kinetic calculations for waste PE pipe, waste PET bottle and waste PS cup, the average activation energies were calculated as 136, 130 and 45 kJ mol-1, respectively. 
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Zeytin Karasuyundaki Kirleticilerin Gideriminin İncelenmesi

Dünya zeytinyağı üretiminde beşinci, sofralık zeytin üretiminde ise dördüncü sırada yer alan ülkemizde zeytinyağı üretimi bu kadar önem arz ederken, zeytinyağı atık suyu olan karasuyun çevreye deşarjı da pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Zeytin ve zeytinyağı doğal antioksidan özelliğine sahip polifenolleri içermektedir. Zeytinyağı içerisinde yararlı olan bu kimyasalın karasu ile birlikte çevreye deşarjı fenol giderim verimi çalışmalarını arttırmaktadır.

Bu çalışmada, zeytin karasu içerisinde bulunan polifenollerin adsorbsiyon yöntemi ile giderimi incelenmiştir. Adsorban olarak üç farklı partikül büyüklüğüne sahip aktif karbon kullanılmış olup adsorban miktarı, temas süresi ve sıcaklık gibi parametrelerin adsorbsiyona etkisi incelenmiştir.  Fenol konsantrasyonu  UV spektrofotometre yardımı ile, fenol varlığı ise  FTIR kullanılarak belirlenmiştir.
En küçük partikül büyüklüğüne sahip aktif karbon ile %51’lik fenol giderimi sağlanmıştır. Bu sonuç literatür verileri ile uyum içindedir. Farklı sıcaklıklarda yapılan denemelerde  sıcaklık artışı ile birlikte adsorpsiyon etkisinin de arttığı gözlemlenmiştir.

Fenol gideriminin farklı partikül büyüklüğüne sahip aktif karbonlar ile adsorpsiyon sonuçları karşılaştırıldığında, her üç çalışmanın da Freundlich Adsorpsiyon İzotermi’ne uygun olduğu belirlenmiştir. Partikül büyüklüğü büyük olan aktif karbonlar birinci dereceden kinetik modele uyum sağlarken, toz halindeki aktif karbon ise ikinci dereceden kinetik modele uyum sağlamıştır.

Study Of Contaminant’s Removal From Olive Mill Wastewater
Our country is the fifth largest oliveoil producer and also fourth largest country for producing tabe olive. Although oliveoil production is most important for our country, while its production process oliveoil mill wastewater has significiant impact for the environment. Both olive and oliveoil have polyphenol which is natural antioxidant. Despite polyphenol is benefit when it is in the olive, when this chemical is charging the environment, it has lots of bad impact, so that the examinations are increasing.

In this work, removal of oliveoil mill wastewater polyphenols was examined with adsorption method. According to particular size three type of active carbon was used. Effect of adsorption process was examined with amount and time contact of adsorban and temperature. Phenolic concentration was determined with UV Spectrofotmeter and phenol presence was determined with FTIR. 

Active carbon which has the smallest particular size provided best phenolic removal with 51% value. This result matches with literature examinations. In temperature sweeps, it was observed that when the temperature increase, adsorption capasity also increase.

While comparing the all of the test results with three types of active carbon; all of the results support Freundlich Adsorption Izoterm. While the active carbons which have large particular size, support first degree of kinetic model, powder active carbon support second degree of kinetic model.

TUNAÖzlem 
Danışman
:
Prof. Dr. Gamze Güçlü
Anabilim Dalı 
: Kimya Mühendisliği
Programı 
: Kimyasal Teknolojiler
Mezuniyet Yılı 
: 2011
Tez Savunma Jürisi
:
Prof. Dr. Gamze Güçlü 


Prof. Dr. Saadet Pabuccuoğlu


  
Doç. Dr. Tülin Banu İyim


 
Doç. Dr. Hüseyin Deligöz


  
Doç.Dr. Çiğdem Sayıl

Atık PET’in hidroliz ürünlerinin alkid reçinelerinin özellikleri   üzerine   etkisinin  incelenmesi
Bu tez çalışmasında, kullanılmış PET su şişelerinin parçalanıp, öğütülmesiyle elde    edilen 4-8 mesh elek aralığındaki atık PET’in hidrolizi, farklı şartlarda gerçekleştirilmiştir. Atık PET’in farklı miktarlarda su (PET/H2O molar oranı 1/5; 1/10; 1/20) kullanılarak gerçekleştirilen hidroliz reaksiyonları çinko asetat katalizörlüğünde, 200 and 2300C’ de yapılmıştır. Depolimerizasyon reaksiyonundan sonra, ürün üç kez kaynama noktasındaki sıcak su ile ekstrakte edilmiş ve suda çözünmeyen fraksiyon elde edilmiştir. Takiben süzüntü soğutulmuş (4oC) ve suda çözünen fraksiyon elde edilmiştir. Hidroliz ara ürünlerinin karakterizasyonu, asit indisi, hidroksil indisi tayinleri ve Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile gerçekleştirilmiştir ve bu ürünlerin termal analizi, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) kullanılarak yapılmıştır. Tez kapsamında elde edilen hidroliz ara ürünleri, uzun yağlı alkid reçinelerinin üretiminde kullanılmıştır. Ftalik anhidrit (referans alkid reçinesi) veya atık PET’in depolimerizasyon ürünleri (PET esaslı alkid reçinesi), pentaeritritol, soya yağı asidi ve glikol yada depolimerizasyon ürünleri kullanılarak beş adet alkid reçinesi hazırlanmıştır. Bu alkid reçinelerinin, kuruma derecesi, sertlik, aşınma dayanımı, darbe dayanımı, adhezyon, su dayanımı, alkali dayanımı, asit dayanımı, tuzlu su dayanımı, çözücü dayanımı, termal oksidatif bozunma dayanımı ve çevre koşullarına dayanımı gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. PET esaslı reçinelerin fiziksel ve kimyasal film özelliklerinin referans reçineler ile benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, PET esaslı alkid reçinelerinin kuruma derecesi, sertliği ve alkali dayanımları da daha üstündür.
  
Investigation of the effect of hydrolysis products of waste PET on the properties of alkyd resins
In this study, hydrolysis of poly(ethylene terephthalate) (PET) wastes obtained from grinding of post-consumer water bottles sieved to obtain a 4-8 mesh fraction were carried out in different condition. Hydrolysis of waste PET with different amounts of water (PET/H2O molar ratio 1/5; 1/10; 1/20) was carried out in the presence of zinc acetate as catalyst at 200 and 230 ◦C. After the depolymerization reaction, product was extracted three times with one liter of boiling water and water insoluble fraction was obtained. Then, the filtrate was cooled (4oC) and  water soluble fraction was obtained. Hydrolysis intermediate products were characterized by acid value, hydroxyl value, , Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and the thermal properties of these products were analyzed by Differential Scanning Calorimetry (DSC). Hydrolysis intermediate products obtained in this thesis were used in the synthesis of long oil alkyd resins. Five alkyd resins were prepared from phthalic anhydride (reference alkyd resin) or depolymerization product of the waste PET (PET-based alkyd resin), penteritytrithol, soybean oil fatty acid and glycol  (reference alkyd resin) or depolymerization product of the waste PET (PET-based alkyd resin). The physical and chemical properties such as drying degree, hardness, abrasion resistance, impact resistance, adhesion,  water resistance, alkaline resistance, acid resistance, salt water resistance, solvent resistance, thermal oxidative degradation resistance (with thermogravimetric analysis, TGA) and the resistance to environmental conditions of these alkyd resins were investigated. Physical and chemical film properties of the waste PET-based resins were found to be compatible with the properties of the reference resins. Furthermore, drying degree, hardness and alkaline resistance  of the PET-based alkyd resins are better than these properties of the reference alkyd resin.
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Hurda polietilen karakterizasyonu ve geri dönüşümün ürün özellikleri  üzerindeki etkisinin incelenmesi


Bu çalışmada ekstrüzyonla boru üretimi esnasında oluşmuş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borulardan elde edilmiş hurdalar ve piyasadan temin edilen geri dönüştürülmüş polietilenlerin üretimde tekrar kullanılabilirliği araştırılmıştır. 


Laboratuvar tipi ve endüstriyel ölçekli ekstruderde olmak üzere iki grup çalışma yapılmıştır. Geri dönüştürülmüş polietilenler ile saf polietilen değişik oranlarda karıştırılarak laboratuvar tipi ekstruderde harmanlanmıştır. Harmanların hazırlanmasında geri dönüştürülmüş polietilenlerin ısıl dayanımını arttırmak ve proses esnasında bozunmayı azaltmak için bazı denemelerde iki farklı ısı stabilizatörü farklı oranlarda formülasyonlara ilave edilmiş ve ürün üzerindeki etkileri incelenmiştir. Saf polietilen, geri dönüştürülmüş polietilen ve harman ürünlerin çeşitli özellikleri incelenerek karşılaştırılmıştır. Ayrıca endüstriyel ölçekli bir ekstruderde saf polietilen ile farklı türde geri dönüştürülmüş polietilenler farklı oranlarda karıştırılarak plastik boru üretilmiştir. Üretilen boruların çeşitli özellikleri de incelenerek mukayese edilmiştir. 


Hammadde ve ürünlerin karakterizasyonu için akış, ısıl, yapısal ve mekanik özellikleri sırasıyla Eriyik Akış Hızı (MFR), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Termogravimetrik Analiz (TGA), Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR) ve Üniversal Çekme Testi ile incelenmiştir.

Characterization of scrap polyethylene and effects of recycling on product properties.

In this study, reusability of scraps  generated from high density polyethylene pipe production by extrusion and recycled polyethylenes supplied from market, in the same production was investigated. 

Two groups of studies with laboratory and industrial-scale extruders were carried out. Pure and recycled polyethylenes  were blended by mixing with various ratios in a laboratory-type extruder. In order to increase the thermal resistance of recycled polyethylene in the preparation of blends and reduce degradation during the process, two different heat stabilizers were added to formulations in different ratios in some of the experiments, and their effects on products were investigated. The various properties of pure polyethylene, recycled polyethylenes and blended products were comparetively examined. In addition, plastic pipe samples were manufactured in an industrial-scale extruder by mixing different types of recycled polyethylene with virgin polyethylene in different ratios. Various features of the produced pipes were also analyzed and compared.

In order to the characterization of raw materials and products, flow, thermal, structural and mechanical properties were analyzed by Melt Flow Rate (MFR), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Universal Tensile Test respectively.
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Doğrudan Metan Katı Oksit Yakıt Hücreleri İçin Seramik Esaslı Anot  Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Son yıllarda atık gaz salınımlarının artması ve yakıt rezervlerinin azalması ile birlikte yakıt hücresi teknolojisi üzerine hem akademik hem de endüstriyel çapta yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. Yakıt hücreleri kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine çeviren parçalardır. Bu sistemler, yanma süreci üzerine kurulu geleneksel güç üretim sistemlerine göre çok daha yüksek verim ile çalışırlar. Aynı zamanda yakıt hücreleri, taşınabilir parçalar (cep telefonu), ulaşım araçları, küçük veya büyük çaplı güç üretim istasyonları gibi birçok farklı uygulama alanına sahiptir. Yakıt hücreleri, NOx, SOx gibi partiküllü kirlilikler üretmedikleri için çevre dostu sistemlerdir.

Katı oksit yakıt hücreleri, ticarileşmek için ümit vaat eden hücrelerdir. Birçok firma, piyasa için katı oksit yakıt hücresi sistemleri geliştirmektedir. Katı oksit yakıt hücresi tamamı katı halde, anot, katot ve elektrolit kompartımanlarından oluşur. Elektrolitte yeterli iyonik iletkenliğin sağlanabilmesi için yaklaşık 600-10000C aralığında çalışırlar. Bu yüksek sıcaklık, reforming reaksiyonun hücre içerisinde gerçekleşmesine ve soy metal kullanılmaksızın hızlı elektrokatalitik aktivitenin sağlanmasına olanak tanır.  Düşük sıcaklıkta çalışan yakıt hücrelerine nazaran katı oksit yakıt hücreleri birçok avantaja sahiptir. Bunlardan biri, CO gazının katı oksit yakıt hücrelerinde zehir olmaktan ziyade yakıt olarak kullanılabilmesi, diğeri ise açığa çıkan yüksek ısının, gaz türbinleriyle kombine bir şekilde kullanılmasıyla toplam verimin arttırılmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı, katı oksit yakıt hücresi anot kompartımanı için katalitik aktivite ve karışık iletkenlik gösteren seramik yapılı malzemelerin hazırlanması ve SEM, XRD, EIS ve I-V eğrileri ile karakterize edilmesidir.

Preperation and Characterization of Ceramic Based Anode Materials for Direct Methan Solid Oxide Fuel Cells

In recent years, with the growing concerns regarding increasing greenhouse gas emission and diminishing fuel reserves, research on fuel cell technologies has risen to high prominence both for the academic and industrial communities. Fuel cells are electrochemical devices that directly convert chemical energy into electrical energy, which offer higher efficiencies than conventional power production based on combustion processes. They have a wide range of potential applications ranging from providing power for portable devices (mobile phones) and transport applications, to both small and large scale stationary power applications. Fuel cells do not produce significant quantities of NOx, SOx or particulate pollutants. 

Solid oxide fuel cells offer the greatest prospects for commercialization, with a number of companies in this area developing systems for the market. Solid oxide fuel cells are all solid state systems consisting of three main components, an electrolyte, a cathode and an anode. They operate at elevated temperature 600-1000 0C to ensure adequate ionic conduction in the electrolyte. This high operating temperature allows internal reforming and promotes rapid electro catalysis with non-precious metals. The SOFC offers certain advantages over lower temperature fuel cells, notably its ability to utilize CO as a fuel rather than being poisoned and the availability of high-grade exhaust heat for combined heat and power or combined cycle gas turbine applications.

The aim of this work is to prepare oxide based anode materials for solid oxide fuel cells with catalytic activity and mixed ionic-electronic conductivity and then characterize them with SEM, XRD, EIS and I-V curves.
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Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Dolgulu Polietilen Filmlerin Hazırlanması ve Geçirgenlik Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, farklı tipteki kalsiyum karbonatlar ile değişik oranlarda AYPE (alçak yoğunluklu polietilen) kompozitleri çift vidalı ekstruder kullanılarak hazırlanmış, kompozitlere ait filmler ise tek vidalı ekstrudere bağlı film çekme hattından elde edilmiştir. 

Dolgu boyutunun ve yapısının kompozit özelliklerine etkisinin incelenebilmesi amacıyla, farklı ortalama tanecik boyutlarına sahip, yüzey kaplama işlemi uygulanmış veya uygulanmamış ve kristal yapıları farklı ticari kalsiyum karbonatlar (Turkcarb®  FilmPlus, Turkcarb® 2KC, Turkcarb® 1C, Turkcarb® 1 ve Schaefer Precarb® 400) kullanılmıştır. 

Toz haldeki ticari kalsiyum karbonatların yüzey kaplama özellikleri kalitatif ve yarı kantitatif olarak Fourier-Infrared Spektroskopi (FTIR) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) cihazı ile saptanmıştır. Çift vidalı ekstruder kullanılarak hazırlanan kompozitlerin reolojik ve fiziksel özellikleri salınımlı rotasyonel reometre (AR-G2) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) cihazları ile incelenmiştir.  Yüksek dolgu oranında tek vidalı ekstrudere bağlı film hattında farklı germe oranlarında hazırlanan filmlerin sünme davranışları Dinamik Mekanik Analiz (DMA) cihazı ile ölçülmüş ve gaz (O2) geçirgenlik testleri yapılmıştır. 

Kalsiyum karbonatın, elde edilen kompozitin lineer viskoelastik bölgedeki reolojik davranışları üzerine etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yüzey kaplama işleminin kompozitin modülünü yükselten etkisi belirgin şekilde gözlenmiştir. Yüzey kaplama işlemi görmemiş kalsiyum karbonat kullanılarak hazırlanan yüksek oranda dolgu içeren malzemelerin çok düşük uzama değerlerinde lineer viskoelastik davranıştan saptığı görülmüştür. Kalsiyum karbonatın kompozit içerisindeki oranın artmasıyla malzemelerin dinamik viskozitelerinin ve saklanan modül değerlerinin arttığı tespit edilmiştir.

Eriyik reometresinde elde edilen sonuçlar sünme ve gaz geçirgenlik testlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak, kompozit içerisindeki uyumluluğun ya da uyumsuzluğun sonuçlar üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Preparation of Calcium Carbonate (CaCO3) Filled Polyethylene Films and Investigation of their Permeability Properties
In this study, LDPE composites with different calcium carbonate types and compositions are prepared by using a twin-screw extruder, and films of these composites are obtained by using a cast film line which is connected to a single-screw extruder.

To investigate the effect of filler size and structure on properties of composites, calcium carbonate (Turkcarb®  FilmPlus, Turkcarb® 2KC, Turkcarb® 1C, Turkcarb® 1 and Schaefer Precarb® 400) with different crystal shapes, mean particle size and surface modification ratio have been used.  

Surface modification properties of powdered commercial calcium carbonate samples were determined qualitatively and semi-quantitavely by using Fourier-Infrared Spectroscopy (FTIR) and Thermogravimetric Analysis (TGA). Rheological and physical properties of composites, prepared using a twin-screw extruder, were investigated by oscillating rotational rheometere (AR-G2) and Differential Scanning Calorimeter (DSC). Creep behavior of highly filled films which were obtained from a cast film line (connected to a single-screw extruder) were pointed out with Dynamic mechanical Analysis (DMA) and gas (O2) permeabilty test were done.

Effect of calcium carbonate on rheological behavior was investigated particularly in lineer viscoelastic region. Increase in modulus of composites, caused by surface modification process, is observed clearly. Materials with high filler content exhibit deviation from lineer viscoelastic behavior even in very low strain values. Increase in dynamic viscosity and storage modulus with increasing calcium carbonate ratio was seen.  

Compatibility or incompatibilty of composites were discussed by comparing the results obtained from melt rheometer and gas permeability tests.
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Aljinat Aşı Kopolimerlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Ağır metal iyonlarından kaynaklanan çevre kirliliği ve canlıların ağır metal iyonlarına maruz kalışı endüstriyel prosesler ve ürünlerde giderek artan kullanımları nedeniyle son yıllarda artmıştır. Bu nedenle bunların uzaklaştırılması çevre ve insan sağlığı için çok önemlidir. Mevcut 20’den fazla ağır metal arasında insan sağlığı için en zararlı olanları Hg, Cd, Pb, As, Cr, Cu ve Zn’dur. Doğal bir polisakkarit olan sodyum aljinat (Na-Alg), non-toksik, biyouyumlu, biyobozunabilir ve biyoyapışma özelliklerine sahiptir ve atık sulardan ağır metal iyonu ve boya uzaklaştırılması, ısı ve ses izolasyonu ile kontrollü ilaç salım prosesleri gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. 

Bu çalışmada sodyum aljinat (NaAlg) üzerine itakonik asit (IA) aşılanarak Na-Alg-g-PIA kopolimeri elde edilmiştir. Kopolimerler seryum amonyum nitrat (CAN)/HNO3 redoks başlatıcı sistemi kullanarak, 30 oC sıcaklıkta, azot gazı atmosferinde, 6 saatlik reaksiyon süresinde hazırlanmıştır. Aşı kopolimerizasyonu üzerine NaAlg, IA, CAN ve HNO3 konsantrasyonunun etkisi incelenmiş ve en yüksek graft %’sini (%41) sağlayan optimum reaksiyon şartları; 1 g NaAlg için; [IA]=0.24 M, [CAN]:=2x10-2 M ve [HNO3]=6x10-2 M olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çapraz bağlanmanın da aşı kopolimerizasyonuna etkisi incelenmiş ve bunun için glutaraldehit (GA) ve hidroksiapatit (HA) çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Hazırlanan kopolimer (Na-Alg-g-PIA) yarışmasız ortamda sulu çözeltiden Pb2+ ve Cu2+ iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Aşı kopolimerinin metal uzaklaştırma(3,83 mmol Cu(II)/g polimer ve 3,44 mmol Pb(II)/g polimer )  kapasitesinin NaAlg’inkinden ( 2,08 mmol Cu(II)/g polimer ve 1,89 mmol Pb(II)/g polimer) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Metal iyonu adsorpsiyonu atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) yöntemi ile incelenmiştir. Hazırlanan aşı kopolimerlerinin graft yüzdesi ve destile sudaki şişme denge değerleri tespit edilmiştir. NaAlg-g-PIA kopolimeri ve metal iyonu adsorblamış NaAlg-g-PIA’nın karakterizasyonu bir başka deyişle metal iyonu adsorpsiyonu, FTIR yöntemi ile de incelenmiştir. Aşı kopolimerin FTIR spektrumunda 1723 cm-1’de tespit edilen bant, IA’ın NaAlg üzerine aşılandığını göstermektedir. Aşı kopolimeri ve NaAlg’in DSC eğrilerinde camsı geçiş sıcaklıkları tespit edilememiştir. Ayrıca NaAlg ve aşı kopolimeri XRD, SEM ve EDS yöntemi ile karakterize edilmiş ve metal adsorplamış NaAlg ve aşı kopolimerinin rejenerasyonu gerçekleştirilmiştir. SEM ve EDS incelemeleri sırasında,  NaAlg-g-PIA kopolimerinin, kopolimerizasyon sırasında kullanılan CAN’dan dolayı Ce4+ içerdiği ve bu Ce4+’ün metal iyonu adsorpsiyonu sırasında da tamamen uzaklaşmadığı (Pb2+ veya Cu2+ ile yer değitirmediği) tespit edilmiştir. NaAlg-g-PIA’nın rejenerasyon yüzdesinin (ortalama %92) NaAlg’inkinden (ortalama % 82)daha yüksek olduğu bulunmuştur. NaAlg’in viskozite ortalama molekül ağılığı  (225000 g/mol) Ubbelohde viskozimetresi kullanılarak tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: sodyum aljinat, itakonik asit, aşı kopolimerizasyonu, ağır metal uzaklaştırılması.
The Preparation and Characterization of Alginate Graft Copolymers

Environmental pollution and the subjection of humans to heavy metals are increasing in recent years due to increase in their uses in various industrial processes and products. For that reason, the removal of heavy metal ions is very important for the environment and human health. Among the heavy metals, which are present, more than 20, the most harmful ones for the human health are Hg, Cd, Pb, As, Cr, Cu and Zn. Sodium alginate ( NaAlg ) is a natural polysaccharide and in non-toxic, biocompatible, biodegradable and bioadhesive in nature and it can be used in the applications of removal of dye and heavy metal ions from wastewater; the isolation of heat and noise reduction; and controlled drug release processes.
In this study, alginate graft copolymer (NaAlg-g-PIA) was synthesized by the grafting of itaconic acid (IA) onto sodium alginate (NaAlg). The synthesis of graft copolymer was performed in aqueous solution of alginate at 30 oC using CAN/HNO3 as initiator system, , under nitrogen atmosphere during 6 hours. The effects of NaAlg, IA, CAN ve HNO3 concentrations on the graft copolymerization were investgated and the optimum reaction condition providing the highest amount of grafting (%41) was determined to be, [IA]=0.24 M, [CAN]=2x10-2 M ve [HNO3]=6x10-2 M for 1 g NaAlg. In addition the effect of crosslinking on the grafting, glutaraldehyde (GA) and hydroxyapatite (HA) were used as crosslinker. The synthesized graft copolymer (NaAlg-g-PIA) was used in the removal of Pb2+ and Cu2+ ions from aqueous solution under non-competitive conditions. It was determined that the metal adsorption capacity of graft copolymer (3,83 mmol Cu(II)/g polymer and 3,44 mmol Pb(II)/g polymer)is greater than that of NaAlg ( 2,08 mmol Cu(II)/g polimer ve 1,89 mmol Pb(II)/g polimer). The adsorption of heavy metal ions was investigated by Atomic Absorption Spectrometer (AAS). The grafting yield and the equilibrum swelling values of  NaAlg-g-PIA copolymer in distilled water were also determined. The characterization of NaAlg-g-PIA and metal ion-adsorbed NaAlg-g-PIA copolymer, in other words, the adsorption of metal ion was also investigated by FTIR. FTIR spectra of  NaAlg-g-PIA, about 1723 cm-1 confirmed the grafting of IA onto NaAlg. Glass transition of both NaAlg and NaAlg-g-PIA could not be determined from their DSC curves. NaAlg-g-PIA was also characterized by XRD, SEM and EDS methods, and the regeneration of metal adsorbed NaAlg and NaAlg-g-PIA was performed. SEM and EDS  studies revealed that NaAlg-g-PIA contains Ce4+ ions due to CAN used as initiator during the copolymerization, and  Ce4+ ions  can not be removed completely during the metal ion adsorption (this Ce4+ ion does not ion-exchange by  Pb2+ or Cu2+ions).  The  regeneration percentage of NaAlg-g-PIA (average % 94)was found to be higher than that of NaAlg (average %82). The  viscosity average molecular weight of  NaAlg was determined (225000 g/mol)  by using Ubbelohde viscometer.

Key words: sodium alginate, itaconic acid, grafting, metal removel.
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Nikel Esaslı Katalizörlerin Poliol Yöntemiyle Hazırlanması  Ve Karakterizasyonu
Nano boyutta nikel partiküller katalitik, elektronik ve manyetik özelliklerinin iyi olması nedeniyle bir çok alanda kullanılmaktadır. Nano nikel partiküllerin boyut, şekil ve diğer özellikleri başlangıç malzemeleri ile hazırlama yöntemi ve şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle katalizör olarak kullanılacak nikel partiküllerin etkinliği sentez yöntemiyle doğrudan ilişkilidir. Hazırlama yöntemi olarak sol-jel, mikroemülsiyon, birlikte çöktürme, emdirme, kimyasal buhar biriktirme gibi geleneksel yöntemler kullanılmakta ve bunlara alternatif olacak prosesler geliştirilmektedir.

Nikel esaslı katalizörlerin sentezinde tercih edilen yöntemlerden biri de poliol yöntemidir. Bu çalışmada uygun boyut ve morfolojide, yüksek aktivite ve selektivite gösteren, alumina destek üzerine belirlenen miktarlarda yüklenmiş nikel katalizörlerin sentezi poliol prosesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Poliol yönteminin nikel katalizörlerdeki sinterleşme, koklaşma, faz değişimi gibi deaktivasyona neden olan mevcut sorunların iyileştirilmesi için literatürde yer alan diğer katalizör hazırlama yöntemlerine alternatif  olacağı düşünülmektedir. Bu sentez yöntemi nano boyutta partikül eldesi sağlayan, ekonomik ve basit bir prosestir. Bu metodun çok yüksek reaksiyon sıcaklıklarına ihtiyaç duymaması ve sinterlemeye neden olan kalsinasyon işlemini gerektirmemesi en önemli avantajlarındandır. İndirgeme işlemi çözelti ortamında gerçekleştiğinden ilave bir işleme gerek duyulmamakta, metal çekirdeklerinin oluşumu ve büyüme adımları kontrol edilebilmektedir. Poliol yönteminin çeşitli sentez parametrelerine sahip olması sayesinde farklı özelliklere sahip nano yapıda partiküllerin hazırlanması mümkün olmaktadır. 

Tez kapsamında sentezlenen nikel katalizörler önemli bir hidrojen üretim prosesi olan metanın katalitik kısmi oksidasyon reaksiyonunda test edilmiştir. Günümüzde hidrojen üretiminde alternatif proseslerin geliştirilmesi amacıyla bir çok araştırma yapılmış ve metanın katalitik kısmi oksidasyon prosesi iyi bir alternatif olarak ön plana çıkmıştır. Kısmen ekzotermik olan bu proseste, dışarıdan ısı gereksinimi olmaması ve buhar reforminginden 10-100 kat daha hızlı gerçekleşmesi nedeniyle daha küçük hacimli reaktörler kullanılabilmektedir. Bu sayede kurulum maliyetleri ile enerji maliyetleri azaltılarak hidrojen üretimi daha ucuz hale getirilebilecektir. Metanın kısmi oksidasyonu için bir çok katalizör üzerinde çalışılmış ve bu reaksiyon için soy metal bazlı katalizörler (Rh, Pt, Ru, Ir) ile nikel (Ni) bazlı katalizörlerin oldukça aktif ve selektif oldukları tespit edilmiştir. Soy metaller oldukça aktif ve kararlı olmalarına karşın yüksek maliyetleri ve doğada az miktarda bulunmaları sebebiyle en iyi alternatifin Ni esaslı katalizörler olacağı düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde bu katalizörlerin sentezi için poliol yöntemi ile yapılan bir çalışma bulunmaması nedeniyle bu konuda yapılan çalışmalar alanında bir ilk olmuştur.


Bu tez çalışmasında poliol yöntemi kullanılarak destek üzerine ağırlıkça %10 Ni yüklenmiş katalizörler sentezlenmiş, karakterizasyonları yapılmış ve metanın kısmi oksidasyon reaksiyonu için performansları değerlendirilmiştir. Sistematik olarak değişen reaksiyon parametrelerinin katalizörlerin boyut, morfoloji ve destek üzerine yükleme miktarlarına olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen katalizörler kısmi oksidasyon reaksiyonunda, 157500 l/kg sa (CH4:O2:N2=2:1:4) besleme hızında, 1 atm basınç altında ve 800°C’de % 85 - 92 CH4 dönüşümü gösterirlerken, H2 seçimlilikleri  % 90 - 97 civarında olmuştur. Hazırlanan katalizörler içerisinde en yüksek dönüşümü % 92 ile % 10 Ni/Al2O3-5PVP ve % 10 Ni/Al2O3-snr2PVP katalizörleri vermiştir. En yüksek  H2 seçimliliği ise % 97 olmuştur.
  
 
Preparatıon And Characterızatıon Of Nıckel Based Catalysts Wıth Polyol Method
Since the powders of nickel posses good catalytic, electronic and magnetic properties they are widely used in numerous applicatons. The morphology, size and other properties of nickel nanoparticles change due to initial materials, preparation method and conditions of synthesis. Especially, the efficiency of nickel particles used as catalyst is directly related with synthesis method. As a preparation method; the traditional method such as, sol-gel, microemulsion, co-precipitation, chemical vapour deposition used and processes, that are alternative to these, were developed. 

Polyol method is one of  the methods prefered at the synthesis of nickel based catalysts. In this work; synthesis of nickel catalysts which showed high activity and selectivity, loaded onto alumina support with determinated amounts, at appropriate size and morphology. Comparatively to other catalyst preparation methods in the literature; it is thought that polyol method will be a good alternative for treatment of the existing problems, such as, sintering, coking, phase change, causing deactivation. This synthesis method, that provides obtaining nano sized particles, is an economic and simple process. The main advantages of this method are, it does not need high reaction temperatures and do not require calcination process which causes sintering. Since the reduction processes are carried out in solution media there is not a need for an extra processing and because of this reason formation and growth steps could be controlled. Owing to polyol method has different synthesis parameters, preparation of nano-structured particles with different properties is possible. 

Nickel catalysts synthesized in this thesis tested in reaction of catalytic partial oxidation of methane that is an important hydrogen production process. Today, in hydrogen production, there have been many researches done to develop alternative processes and catalytic partial oxidation of methane (CPOM) has come forth as a good alternative. It doesn’t require an external heat because of being slightly exotermic and occurs faster 10 to 100 times than steam reforming, therefore small reactors could be used. Thus, by lowering the total investment and production costs, hydrogen production cost could be lowered. Many catalysts have been worked on partial oxidation of methane and it has been seen that noble metal catalysts (Rh, Pt, Ru, Ir) and nickel (Ni) based catalysts are active and selective for this reaction. Although, noble metal based catalysts are stable and active, because of their high cost and low availability, the best alternative have thought to be nickel based catalysts. When literature was examined, studies in this subject would be the first in own field due to the lack of study made by polyol method for synthesis of these catalysts.
In this thesis work, catalysts with 10% (by weight) Ni loaded to support were synthesized by using polyol method, were characterized and their performances were investigated for methane partial oxidation reaction. Effects of reaction parameters, systematically changing, on size, morphology and loading amounts onto support examined. While obtained catalysts showed  85 – 92 % CH4 conversions under the flow rate of 157500 l/kg hr (CH4:O2:N2=2:1:4), 1 atm pressure and at 800°C, H2 selectivities were founded nearly 90 - 97 % in CPOM. Among the prepared catalysts % 10 Ni/Al2O3-5PVP and % 10 Ni/Al2O3-snr2PVP gave the highest conversion value of 92 %. The highest H2 selectivity has been 97 %.                  
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Titanyum Dioksit Nanotüplerin Fotoelektrokimyasal Etkinliklerinin İncelenmesi
Fotoelektrokimyasal sistemler güneş enerjisini hidrojene dönüştürmek için geliştirilmekte olan ve sulu bir elektrolit ile temas halinde bulunan bir yarı iletken elektrottan oluşan sistemlerdir.Yarı iletken bant aralığından daha yüksek enerjiye sahip ışık ile uyarıldığında elektrot içerisinde ışık etkisi ile yük ayrılması oluşur ve bu proses hücre içerisinde fotoakım ile sonuçlanır. Bu fotoakım suyu ayrı elektrot yüzeylerinde oksijen ve hidrojene ayrıştırır. Bir fotoelektrokimyasal sistem içerisinde  güneş ışığı ve suyu kullanarak hidrojen üretimi alternatif ve yenilenebilir enerji elde etmek için en ümit verici metottur. Su ve güneş ışığından hidrojen üretiminde fotoelektrokimyasal hücre kullanılmasının en büyük problemi düşük fotoanot etkinliğidir. 

TiO2 nanotüp, yüksek etkinliği, fotokorozyona karşı dayanıklığı, kimyasal stabilitesi, düşük maliyeti, çevresel uyumluluğu ve yüksek yüzey alanı sebebiyle fotoelektrot olarak oldukça ilgi çekicidir. TiO2 geniş bant aralıklı yarı iletken olduğu için güneş ışığının UV bölgesini absorplar. Fotoelektrokimyasal etkinliği arttırmak için araştırmacılar TiO2’nin kristalit boyutunu değiştirerek elektriksel özelliklerini iyileştirmek, ışık absorpsiyonunu görünür ışık bölgesine genişletmek için metal/ametal iyon ile katkılandırma veya daha dar bant aralığına sahip yarı iletken ile birleştirmek gibi çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir.

Bu tez çalışmasında TiO2 nanotüpler Ti folyonun anodik oksidasyonu ile üretilmiş, ışık altında ve karanlıkta doğrusal taramalı voltametri, dönüşümlü voltametri gibi voltametri teknikleri ile fotoelektrokimyasal etkinlikleri incelenmiştir. TiO2 nanotüplerinin aktivite ve ışık absorpsiyon özellikleri metal-sülfür bileşikleri katkısı ile iyileştirilmiştir. Bu malzemelerin yapısal ve ışıksal özellikleri SEM, XRD ve DRS analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir.

TiO2 nanotüpler SILAR (Sıralı İyonik Tabaka Adsopsiyonu ve Reaksiyonu) yöntemi kullanılarak ZnS, NiS ve CdS katkıları ile modifiye edilmiştir. TiO2 nanotüplerin modifikasyonu görünür ışık absorpsiyonunda ve fotoakım cevabının yükselmesi ile sonuçlanmıştır. Katkısız TiO2 nanotüplerden elde edilen  en yüksek fotoakım yoğunluğu 130 µA/cm2’dir. CdS/TiO2 nanotüp görünür ışık altında en yüksek fotoakım yoğunluğunu göstermiştir ve  diğer metal-sülfür bileşikleri ile aynı konsantrasyondaki CdS/TiO2 nanotüplerden 3,1 mA/cm2 akım yoğunluğu elde edilmiştir.  Bu sebeble TiO2 nanotüp farklı CdS konsantrasyonlarında modifiye edilmiştir ve fotoelektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. Ayrıca katkısız TiO2 nanotüp ve CdS/TiO2 nanotüplerin taşıyıcı yük yoğunlukları Mott-Schottky analizi ile belirlenmiştir.

  
 
 
 
 
Investıgatıon Of The Photoelectrochemıcal Actıvıty Of Tıtanıum Dıoxıde Nanotubes
Photoelectrochemical systems are the system which being developed for the conversion of solar energy into hydrogen and consist of a semiconductor electrode in contact with an aqueous electrolyte. When thesemiconductor is irradiated with light greater than its bandgap, photoinduced charge separationoccurs in the electrode and this process result in a photocurrent in the cell. This photocurrent splits water into hydrogen and oxygen at separate electrode surfaces. Generation of hydrogen using solar energy and water in a photoelectrochemical system is the most promising method to acquire alternative and renewable energy. A major challenge to the use of photoelectrochemical cells in the production of hydrogen from water and solar energy is the low photoanode efficiency.

TiO2 is especially attractive as a photoelectrode because of its high efficiency, resistance to corrosion, chemical stability, environmental compatibility and its high surface area. Because TiO2 is a large band gap it absorbs only solar light in the UV region. To improve the photoelectrochemical efficiency, researchers have adopted different strategies such as changing the electrical properties of TiO2 by varying the crystallite size,  doping TiO2 with metal/nonmetal ions or coupling it with a low band gap semiconductor material to extend the optical absorption into visible region.
In this thesis titanium dioxide nanotubes fabricated by anodic oxidation of titanium foil and investigated photoelectrochemical activity by voltametry technics such as lineer sweep voltametry, cyclic voltametri under light and dark. Light absorption properties and activity of TiO2 nanotubes enhanced by doping metal-sulphur composites. The structural and optical properties of these materials were characterized by using SEM, XRD and DRS analysis

TiO2 nanotube arrays are modified with ZnS, NiS and CdS doping by using SILAR method (Successive İonic Layer Adsorption and Reaction). Modification of the TiO2 nanotubes resulted in an increase in the visible light adsorption and increase in photocurrent response. The highest photocurrent density is 130   µA/cm2 obtained from intrinsic TiO2 nanotubes. CdS/TiO2 nanotube showed the highest fotocurrent density under visible irradiation and  3,1 mA/cm2 photocurrent density were obtained from CdS/TiO2 nanotubes at same concentration of other metal-sulphur compounds.  Therefore TiO2 nanotubes were modified at different concentration of CdS.  Also charge carrier density of intrinsic TiO2 nanotube and CdS/TiO2 nanotubes were determined by Mott Schottky plot.
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Polisiyanürat Esaslı Yüzey Örtü Malzemelerinin Hazırlanması ve Kullanımlarının İncelenmesi


Fonksiyonel yüzey örtü malzemeleri, yüzeyi çevre koşullarına karşı korumak ve hoş görünüm sağlamanın yanı sıra yüzeye üstün özellikler kazandırdığından elektronik, havacılık ve savunma sanayii gibi alanlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda yüzey örtü malzemelerinin yüzey özelliklerini iyileştirirken aynı zamanda teknolojik uygulamalar için üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri yüzeye kazandırması da beklenmektedir. Bu çalışmada, ısıl ve mekanik dayanımı yüksek, dielektrik özelliğe sahip polisiyanürat filmlerin farklı koşullarda hazırlanması ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.


Tez çalışmalarında bisfenol E disiyanat bileşiğinden siklotrimerizasyon reaksiyonu ile Al(OH)3, ZnCl2, FeCl3, katı fenol gibi farklı katalizörler varlığında veya katalizörsüz olarak ısıl işleme tabii tutarak polisiyanüratların hazırlanması ve fiziksel/kimyasal karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan kütle ve film forumundaki termoset polisiyanürat ürünlerin FTIR analizi ile kimyasal yapıları aydınlatılarak bu analizde elde edilen grafiklerden fraksiyonel dönüşüm yüzdeleri hesaplanmıştır. Takiben elde edilen polisiyanürat filmlerin ısıl dayanımları, dielektriksel özellikleri, yüzey temas açıları, sertlik ve yapışma gibi fiziksel özellikleri ile farklı çözücülerdeki kimyasal kararlılıkları incelenmiştir. 

Termoset polisiyanürat film örneklerin katalizörsüz olarak gerçekleştirilen siklotrimerizasyon reaksiyonlarında maksimum % 60 fraksiyonel dönüşüm sağlanırken, katalizörlü denemelerde bu oran % 87’ ye yükselmiştir. Hazırlanan filmlerin ısıl özellikleri katalizör kullanılması durumunda katalizörsüz örneklere nazaran daha düşük olup, artan katalizör miktarına bağlı olarak azalmaktadır. Hazırlanan polisiyanürat filmlerin dielektrik sabitleri geniş bir frekans aralığında 2,7─5,41 olarak değişmektedir. Yine hazırlanan filmlerin dielektrik dayanımlarının da kullanılan katalizör tipinden bağımsız olarak pek çok örnek için 100 kV/mm değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Dielektrik sabiti ve dielektrik dayanımına ait bu değerler hazırlanan polisiyanürat esaslı filmlerin yüzey örtü maddesi olarak mikro elektronik endüstrisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ek olarak hazırlanan polisiyanürat filmlerin yüzey temas açıları kütle şeklindeki polisiyanürat örnekler için 85-95o aralığında iken, bu değerin film şeklindeki ürünler için 70o civarına kadar düştüğü tespit edilmiştir. Öte yandan hazırlanan filmlerin sertliği, referans olarak seçilen camdan daha düşük olup 160-170 salınım civarında olduğu ve tüm örneklerin yüzeye üstün yapışma özelliği gösterdiği belirlenmiştir.

  
 
 
 
 
Synthesis And Investigation Of Surface Coating Materials    Based On Polycyanurate


Functional surface coating materials provide not only well appearance but also protect against environmental conditions. Since they also offer superior properties to the surface, the functional surface coating materials are used in electronic, aviation and defence industry etc. In the recent years it is expected that the surface coating materials should provide superior physical and chemical properties for technological applications as well as improving the surface properties. In this study, the preparation and characterization of polycyanurate films which were prepared at different conditions with high thermal and mechanical stability and dielectrical properties were carried out.


In thesis studies, the preparation and physical/chemical characterization of polycyanurates were synthesized from bisphenol E dicyanate ester by cyclotrimerization reaction in the presence of catalysts such as Al(OH)3, ZnCl2, FeCl3, phenol or free catalyst followed by thermal curing. The chemical structures of both bulk and film form of thermoset polycyanurate products were analysed by FTIR and the fractional conversions were calculated from the FTIR graphs. Furthermore, thermal stability, dielectrical properties, surface contact angle and physical properties such as hardness and adhesion and chemical stabilities in different solvents of the obtained polycyanurate films were investigated.  


The fractional conversion value of products prepared in the presence of catalyst reached to 87 % while the conversion value of free catalyst polycyanurate films was 60 %. In the case of catalyst using, the prepared films have lower thermal stabilities than that of the products without catalyst. Also the thermal stabilities of the samples decrease with increasing amount of catalyst.  The dielectric constants of the functional polycyanurate films were found to be at around 2,7─5,41 in a wide frequency range. Moreover, it is found that the dielectrical breakdown strength of most of the prepared films were more than 100 kV/mm independent of catalyst type used. These dielectrical characterizational results showed that the prepared polycyanurated based films can be used in microelectronic industry as a surface coating material. In addition, it is observed that the surface contact angle of polycyanurate of the films decreased to 70o while this value was 85-95o for the bulk form of polycyanurate product. On the other hand, the hardnesses of prepared films were found to be at a round 160-170 rocker, lower than that of reference glass, and all films had superior adhesion properties to the surface.
 
  
GÜVELİ Mete 
Danışman
:
Prof. Dr. Gülten GÜRDAĞ
Anabilim Dalı 
: Kimya Mühendisliği
Programı 
: Kimyasal Teknolojiler
Mezuniyet Yılı 
: 2011
Tez Savunma Jürisi
:
Prof. Dr. Gülten GÜRDAĞ



Prof. Dr. Cemal ÖZEROĞLU



Prof. Dr. İsmail BOZ



Doç. Dr. Hüseyin DELİGÖZ





Yrd. Doç Dr. Ali Durmuş
TBiyopolimer İçeren İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Jellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Bu çalışmada, kitosan (CS) doğal polimeri ve N,N-dimetilakrilamid (DMAM)  monomerinden, CS PDMAM yarı IPN hidrojelleri hazırlanmıştır. Polimerizasyon reaksiyonları, DMAM monomerinin (0.2, 0.3 ve 0.36 M), kitosanın %2’ lik asetik asitteki çözeltisinde, başlatıcı olarak DMAM monomerinin molce %2’ si oranında amonyum persülfat (APS), hızlandırıcı olarak APS miktarına eşit ağırlıkta N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamin (TEMED) ve çapraz bağlayıcı olarak DMAM monomer miktarının molce %1, %2 ve %3’ ü oranlarında N,N’-metilenbisakrilamid (NMBA) kullanılarak, 40 oC’ da 24 saat sürede gerçekleştirilmiştir.
CS PDMAM yarı IPN hidrojellerinin, destile su ve sabit iyonik şiddete (I= 0.08 M) ve değişik pH değerlerine (pH=2.2, 4.1, 7.0 ve 10.0) sahip tampon çözeltiler içindeki 25 oC’ daki şişme denge değerleri (Q) belirlenerek, CS PDMAM yarı IPN hidrojellerinin pH’ a bağlı şişme davranışı, çapraz bağlayıcı ve DMAM konsantrasyonunun şişme denge değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Kitosan, katyonik yapısı nedeniyle pH’ a duyarlı olduğundan elektrik alanda, alan şiddetine ve yük miktarına bağlı olarak eğilme davranışı göstermektedir. CS PDMAM yarı IPN jellerin elektrik alana duyarlılığı da incelenmiştir. CS PDMAM yarı IPN jellerin yapısal ve termal karakterizasyonu FTIR, XRD ve DSC yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.

CS PDMAM yarı IPN hidrojellerinde, beslemede DMAM monomer ve çapraz bağlayıcı konsantrasyonlarının ve şişme ortamı pH’ ının artması ile şişme denge değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Maksimum şişme değerleri pH= 2.2 ve 4.1’ de gözlenmiştir.
Çapraz bağlı PDMAM homopolimeri ve CS PDMAM yarı IPN jelleri için Tg değerlerinin sırasıyla 135.6 oC ve 135.9 oC-127.6 oC olduğu tespit edilmiştir.
                                       CS DMAM jel filmlerinde kalınlığın ve monomer konsantrasyonunun artması ile iyonik yük içeriğinin azalması nedeniyle elektrik alana (6V) cevap hızı azalmakla birlikte, hemen hemen aynı nihai eğilme açısı cevabı vermişlerdir. 

  
 
 
 
 
The Preparation And Characterization Of Interpenetrated Network Gels Containing Biopolymer

In this study, CS PDMAM semi-IPN hydrogels have been synthesized from chitosan (CS) natural polymer and N,N-dimethylacrylamide (DMAM). The polymerization reactions have been performed in the solution of chitosan of (1 w/v %) in aqueous acetic acid  2 v/v % by polymerizing DMAM monomer (0.2, 0.3 and 0.36 M) at 40 oC for 24 hours by using of ammonium persulfate (APS) and N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine (TEMED) as initiaitor and accelerator, respectively, in the presence of N,N’-methylenebisacrylamide (NMBA) as crosslinker. NMBA was used in the amount of 1, 2, and 3 mol % of DMAM monomer amount. 
Swelling behavior of CS PDMAM semi-IPN hydrogels depending on pH, and the effects of crosslinker and DMAM concentration on the swelling have been investigated, determining the equilibrium swelling values (Q) of CS PDMAM semi-IPN hydrogels at 25 oC, in both distilled water and in buffer solutions (pH=2.2, 4.1, 7.0 and 10.0) with constant ionic intensity (I= 0.08 M). Chitosan films shows a bending behavior in electric field depending on the magnitude of electric field and ionic charge content of gel as it is responsive to pH due to its cationic structure, and electric field sensitivity of  CS PDMAM semi-IPN gels was also examined. Structural and thermal characterization of CS PDMAM semi-IPN gels have been performed by FTIR, XRD and DSC methods.
 It has been found out that the equilibrium swelling values of CS PDMAM semi-IPN hydrogels decrease with the increase in swelling environment’ s pH, the concentrations of DMAM monomer and NMBA crosslinker. Maximum swelling values were observed in the solutions with pH of 2.2 and 4.1. 

Tg values of PDMAM homopolymer and CS PDMAM semi-IPN gels were determined as 135.6 oC and 135.9 oC-127.6 oC, respectively.
Although the response rate of CS DMAM gel films to electric field at 6V decreased with the increase of film thickness and monomer concentration due to decrease in ionic charge density of gels, their final bending angles under electric field were nearly the same.  
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Atık Poli(etilen tereftalat)’ın Aminolizi ve Aminoliz Ürünlerinin Karakterizasyonu
Bu çalışmada, kullanılmış su şişelerinden öğütülmüş 4-8 mesh elek aralığında atık poli(etilen tereftalat) (PET), farklı oranlarda dietilamin (DEA) veya trietanol amin (TEtA) ile çinko asetat (ZnAc) katalizörlüğünde, ksilenli ve ksilensiz ortamlarda, yüksek basınç ve sıcaklıkta depolimerize edilmiştir. Depolimerizasyon sonunda elde edilen ara ürünlerin sıcak su ile ekstraksiyonu sonucunda, suda çözünmeyen fraksiyon (SÇ-) ve sıcakta çözünüp soğukta kristallenerek ayrılan, suda çözünen fraksiyon (SÇ+) elde edilmiştir. Takiben, elde edilen aminoliz ara ürünlerinin, asit, hidroksil ve amin indisi değerleri standartlara göre belirlenmiştir. Ara ürünlerin yapısal ve ısıl karakterizasyonu için Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR), Diferensiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ve Termogravimetrik Analiz (TGA)  tekniklerinden yararlanılmıştır. Ayırca, aminoliz ara ürünleri alkid reçinesi sentezinde kullanılmıştır. Aminoliz ara ürünleri kullanılarak elde edilen alkid reçinelerinden filmler hazırlanmış ve alkid filmlere fiziksel ve kimyasal yüzey örtü testleri uygulanmıştır.  
Literatürde daha önce yer almayan, PET’in yüksek basınçta gerçekleştirilen aminolizi ilk defa bu çalışma ile gerçekleştirilmiş olup, PET’in depolimerizasyonu sonunda, asit, hidroksil ve amin son gruplu ara ürünler elde edilmiştir. PET’in yüksek basınç aminoliz ürünleri, glikoliz, hidroliz ve aminoglikoliz reaksiyonları ile elde edilen ürünler ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, yüksek basınç aminoliz ürünlerinin, alkid reçinesi üretimine uygun olduğu ve alkid reçinelerinden hazırlanan filmlerin mükemmel fiziksel ve kimyasal film özelliklerine sahip olduğu gözlenmiştir.

  
Aminolysis of Waste Poly(ethylene terephthalate) And   Characterization of Aminolysis Products
In this study, poly(ethylene terephthalate) (PET) wastes obtained from grinding of post-consumer water bottles sieved to obtain a 4-8 mesh fraction were depolymerized with different molar ratios of diethylamine (DEA) or triethanolamine (TEtA), in the presence and absence of xylene and with zinc acetate (ZnAc) as catalyst under high pressure and temperature. After intermediate products obtained from depolymerization were exracted with boiling water, water insoluble fraction (SÇ-) was obtained. The filtrate was cooled and crystallized and water soluble fraction (SÇ+) was obtained. Amine, acid and hydroxyl values of the obtained aminolysis intermediate products were determined according to standard values. The structural properties of intermediate products were analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and the thermal properties were analyzed by Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA). Besides, aminolysis intermediate products were used in the synthesis of alkyd resins. Alkyd films were prepared from alkyd resins obtained from aminolysis intermediate products. The physical and chemical properties of those alkyd films were investigated.

During this study, aminolysis of PET under high pressure has been conducted for the first time in literature and intermediate products with amine, acid and hydroxyl end groups were obtained by the depolymerization of PET. PET high pressure aminolysis products were compared with the products obtained from glycolysis, hydrolysis and aminoglycolysis reactions. Moreover, it is observed that high pressure aminolysis products are suitable for alkyd resin production and alkyd films prepared from alkyd resins show perfect physical and chemical film properties.
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Toluen + Alifatik Hidrokarbon İkili Karışımlarının Ayrılmasının İncelenmesi
Bu çalışmada N-vinil kaprolaktam (VK) ve dodesil metakrilat (DDMA) monomerleriyle iki farklı tip jel sentezlenmiş ve bu jellerin {n-heptan + toluen} ikili karışımında ayırma etkinliği incelenmiştir. Literatürde, toluenin alifatik hidrokarbonlardan ayrılması için birçok farklı prosesten yararlanılmakla beraber genellikle çözücü ekstraksiyon yöntemi tercih edilmektedir. Bu çalışmada ise toluenin alifatik hidrokarbonlardan ayrılmasında jel kullanılmıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında sentezlenen jellerin yapısal karakterizasyonu Fourier Transform Infrared spektroskopisi (FT-IR) yöntemi ile, termal karakterizasyonu ise termal gravimetrik analiz (TGA) yöntemi ile yapılmıştır. İkinci aşamasında ise bu jellerin çeşitli oranlardaki çözücü/çözücü karışımı içindeki şişme davranışı incelenip şişme oranı hesaplanmış ve Fick difüzyon yasasına uygunluğu belirlenmiştir.

Son aşamada ise, toluenin, heptan ile oluşturduğu ikili karışımda tolueni seçimli olarak ayırabilecek jelin etkileri, toluen başlangıç konsantrasyonu, jel/ toluen kütle oranı, ayırma faktörü gibi çeşitli parametreler göz önüne alınarak incelenmiştir. Ayrıca çeşitli kinetik modellere uygunluğu da irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Petrokimya, Jel Ekstraksiyonu, Difüzyon, Aromatik Hidrokarbon

 
Investıgatıon Of Separatıon Of  Toluene + Alıphatıc Hydrocarbon Bınary Systems
In this study, two different gels have been synthesized from N-vinylcaprolactam and dodesyl methacrylate and separation of {n-heptane + toluene} binary system by these gels have been investigated. In literature, solvent extraction has been used to separate toluene from aliphatic hydrocarbons. In this study gel extraction has been used to separate toluene from n-heptane.

The first step of this study includes the structural characterization of synthesized gels using FT-IR, and thermal characterization using thermal gravimetric analysis. The second step is that swelling behaviors of the synthesized gels in solvent/solvent mixtures have been investigated, swelling ratios have been calculated and concluded whether swelling behavior is Fickian or non-Fickian.
In the last step effects of gels have been investigated taking into consideration various parameters such as initial toluene concentration in a binary mixture, gel/toluene mass ratio, separation factor. The experimental results were correlated using Freundlich and Langmuir isotherms. Also kinetic results have been correlated using some kinetic models such as pseudo first order, second order models and Weber-Morris diffusion model.

Keywords:Petrochemical, Gel Extraction, Diffusion, Aromatic Hydrocarbon
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Çatalca (İstanbul) Batısı Kuvarsit ve Kuvars Kumu Yataklarının Jeokimyasal - Mineralojik İncelenmesi

Çalışma sahası Çatalca’nın (İstanbul) batı-kuzeybatı kesiminde yer alır. Yalıköy ve yakın çevresini kapsayan yaklaşık 70 km2 lik bir alandan oluşmaktadır. İnceleme alanının en yaşlı birimi Istranca Masifi’ne ait Permo-Triyas yaşlı Şermat Kuvarsiti’dir. Bu birim masife ait Triyas yaşlı Mahya Şisti tarafından uyumsuz olarak üzerlenir. Masifin üzerine uyumsuzluklarla gelen birimler, Eosen yaşlı kireçtaşları ve Neojen yaşlı Ergene Formasyonu olarak yüzeylenirler.


Bu çalışmada cam hammaddesi olarak kullanılan Permo-Triyas yaşlı kuvarsitler ve Neojen yaşlı kuvars kumlarının jeokimyası detaylı olarak çalışılarak Neojen yaşlı kuvars kumlarının olası kökeni tartışılmıştır.


Kuvarsitlere ait örneklerin petrografik incelemelerinde iri kuvars kristalleri görülmüştür.  Cam sanayinde kuvars kristallerinin veya tanelerinin iri olması istenen bir özelliktir. 


Cam sanayinde kullanılan Şermat Kuvarsiti ve Ergene Formasyonuna ait kuvars kumlarında yapılan jeokimyasal incelemelerde, Rb, Ba, K, Nb ve Sr gibi elementlerin üst kabuk bileşimine göre daha düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. 

Jeokimyasal-petrografik ve mineralojik bulguların ışığında havzanın oluşum modeli yapılmıştır. Bu modele göre sahadaki kuvars kumları Miyosen-Pliyosen yaşlı olup, yapısal kontrollü havza kenarlarındaki kuvarsit ana kayacından türemişlerdir. Kuvarsit ve kuvars kumlarının % SiO2 değerleri % Al2O3, % Fe2O3, % MgO, % CaO, % K2O ve % TiO2 değerlerine izdüşürüldüğünde kuvars kumlarının  düşük % SiO2 değerlerine karşı feldspat, demir içeriği ve titan içeriği açısından yükselen değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bu durum cam üretimi için istenmeyen özellik teşkil etmektedir.

Atık havuzlarındaki örneklerle ilksel örneklerin mineral içeriği XRD sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu örnekler arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Mineralogical - Geochemical Investigation of the Quartzite and Quartz – Rich Sand Deposits in the West of Çatalca (İstanbul)

The study area is located in the west-northwest of Çatalca (İstanbul). This area comprise of approximately 70 km2 of Yalıköy and its surroundings. The oldest unit in the study area is Permo-Triassic age Şermat Quartzite of the Strandja Massif. This unit is overlain unconformably by the Triassic age Mahya schist. The Strandja Massif is overlain by the unconformity by the Eocene age the limestone and the Neogene age Ergene Formation that the units surfaces unconformity defined between them.


This study investigates geochemistry of the Permo-Triassic age quartzites and the Neogene age quartz sands as a probable source of glass raw material. 


On the petrographic investigations of samples, large quartz crystals have been observed in quartzites. In terms of glass industry large quartz crystals or particles are required as a property.


At geochemical investigations of Rb, Ba, K, Nb, Sr etc. elements in the Şermat quartzite and quartz sands of the Ergene Formation that is used in glass ındustry have been determined to have lower values with respect to the composition of the upper crust. 


Also in the light of the geochemical and mineralogical findings, a model for the formation of the basin was produced. In the basin model quartz sands in the area has an age of Miocene-Pliocene and are derived from structurally controlled the quartzite rock located at the edges of the basin.


When compare SiO2 % values of quartzite and quartz sands with % Al2O3, % Fe2O3, % MgO, % CaO, % K2O,  % TiO2 values, it lower value of SiO2 %  but higher values of feldspar, iron and titan content have been determined in the quartz sands. This property is unwanted in terms of glass industry.


When the compare mineral content of enriched samples with primary samples by XRD, there is no difference.

İMRE Nazire 
Danışman
:
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ
Anabilim Dalı 
:
Jeoloji Mühendisliği
Mezuniyet Yılı 
:
2011
Tez Savunma Jürisi
:
Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ


 
Prof. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL


 
Y.Doç. Dr. Okan TEZEL


 
Y.Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK


 
Y.Doç. Dr. Ümit ÖZER
Gürpınar Bölgesindeki Heyelanların Jeoteknik İncelenmesi
İstanbul İli Beylikdüzü ilçesinde yer alan Gürpınar Mahallesi, mevcut görsel konumundan dolayı hızlı ve kontrolsüz yapılaşmaya maruz kalmıştır. Çalışma alanının büyük bir bölümü önceki imar planlarında imara kapalı ve yeşil alan olarak kullanılması önerildiği halde, günümüz yönetmeliklerine göre bu alanlar çoğunlukla önlemli alanlar olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Mühendislik teknolojisi ve bilgisinin gelişimiyle birlikte bu alanlar gerekli önlemler alınarak yapılaşmaya açılmasına izin verilmiştir. Yapılaşmanın etkin olarak arttığı bu bölgelerde ise mevcut şevlerin dengesinin bozulması nedeniyle kitle hareketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. 

Bu çalışma kapsamında çalışma alanına ait 1/5000 ölçekli topoğrafya haritası ve uydu görüntüleri incelenmiş, bölgede mevcut heyelanların sınırları tespit edilmiştir. Bu alanlar; Çukurlar, Pınarkent, Pekmez ve Onbeşevler’dir. Bölgede daha önceden yapılmış jeofizik çalışmalara ek olarak; Sismik Yansıma, Yüzey Dalgası Analizi (Aktif ve Pasif Kaynak) ve Yer radarı ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar kullanılarak, kayma düzlemleri, kum-çakıl mercekleri, suya doygun killi birimler, ortama ait dinamik elastik parametreler tespit edilmiştir. Her bir yöntemin hedef derinliği, kullanılan kaynak ve ekipmanın özellikleriyle ilişkilidir. Georadar ölçümleri için pilot bölge olarak seçilen Onbeşevler bölgesinde, 30 metre derinlikten bilgi alınmış farklı derinliklerde ve suya doygunluk oranları birbirinden farklı birimler tespit edilmiştir. Yapılan Jeofizik çalışmaların sonucunda, her bir heyelan alanı içinde birçok kayma düzlemi tespit edilmiş ve kesitler halinde verilmiştir.

Bölgede özel firmalar tarafından ve devlet kurumları tarafından yapılmış sondaj verileri ve araştırma çukurlarına ait veriler kullanılarak, çalışma alanı için jeolojik kesitler oluşturulmuştur. Her bir heyelan sınırı için, Jeolojik kesitler ve sondajlara ait fiziksel parametreler kullanılarak şev stabilite analizleri yapılmıştır. Slide programı kullanılarak yapılan şev stabilite analizlerinde, jeofizik parametrelerden elde edilen farklı kayma düzlemleri kullanılarak güvenlik katsayıları hesaplanmıştır. Analizler statik ve dinamik durumlar için her bir kayma düzlemi için tekrarlanmıştır.

Tüm bu şev stabilite analiz sonuçları incelendiğinde Çukurlar, Pınarkent, Pekmez ve Onbeşevler heyelanlarının statik durumda bile şev güvenlik katsayısının sınıra çok yakın veya sınırın altında değerler aldığı tespit edilmiştir. 

  
 
 
Geotechnıcal Investıgatıon Of Landslıdes In Gurpınar Regıon
Gürpinar in Beylikdüzü district in Istanbul, Rapid and uncontrolled construction have been exposed due to the current visual. Although to the previous zoning plan to covered a large part of the study area was recommended to use as green space, today's regulations have begun to define these areas as the areas mostly precautionary. With the development of engineering technology and knowledge, these areas were allowed to open of new structures to take necessary precautions.  With increase in the effective construction in these regions, the existing slopes has led to start due to imbalance of mass movements.

By using topographic map (1 / 5000 scale) and satellite images were examined in the region, the boundaries of existing landslides have been identified within the scope of this study. These areas are Çukurlar, Pınarkent, Pekmez and Onbeşevler.  In addition to geophysical studies previously performed in the region; Seismic Reflection, Surface Wave Analysis (Active and Passive Source) and ground penetrating radar measurements were done. The geometry of surface planes and its depth, sand-gravel lenses, border of  saturated clay units and the dynamic elastic parameters have been determined by using geophysical studies. The target depth of each method related to the properties of used sources or antenna  and features of equipment. In Onbeşevler selected as pilot regions for georadar measurements, different water saturation at different depths s have been identified by using information taken from a depth of  30 meters. As a result of the geophysical studies, each in a landslide area, many slip plane have been identified and are given in sections.
Geological cross-sections created for the workspace by using the drilling data and the pits belong to private companies and government agencies in the region. Inside the border of each landslides, the slope stability analysis done by using geological cross-sections and its physical parameters. Slope stability analysis made by using Slide program, safety coefficient were calculated using different slip planes obtained from geophysical parameters. Analyses were repeated for each slip plane for static and dynamic conditions.
Examined to results of these slope stability analysis, safety coefficient have been identified below the limit values or very close to the border of  even static conditions in Çukurlar, Pınarkent, Pekmez ve Onbeşevler’s slope.
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Soma (Manisa-Türkiye) Kömürlerinin Organik Petrografik, Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Gaz Depolama Kapasiteleri

Bu çalışma, Soma kömürlerinin organik petrografik, organik jeokimyasal özellikleri ile gaz depolama kapasitelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak kömürlerin organik petrografik ve organik jeokimyasal özelliklerinin, gaz depolama kapasitesinde neden olduğu değişimler ile bu değişimlerin nedenleri de araştırılmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda, bölgede yapılan sondajlardan Soma kömürlerini (KM2 kömür damarını) temsil edecek şekilde toplam 63 adet örnek alınmıştır. Daha sonra alınan örneklerin; inorganik jeokimyasal özelliklerinin (nem, kül, uçucu madde, sabit karbon, karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen değerleri) belirlenmesi için kısa ve elementel analizleri, organik jeokimyasal özelliklerinin (organik maddenin miktarı, türü ve olgunluğu) belirlenmesi için toplam organik karbon ölçümleri ve Rock-Eval analizleri, organik petrografik özelliklerinin (maseral dağılımı ve vitrinit yansıması değerleri) belirlenmesi için maseral analizi ve vitrinit yansıması (% Ro) ölçümleri, gaz depolama kapasitelerinin belirlenmesi için adsorpsiyon (yüzey alanı) ölçümleri yapılmıştır.

Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre Soma (Manisa) kömürlerinin; ASTM standartlarına göre linyit ile alt bitümlü kömürler sınıfında yer aldıkları, karasal organik maddece zengin (hüminit grubu maserallerce zengin) hümik kömürler oldukları, ölçülen vitrinit yansıması (kömürleşme dereceleri) değerlerine göre (% 0,35 ile % 0,48 Ro arasında) termojenik kökenli gaz oluşturmaları için yeteri kadar olgunlaşmamış oldukları ve gaz depolama kapasitelerinin gram kömür başına 47,9 cm3/gr gaz değerlerine kadar çıkabildiği belirlenmiştir. Ayrıca artan kül, uçucu madde ve liptinit değerleriyle kömürlerin gaz depolama kapasitelerinin azaldığı; artan sabit karbon, elementel karbon, hüminit (vitrinit), toplam organik karbon (TOC) ve olgunlukla (Tmax ve vitrinit yansıması (% Ro) değerleriyle) gaz depolama kapasitelerinin arttığı belirlenmiştir.
   
 
Organic Petrographic, Organic Geochemical Characteristics of Soma (Manisa-Turkey) Coals and Their Gas Store Capacity

In this study organic petrographical, organic geochemical chracteristics of Soma coals and their gas adsorption capacity are investigated. Furthermore, those organic petrographic and geochemical characteristrics of coals, which control changes in gas adsorption capacity and reasons of these changes, are also investigated.
Towards this aim, 63 samples of KM2 coal seam are collected from selected wells, drilled in the region recently. Using these samples; proximate and ultimate analysis are conducted in order to determine moisture, ash, volatile matter, fixed carbon, carbon, hydrogen, nitrogen, sulphur and oxigen contents of coals. Amount, type and maturity of organic matter in coals and maceral composition and vitrinite reflactance values are defined by Rock-Eval Pyrolysis analysis and by organic petrography, respectively. Gas adsorption capacities are determined by BET-measurements and by subsequent calculation of surface area  and pore volume.

Obtained analytical results indicated;

-that Soma coals are lignite to sub-bituminous rank colas according to ASTM standarts

-that they are rich in terrestial organic matter and are therefore humic coals

-that they are not mature enough to generate thermogenic gas according to vitrinite reflectance values, ranging between % 0.35 and 0.48 Ro
-that their gas adsorption capacities can reach up to 47,9 cm3/gr coal.
Gas adsorption capacities decreases with ash, volatile matter, liptinite content and increases with fixed carbon, carbon, total organic carbon (TOC), maturity (Tmax and Ro values) and huminite content.
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Marmaray Projesi Sirkeci İstasyonunun Ve Çevresinin Mühendislik Jeolojisi
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma ile Marmaray projesi Sirkeci NATM tünelleri için tünel içi ve yüzey deformasyonların kaya kütlesi, örtü kalınlığı, kazı kesiti, kazı kademesi, yüzey yükleri ve destek sistemi özellikleri ile ilgili nedenleri araştırılmıştır.

Genellikle kil içerikli Trakya Formasyonu içerisinde bulunan Tünel güzergahının üzerinde Kuşdili Formasyonu ve dolgu zemin bulunmaktadır. Kuşdili Formasyonu ve dolgu zeminin kalınlıkları 8-12 metre arası güzergah boyunca değişiklik göstermektedir. Bu tünelin tünel içi ve yüzey deformasyonların araştırılması, özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu Sirkeci için kritik bir hal almıştır.

Elde edilen verilere göre, tünel içinde bulunan ezik zonlara ve dayk sokulumlarına bağlı olarak, tünel içi deformasyon gelişmiştir. İlk olarak açılan Güney Platform Tünelinin yaratığı zayıf zon, ardından kazısı başlanan Kuzey Platform Tünelini etkilemiş ve bu tünelde oluşan deformasyonları daha da hızlandırmıştır. Tünel güzergahında kesit alanının genişlediği bölgelerde tünel içi ve yüzey deformasyonlarının arttığı gözlenmiştir. Kesit alanının genişlediği bölgelerde arttırılan bulon sayısı ve boyları, yüzey deformasyonları tehlike seviye olan toplam 15 cm limitin altında tutmuştur. Dolgu zeminin çokluğu ve Kuşdili Formasyonunun dolgu zemin gibi çalışması, yüzey deformasyonlarının tünel içi deformasyonlara göre hızını arttırmıştır. Tünel için kullanılan Japon Karayolu Sınıflaması, RMR değerlerine çevrilmiş ve tünel içinde oluşan deformasyonlar RMR ile ilişkilendirilmiştir. RMR değerlerinin düştüğü aralıklarda, tünel içi ve yüzey deformasyonlarda ters orantılı olarak bir artış gözlenmiştir. RMR değerlerinin deformasyonu, güzergah boyunca birinci dereceden etkilediği belirtilmiştir.

Engineering Geology Of Marmaray Project Sirkeci Station And It’s Environment
The rock mass of inner tunnel and surface deformations, cover thickness, cross-section of excavation, grade of excavation and properties of support systems of Marmaray Project Sirkeci Station has been investigated in this study as Thesis of Master of Sience in the İnstitute of Science of İstanbul University

There are manmade layer and kuşdili Formation on the  Mosty clay contented  Trakya Formation  that includes Tunnel  route inside. Thickness of Manmade layer and Kuşdili Formation are avarage 8 – 12 meters during tunnel route. Therefore, İts vitally critical to investigate in tunnel and surface deformations  for Sirkeci area that surronded by constructions

According to data obtained, surface and in tunnel deformations are highly affected by dyke intrusion and fault zones. The weak zone created by South Platform Tunnel, which has been excavated first, has affected North platform tunnel and increase its deformation level. At the tunnel route, in tunnel and surface deformations has raised at large cross sectional areas.İncreased rock bolt numbers and lengths  keeps surface settlements under 15 cm which is alert level limit. Due to wide distrubiton of manmade layers and excisting of Kuşdili Formation which is acting like manmade layer, have made surface settlements values higher then in tunnel deformations. Used classify for his tunnel Japan highway classify, have translated to RMR values and in tunnel deformations associate to that RMR values. At the parts has low RMR values, in tunnel and surface settlements have raised inversely correlated. İt has been determinated that RMR values have affected deformations for all tunnel route.

TIRPAN Kübra
Danışman
:
Prof.Dr. M.Namık Yalçın
Anabilim Dalı 
:
Jeoloji Mühendisliği
Mezuniyet Yılı 
:
2011
Tez Savunma Jürisi
: Prof.Dr. M.Namık Yalçın

                                           
Prof.Dr. Hayrettin Koral

                                           
Doç.Dr. Naşide Özer
                                           
Doç.Dr. Hakan Hoşgörmez

                                           
Doç.Dr. Sedat İnan

Soma Kömür Havzasında Kömürleşme Ve  Hidrokarbon Oluşumunun Modellenmesi
Soma Kömür Havzası Türkiye’nin ekonomik olarak linyit üretimi yaptığı linyit sahalarından birisidir. Bölgede 3 farklı kömür seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyeler; Alt, Orta ve Üst Linyit Seviyeleri’dir. Bu çalışma kapsamında incelenen kömür seviyesi Alt Kömür Seviyesi (KM2)’dir. Havzada, TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) ve TÜBİTAK – MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Havzasının kömür kökenli gaz potansiyelinin araştırılması çalışmalarının bir bölümünü, havza genelinin bilgisayar destekli modellenmesi oluşturmaktadır.

2009 yılında başlatılan bu proje kapsamında, havzada açılan bu kuyulardan elde edilen veriler kullanılarak KM2 kömürlerinin kömürleşme sürecinin modellenmesi ve varsa hidrokarbon  oluşumunun ortaya konması  hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda açılmış olan sekiz kuyu (E-311, E-314, E-315, E-319, E-320, E-321, E-330, E-333) PetroMod yazılımı kullanılarak tek-boyutlu (1-D) olarak modellenmiştir. 1-D modellemeye ek olarak belirlenen KD-GB ve  KB-GD yönlü iki kesit boyunca  iki boyutlu (2-D) modelleme de yapılmıştır. Modelleme çalışmalarının genel akış şeması uyarınca ilk aşamada havzanın jeolojik evriminin bir kavramsal modeli oluşturulmuştur. Havzanın genelleştirilmiş stratigrafi kesitinin ve bölgesel jeolojik verilerin ışığında Neojen yaşlı istifin çökelmeye başladığı dönemden (18.5 Ma öncesinden) başlayarak günümüze kadar toplam 11 ayrı evre tanımlanmıştır. Bunlardan dokuzu çökelme, ikisi ise aşınma evresidir. Aşınma evreleri,  Soma Formasyonu ve Deniş Formasyonu arasındaki ve volkanoklastik birimin çökelmesinin ardından meydana gelmiş aşınma evreleridir. Çökelmeyle temsil edilen evreler ise, yaşlıdan gence, M1-KM2-M2-M3-KM3-P1-KP1-P2ab-P2c-P3-Pltv olarak sıralanmaktadır. Kavramsal modelin oluşturulması bağlamındaki bir sonraki aşamada tanımlanmış olan her evre için bir dizi parametre tanımlanarak (litoloji, yaş, paleo-batimetri, paleo-ısı akısı ve paleo-sediman/su arayüz sıcaklıkları) ilk input verileri oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal modelin kalibrasyonu için kuyulardan alınmış olan kömür örneklerinde ölçülen vitrinit yansıması değerleri kullanılmıştır. Yansıma değerlerinin her bir kuyuda oldukça kısa bir aralığı temsil ediyor olması nedeniyle, daha güvenilir bir kalibrasyon için kuyularda ölçülmüş değerlerin tümü birden kullanılmıştır. Kavramsal modelin kalibrasyonu aşamasında özellikle ısı akısı değerlerinin zamana bağlı değişimlerinin ve son iki milyon yıldaki aşınma miktarlarının belirlenmesi, bölgenin jeolojik ve yapısal evriminin ışığında şekillendirilmiş ve optimize edilerek kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen kavramsal modelin ışığında hazırlanan input verileri kullanılarak sekiz kuyunun 1-D (tek boyutlu) ve üç kesitin 2-D (iki boyutlu) modellemesi tamamlanmıştır. Modelleme sonuçları, kömürleşme sürecindeki en kritik evrenin alt kömür damarının maksimum derinliğe gömüldüğü günümüzden 5 ila 2 milyon öncesi (GÖ 5-2 ) dönem olduğunu ve ulaşılan kömürleşme derecesinin  bu dönemde çökelmiş ve son iki milyon yılda’da kısmen aşındırılmış volkanoklastik birimin (Pltv) orijinal kalınlığı ile kontrol edildiğini göstermiştir.

Bu çalışma sonucunda, kömürün çok daha derinde bulunduğu ve henüz kuyu kontrolü bulunmayan havzanın güneybatı kesimlerinde, sürmekte olan proje kapsamında gerçekleştirilen sismik çalışmaların verileri kullanılarak yapılacak modelleme çalışmalarıyla, kömürleşme derecesinin önceden saptanması ve kömür işletmeciliğinin planlaması aşamasında kullanılması olanaklı hale gelmiştir.

Anahtar kelimeler; Soma Havzası , kömür, kömürleşme derecesi, hidrokarbon,                                   Hidrokarbon oluşumu,  modelleme

Modellıng Of Coalıfıcatıon And Hydrocarbon Generatıon In Soma Coal Basın
Soma coal basin in Western Anatolia is one of the lignite coal fields of Turkey. There are three lignite seams (Lower, Middle and Upper) in the Soma coalfield and with in the frame of study the Lower coal interval will be investigated. For this study, coal samples were collected from selected wells, drilled for stratigraphic purposes. Computer-aided modeling of the basin evolution is a major part of the study, which aims the determination of coalbed gas potential of the Soma Basin.

Within the frame of a multi-disciplinary project, launched in 2009, modeling of coalification of KM2 coals and of its temporal development is also aimed, using the data obtained from these wells. For this purpose, recently drilled eight wells (E-311, E-314, E-315, E-319, E-320, E-321, E-330, E-333) are modeled using the PetroMod 1-D basin modeling software. Two representative sections, striking NE-SW (one section) and NW-SE (two sections) are also modeled using the PetroMod 2-D basin modeling software. In accordance with the general flow chart of modeling studies, first a conceptual model of the geological evolution of the basin is constructed. In the light of the generalized stratigraphy of the basin and of the regional geology, for the time period starting from the onset of deposition of the Neogene sequence (18.5 Ma ago) upto the Present, 11 separate events are described. Nine of these events are depositional and two of them erosional. Erosional events are related to the unconformities between the Soma and the Deniş Formations and at the top of the volcaniclastic unit. Depositional events are represented from the oldest to youngest, by the M1-KM2-M2-M3-KM3-P1-KP1-P2ab-P2c-P3 and Pltv units. In the context of the construction of the conceptual model for each event, a number of parameters (lithology, age, paleo-bathymetry, paleo-heat flux and paleo sediment/water interface temperature) are defined to create the first input data. For the calibration of the conceptual model vitrinite reflectance values, ​​ measured in coal samples taken from wells, are used. Hereby, as reflectance trend at each well was limited to a relatively short depth interval, trends of all the modeled wells together were used, in order to ensure a more reliable calibration. During the calibration of the conceptual model, temporal changes of the heat flux values and the thicknesses of the eroded units during the last two million years, are optimized and finalized, in the light of the geological and structural evolution of the region. 1-D modeling of eight wells and 2-D modeling of three sections has been completed using the input data, prepared in the light of the finalized conceptual model. Modeling results showed, that the period of maximum burial during 5 to 2 Mabp and accordingly the original thickness of the unit Pltv, deposited during this period and was partly eroded subsequently, are the most critical parameters for the coalification of coal seam KM2. 

With a new modeling study using data from seismic studies, conducted in the context of the ongoing multi-disciplinary project, it will be now possible to predict the coalification degree of KM2 coals in the southern part of the basin, where the coals are located much deeper ,but borehole control does not yet exist.

Key words ; Soma Basin, coal, coal rank,hydrocarbon generation ,modelling
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İstanbul’da Üretilen Damacana Tipi Kaynak Sularının Hidrojeokimyasal İncelemesi

Bu çalışma, 2009-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır.

              Çalışmalarda ilk olarak, İstanbul’un doğal kaynak sularının hidrojeokimyasal yönden değerlendirilebilmesi için İstanbul il sınırları içerisinde damacana tipinde kaynak suyu üretimi yapmakta olan bütün su üreticileri ile ilgili bilgiler toplanmıştır. İkinci olarak ise İstanbul’un Avrupa (Kemerburgaz) ve Anadolu yakasında (Maltepe) bulunan birer damacana tipi kaynak suyu üreticilerine ait su kuyularının bulunduğu su havzalarında genel jeolojik, ayrıntılı jeolojik ve hidrojeokimyasal incelemeler yapılmıştır.

İstanbul’da damacana tipi kaynak suyu üretimi yapan 29’u Anadolu Yakası ve 23’ü Avrupa yakasında olmak üzere toplam 52 adet su firması bulunur. Söz konusu firmaların il genelindeki coğrafik konumları dikkate alındığında, İstanbul’un 6 farklı bölgesinde yoğunluk kazandıkları görülmüştür. Su üreticilerinin yoğun olarak bulundukları bölgeler; Çatalca, Eyüp, Beykoz, Aydos, Kurnaköy ve Şile grupları olarak tanımlanmıştır. Coğrafik konumlarından dolayı söz konusu gruplara dahil edilemeyen bazı su firmaları ise ‘grup dışı’ olarak değerlendirilmiştir.

6 farklı grubun genel jeolojik ve çevresel durumları; jeoloji haritaları, uydu fotoğrafları ve yerinde arazi gözlemleri ile ortaya konmuştur. İstanbul’daki tüm su firmalarının damacanalardaki etiket bilgileri ile sularının kimyasal parametrelerine ulaşılmıştır. Elde edilen bütün veriler içme ve doğal kaynak suyu limit değerleri [(WHO, 2006), (EPA, 2009), (TS, 266) ve (EU, 1998)] ile karşılaştırılmıştır. 

Doğal kaynak sularının boşalım yaptığı litolojiler dikkate alındığında 43’nün sedimenter, 5’nin metamorfik ve 4’ünün ise volkanik kayaçlar ile etkileşimde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, doğal ve antropojen kökenli bazı iyonların içme ve doğal kaynak suyu limit değerlerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, İstanbul’un doğal kaynak sularının genellikle asidik karakterli olduğu ve 11 su firmasına ait kaynak sularındaki pH değerlerinin limit değerlerinin sınırında veya altında olduğu görülmüştür.

Hisar Su’ya ait su kuyusunun bulunduğu Kurudere (Kemerburgaz) ile Kuvars Su’ya ait su kuyusunun bulunduğu Çamurluk Dere (Maltepe) su havzalarının 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Kurudere havzasındaki akiferin kumtaşları, Çamurluk Dere havzasındaki akiferin ise kuvarsarenitler olduğu belirlenmiştir.

Hidrojeokimyasal incelemeler için Hisar Su ve Kuvars Su kuyularının yakın çevresinin 1/10000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış ve çeşitli lokasyonlardan kayaç ve toprak örnekleri alınmıştır. Bununla birlikte, her iki havzadan 1’i kurak diğeri yağışlı dönemlerde olmak üzere 2’şer kez doğal kaynak suyu örneği alınmıştır. Kayaç ve toprak örneklerinin ana ve iz element analizleri ile doğal kaynak sularının ağır metal analizleri ALS Chemex (İzmir) Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Kayaç ve toprak örneklerinin XRD çekimi ve doğal kaynak sularının ana iyon analizleri İ.Ü. İleri Analizler Laboratuvarı’nda (İAL) yaptırılmıştır. Kayaç örneklerinin ince kesitleri ise İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü İnce Kesit Hazırlama Atölyesi’nde hazırlanmıştır.

Hisar Su ve Kuvars Su’ya ait kaynak sularının ana iyonları Schoeller Diyagramına göre değerlendirildiğinde katyon bolluk sıralamasının benzer, anyon sıralanımında ise bazı sapmalar dışında iyon dizilimlerinin [r(Na+K)>rCa>rMg, rCl>r(HCO3)>r(SO4)]  şeklinde olduğu belirlenmiştir. Piper Diyagramına göre Hisar Su’yun kurak ve yağışlı dönemlerde CaHCO3 tipli olduğu; Kuvars Su’yun ise kurak ve yağışlı dönemlerde karışık CaMgCl tipli sular olduğu belirlenmiştir.

Kurak dönemden yağışlı döneme geçildiğinde Hisar Su ve Kuvars Su doğal kaynak suyu örneklerindeki ana iyon miktarlarında azalma, buna karşın ağır metal (As, Ba, B, Cu, Pb, Mn, Si ve Zn) miktarlarında ise artış belirlenmiştir. Her iki doğal kaynak suyundaki Fe miktarının TS266 doğal kaynak suyu, Zn miktarının ise WHO 2006 içme suyu limit değerlerini dönemsel olarak aştığı tespit edilmiştir. 

 
Hydrogeochemical Investigation Of Demijohn Type Spring Waters Produced İn İstanbul

The years of 2009-2010, this study is prepared as a Graduate Thesis at Geological Engineering Division of Science Institute of Istanbul University.

First of all, some information about all the water producers in Istanbul which produce demijohn type of spring water is taken for hydrogeochemical evaluting the natural spring waters of Istanbul. Secondly; general geological, detail geological and hydrogeochemical researches are made in the water basins where water wells belong to only one demijohn type of spring water producer in the Anatolian side (Maltepe) and in the European side  (Kemerburgaz) in Istanbul.

In Istanbul, there are 52 water companies which produce demijohn type of spring water, 29 of these companies are in the Anatolian side and 23 of these companies are in the European side. The companies are perceived to intensify in 6 different regions of Istanbul according to their geographic positions. These regions are called as Şile, Çatalca, Aydos, Kurnaköy, Eyüp and Beykoz groups. Some water companies are described as ‘out of groups’ which can’t be included any groups because of their geographic positions.

 
Geological and enviromental conditions of the 6 different groups are explained by geology maps, satellite photographes and land observations. Label informations on demijohns which belong to the all water companies in Istanbul and chemical parameters of their waters are received. All of them are compared with the drinking and natural spring water limit values [(WHO, 2006), (EPA, 2009), (TS, 266) and (EU, 1998)].

When litologies, where natural spring water discharges, are researched, 43 of these are interacted with sedimentary rocks, 5 of these are interacted with metamorphic rocks and 4 of these are interacted with volcanic rocks. Also, some ions origin with natural and antropogen are over limit values of the drinking and natural spring water. Natural spring waters in Istanbul is seen usually asidic and pH values of spring waters belong to 11 water companies are under the limit values or the same with them. 

1/25000 scale of general geology maps are prepared for Kurudere (Kemerburgaz) and Camurluk Brook (Maltepe) water basins which the water wells belong to Hisar Su and Kuvars Su companies. The aquifer rock in Kurudere basin are determined as sandstones and the aquifer rock in Çamurluk Brook basin are determined as quartzarenites.

1/10000 scale of detail geology map is prepared for hydrogeochemical researches around Kuvars and Hisar Su water wells and some rock and soil samples are taken from these locations. Also two natural spring water samples are taken from dry and rainy weather conditions. Major and trace element analysises of rock and soil samples and heavy metal analysises of natural spring water are made in ALS Chemex (Izmir) Laboratory. Rock and soil samples’ XRD and major ion analysises of natural spring water are made in Advanced Analaysises Laboratory (IAL). Thin sections of rock samples are preparated in I.T.U. Geological Engineering Thin Section Preparation Class.

When main ions for spring waters belong to Hisar Su and Kuvars Su, are evaluated with Schoeller Diagram, cation sortings are seen same and anion sortings without some deflections are seen like [r(Na+K)>rCa>rMg, rCl>r(HCO3)>r(SO4)]. For Piper diagram, Hisar water is determined as CaHCO3 type and Kuvars water is determined as mix CaMgCl type waters in dry and rainy weather conditions.

When passing from dry conditions to rainy weather conditions, major ions in Hisar and Kuvars natural spring water samples decrease; however, heavy metals (As, Ba, B, Cu, Pb, Mn, Si and Zn) of the waters increase. Fe values of both spring water are over natural spring water limit values of the TS266 and also Zn values of both spring water are over drinking water limit values of the WHO 2006.
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Çavdır (Burdur) Kuzeydoğusundaki Alterasyonla İlişkili Bakırlı Cevhe  Minerallerinin Oluşumu
Çavdır (Burdur) kuzeydoğusunda Likya Napları olarak bilinen tektonik birime ait bindirme dilimleri içerisinde gözlenen bakır cevherleşmesinin (kalkopirit-malakit-azurit) oluşumu incelenmiştir. 

İnceleme alanında yüzeyleyen birimler yapısal olarak alttan üste doğru sırasıyla; Marmaris Ofiyolit Napına Kızılcadağ Melanjı ve Olistostromu, yine aynı napa ait Marmaris Peridotiti, Domuzdağ Napına ait Dutdere Kireçtaşı, Likya Naplarına ait bu dilimleri uyumsuz olarak örten Pliyosen yaşlı Çameli Formasyonu ve tüm birimleri uyumsuz olarak örten Kuvaterner yaşlı genç çökellerdir.

Bakır oluşumları Marmaris Ofiyolit Napının gabro ve serpantinleşmiş harzburjitlerinde yer almaktadır ve genellikle kuvars damarları içinde gözlenmektedir. Bu damarlarda Kalkopirit, bornit, covelline, götit,hematit, manyetit gibi demir mineralleri  ve ikincil bakır minerallerinden  malakit gözlenmektedir. Azurit mineraline yalnız bir lokasyonda rastlanmıştır. Burada da kuvars damarı bulunmamaktadır. Bakırlı cevher minerallerine yaygın alterasyon eşlik etmektedir. Alterasyon minerallerinin türünü belirlemek için yapılan XRD ile kalilatif kil analizi çalışmalarında; klorit, kil ve zeolit mineralleri, kristobalit, albit gibi alterasyon mineralleri tespit edilmiştir.

Cevher mikroskobu çalışmaları ile mineral parajenezi ve süksesyon ortaya konmuştur. İlk evrede kalkopirit mineralleri oluşmuş, daha sonra bu minerallerin etrafında bornitler oluşmuştur. İkinci evrede demir mineralleri ile  kuvars gelişmiştir . Malakit ,azurit,, klorit, kil  ve zeolit mineralleri  ise son evrede oluşan alterasyon ürünleridir.

Jeokimyasal veriler element duraylılığı tespitinin ardından incelenmiştir. Yan kayalar gabro-diyorit bileşimindedir. Tektonik ortam ayırtlama diyagramları ile ilksel ortam olan okyanus ortası sırtın bir yitim ile modifiye olduğu tespit edilmiştir.



Kuvars kristallerinde yapılan sıvı kapanım çalışmalarında 2 fazlı (sıvı+gaz) NaCl-H2O sisteminde olan kapanımların ortalama 283o’de homojenleştiği görülmüştür.  Son buz ergime sıcaklıklarından ortalama %8 NaCl eşdeğeri tuzluluk değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu mikrotermometrik veriler epitermal bir sisteme işaret etmektedir.



Cevherleşme yapısal kontrollü olarak, kabuk kalınlaşması ve jeotermal gradyan etkisiyle ısınan meteorik sularının yüzeye taşınırken kayalardan bakır elementlerini mobilize etmesi sonucunda gerçekleşmiş olmalıdır.

The Formation Of Copper Minerals Related To  Alteration At   Northeast Of Çavdır (Burdur)

In this study, copper minerals, including chalcopyrite, malachite and azurite, which are found in the thrust sheets of Lycian Nappes in northeastern of Çavdır (Burdur) were investigated.

The following tectonic units are exposed in the study area in a structurally ascending order; Kızılcadağ Melange and Olistostrome unit of the Marmaris Ophiolitic Nappe, Marmaris Peridotite unit of the Marmaris Ophiolitic Nappe, Dutdere Limestone unit of the Domuzdağ Nappe. The Pliocene Çameli formation and Quaternary alluvium deposits unconformably overlie all of these Lycian Nappe trust sheets. 

Copper formations are located in the gabbro and serpantinized harzburgite of the Marmaris Ophiolitic Nappe and generally occur within the quartz veins. Chalcopyrite, bornite, iron minerals such as goethite, hematite, magnetite and malachite as secondary copper mineral are seen in the veins. In the study area, there is only one localization that Azurite minerals occur where quartz veins are absent. Cuprous ore minerals are accompanied by extensive alteration. Qualitative clay analysis were made to define alteration minerals and  chlorite, clay  and zeolite minerals, cristobalite and albite were determined by X-Ray Diffractometer method. 

The ore mineral paragenesis and succession was determined by the ore microscopy studies. In the first stage chalcopyrite minerals were formed, then bornite minerals formed as a rim around them. Iron minerals and quartz were formed in the second stage. Malachite, azurite, chlorite, clay and zeolite minerals were formed in the last stage as alteration products.

Geochemical data were interpreted after element stability analyzes. Host rocks are gabbro-diorite in composition. By using tectonic discrimination diagrams, source area is determined as mid-ocean ridge modified by a subduction zone.

Fluid inclusion studies were done on quartz minerals. Inclusions are generally two phased (liquid+vapour) and NaCl-H2O system. They homogenized at about 283 oC and the salinity is determined as %8 NaCl equivalent from ice melting temperatures. Microtermotric data indicates an epithermal system.

Mineralization occured in the effect of tectonic control and the heated ground water by the crust tickening and geothermal gradiant mobilized copper minerals from parental rocks.
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Bir Petrol Sahasında Farklı Rezervuarlardaki Petrollerin Jeoistatistiksel Değerlendirilmesi-Kuzey Irak


Kuzey Irak’taki petrol sahalarında petrol üretimi çoğunlukla birden çok rezervuardan yapılmaktadır. Bu rezervuarlar sırasıyla Tersiyer (bir rezervuar) ve Kretase (iki rezervuar) yaşlı birimlerden oluşmaktadır. Farklı rezervuarlardaki bu petrollerin tek bir veya farklı ana kayalardan mı türediği ve tek veya çok evreli bir göç sonucunda mı gerçekleşmiş olduğu sorularının cevabına bu tezde ulaşılmaya çalışılmıştır.


Bu çalışmada ele alınan Khabaz petrol sahası ve bu sahada açılmış olan petrol kuyularından hem Tersiyer yaşlı, hem de Kretase yaşlı rezervuarlara ulaşılmış olanlar seçildi. Bu rezervuarlardaki petrollerin özgül ağırlık, API-gravitesi, asfalten miktarı, kükürt miktarı, balmumu miktarı,  kül miktarı, Ni-V miktarları gibi fiziko-kimyasal özellikleri kullanılarak ve rezervuar suyu içeren kuyularda bu suların kimyasal bileşimide gözetilerek çalışmanın amacına yaklaşım sağlanmıştır.


Her bir kuyu ve her bir rezervuar için ayrı ayrı belirlenen bu parametreler, önce bir veri tabanı olarak düzenlenmiştir. Daha sonrada bilgisayar destekli değerlendirmeler ve karşılaştırmalar kullanılarak bu veriler, korelasyon katsayısı (R), faktör analizi, ve klaster analizi gibi istatistiksel yöntemler yardımıyla birbirleriyle karşılaştırılmış ve rezervuarlar arasındaki benzerlik, yakınlık ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır.


Bu çalışmanın sonuçlarının ışığında bölgedeki petrol arama ve üretim çalışmalarında kullanılan arama-üretim senaryo ve stratejilerinin çok daha etkili olacak şekilde yeniden tanımlanması mümkün olacaktır. Bu anlamda çalışmanın sonuçlarının uygulamaya doğrudan aktarılması ve katkıda bulunması söz konusudur.


Khabaz petrol sahasında üç ayrı rezervuar bulunmaktadır. Bunlar: Tersiyer (bir rezervuar), Kretase (Üst Qamchuqa) ve Kretase (Alt Qamchuqa). Değerlendirme sonuçlarına göre, Khabaz petrol sahasındaki tüm kuyular tek bir yapıdan üretim yapmaktadır. Yalnız Khabaz-2b bu yapının dışında kalmaktadır. Buradaki petrolün özgül ağırlığı yüksektir ve çok miktarda asfalt kapsamaktadır. Üretilen petroller aynı ana kayadan (Chia Gara Formasyonu) türemişlerdir. Ancak istatistiksel değerlendirme sonucunda Khabaz petrol sahasında üretilen petroller iki tip (a,b) olarak belirlenmiştir. 

  
Geostatistical Evaluation of Oils in Different Rezervoirs of an Oilfeild-North Iraq


In the oil fields of northern Iraq, oil is generally produced from more than one reservoir. These reservoirs consist of Tertiary (one reservoir) and Cretaceous (two reservoirs) aged units respectively. In this thesis we tried to find out whether oil in different reservoirs is formed from a single rock or from different source rocks and is formed as a result of single or multi-phase migration.

In this study, Khabaz Oilfield is considered and the oil wells selected in this field are from both Tertiary and Cretaceous aged reservoirs. We used physico-chemical properties of the oils in these reservoirs such as specific gravity, API-gravity, the amount of asphaltene, the amount of sulfur, the amount of wax, the amount of ash, amounts of Ni-V and also chemical composition of reservoir water in order to achieve the research purpose. 


Firstly, these parameters which were separately defined for each well and reservoir, were arranged as a data base. Then with the support of by using computer-based assessments and comparisons the data were compared with each other by the statistical methods such as correlation coefficient (R), factor analysis, and analysis of cluster similarity and we tried to determine similarities, proximities and differences between the reservoirs.


Considering the results of this study it will be possible to redefine the strategies and scenario to become much more effectively for petroleum exploration and production activities in the region. In this sense, results of the study can be contributed and applied in practice, directly.  


Khabaz oil field is located in three separate reservoirs. These include: Tertiary (one reservoir), Cretaceous (Upper Qamchuqa) and Cretaceous (Lower Qamchuqa). According to the results of evaluation, all of the wells produce oil from a single structure in Khabaz oil field. Only Khabaz-2b is out of this structure. In this field the specific gravity of oil is high and contains a lot of asphalt. Produced oil is extracted from the same source rock (Chia Gara Formation). However, according to the result of statistical evaluation it is shown that there are two types (a,b) of produced oil in the Khabaz oil field. 
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Gebze  ve  Dilovası’nın(Kocaeli)  Hidrojeolojik  İncelenmesi

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Jeoloji programında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır.

İnceleme alanı Kocaeli Yarımadası’nın güneyinde Gebze ve Dilovası’nda yer almaktadır. İnceleme alanı ve çevresinin 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmıştır. Bölgede yüzeylenen birimler Paleozoyik, Permo-Triyas, Üst Kretase-Orta Eosen, Geç Oligosen-Erken Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı sedimenter kayalar, Permiyen, Permo-Triyas ve Üst Kretase  yaşlı  magmatik-volkanik kayalardır.

Çalışma alanı 2 havzaya ayrılmıştır. 1. Havza Gebze-Çayırova Havzası, 2. Havza ise Gebze-Dil Deresi Havzası’dır. Bölgedeki en uzun dere Dil Deresi’dir. Uzunluğu 17 km’dir. Bağ Deresi ve Çayırova Deresi diğer önemli derelerdir. Çayırova Deresi ve Dil Deresi’nden su örneği alınmıştır.

İnceleme alanında gözlenen birimlerin litolojilerine göre hidrojeolojik özellikleri belirlenmiştir. Buna göre birimler; geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli ve karstik olarak değerlendirilmiş ve bölgenin hidrojeoloji haritası yapılmıştır.

İnceleme alanında yüzeyden alınan statik su değerleri ölçülerek yeraltısuyu seviyesi haritası yapılmıştır. Yeraltısuyu akım yönü 1. Havza’da batıya doğrudur. 2. Havzada ise güneydoğuya doğrudur.

Gebze ve Dilovası yerleşim merkezi ve çevresi için meteorolojik verilere göre su bilançosu hazırlanmıştır. 1. Havzanın yeraltısuyu rezervi 7.6x107 m3/yıl, 2. Havzanın yeraltısuyu rezervi 1.4x108 m3/yıl olarak hesaplanmıştır.

Gebze ve Dilovası  yerleşim yeri ve çevresinde bulunan sondaj kuyuları açıldıkları zamanda yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre sular Durov diyagram, Wilcox diyagramı, ABD tuzluluk diyagramı, Piper diyagram, Schoeller diyagramları ile kimyasal olarak sulama, içme ve kullanma amaçlarına göre sınıflamalar yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Gebze, Dilovası, hidrojeoloji, akifer, su 

 
Hydrogeologıcal  İnvestıgatıon Of Gebze And Dilovası (Kocaeli)

This  study was submitted to the Graduate School of Natural and Applied Science of Istanbul Unıversity in Partial fullfillment of the requirements for the master thesis in Geological Engineering Department.

The study area has been located in Gebze and Dilovası at Kocaeli Peninsula.  Geological map of 1/100.000 scale  were prepared. At the study Area the sedimentary rocks of Paleozoic, Permo-Triassic, Late Cretaceous-Middle Eocene, Late Oligocene-Early Miocene, Pliocene ve Quaternerary ages and the igneous-volcanic rocks of Permian, Permo-Triassic and  Late Cretaceous ages are exposed.

The study area has been separated two basin. First basin is Gebze-Cayırova. And second basin is Gebze-Dil River. Dil River is the longest river in the basin. It is 17 kilometers. The other important rivers are Bag River and Cayırova River. The water sample is obtained   from  Dil River  and  Cayırova River.

Hydrogeological properties of the units which is observed in the study area is determined. According to the results, units are evaluated as impermeable, semi–permeable, permeable and karstic, hydrogeological map of the area has been drawn.

In the study area, statical  water level was measured and groundwater level map has been drawn. In the first basin groundwater direction is to West. Second basin groundwater direction is to Southeast. Hydrogeology parameter of aquifer is explained. According to the meteorologic data, the underground water potential was measured approximately, first basin, 7.6x107 m3/year and second basin, 1.4x108  m3/year from the research findings 

According to the chemical analysis results of Durov, Wilcox, USA salinity lab., Piper and Schoeller diagram has been used and classified. For the Gebze and Dilovası  city  center  and  its  surrounding area.

Key words: Gebze, Dilovası, hydrogeology, aquifer, water 
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Yalova İli Zemin Tepki Fonksiyonlarının Mikrotremör Verileri İle Belirlenmesi
Bilindiği gibi depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar, yapının kendi özellikleri ile ilgili olduğu kadar, oturduğu zeminin özellikleri ile de bire bir ilişkilidir. Bir deprem sırasında ana kayadan zemin tabakaları içine geçen sismik dalganın ne tür değişikliklere uğrayacağını zemin tepki fonksiyonu tanımlar. Zemin tepki fonksiyonunun en önemli iki parametresi; zemin hakim periyodu ve bu periyoda karşılık gelen zemin büyütmesidir. Depreme dayanıklı yapı tasarımı için, zemin tepki fonksiyonunun bilinmesi çok önemlidir. Mikrotremör yöntemi, kısa sürede ölçü alma imkanı sunması, herhangi bir kaynak kullanmaya gereksinim duymaması gibi özellikleri ile son yıllarda zemin tepki fonksiyonunun belirlenmesinde en çok tercih edilen yöntemdir. Mikrotremör yöntemi zemin hakim periyodunu belirlemede oldukça başarılı iken, zemin büyütmesinin tespitinde başarılı değildir. 

Çalışma kapsamında Yalova ve çevresinde (Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık) toplam 81 noktada 92 adet mikrotremör ölçümü yapılmıştır. Ölçümler CMG 6-TD kayıtçısı ile; Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı olmak üzere toplam 4 seferde tamamlanmıştır.  Elde edilen bu verilerden, Nakamura (1989) tek istasyon yöntemi kullanılarak yatay/düşey (H/V) spektral oranlar hesaplanmış ve zemin tepki fonksiyonları elde edilmiştir. Elde edilen H/V eğrileri, jeoloji bilgisiyle beraber değerlendirilip, Yalova’nın zemin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

H/V sonuçları incelendiğinde Altınova-Hersek Deltası için zemin rezonans frekansına ait doruklar 0.5 Hz civarında, Çiftlikköy’de 0.9 Hz’de, Hacımehmet ovasında 0.9-1.1 Hz civarında tespit edilmiştir. Belirgin doruk gösteren noktaların azlığı ve H/V eğrilerindeki karmaşıklık, Yalova ve çevresinde bulunan sedimanların yanal ve düşey yöndeki süreksizliklerine ve dolayısıyla iki-üç boyutlu zemin etkilerine işaret etmektedir. 1999 depreminde ağır hasar gören Çınarcık, Hacımehmet ve Çiftlikköy bölgelerinde bir zemin-yapı rezonansı tespit edilememiştir. 

  
 
Determınatıon Of Soıl Response Functıons In Yalova Cıty Wıth Mıcrotremor Data
As it has been known for long time, building damage caused by earthquakes is directly related with characteristics of site on where structure is founded, as well as building characteristics. During an earthquake, the soil transfer function defines the differentations of seismic waves traveling from bedrock to soil layers. The two most important parameters of soil transfer function are; soil resonance frequency and the soil amplification corresponding to this frequency. In order to design earthquake-resistant structure, it is too important to know soil transfer function. In recent years, at the determination of the soil response function, microtremor method is a most-preferred one which offers properties such as recording at short time and having no requirement of using any source. While microtremor method is considerably successful at the determination of resonance frequency, it is not successful at the assessment of soil amplification.

Within the context of study, the microtremor measurements were taken at 81 total stations at Yalova and around (Altınova, Çiftlikköy and Çınarcık). Measurements were collected with CMG 6-TD seismometer at four different times in October, January, April and July. The horizontal/vertical spectral raitos were computed by using Nakamura (1989) one station method from these data and soil transfer functions were derived. The obtained curves are evaluated with the geology and Yalova’s soil properties are tried to be determined.

After analyzing the results of H/V, peaks of the soil resonance frequency are determined about 0.5 Hz at Altınova-Hersek Delta, 0.9 Hz at Çiftlikköy,  about 0.9 Hz – 1.1 Hz at Hacımehmet plain. Few of the measurement points which have a clear peak and complex characteristics of H/V curves in Yalova point out the sediment discontinuties in lateral and vertical direction, resulting in 2D or 3D site effects. No soil-structure resonance were determined in Çınarcık, Hacımehmet, Çiftlikköy where the worst damage occured during the 17 August 1999.
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Yansımalı Sismikte Vibro Atış Düzeninin Ve Saha Parametrelerinin Sismik Çözünürlüğe Etkisi

Petrol ve doğal gaz günümüzde sanayinin, üretimin ve enerjinin ana ham maddesini oluşturmaktadır. Petrol ve doğal gazın araştırılması, bulunması ve üretilmesi hem çok büyük maliyet hem de yüksek teknoloji gerektirmektedir. Dünya üzerinde petrol ve doğalgaz rezervleri gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durum insanoğlunu yeni rezervler bulma arayışına itmektedir. Halen dünyanın önemli bir kısmında ve ülkemizin %70’lik kısmında petrol ve doğalgaz araştırmasına yönelik çalışma yapılmamıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte hidrokarbon arama endüstrisi de gelişmiş, riski ve maliyeti azaltan yeni methotlar geliştirilmiştir.

Hidrokarbonun depolanacağı alanları keşfetmek için kullanılan en genel yöntem yansıma sismiğidir. Yansıma sismiğinde doğru sonuç alınması için saha kayıt parametrelerinin ve vibrosismik parametrelerin en doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Yansıma sismiğinde kullanılan vibrosismik yöntem çesitli frekanslar içeren sürekli sinüsodial titreşimleri kontrollü olarak yaratan ve uygulayan Vibratör’ün enerji kaynagı olarak kullanıldığı bir sismik yöntemdir. Vibratör enerji kaynağı, kontrol edilebilir frekans bandına sahip olması, ideal sıfır fazlı sinyal üretebilmesi ve yıkıcı olmayan bir kaynak olması nedenleriyle sismik veri toplamada geniş çaplı bir kullanım alanı bulmuştur.

Doğru belirlenmiş saha kayıt parametreleri ve vibrosismik parametreler düşük maliyetli getiri sağlayacaktır. Saha kayıt parametrelerinin ve vibrosismik parametrelerin sismik kayıt üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmıştır. Bununla birlikte vibrator atış düzeninin sismik çözünürlüğe etkisi de arazide yapılan testlerle açıklanacaktır. Yapılan bu testler sonucunda teoride istenen noktasal kaynak alan yaratılması için vibratörlerin birbirlerine en yakın şekilde konumlandırılmaları sonucuna varılmıştır. Bu sayede atışlar sonucunda elde edilen verilerde yüksek frekanslı bileşenlerin daha baskın olduğu görünmüştür.

   
The Effects Of Field Parameters And Vibrator Source Arrays To The Seismic Resolution İn Reflectional Seismic Method

In current century oil and natural gas are the key elements of the industry, manufactoring and energy. Oil and gas exploration needs to involve expenses and high technology. Oil and gas reservoirs decrease day by day all over the world.  This situation pushes the humanity to explore new reservoirs. Major portion of the earth and %70 of our country has not been explored yet. Parallel to the developments of the technology, oil and gas exploration has been improved, new methods that reduce the cost and risk have been investigated. Seismic reflection is the common used method to define oil and gas traps. Field parameters and vibroseis parameters must be determined right to gather the correct results.  Vibroseis is a seismic method where the energy source is a vibrator that generates a controlled wave train for which a sinusoidal vibration with continuously varying frequency is applied. The vibroseis source is widely used in seismic acquisition as it is a non-destructive method with a controllable frequency range and ideally produces a zero-phase wavelet.

Effective field parameters and vibroseis parameters gain cost effective correct results. The effects of field parameters and vibroseis parameters to the seismic record shall be illustrated with the examples.

At the tests results in the field, the vibrators shall be located closer to each other to create theoretically ‘point source array’. By the result of the approach it seems that the higher frequency content of the output data increased. 
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SAROS KÖRFEZİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE    ARAŞTIRILMASI
Bilindiği gibi, gravite ve manyetik Prospeksiyonun en önemli konularından biri,rejyonal yapı ile rezidüel yapının ayrılarak en iyi şekilde yorumlanmasıdır. Bu çalışmada Markov Rastgele Alanlar (MRF) yöntemi kullanılarak Rejyonal ve Rezidüel alanların ayrımı yapılmıştır. MRF yönteminin en önemli özelliği, komşuluk ve iki boyutlu görüntünün stokastik özelliklerinden faydalanılması ve ön eğitim gerektirmemesidir. Bu yöntem, ilk olarak prizmalardan oluşan toplam manyetik anomali haritasına uygulanmış ve çok iyi neticeler elde edilmiştir. Arazi

çalışması olarak Saros Körfezinin MTA tarafından elde edilen Gravite ve Havadan Manyetik anomali haritaları kullanılmış ve MRF yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca çalışma sahasında TPAO tarafından derin sismik kesitler ile SHOD tarafından elde edilen sığ sismikler kullanılmıştır. Daha sonraki aşamalarda bütün jeofizik ve jeolojik veriler birlikte değerlendirilerek Saros Körfezinin tektonizması aydınlatılmaya çalışılmıştır.
  
 
GEOPHYSICAL EXPLORATIONS IN SAROS BAY


As it is well known, one of the main aspects in geophysics is the separation of regional and residual anomalies. In this paper, regional and residual anomaly seperation is achieved by Markov Random Field (MRF) approach. MRF needs no training and uses the benefit of neighborhood of pixels of the input anomaly. It is an update stoachastic model. Here, MRF is first applied to synthetic example composed of prisms forming total magnetic anomaly. Then it is applied to the magnetic anomaly of a real data. As a field study, gravity and air to magnetic anomaly maps which are taken from Gulf of Saros’s MTA and MRF method applicated . Besides , in the work area abstruse seismic sections sections from TPAO and shallow seismics taken from SHOD are used. In later phases, all geophysics and geologic datas are evaluated to clear Gulf of Saros’s tectonism
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Robot Manipülatörlerin Bulanık Mantıklı Gürbüzkontrolü
Robotlar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Robotlar kendi başlarına hareket edemedikleri için programlanıp kontrol edilmeye ihtiyaç duyarlar ve bu sayede istenen hareketi gerçekleştirirler.  Bu nedenle robot kontrolü, robotlar var olduğundan beri çok önemli bir hal almıştır ve çok çeşitli kontrol yöntemleri geliştirilmiştir.

Robotların parametreleri taşıdığı yüklerden dolayı değişmekte olup, parametreler tam olarak hesaplanamamaktadır. Parametrelerin belirsiz olması durumunda uyarlamalı veya gürbüz kontrol teknikleri kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada uyarlamalı ve gürbüz kontrol teknikleri bir arada kullanılmış, uyarlama kontrol kazançları tanımlanmış, Lyapunov kararlılık teorisi kullanılarak sistemin kararlılığı garantilenmiştir. Tanımlanan bu kontrol kazançları sabit olup yörünge izleme hatalarını azaltmaktadır. Fakat izleme hatasını azaltmak için uygun olan kontrol parametrelerini seçmek zordur. Bu parametreyi bulacak bulanık mantıklı kompansator tasarlanmış ve robotun izleme hatası üzerinde etkileri araştırılmıştır. Yörünge izleme hatasını azaltmak ve uygun olan kontrol kazançlarını seçmek amacıyla uyarlanmış olan gürbüz kontrolcü ile bulanık mantığın bir arada kullanıldığı bir kontrolcü tasarlanmıştır. Tasarlanan bu kontrolcü robot kontrolünde kullanılmış ve gürbüz kontrolün iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Bilgisayar simülasyonu için aynı yörünge ve aynı model seçilmiştir. Aynı yörüngeye, aynı modele eşit koşullarda önerilen ve bilinen kontrol teknikleri uygulanmış, yörüngeyi izleme performansları karşılaştırılmıştır. Tasarlanan bu bulanık mantıklı gürbüz kontrolcü sayesinde gürbüz kontrol iyileştirilmiş ve robotun yörünge izleme hatası çok küçük değerlere kadar düşürülmüştür.

Fuzzy Logıc Robust Control Of Robot Manıpulators
Robots are commonly used in various applications. Since robots are not able to act by themselves, they need to be programmed in order to be controlled. In this way, they act in a desired motion. Thus, robot control has been playing a vital role since robots existed, so a number of control methods have been developed. 

Since the robot parameters are varied due to the loads they carry, parameters are not calculated precisely. In the case of parametric uncertainty, adaptive or robust control methods are used. 

In this study, combination of adaptive robust control method were used, adaptive control gains were defined and stability of the uncertain system is guaranteed by using the Lyapunov stability theorem. The defined adaptive control gains are constant and they reduce tracking error. However, selection of the appropriate control parameters are difficult. A fuzzy logic compensator that would find this parameter, were designed and the effects of the parameters on the tracking error were investigated. Hence, a controller on which  adapted robust controller and fuzzy logic are used together was designed in order to reduce tracking error to minimum level. This designed controller was used for controlling of robots. Improvement of the robust controller was aimed by using this controller.
For computer simulations, a same trajectory and a same model are chosen. Known and proposed controllers are applied to same trajectory and same model under the same conditions and tracking performances are compared. Robust control is improved and tracking error level of the robot reduced to very small values by means of this fuzzy logic robust control algorithm.
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Pilot Koltuğu Tamir Arabası Tasarımı
Bu çalışmada ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir pilot koltuğu tamir arabası tasarlanmıştır. Çalışmayı dört bölüme ayırmak mümkündür. 

Birinci bölümde kontrüksiyon işlemi ile pilot koltuğunun tanım ve özellikleri ele alınmıştır. Kontüksiyon işleminin önemi, hangi aşamalardan oluştuğu ve bilgisayar destekli tasarım yöntemlerinden bahsedilmiştir. Pilot koltuklarının havacılıktaki önemi ve bu koltuklardan beklenen özellikler incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde istenilen özellikler doğrultusunda bir tamir arabası tasarlanmış, bu arabanın Solidworks programında tasarımı yapıldıktan sonra, köpük prototip düşünülen ölçülerde oluşturulmuştur. Bu prototipten ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamacağı düşüncesi ile yeni bir tasarım arayışına geçilmiştir. 

Yeni tasarım için veriler toplandıktan sonra, el taslağı ve bu taslağa sadık kalınarak bilgisayar destekli bir model oluşturulmuştur. Bu tasarıma göre; bir tamir arabası üretilmiş ve üretilen arabanın kısmları belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde Ansys programı ve veri dönüşüm programları hakkında bilgi verilmiş,  oluşturulan modelin sonlu elemanlar metodunu esas alan Ansys programında gerilim analizi hesapları yapılmıştır. 
En son bölümde yapılan çalışma ile ilgili bir değerlendirme olarak tekerleklere düşen kuvvetler ve arabada kullanılan sabit mesnetin gerekliliğini gösteren statik hesabı yapılmıştır.
  
   
Desıgn Of A Cockpıt Seat Repaır Car
In this study, a new cockpit seat repair car is designed with regards to new requirements. It is possible to divide this study in four parts. 

In the first part; the process of construction as well as definition and features of cockpit seats are discussed. The importance of the construction process, its phases and computer assisted design methods are mentioned. The importance of cockpit seats in aeronautics and the expected features of related seats are also analyzed.

In the second part of the study a repair car, which fits to the requirements, is designed on paper and it is made out from foam as a prototoype after it was designed in Solidworks computer programme. After that, it was seen that a new search for a new design was necessary since it was thought that all the requirements would not be met with this prototype. 

A manual draft and a computer assisted model based on it were designed after the necessary data for the new prototype is acquired.  A repair car was constructed according to this design and the parts of the car are pointed out.

In the third part a brief information on Ansys computer programme and data converter programmes are given, calculations of stress analysis in the Ansys programme, which takes as a base the finite element methods, are made.

As an analysis which is made related to the study conducted in the last part; the statics calculations are made which show the forces to the wheels and the necessity of fixed support used in the car.
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Hizmet Sektörü’nde Altı Sigma İle Kalite Yönetimi


Rekabetin ülke sınırlarını aşarak global yapının yaygınlaşması ile işletmeler, doğrudan dünya çapındaki şirketlere karşı ayakta kalabilme mücadelesi vermektedirler. Güçlü bir marka duruşu, müşteri odaklı yaklaşım, satış stratejileri ve kalite gibi kavramlar, organizasyonlar için kuvvetli avantajlar haline dönüşmüştür. 20. yy. başlarındaki fazla üretim ve iş yükünün ortadan kaldırılması stratejisine ek olarak bugünün felsefesi, yüksek kalite sunmanın yanı sıra uygun fiyatlı satış anlayışı üzerinedir. Bu stratejiyi takip edebilmek, organizasyonların tamamıyla kalite üzerine kurulu bir strateji izlemeleri ile mümkündür.


Birçok firmada  kalite yönetimi ilkesi, temel şekilde hedeflenen ürün veya hizmet eksikliklerinin son tüketiciye ulaşmasını önlemektir. Fakat bu durum, eksiklikleri gidermeye çalışırken ek maliyete sebebiyet vermektedir. Modern kalite yönetimi, süreç safhasında kalite anlayışının benimsenerek, hatalı ürün veya hizmetten kaçınmaktır. Bu anlayış Altı Sigma’nın ana yapısını oluşturmaktadır.


Altı Sigma, işletme başarısı için geçmişteki önemli yönetim düşüncelerini ve deneyimlerini harmanlayarak, mevcut problemleri çözmek ve Altı Sigma kalite seviyesinde yeni ürün ve süreçler tasarlamak için oluşturulmuş, süreç odaklı bir yaklaşımdır. Altı Sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Bu yaklaşım, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar.


Altı Sigma esasen, kalite yönetimi araçlarının ve istatistiksel yöntemlerin uygun bir şekilde uygulanması olduğundan, hatanın temelinde yer alan kaynakların ortadan kaldırılması ve hem hizmet hem de üretim sektöründe, belirli bir seviye için süreç çıktılarının varyasyonunun efektif olarak azaltılması mümkündür.  Motorola, GE gibi dünya devi firmaların uzun süreli tecrübeleri incelendiğinde, Altı Sigma projesinin uygulanması ile şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlandığı gözlemlenmektedir.


Bu çalışma, Altı Sigma kalite hareketinin temeline ve geçmişten bugüne ne tip gelişmelerin yaşandığına dair geniş bir araştırma içermektedir. Altı Sigma uygulamalarının üretim sanayisinde elde ettiği başarılarda olduğu gibi, hizmet sektöründe de yaygınlaştırılabilmesi için bir yol haritası çizilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, bahsedilen bilgiler ışığında hizmet sektöründe yer alan özel bir şirketin kritik bir süreci için iyileştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 
 
Quality Management With Six Sigma In Service Sector


Nowadays, companies are in an international battle since the competition is now global instead of territorial. Concepts like strong brand image, customer oriented approach, sales strategies and quality became powerful advantages for companies. In addition to the strategy of elimination of excess production and workload from early 20th centuries, today’s philosophy is to provide high quality along with reasonable pricing. To be able to follow this philosophy, companies’ strategies must be based totally on the quality.


In many companies, quality management is to prevent targeted defective product or service to reach consumers. However, this situation causes an additional cost to companies. Modern quality management is adopting quality understanding, during process phase and prevent from defective product or service. This is the mainframe of six sigma.


Six sigma, is a process oriented approach for company success which is created to solve current problems and design new products and processes at Six Sigma quality level with blending old company thoughts and experiences. It is possible to see quality’s numerical value and whether the processes are in expected quality level or not. This approach, improves the process performance and aims to reach a defect value of 3,4 in a million.


Since Six Sigma is actually a proper application of quality management tools and statistical method, it is possible to eliminate the sources of defects and effectively decrease process output variations in both service and product sectors for a certain level. If long-term experiences of international giants like Motorola, GE are examined, it is easy to observe that application of Six Sigma provides significant financial benefits to companies.


This study includes a wide research about basis of six sigma quality movement and the advancements from past to present. A road map is created in order to widen the application of Six Sigma in service sectors just like the successful applications in production industry. The last part of the study covers an enhancement application for a critical process of a commercial company in service sector, in the light of given information.
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Araç Rotalama Probleminin Çözümünde Karınca Kolonisi Opimizasyonu Algoritmasının Kullanılması


Araç rotalama problemi (ARP) toplam katedilen mesafeyi, dolayısıyla da toplam maliyeti optimize etmek amacıyla depoda başlayıp depoda biten ve her müşterinin bir defa ziyaret edildiği rotaların oluşturulması olarak adlandırılır. 


ARP, çözümü zor ve zaman alan optimizasyon problemlerinden biridir. Bu yüzden araştırmalarda ARP çözümleri için sezgisel ve metasezgisel yöntemler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.


Bu çalışmada Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemleri (KKARP) ele alınmış ve metasezgisel yöntemlerden biri olan Karınca Kolonisi Sistemi (KKS) ile çözüm önerisi sunulmuştur. Yöntem literatürde bulunan test problemlerine uygulanmış ve elde edilen çözümler problemlerin bilinen en iyi çözümleri ile karşılaştırılmıştır. 

Using Ant Colony Optimization Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem


Vehicle routing problem (VRP) is defined as generating routes to optimize total distance and total cost where each route starts and ends at the depot, and each customer is constrainted to be visited once.


VRP is one of the difficult and time consuming optimization problems. Hence, heuristic and metaheuristic methods are generally used to solve the VRP in academic literature.


In this study, Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), which is the topic of the researches frequently, is considered. A solution is proposed to CVRP by using one of the metaheuristic methods, Ant Colony System (ACS). The method is performed on the literature benchmark problems and the obtained solutions are compared with the best known solutions.
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Prof. Dr. Ataç BAŞÇETİN
Gıda Ürünlerinin Satın Alınmasında Katkı Maddelerine Göre Tercih Yapılabilmesi için Bir Mobil Uygulama

Sağlık problemlerinin oldukça arttığı günümüz koşullarında, standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli, uzun bir yaşam ve toplumu bu yönde bilinçlendirme, oldukça önem kazanan konular arasında yer almaktadır. Farklı kanallardan yapılan yayınlar, kullanıcının kendi araştırması ya da önceden gelen  bilgiler doğrultusunda sağlığa zararlı olan ya da olabilecek gıda maddelerine dikkat edecek şekilde satın alma  ve kullanma eğiliminin olduğu, gözle görünen bir gerçek halini almıştır.

Dayanıklılık, raf ömrü, tatlandırma, görünüş ve yapı değiştirme amaçlı kullanılan  gıda katkı maddelerinin, genetiği ile oynanmış birçok besin kaynağının, tüm canlıların sağlığını büyük ölçüde etkilediği ve yaşam döngüsünü tehdit ettiği konularında yapılan birçok araştırma ve yürütülen  çalışma vardır. 

Tez, temel teorik konuların yer aldığı bölümler ve uygulamanın konu edileceği bölümden oluşmaktadır.

Tez kapsamı dahilinde araştırılacak ve detaylı olarak incelenecek başlıklar; ambalajlı hazır gıdalar, katkı maddeleri, toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi amacı ile  yapılan örnek çalışmalar ve örnek mobil bir uygulamanın oluşturulması, olarak belirlenmiştir.

Tüketicilerin satınalma sırasında tercihlerini bilinçli ve sorgulayarak yapmalarını sağlayacak mobil uygulama hazırlanacaktır. Uygulama ile kullanıcıların istedikleri gıdaların içerdiği katkı maddelerini, kullandıkları mobil telefon üzerinden, sorgulayabilmeleri sağlanacaktır. Sorgulama, belirlenecek kısa mesaj numarasına katkı maddesi isminin kısa mesaj ile gönderilmesi ile ya da ürüne ait barkod resminin çözünürlüğü yüksek kalitede olan bir telefon ile çekilmesinin ardından resimli mesaj kanalı kullanılarak gönderilmesiyle yapılabilecektir. Sonuçlar aboneye kısa mesaj ile bildirilecektir.

  
 
 
 
 
A Mobile Application for Determining Preferences According to Additives to Purchase Food Products

In nowadays conditions, health problems increased too much. Living healty, longly and under proper conditions and also orientation of society in this purpose became valuable subjects. It is a reality that people are paying attention on differencing aliments as 'harmful' or 'unhealty' according to their personal researches, media or a priori.

There are many researches and studies on harmful affects of the additives in products which provides durability, long shelf life, sweetener, better view and genetic operations. 
This thesis is composed by the essential theorical parts and presentation of mobile application. 

The subjects that will be searched and examined in the scope of this thesis are  ready-packaged foods, their ingredients, additives and their utilization rates.


Moreover there will be studies about orientation of society to make the right choices for healty nutrition.

Finally a short message(SMS) and mutimedia message(MMS) supported mobile application, by which products can be queried according to their ingredients, will be designed and a pilote study will be presented. By this application users will send the name of an additive of a product by a short message or send the image of the product’s barcode by multimedya message. Afterwards they will receive a short message response including a detailed information about that additive.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
İSENKUL Muhammed Erdem 
Danışman
:
Prof.Dr.Ahmet SERTBAŞ,



Yrd.Doç.Dr.Olcay KURŞUN(İkinci Danışman)
Anabilim Dalı 
:
Bilgisayar Mühendisliği
Mezuniyet Yılı 
:
2011
Tez Savunma Jürisi  
: Prof.Dr.Ahmet SERTBAŞ



Prof.Dr.Aydın AKAN



Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ali AYDIN



Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ÖZTAŞ



Yrd.Doç.Dr.Niyazi KILIÇ 
Parkinson Hastalığı’nın Teşhisi için Veri Toplama ve Örüntü Tanıma Sistemi

Parkinson hastalığı, sinir sistemini etkileyen motor refleksleri, konuşma, düşünme, davranış ve diğer hayati fonksiyonların kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olan bir nörolojik hastalıktır. Parkinson hastalığı, hastaların yaklaşık %90’ında konuşma ve motor yeteneklerinin (yazma, denge, vb.) bozulmasına sebep olmaktadır ve çoğunlukla yaşlı kişilerde görülmektedir. 

Günümüzde hastaların bilgileri yaş, cinsiyet, tedavi durumu gibi veriler tutulmaktadır. Bu verilere ek olarak, bu tezde önerilen el yazısı ve ses kaydı gibi hastalığın gelişimi ve tedavi sürecine büyük ölçüde katkı sağlayabilecek bilgiler de saklanması tedavi sürecinde büyük önem arz etmektedir. Halihazırda alınan bilgiler kağıt üzerinde saklandığından ve arşivlerde kaldığından, bu durum ses gibi elektronik ortamda tutulması gereken veriler için uygun değildir. Bu yüzden hastaların gelişme ya da gerileme gibi değişimlerini takip etmek ve bu verilerden istatistiki çıkarımlar/öngörüler yapmak zor olmaktadır. 

Bu tez kapsamında hastaların bu türlü bilgilerini kayıt ve analiz edebilen bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya katılan tüm hastaların tıbbi muayeneleri sonrasında sosyal bilgileri de toplanılmış, bu verilere ek olarak her bir hasta için ayrı bir ses kayıt veritabanı oluşturulmuştur. Ayrıca Parkinson Hastalarından alınan verilerin doğruluğunu anlayabilmek için, Parkinsonlu olmayan hastalar veya tamamen sağlıklı olan bireylerden oluşan bir kontrol grubu içinde bu veri bankası oluşturulmuştur. 

Toplanan tüm veriler arasındaki ilişkiler, SVM (Destek Vektör Makineleri) ve KNN (En Yakın Komşu) algoritmaları kullanılarak analizleri yapılmıştır. Ayrıca öznitelik seçiminde kullanılan MRMR (Minimum Artıklık-Maksimum İlişki) yönteminin bu çalışmadaki başarı oranı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doğru ses bilgileri ve kayıtları seçilerek oluşturulan ses bilgileri sayesinde, hasta ve sağlıklı bireylerin sadece ses kayıtları incelenerek hastalık teşhisi ve hastalık gelişim takibi yapılabileceği görülmüştür. Bu sayede tüm doktorlara karar destek aşamasında yardımcı olabilecek bir sistem geliştirilmiştir.
Tez kapsamında oluşturmayı hedeflediğim sistem, bir hastanın verilerinden onun Parkinson hastası olup olmadığını, Parkinson hastası değil ise risk grubunda olup olmadığını öngörebilmeyi hedeflemiş olup, özellikle ses verilerinin işlenmesi elde ettiğim sonuçlar, ileride yapılması muhtemel uzaktan teşhis teknolojisi için bir basamak olacağı düşünülmektedir.
  
A Data Collection And Pattern Recognition System for Diagnosis of Parkinson’s Disease

Parkinson’s disease is a neurologic defect that causes partial or full loss in motor reflexes, speech, behavior, mental processing and other vital functions. It is generally observed in old people and causes disorders in speech and motor abilities (writing, balance etc.) of 90% of patients. 

Nowadays important data of these patients such as age, gender, treatment process is stored. In addition to this data, also handwriting and speech samples which can make important contributons to monitor progress and treatment of the disease are kept. But this data is usually left on paper work and not used to monitor any amelioration/deterioration in patient’s situation or make statistical forecasts about progress of disease. 

In this study, I aimed to prepare a system which saves and analyzes such data of patients. This system saves patients’ social and disease informations. In addition to these data created speech database system for patients’ voice records. Also, in order to understand accuracy of the data from Parkinson’s disease patients, a data bank created for control group which contains healthy  people or patients without Parkinson’s disease.

In this system we used two classification method which are Support Vector Machines and k-nearest neighbour algorithm to analyse relationship between human voice with Parkinson Disease level. Also we used Minimum Redundancy-Maximum Relevance (MRMR) algorithm to determine hit ratio of analysed features. With this methods, we found that prediction and classification of patients from healthy subjects is possible with correct voice features and samples. As a result of this, system will be a decision support for medical doctors.

The system will decide whether a person is likely Parkinson or not. If not, it will determine whether the person is in risk group or not. As a result the proposed system will be a step for remote diagnosis technology.
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NVIDIA CUDA ile Yüksek Performanslı Görüntü İşleme

Son yıllarda hızla gelişen GPU teknolojisi araştırmacıların ve yazılım geliştiricilerin dikkatini çekmiştir. Özellikle GPU’ları genel amaçlı hesaplamalar için kullanabilen programlama arayüzlerinin geliştirilmesi ile GPU dünyasında yeni bir çağ başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler, tıbbi görüntü işleme ve 3D modelleme gibi birçok alanda yeni fikirleri tetiklemiştir. Görüntü işleme gibi yüksek derecede veri paralelliği gerektiren bazı alanlarda köklü değişiklikler yaşanmıştır.

Bu çalışmada, NVIDIA firmasının CUDA destekli platformlarında, paralel programlama ile yüksek performanslı uygulamalar geliştirmeyi sağlayan CUDA C dili incelenmiştir. Bu dil ile örnek bir tekil nesne takibi uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama geliştirme aşamasında CUDA C dilinin bazı temel özellikleri test edilmiş ve sonuçlar ayrıntılı istatistikler ile birlikte sunulmuştur.

 
High Performance Image Processing with NVIDIA CUDA

GPU technology, which is developing rapidly in recent years, has attracted the attention of researchers and software developers. Especially the development of programming interfaces that can use GPUs for general-purpose computations, started a new age ın GPU world. These developments triggered new ideas in so many fields such as medical image processing and 3D modeling. Fundamental changes have occurred in some fields such as image processing which require high level data parallelism.

This study examines the CUDA C language which provides development of high-performance applications by parallel programming on NVIDIA CUDA-supported platforms. A sample single object tracking application is developed via using CUDA C. Some of the basic features of the CUDA C language has been tested during application development stage and the results have been  presented along with detailed statistics.
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Yapay Sinir Ağları İle Fiyat Tahmin Analizi

Bu çalışmada yapay sinir ağları ile ürünlerin fiyat geçmişi bilgilerini kullanarak ilerleyen zaman birimlerinde fiyat tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır.


Çalışmada öncelikle tahmin kavramı anlatıldıktan sonra yapay sinir ağlarının özelliklerine ve öğrenme kabiliyetine dayanarak, tahmin yürütmede uygun bir araç oldukları ve kullanımları anlatılmıştır. Devamında tahmin için genelde uygun olan yapay sinir ağ tipleri kısaca anlatılmıştır.


Çalışmanın devamında bu konuda daha önce yapılan çalışmalar arasından kullanılan bir yapay sinir ağ modeli ve bizim deneme olarak yaptığımız alternatif bir model yer almaktadır. Bu bölümde tanımlanan modellerin tahmin yürütmede ve çalışma performanslarında dezavantajları ve başarısız noktaları listelenmiştir.


Çalışmanın 3. bölümünde bu projede kullanılan yöntem açıklanmıştır. Öncelikle elde olan fiyat geçmişi veri formatları ve kullanım için verilerin düzenlenmesi anlatılmış ve ardından Narx yapay sinir ağ modeli kısaca tanıtılmıştır. Devamında bu projede kullanılan yapay sinir ağ modeli açıklanmış ve sistemin girişleri, çıkışları ve çalışma mantığı anlatılmıştır.


Devamında Matlab ortamında modelin yapılan uygulaması detaylı bir şekilde anlatılmıştır. veritabanının yapısı ve geliştirilen uygulamanın genel akışı bu bölümde yer almaktadır.


Çalışmanın 4. bölümünde veritabanından çekilen örnek 30 adet farklı ürün bilgisi için programın ürettiği çıkışlar gösterilmiştir. Devamında sonuç ve performans analizi yapılmıştır. Bu kısımda ilave olarak sistemin mantıklı sonuçlar verebildiğini denemek için sinüs ve kosinüs fonksiyonları formatında olan veri tipleri giriş olarak sisteme uygulanmış ve sistemin beklentiler doğrultusunda ürettiği çıkışlar, gösterilmiştir.

  
Prıce-Predıctıon Analysıs Usıng Neural  Networks

In this study with the aid of artificial neural networks using price history information of products, we have tried to predict price changes in the upcoming time steps.


First of all we will have a brief definition of “prediction” and then artificial neural networks are mentioned as a suitable tool for prediction due to their learning abilities and other specifications. Subsequently artificial neural network types which are generally used and suitable for prediction are briefly discussed.


Subsequently earlier studies on price prediction using neural networks with an implemented model is discussed. And also an alternative model that we tested for this project but was not successful is included. The disadvantages and weak points of these models are listed afterwards.


In the section 3 the method used in our project is described. First price history data format and data preparation process for usage is explained. Subsequently Narx Artificial neural network model is briefly interduced. Then the artificial neural network model designed for this project and its input, output and system logic is described.


Subsequently the project implementation in Matlab environment is explained with details. Used database table formats and general program flow takes place in this part.


In the section 4, the system results generated for thirty different products fetched from database, is shown in figures. Subsequently conclusion and system performance analysis is done. In addition for testing that system generates logical outputs, system result for assumed price history in easily guessable sinus and cosinus function formats are displayed in figures which meet our expectations.
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Etkin Bit İndirgeme Metodu Kullanarak Aritmetik İşlem Devreleri Tasarımı

Bilgisayar işlemcilerinin gün geçtikçe artan hızları aritmetik devre tasarımlarının da yüksek performanslı olarak gerçeklenmelerini gerektirmektedir.Bu gereksinim bilgisayar aritmetiğinin yeniden incelenmesine, daha hızlı algoritmaların ortaya çıkmasına ve teknolojinin sağladığı imkanlar ölçüsünde donanımsal gerçeklemelerine imkan tanıdı. Bilgisayar aritmetiğinin temel amacı, sayısal işlemlerin hızını arttıracak devrelerin ve algoritmaların tasarımıdır. Bu amaçla, tezde hızlı çarpma metodu olarak bilinen “ etkin bit indirgeme metodu “na dayanan daha hızlı ve daha yüksek bit uzunluklu aritmetik çarpma devrelerinin tasarımı sunulmaktadır. 

Bu tezde, etkin bit indirgeme metodu kullanarak aritmetik çarpma işlemleri için geliştirilmiş hızlı ve etkin algoritmalar incelenmiştir.Vedic matematiğine dayanan bazı çarpma yöntemlerinin üzerinde değişiklik yaparak, ayrıştırma ve bit öteleme gibi bazı temel özellikleri kullanarak  geliştirilen 4 bitlik çarpma devrelerinin daha büyük bit uzunluklu devreler (8 ve 16 bit) için geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu algoritmalara dayanarak geliştirilen aritmetik çarpma devrelerinin tasarımı yapılmıştır.Bu amaçla, Nikhilam Sutra yöntemine dayanan yeni bir yöntem (Önerilen yöntem) geliştirilerek donanımsal çarpma devreleri tasarlanmış ve performans analizleri yapılmıştır.Tezde Önerilen yöntem, Urdhva Tiryakbhyam Sutra (Vedic matematiğine dayanan diğer algoritma) ve klasik en hızlı algoritma olan Booth yöntemi ile performans karşılaştırmaları MATLAB yazılımı aracığıyla elde edilmiştir.

Ayrıca, donanım devrelerinin tasarım ve analizlerinde etkin bir araç olarak kullanılan VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language) Donanım Tanımlama Dili detaylı olarak tanıtılmıştır. Aritmetik çarpma devrelerin performans analizleri, VHDL simülasyonları aracılığıyla fonksiyonel olarak doğrulama, çıkış işareti dalga formu eldesi ve gecikme sürelerinin ölçümleri yapılarak gerçekleştirilmiştir.İncelenen bütün donanımsal devreler VHDL yardımıyla tanımlanmış ve  FPGA Kullanarak sentezlenen çarpma devrelerinin performansları sunulmuştur.

Bu çalışmada,  incelenen tüm aritmetik işlem devrelerinin performanslarını değerlendirmek için kullanılan kriterler olarak, (girişten çıkışa en uzun yol)gecikme süresi, kullanılan toplam standart kapı sayısı (çip alanı) ve çipte sarfolunan enerji (Verimlilik) seçilmiştir. Aritmetik devrelerin, gecikme ve alan hesaplamaları  grafikler halinde verilmiştir. Sonuçların geliştirilen VHDL simülasyon programları  ile uygunluk arzettiği görülmüştür.

  
 
 
Arithmetic Operation Circuits Design Using Efficient Bit Reduction Method

The increasing speed of computer processors with each passing day has required the design of arithmetic circuits to be verified as high performanced. For this reason; by being observed the computer artihmetic, it enabled faster algorithms to come out and verifications of hardwares in terms of the facilities that technology provides. The main aim of the computer arithmetic is the design of the circuits and algorithm that will increase the speed of numerical process. To this end,  the design of arithmetic multiplication circuits with a faster and higher bit length is presented through the efficient bit reduction method in thesis. 

In this thesis, the developed fast and efficient algorithms have been observed for arithmetic multiplication process by using the efficient bit reduction method. By making changes in some multiplication methods that are based on Vedic maths, the higher bit length circuits of multiplication circuits in literature which are 4 bits have been developed by using some basic properties of multiplication like decomposition and bit shifting.The design of developed arithmetic multiplication circuits has been implemented by relying on these algorithms. To this end, arithmetical multiplication circuits have been developed as fast multiplication method by being based on Urdhva Tiryakbhyam Sutra method, Nikhilam Sutra method, Booth algorithm and Proposed method. In MATLAB language, simulations of multiplication algorithms are realized and the result of the performances have been obtained. 

Besides, VHDL (VHSIC ( Very High Speed Integrated Circuit ) ) Hardware Description Language which is used a tool nowadays for hardware circuits analysis and design, is introduced in detail. Analysis of arithmetic circuits are implemented by verifying functionally with VHDL simulations, getting output signal wave form and measurements of delay time.All the circuits of hardware that are observed have been described via VHDL and the performances of multiplication circuits that are synthesized have been presented via FPGA. 

The criteria which is used for examining performances of all arithmetic process circuits that are investigated in this work, are chosen as delay time, used gate number (chip area) and the energy that consumed in chip (Efficiency). Delay times and area calculations of arithmetic circuits, are depicted as graphics. It is seen that the obtained results are consistent with developed VHDL simulation programs.
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Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Kümeleme Ve Yönlendirme Algoritma Analizi
Kablosuz algılayıcı ağları (WSN) bilim dünyasında gelişmekte olan ve hızla büyüyen alanlarından biridir. Düşük maliyet, düşük güç ve çok işlevli algılayıcı düğümler geliştirmeye sebep oldu. Kablosuz algılayıcı ağlardaki son gelişmeler, birçok yönlendirme protokollerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Algılayıcı düğümlerin sınırlı pil kapasitesi sebebinden dolayı, kablosuz algılayıcı ağlarında enerji verimliliği büyük ve önemli sorunlar yaşanmasına neden olur. Böylece, ağ ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kablosuz algılayıcı ağların yönlendirme protokollerinde enerji verimli olmalıdır. 

Bu tez çalışmasında, kablosuz algılayıcı ağların genel bilgileri, algılayıcı düğümlerin donanım mimarisi, kablosuz algılayıcı ağ uygulamaları, kablosuz algılayıcı ağlar ve Ad-hoc ağ arasında karşılaştırma, kümeleme ve yönlendirme protokolleri, bazı enerji verimli yönlendirme protokolleri arasında derin ve entegre bir karşılaştırmadan söz edildikten sonra yeni bir yönlendirme protokolü öne sürülmüştür.

Önerilen protokol konum-tabanlı yönlendirme Gossiping(LGossiping) protokolü’nün gelişimidir. Yeni protokol adil enerji-verimli konum-tabanlı Gossiping protokolü (FELGossiping) olarak adlandırılır. Simülasyon sonuçları FELGossiping protokolünün uçtan-uca gecikme, yüksek paket kaybı ve genel ağda yüksek enerji tüketimi gibi benzeri yönlendirme protokollerinin (Gossiping, LGossiping and ELgossiping) bazı dezavantajlarını düzeltmiş olduğunu gösterir.

  
 
Clusterıng And Routıng Algorıthm Analysıs For Wıreless Sensor Networks
The area of wireless sensor networks (WSNs) is one of the developing and fast expanding fields in the scholarly world. This has brought about developing low-power, low cost and multi-function sensor nodes. Recent advances in wireless sensor networks have led to an emergence of many routing protocols. Limited battery capacity of sensor nodes makes energy eﬃciency a major and challenge problem in wireless sensor networks. Thus, the routing protocols for wireless sensor networks must be energy eﬃcient in order to maximize the network lifetime. 

In this thesis, after mentioning to the general information of WSN, hardware architecture of sensor nodes, applications of WSNs, comparison between WSN and Ad-hoc network, clustering and routing protocols, and making a deep and integrated comparison between some energy efficient routing protocols, a new routing protocol has been proposed.

The proposed protocol is an enhancement of Location-based Gossiping (LGossiping) routing protokol. The new protocol has been called Fair Efficient Location-based Gossiping protocol (FELGossiping).The simulation results shows that FELGossiping has addressed some drawbacks of counterpart routing protocols (Gossiping, LGossiping and ELgossiping), like the end to end delay, high packet lost and high energy consumption of the network overall. 
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Hızlı Hesaplama İçin Yüksek Performanslı Paralel Önek Toplayıcıların Tasarımı

Toplayıcı işlemleri, bilgisayar aritmetiğinde en sık kullanılan işlemlerdendir. Özellikle işlemci performansını doğrudan etkileyen devreler tasarlanırken toplayıcılar çokça kullanılmaktadır. Bu da toplayıcı devrelerinin performans ve verimlilik açısından önemini artırmaktadır. Bu amaçla aynı seviyede, aynı anda birden fazla işlem yapmaya imkan sağlayan paralel toplayıcılar tasarlanmış, verim artırılarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu toplayıcılar zamanla daha da geliştirilerek, paralel toplayıcıların özel bir türü olan paralel önek toplayıcı tasarımları geliştirilmiştir. 

İlk kez 1960 yılında Sklansky paralel önek toplayıcı tasarımını geliştirmiş, daha sonraki yıllarda Brent Kung’a göre seviye sayısını arttırarak alan ve fan – out bakımından avantaj sağlayan Kogge Stone ve Sklansky Paralel önek toplayıcıları geliştirilmiştir. Bu üç tasarım paralel önek toplayıcı alanında temeli oluşturmuştur ve son yıllarda bu tasarımlar kullanılarak, bazı hibrit çalışmalar geliştirilmiş, daha verimli sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada da amaç, farklı bir yöntem kullanarak, daha verimli bir paralel önek toplayıcı oluşturmaktır. 

Bu çalışmada ilk olarak paralel önek toplayıcıların yapısı, çalışma prensibi ele alınmış ve bu alanda temeli oluşturan Brent Kung,  Kogge Stone ve Sklansky Paralel önek toplayıcıları incelenmiş, VHDL(Very high speed integrated circuit Hardware Description Language) dili kullanılarak simülasyonu gerçeklenmiştir. Daha sonraki bölümlerde, klasik tasarımların kullandığı yöntemlerden farklı bir yöntem kullanılarak bir paralel önek toplayıcı tasarlanmıştır. Yine bu tasarım VHDL dilinde simüle edilerek klasik yöntemlerle karşılaştırılmış ve gecikme süresi olarak daha iyi bir sonuç elde edilmiştir. Yine bu mimariler FPGA kiti kullanılarak gerçeklenmiş ve sonuçlar uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Design Of High Performance Parallel Prefix Adders For Fast Computation

The adder circuits are commonly used in computer arithmetic. Especially the adders are used in designing circuits that directly affect the performance of the processor. This situation, increases the importance of the adder circuits in terms of performance and efficiency. For this purpose the parallel adders, which allow the more than one processes at the same time and same level, were designed and positive results have been achieved by increasing efficiency. The parallel prefix adder that is special type of parallel adder, was designed by developing the previous designs over time.

Firstly, Sklansky parallel prefix adder was designed in 1960. In later years Kogge Stone and Brent-Kung prefix adders has been developed which have area and fan-out advantages according to Sklansky by inceasing the number of levels. These three forms are accepted the basis of parallel prefix adder field, and in recent years by using these designs, developed some hybrid studies and tried to achieve more efficient results. So the purpose of this study, making an optimum parallel prefix adder which is more efficient than the other studies by using a different method.

In this study, firstly, the structure and working system of parallel prefix adders were discussed, the basis designs, Brent Kung, Kogge Stone and Sklansky prefix adders were examined and simulated by using VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description Language). In the next chapters, new parallel prefix adder was designed using a different method from the classic designs. This new design was also simulated using VHDL, compared with the other methods and obtained a better result for latency. Also these architectures were implemented using FPGA device and the results were presented.
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Nesneye Yönelik Programlama İçin Dinamik Bellek Tahsis/İade Davranışı İncelemesi
Bir bilgisayar uygulamasında iki temel bellek alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri kullanıcı kontrolü olmaksızın yönetilen durağan bellek iken diğeri kullanıcıya esnek bir yapı sunan dinamik bellektir. Fakat kısıtlı bir kaynak olan bu dinamik bellek alanının verimli ve etkin bir biçimde kullanılması için yönetilmesi ve organize edilmesi gerekmektedir. Bu kısıtlı bellek kaynağının çeşitli yöntemler kullanılarak en iyi şekilde kullanılmasını amaçlayan mekanizmaya dinamik bellek yönetimi denilmektedir. Dinamik bellek alanının yönetilmesi oldukça zor ve karmaşıktır. Bu sebeple dinamik bellek yönetimini en iyi şekilde gerçeklemek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Kısıtlı bir kaynağın en verimli şekilde kullanımını amaçlayan bu yöntemler zaman içinde programlama dillerindeki değişiklikler sebebiyle değişime uğramıştır.

Benjamin Zorn ve Dirk Grunwald (1992) tarafından C programla dili üzerinde  yapılan çalışmalar göstermiştir ki bir uygulamanın toplam tükettiği çalışma süresinin %30’u bellek yönetimine gitmektedir. Berger ve McKinley (2001) tarafından nesne yönelimli bir dil olan C++ üzerinde yapılan çalışma ise bu oranın %60 değerine kadar çıkabildiğini göstermiştir. Haggander ve Lundberg (1998) tarafından yapılan bir başka araştırma nesne yönelim bir dil olan C++ dilinin nesne yönelimli olmayan C diline oranla 20 kat daha fazla bellek kullanabildiğini göstermiştir. Tüm bu sonuçlar dikkate alındığın da nesne yönelimli dillerin etkinliği zaman içerisinde hızla artarak dinamik bellek yönetimi konusunun daha ehemmiyetli bir hale gelmesine sebep olmuştur. Nesne yönelimli olmayan C ve benzeri diller için geliştirilmiş bir çok yöntem genel manada nesne yönelimli dillerde de kullanılabilmesine rağmen en iyi performansı vermedikleri görülmüştür. 

Nesne yönelimli dillerin temelinde yer alan nesneler ufak boyutlu değişkenleri içinde barındırarak daha büyük yapı taşları oluşturmuşlardır. Nesneler arasındaki ilişkiler, nesnelerin ömrü, nesnelerin boyutları ve bunun gibi özellikler dikkate alındığında nesneler için daha hızlı ve verimli tahsisatçıların geliştirilebileceği görülmüştür.

Bu çalışmada genel bir işletim sistemi tahsisatçısı ile belirli bir uygulamada kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir tahsisatçı arasında nesneye yönelik bir dil olan C++ üzerinde karşılaştırmalar yapılmıştır. Tahsisatçılar, bir uygulamanın maruz kalacağı tahsis ve iade talepleri doğrultusunda nesne boyut kriteri de göz önüne alınarak test ve analiz edilmiştir. Bu testler sonucunda geliştirilen tahsisatçının işletim sisteminin 
standart tahsisatçısına oranla daha yüksek bir performans gösterdiği görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda nesne yönelimli dillerde nesne temelli geliştirilen tahsisatçıların daha başarılı performans gösterebileği görülmüştür.

A Study Of Dynamıc Memory Allocatıon/Deallocatıon Behavıor For Object Orıented Programmın

In a computer application there are two basic memory regions. One of them is static memory, and the other one is dynamic memory which offers great flexibility to the user. However, to use limited dynamic memory resource in an efficient way, it should be managed and organized. The mechanism that targets to use limited dynamic memory resource in a better way by various methods is called dynamic memory management. Management of dynamic memory is pretty hard and complicated. That's why lots of methods are proposed to improve dynamic memory management. By the changes in programming languages, the methods that aim to use this limited resource in a better way are evolved in time.

The studies on the C programming language that Benjamin Zorn and Dirk Grunwald made shows that an application spends %30 of the total running time to the memory management.  The studies on the C++, which is an object oriented programming language, that Berger and McKinley (2001) made shows that this ratio can climb up to the %60. Additionally, Hagander and Lundber (1998) shows that C++ object oriented programming language can use 20 times more memory than the C programming language which is not an object oriented programming language. Considering the above labors, since the usage of object oriented programming languages are rapidly increasing, the dynamic memory management issue became more important. The methods that target C and similar programming languages which are not object oriented can be used in object oriented programming languages but they do not perform well.

The objects which are the basis of object oriented programming languages became big structures by containing the small size variables. When the relations between objects, life of the objects, size of the objects and similar properties are considered, it show that faster and efficient memory allocators can be developed.

In this work, comparisons between the operating system allocator and a hybrid allocator which will be used for a specific application are made on the C++ object oriented programming language. Allocators are tested and analyzed while considering the size of the objects, according to the applications memory allocation and deallocation demands. These tests show that proposed allocator has better performance when compared to operating system allocator. In accordance to these results, the object oriented allocators have higher performance on the object oriented programming languages.
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İstanbul Atmosferindeki Farklı Boyutlardaki  Partikül Maddenin Metal İçeriğinin Belirlenmesi
Solunabilir partikül maddenin (PM10) insan sağlığı üzerindeki etkileri, maruz kalınan süreye ve partikül maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Partikül maddenin insan sağlığını bozan biyolojik etkileri günümüzde tam olarak açıklanamamıştır. Ağır metaller bozulmaz ve yok edilemezler ve insan vücudunda yüksek konsantrasyonlarda toksik etkileri vardır. Bu yüzden PM kimyasal karakterizasyonunun ve toksisitesinin belirlenmesi insan sağlığına olan etkilerinin açıklamasında büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada İstanbul atmosferindeki partikül maddelerin metal derişimleri hakkındaki bilgiler ortaya konulmaktadır. Temmuz 2008- Ağustos 2010 tarihleri arasında İstanbul içinde belirlenen 5 noktada (Kilyos, Rasathane, Göztepe, Beşiktaş ve Avcılar) toplam 80 adet PM örneklemesi yapılmıştır. PM örnekleri kaskatlı PM örnekleyicisi ile sekiz farklı boyutta (<0,43 μm, 0,43-1,0 μm, 1,0-1,7 μm, 1,7-2,6 μm, 2,6-3,5 μm, 3,5-5,2 μm, 5,2-6,5 μm, ve 6,5-8,0 μm >8,0 μm)  toplanmıştır. Kütle konsantrasyonu belirlenen örnekler çözünürleştirme işleminden sonra Zn, Fe, Cr, Ni, Pb, Cu, Cd, As, Mn, V ve Co içerikleri belirlenmiştir.

APM (Askıda Partikül Madde) konsantrasyonları en yüksek Göztepe ve en düşük Kilyos olmak üzere sırasıyla şöyledir: Kilyos: 16,8±5,1 ng/m3, Rasathane: 21,5±9,1 ng/m3, Avcılar: 28,6±13,6 ng/m3, Beşiktaş: 34,8±11,6 ng/m3, Göztepe: 48,6±34,0 ng/m3. APM içeriğindeki metal konsantrasyonları irdelendiğinde Cu, Mn, As ve Fe‘in en yüksek kış mevsiminde (24,6±1,2 ng/m3, 18,2± 0,7 ng/m3, 3,7±0,7 ng/m3, 1611±66,7 ng/m3) Göztepe‘de; Ni (5,1±0,2 ng/m3), Pb (17,7±2,3 ng/m3), Cd (1,04±0,03 ng/m3) Avcılar‘da gözlenmiştir. Yaz mevsiminde ise V (3,6±0,2 ng/m3) ve Zn (225,9±7,7 ng/m3) Beşiktaş’ta en yüksek değerleri alırken; As (7,8±0,12 ng/m3) Göztepe’de en yüksek değeri almıştır. Avcılar istasyonunda belirlenen metallerin, şehir arka planı olarak seçilen Kilyos’ a kıyasla 2 ile 4 kat yüksek değerler aldığı belirlenmiştir. Pb konsantrasyonunun ince tozlardaki (<2,6 μm) oranı Kilyos dışındaki istasyonlarda %67 ile %76 arasında yüksek değerler almıştır.
  
 
Determınatıon Of The Metal Content Of Partıculate Matter In Dıfferent Sıze In Istanbul Atmosphere
Effects of respirable particulate matter (PM10) on human health, depends on the exposure time, and physical and chemical characteristics of the particulate matter. Biological effects of the particular matter which disrupts human health today is could not have been defined yet. Heavy metals can neither be perished nor destroyed and besides, they can be toxic in high concentrations in the human body. Therefore, determination of the toxicity of PM chemical characterization and the effects on human health is of great importance in the description.

This paper presents findings related to metal concentrations of particulate matter in the atmosphere in the city of Istanbul. Between the dates July 2008 - August 2010 in Istanbul, in 5 specified points (Kilyos, Rasathane, Göztepe, Beşiktaş and Avcılar) there has been made a total of 80 pieces of PM sampling. Cascade Impector PM sampler with PM samples from eight different sizes (<0,43 μm, 0,43-1,0 μm, 1,0-1,7 μm, 1,7-2,6 μm, 2,6-3,5 μm, 3,5-5,2 μm, 5,2-6,5 μm, and 6,5-8,0 μm >8,0 μm) were collected. Examples of the mass concentration determined after solubilization Zn, Fe, Cr, Co, Ni, Pb, Cu, Cd, As, Mn, and V, contents were determined.

SPM (Suspended Particulate Matter) is including concentration of the highest in Göztepe, and the lowest in Kilyos, as follows respectively;  Kilyos: 16,8±5,1 ng/m3; Rasathane: 21,5±9,1 ng/m3; Avcılar: 28,6±13,6 ng/m3; Beşiktaş: 34,8±11,6 ng/m3; Göztepe: 48,6±34,0 ng/m3. SPM analyzed the content of metal concentrations of Cu, Mn, As and Fe's highest were detected in winter (24,6 ±1,2 ng/m3, 18,2±0,7 ng/m3, 3,7±0,7 ng/m3, 1611±66,7 ng/m3) in Göztepe; Ni (5,1±0,2 ng/m3), Pb (17,7±2,3 ng/m3), Cd (1,04±0,03 ng/m3) in Avcılar. In summer seasons, V (3,6 ± 0,2 ng/m3) and Zn (225,9 ± 7,7 ng/m3), while have the highest values in Beşiktaş; As (7,8 ± 0,12 ng/m3) has the highest value in Göztepe. Metals that determined in Avcılar station, was 2 to 4 times higher than determined values of Kilyos which had been selected as the ‘backround city’. Ratio of the Pb concentration in thin dusts (<2,6 μm) were taken high values such as 67% to 76% at the outside stations of Kilyos.
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Zayıf Asidik Katyon Değiştirici Reçine İle Atıksulardan Pb(2+) Gideriminin Araştırılması
Bu çalışmada, sentetik atıksulardan kurşun iyonu uzaklaştırılmasında zayıf asidik iyon değiştirici kullanımı ele alınmıştır. Çalışmayı üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde farklı başlangıç konsantrasyonları, temas süresi, pH, sıcaklık ve iyon değiştirici miktarlarının iyon değişimine etkisinin incelenmiştir. Kurşun iyonunun iyon değiştirici reçine ile gideriminde pH = 5, 360 dakika temas süresi ve 0.05 g iyon değiştirici miktarı optimum koşullar olarak belirlenmiştir. İyon değişimi mekanizmasının farklı koşullarda işleyişi izoterm, kinetik ve termodinamik modeller ile araştırılmıştır.  İyon değişimi mekanizmasını açıklayan en uygun izoterm modeli  Koble-Corrigan olarak bulunmuştur. Sıcaklığın ve başlangıç konsantrasyonunun reaksiyon ve difüzyon kinetiğine etkisi ayrı ayrı modellenmiştir. Yüksek R2 (0.991 – 0.9998), düşük %ε (1.2 – 4.2) ve birbirine çok yakın  qden ve qhes değerleri Tip 1 Yalancı İkinci Derece kinetiğinin en uygun reaksiyon esaslı kinetik model olduğunu göstermiştir. Başlangıç kurşun konsantrasyonunun ve sıcaklığın etkisinin incelendiği çalışmada sırasıyla partikül içi difüzyon ve por ve yüzey kütle difüzyonu modeli en uygun difüzyon modelleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünü kurşun içeren çözeltilerin farklı akış hızları ile iyon değiştirici reçine doldurulmuş kolonlardan geçirilmesi ve rejenerasyon çalışmaları oluşturmuştur. Kırılma noktasına 3 m/h akış hızı ile birinci yüklemede 35033 BV, 5m/h akış hızı ile de 23805 BV kurşun çözeltisi geçirildikten sonra ulaşılmıştır. Her iki akış hızı için rejenerasyon sonrası kapasite kaybı yaklaşık %28 dir. Çalışmanın üçüncü bölümünde iyon değiştiricinin kurşun iyonu ile etkileşimlerini incelemek üzere FTIR (Fourier Transform Infrared) spektrumları ve yüzeydeki mikro yapılarda meydana gelen değişimleri görmek için ise ESEM (Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu) çekimlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, zayıf asidik iyon değiştirici reçineler ile iyon değişiminin özellikle düşük konsantrasyonlarda kurşun giderimi için uygun bir arıtım yöntemi olduğu ortaya konulmuştur. Uygun akış hızı ile zayıf asidik reçinelerin rejenere edilerek düşük kapasite kayıpları ile tekrar tekrar kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

    
 
 
Investıgatıon Of The Pb(2+) Removal From   Wastewaters By Weak Acıdıc Catıon Exchanger Resın
In this study, lead (Pb2+) removal from synthetic wastewater by weak acidic ion exchange resin  was investigated. The study was composed of three sections. In the first section, effects of  different initial lead concentrations (C0), pH, temperature (T), time (t) and ion exchange resin amounts (m) were examined. The optimum conditions were determined as pH=5, t=360 min., m = 0.05 g for lead removal.  Ion exchange mechanism at various conditions were observed using isotherm, kinetic and thermodynamic models. The better correlation was found as Koble-Corrigan isotherm model. Effects of temperature and initial lead concentration on the reaction and diffusion  kinetics were modelled separately. The higher R2 (0.991–0.9998), lower  % ε (1.2–4.2) and closer values of qexp and qcal showed that the data fitted well with pseudo second order model among the reaction based kinetic models. The intraparticle diffusion, and  pore and surface mass diffusion models were determined as the most suitable diffusion models in the investigation of  initial lead concentration and temperature effects, respectively. In the second section of study, column studies with different flow rates and regeneration studies were performed. It was reached to breakthrough point at 35033 BV and 23805 BV for the flow rate of 3 m/h and 5 m/h, respectively. The capacity loss was found as approximately 28% for both flow rates. In the third section of the study, FT-IR (Fourier Transform Infrared) spectra and ESEM (Environmental Scanning Electron Microscopy) images were used to determine the interaction between the ion exchange resin and Pb(2+) ions, and to investigation of microsurface of the resins, respectively. Finally, it can be concluded that ion exchange process with weak acidic ion exchangers is technically feasible for lead removal especially at low concentrations. Column studies revealed that weak acidic ion exchangers can be used after regeneration repeatedly with low capacity losses.
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İçme Suyunda Fulvik Asit Varlığında Fe(II) ve Mn(II)’nin Batık Membran Sistemiyle Giderilmesi
Yeryüzündeki su kaynaklarında, Fe(II) ve Mn(II) doğal organik maddeler ile birlikte yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Bu da İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve endüstriyel amaçlı su kullanımında ciddi problemlere yol açmaktadır. 

Fe(II) ve Mn(II)’nin içme sularından yüksek verimle giderilmesi, toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Konvansiyonel yöntemlerden biri olan havalandırma ile Fe(II) giderim verimi, Mn(II)’nin giderim verimine oranla nispeten yüksektir. Ancak Mn(II) giderim verimi oldukça düşük olduğundan genellikle kuvvetli oksidanlar kullanılmaktadır. Kullanılan oksidanların birçoğunun, doğal organik maddeler ile birleşerek kanserojen maddeler olan trihalometanları (THM) oluşturduğu bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı içme suyu arıtımında kullanılan, mevcut teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, membran sistemleri oldukça ümit vadetmektedir. Özellikle son yıllarda, su ve atıksu arıtımında batık membran sistemlerinin geliştirilmesiyle, su arıtımında önemli aşamalar kaydedilmeye başlanmıştır. Batık membran sistemlerinin en önemli özelliği, mevcut konvansiyonel sistemlere entegre edilebilmeleridir. Böylece çok daha yüksek verimli yeni sistemler oluşmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Doğal Organik Maddelerin(DOM) Fe(II) ve Mn(II)’nin mevsimlere göre değişimleri belirlenerek, fulvik asit varlığında, sadece havalandırma ve havalandırma-batık membran sistemlerinin kullanılarak Fe(II) ve Mn(II)’nin istenilen limitlere düşürülmesini sağlamaktır. Bu amaçla çalışma iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, İstanbul’da bulunan içme suyu kaynaklarından, yüzeysel suyu temsilen Ömerli Barajı ve yeraltı suyunu temsilen Danamandıra Köyü su alma yapısı girişinden, alınan numunelerle TOC, DOM (UV254), Fe(II) ve Mn(II)’nin mevsimlere göre değişimleri belirlenmiştir. Belirlenen konsantrasyonlar ile havalandırma deneyleri yürütülmüştür.

İkinci bölümde DOM varlığında Fe(II) ve Mn(II)’nin giderimi laboratuvar ölçeğinde, havalandırma-UF batık membrandan oluşan bir birleşik sistemde çalışılmıştır. UF membran olarak hollow fiber ZW 10 membranı kullanılmıştır.

Bu çalışma sonucunda, FeOx’lerin hem havalandırma hem de havalandırma/batık membran deney düzeneğinde Fe(II), Mn(II), TOK ve UV254 giderimini önemli ölçüde arttırdığı bulunmuştur.

  
 
 
 
 
Treatment of Fe(II) and Mn(II) in the Drinking Water with Fulvic Asid by Submerged Membrane System

In all natural waters on the earth, high Fe(II) and Mn(II) concentrations are found together with natural organic matters. They cause serious problems in drinking water treatment plants and industrial water uses. 

High efficiency removal of Fe(II) and Mn(II) from drinking water is the most important issue for the public health.  Removal efficiency of Fe(II) is comparatively higher than removal efficiency of Mn(II) by using, one of the conventional methods, aeration. Beceuse of the removal efficiency of Mn(II) is extremely low, generally oxidation with strong oxidants is applied for the removal of Mn(II). But, it is a well-known fact that many of these oxidants form carcinogen substances such as trihalomethanes (THM) in the presence of natural organic compounds in the water. Because of the facts that mentioned above, the methods used currently in treatment of drinking water must be enhanced. In this context, membrane systems become prominent as promising treatment technologies. Especially in the recent years, significant advancements were achieved by development of submerged membrane systems for treatment of water and wastewater. The most important feature of the submerged membrane systems is integration with the conventional systems. This feature allows the development of new systems working with higher efficiency. 

The purpose of this study is removing Fe(II) and Mn(II) to desired limits in the presence of fulvic acid with using an aeration tank and an aerated/submerged membrane systems. For this purpose, the study was carried out in two stages.

In the first stage, concentration changes of NOM, (UV254), Fe(II) ve Mn(II) according to seasons change is going to be investigated in the drinking samples from Ömerli Dam, representing the surface water source, and Danamandıra Village, representing the ground water source, in Istanbul. After caractarization, proper concentrations of Fe(II), Mn(II) and Fulvik Asid were calculated and with them removal of Fe(II) and Mn(II)  were investigated in aeration tank.

In the second stage, removal of Fe(II) and Mn(II) were investigated in the presence of natural organic compounds in a laboratory scale set-up which consists of an aerated/ submerged UF combined membrane system. ZW 10 Hollow fiber ultrafiltration membrane was used for studies.

At the end of the study, the removal efficiency of Fe(II), Mn(II), TOC and UV254 were increased with the help of FeOx in the aeration and aerated/submerged membrane systems was found.
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Sızıntı Sularındaki Mikrobiyal Aktivitenin Ve Metal İyonlarının Killi Zeminlerde Adsorpsiyon Yöntemiyle Arıtımı
Düzenli depolama alanlarında kullanılan doğal ve örselenmiş kil genellikle taban ve tavan örtü teşkilinde ve yan seddelerin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Kil zemin tabakaları sızıntı suları, organik sıvılar gibi kirleticilerin tutulmasında etkin olarak kullanılmaktadırlar. Daha önce yapılan araştırmalar esnasında zeminin yapısının; içinden sızıntı suyu geçmesi sonucunda zamanla bozulmaya başladığı anlaşılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada, killi zeminin permeabilitesini ve yapısını etkileyen parametreleri belirlemek ve adsorbsiyon mekanizması vasıtasıyla sızıntı suyununda mevcut bazı mikroorganizmaların ve metal iyonlarının giderim veriminin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Bu nedenle bu çalışmada, İstanbul Asya yakasında bulunan Şile - Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanı’ndan temin edilen çöp sızıntı suyu numunesi, aynı tesiste kullanılan örselenmiş kil numunesinin standart yöntemlerle kompaksiyona tabi tutularak hazırlanan ve konsolidasyon uygulanan reaktörlerden geçirilerek numunenin permeabiliteleri deneysel olarak bulunmuştur. Killi zeminin arıtım kapasitesini saptamak amacıyla sürekli ve kesikli sistemde adsorpsiyon çalışılarak giriş ve çıkış suyunda mikrobiyal aktivite (Toplam Bakteri, Toplam Koliform, Fekal Koliform, Fekal Streptokok, Fungi (Mantar)) ve bazı metal iyonlarının(Cd, Mn, Cu, Fe, Pb, Zn) değişimi incelenmiştir.

Bu amaçla çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşama: Şile-Kömürcüoda düzenli depolama alanından alınan örselenmiş kil numunesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Bu amaçla kilin elek analizi, XRD ve SEM (temiz ve kirli numune)  analizleri yapılmıştır.
İkinci aşama: İstanbul Asya yakasında bulunan Şile - Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanı’ndan temin edilen çöp sızıntı suyu numunesi, aynı tesiste kullanılan örselenmiş kil numunesinin standart yöntemlerle kompaksiyona tabi tutularak hazırlanan ve konsolidasyon uygulanan reaktörlerden geçirilerek numunenin permeabiliteleri deneysel olarak bulunmuştur. 

Üçüncü aşama: Killi zeminin arıtım kapasitesini saptamak amacıyla sürekli ve kesikli sistemde adsorpsiyon çalışılarak giriş ve çıkış suyunda mikrobiyal aktivite (Toplam Bakteri, Toplam Koliform, Fekal Koliform, Fekal Streptokok, Fungi (Mantar)) ve bazı metal iyonlarının(Cd, Mn, Cu, Fe, Pb, Zn) değişimi incelenmiştir.

The Removal Of Mıcrobıal Actıvıtıes And Metal Ions In The Clayey Soıl Wıth Adsorptıon Technıque
Natural and under a strain clay that is used in the land filling areas was taken as a cover for the top and bottom and it is also used for composing the side levees. Clay soil coats are used for absorption of pollutants such as leachate and organic liquids. According to previous studies it was mentioned that structure of the ground spoiled by the reason of leachate. Another purpose of the study was; to determine the permeability of clay soil and parameters affecting the structure. 

The leachate was taken from Şile- Kömürcüoda Landfill area in Asia apart of Istanbul, from the same plant, sample of stained clay is disposed into the reactor with using standard and  modified compaction,the permeability values were recorded from, the sample which had applied into consolidated reactors. For determining, the strained clay`s refining capacity studied on continues and discontinues systems. The parameters for input and outflow waters such as ; variation of microbial activities ( total bacterias, coliform, fecal coliform, funguses) and some of the metal ions ( Cd, Mn, Cu, Fe, Pb, Zn ) were examined.

This study was performed in three steps:  

First step; The chemical and physical parameters specifications were determined from sample of stained clay which had taken from Şile – Kömürcüoda landfill. In this case clay`s XRD and SEM ( clean and waste sample) were analyzed.

Second step: The leachate which was taken from Şile- Kömürcüoda area, from the same plant, sample of stained clay was disposed into the reactor with using standard and  modified compaction, while its consolidation permeability values were recorded.

Third step: For determining, the strained clay`s refining capacity was studied on continues and discontinues systems. The parameters for input and outflow waters such as ; variation of microbial activities ( total bacterias, coliform, fecal coliform, funguses) and some of the metal ions ( Cd, Mn, Cu, Fe, Pb, Zn ) were examined.
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Gıda Endüstrisi Atıksu Arıtma Çamurları Kullanılarak Vanadyum ve Florür Giderimi

Son yıllarda ülkemizde hızla gelişen endüstri ve nüfus artışı ile birlikte evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine gereksinim artmaktadır. Bununla beraber arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamuru da yüksek miktarlarda olmaktadır. Arıtma çamurları bu tesislerden kaynaklanan bir yan üründür ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Arıtma çamurlarına uygulanan klasik bertaraf yöntemlerinin yanı sıra son yıllarda yeniden kullanım çalışmaları görülmektedir.
Arıtma çamurları bazı kimyasal maddelerin katkısı ile ısıl işlemlerden geçerek aktif karbon özellikli kok ürüne dönüştürülebilmektedir. Bu işlem sonucu, atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamuru adsorbent üretimi için kullanılmakta ve aynı zamanda hacminin azalması ile bertaraf edilmiş olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, nişasta üretimi yapan bir tesisten kaynaklanan atıksu arıtma çamurlarının ısıl işlem uygulanarak karbonlaştırılması, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve sularda kirlilik oluşturabilecek florür ve vanadyumun giderimi için kullanılmasıdır. Bu amaçla, öncelikle gıda endüstrisi (Nişasta) atıksu arıtma çamurları temin edilmiş, elementel analiz ile C, H, N miktarları belirlenerek çamurların adsorbent özelliğinin geliştirilmesi amacıyla piroliz işlemine tabi tutulmuşlardır. Elde edilen adsorbentin adsorpsiyon özellikleri belirlenerek yüzey alanının yapısı araştırılmıştır. Çalışmanın devamında, florür ve vanadyum adsorpsiyonu için uygun şartlar belirlenip, optimum şartlarda adsorpsiyon uygulanarak izoterm çalışmaları yürütülmüştür.

Çalışma sonucu olarak en yüksek spesifik yüzey alanı 1196,58 m2/g bulunmuştur ve ürünün adsorpsiyon kapasitesi vanadyum ve florür çözeltileri ile belirlenmiştir. Vanadyum için denge zamanında elde edilen veriler ve izotermler, laboratuar şartlarında uygun bir adsorpsiyon olduğunu göstermektedir. Vanadyum giderim verimi % 90 seviyesinde olmuştur. Florür için izoterm sonuçları doğruluğu gösterse de, florür giderimi yeterli seviyede gerçekleşmemiştir. Vanadyum ve florürün birlikte adsorpsiyonunda bir rekabet söz konusu olmamıştır. Ayrıca adsorbentin tutma kapasitesini belirlemek amacıyla rejenerasyon işlemi yapılarak adsorpsiyon tekrarlanmıştır ve vanadyum ve florür için giderim verimleri belirlenmiştir.
Vanadium and Fluoride Removal by Using Food Industry Wastewater Treatment Sludges
In recent years, together with the rapidly devoloping industrial activities and population growth, is being increased need for domestic and industrial wastewater treatment plants in our country. However, the high amounts of sewage sludge is generated in treatment plants. Sewage sludge is a side-product from these facilities and must be disposed. In addition to traditional disposal methods applied on sewage sludges, it has been seen reuse studies in recent years. 

Treatment sludge through heat treatment by the contribution of certain chemical substances, it can be converted into coke product feature of activated carbon.  As a result of this process, sewage sludges from wastewater treatment plants is being used production of adsorbent and at the same time also disposed by reduction of the sewage volume.

The purpose of this study is sewage sludges from a plant of engaged pruduction of starch carbonized by applying heating process, development of surface features and using for the removal of fluoride and vanadium may pose pollution in natural waters. For this purpose, primarily the food industry (starch) wastewater treatment sludges were supplied, consist of C, H, N amounts are determined by elemental analysis and pyrolysis process were applied to the development of sludge adsorbent property. By determining adsorption properties of the obtained adsorbent were investigated the structure of the surface area. Continuation of the study, after determined appropriate conditions for adsorption of fluoride and vanadium, adsorption isotherm was carried out by applying the optimum conditions.

As a result of the study, the high specific surface area was obtained 1196,58 m2/g and adsorption capacity of the pyrolysis coke determined by solutions of vanadium and fluoride. The data and isotherms obtained for vanadium on equilibrium time show that the adsorption of suitable laboratory conditions. Vanadium removal efficiency has reached 90%. Although the accuracy of the results of isotherm for fluoride, fluoride removal has not been sufficient. In question has not been a competition on the adsorption of vanadium and fluoride together. In addition, in order to determine the holding capacity of adsorbent, applied regeneration process and adsorption was repeated. Finally, removal efficiency were determined for vanadium and fluoride. 
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Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Sızıntı Sularının Membran Biyoreaktör Ve Nanofiltrasyon Teknolojisi İle Arıtımı
Bu çalışmada, İstanbul Şile-Kömürcüoda Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında oluşan çöp sızıntı sularının Membranbiyoreaktör (MBR) ve Nanofiltrasyon (NF) teknolojisi ile arıtımı incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında, sızıntı suyu arıtımında Türkiye ve Dünya’da uygulanan arıtma metotları incelenmiş, Kömürcüoda Arıtma Tesisine ait ham sızıntı suyu, MBR çıkışı ve Nanofiltrasyon çıkış suyunda yapılan analizler değerlendirilmiştir. Arıtma Tesisine ait, Ocak 2009-Nisan 2010 dönemini kapsayan 16 aylık süreçte yapılan, KOİ, NH4-N, PO4-P, TP, AKM, NO3-N, NO2-N, pH ölçüm ve analizleri ele alınmış, tesis arıtma verimi değerlendirilmiştir.

Arıtma tesisinin sıcaklık, oksijen, pH ve diğer etkenlere bağlı olarak biyolojik arıtma verimliliği incelenmiştir. 15 ºC ve üzeri sıcaklıkta, pH 8 ve yeterli oksijen varlığında (>2 mg/L ) yüksek oranda arıtma verimi elde edildiği, uygun biyoreaktör koşullarında, Ultrafiltrasyon ve buna bağlı olarak Nanofiltrasyon membran performansının artırılabileceği görülmüştür.  

Bunun yanı sıra yapay sinir ağı yöntemi kullanılarak arıtma tesisi verimliliğinin giriş ve çıkış parametreleri ile değişimi incelenmiştir. Modelleme çalışmasında MATLAB 2009a programı kullanılmıştır. İnceleme sonucunda arıtma tesisine ait giriş parametrelerinden KOİgiriş, amonyumgiriş, AKMgiriş, sıcaklıkgiriş, ve MLSSmbr nin tesis verimliliği üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Model, arıtma tesisi verilerini % 86 yaklaşıklıkla tahmin edebilmiştir. 
Çalışma sonucunda, MBR+NF sistemi ile sızıntı suyunda bulunan KOİ ve azotlu bileşiklerde yüksek arıtma verimlerine (>% 98) ulaşıldığı, elde edilen çıkış suyunun alıcı ortam deşarj limitlerine uygun değerlere sahip olduğu görülmüştür.   

 

Treatment Of Landfill Leachate By Membrane Bioreactor And Nanofiltration Technology
In this study, treatment of leachate from İstanbul-Şile Kömürcüoda Municipal Solid Waste Landfill by membrane bioreactor (MBR) and nanofiltration (NF) technology is examined.

With in the scope of this study, treatment methods for leachate in Turkey and all around the world are reviewed, analysis of untreated leachate, outlet of MBR, outlet of nanofiltration from Kömürcüoda Leachate Treatment Plant is examined. 16-month period analysis, from January 2009 to April 2010, for COD, NH4-N, PO4-P, Total-P, SS, NO3-N, NO2-N, pH rewieved in detail and treatment efficiency of plant evaluated.

Biological treatment efficiency evaluated depending on temperature, oxygen, pH, and other factors. High treatment efficiency has been achieved in conditions of 15ºC or higher temperature, pH 8 and in the presence of sufficient oxygen ( >2 mg/L ). When appropriate bioreactor conditions obtained, increase of UF acordingly NF membranes performance observed.

In addition, changing the efficiency of treatment plant with inlet and outlet parameters using artificial neural network investigated. MATLAB 2009a was used for modelling studies. As a result of review, input parameters of COD, nitrogen , suspended solid, temperature and MLVSS have the maximum effect of plant’s efficiency. Treatment plant data have predicted approximate value of % 86 by model.

As a result of the study; % 98 treatment efficiency were acquired in terms of COD and N parameters when MBR+NF systems used.

  
HEPŞEN Reyhan

Danışman
:
Yrd. Doç.Dr. Yasemin KAYA

Anabilim Dalı 
:
Çevre Mühendisliği

Mezuniyet Yılı 
:
2011

Tez Savunma Jürisi
:
Yrd. Doç.Dr. Yasemin KAYA   

 

Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ



Prof. Dr. Bülent KESKİNLER



Doç. Dr. Hüseyin SELÇUK, 



Yrd. Doç.Dr. İlda VERGİLİ 
Süt Endüstrisi Atıksularının Membran Teknolojisi İle Geri Kazanımı Ve Deneysel Tasarım Uygulaması

Bu çalışmada, süt ve süt ürünleri üreten bir fabrikanın biyolojik olarak arıtılmış deşarj atıksuyunun nanofiltrasyon ve ters ozmoz esaslı iki adımlı membran prosesi ile ileri arıtılarak geri kazanılması amaçlanmıştır. Membranların giderme verimlerinde ve meydana gelen akı kayıplarında filtrasyon şartlarının etkisi araştırılmıştır. Membranlarda meydana gelen kirlenmelerin mekanizmalarının yorumlanmasında temas açısı, ESEM ve AFM ölçümlerinden yararlanılmıştır.

Deneylerin ilk adımında, 4 faktörlü ve 4 seviyeli L16 ortogonal dizinin seçildiği Taguchi deneysel tasarım yöntemi kullanılarak uygun nanofiltrayon membranı ve filtrasyon koşulları (pH, sıcaklık ve basınç) belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, membranların kirletici madde giderim verimlerinin ve kirlenme mekanizmalarının (akı kayıpları) etkileri de araştırılmıştır. Taguchi deneysel tasarımı yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen deneylere ait sonuçların istatistiksel analizinde ANOVA yöntemi kullanılmıştır. ANOVA analizi sonucunda membran kirlenmesi parametresi olan kirlenmeden kaynaklanan akı kaybında en etkili faktörün atıksuyun pH değeri olduğu belirlenmiştir. Kirletici madde giderim verimi parametrelerinde ise; toplam sertlik, klorür ve sülfat gideriminde yalnızca membran faktörünün etkisi önemli iken, iletkenlik ve amonyak azotu faktörleri için membran ve pH faktörleri, SAK254 gideriminde ise membran, pH ve sıcaklık faktörlerinin etkisinin önemli olduğunu görülmüştür. Kirlenmeden kaynaklı akı kaybı esas alınarak bir değerlendirme yapıldığında, arıtımın ilk aşamasında kullanılacak olan nanofiltrasyon membranı Desal 5DL ve uygun filtrasyon koşulları pH=6; T=200C; ΔP=12 bar olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu deney şartlarında doğrulama deneyi yapılmıştır. Doğrulama deneyi sonrasında elde edilen toplam akı kaybı ve kirlenmeden kaynaklanan akı kaybı değerlerinin tahmini olarak hesaplanan değerlerle belli bir güven aralığı içinde uyumlu olup olmadığı belirlenmiştir. Deneylerin ikinci adımında, uygun deney koşullarında elde edilen kompozit süzüntü, proses suyu olarak kullanımına yönelik olarak, 20 ve 40 bar basınçlar altında bir ters ozmoz membranından geçirilmiştir. Ters ozmoz membranından elde edilen süzüntünün kalitesinin (T=200C; ΔP=20 bar), atıksuyun temin edildiği fabrikada kullanılan proses suyunun kalitesinden daha iyi özellikte olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, nanofiltrasyon ve ters osmoz esaslı iki adımlı bir membran prosesi ile biyolojik olarak arıtılmış süt endüstrisi atıksuyundan proses suyu elde edilmesinin mümkün olduğu ortaya konulmuştur.
 

Application Of Experimental Design And Reuse Of Dairy Industry Wastewater By Membrane Technology
In this study, reuse of biologically treated dairy industry wastewater by using two-steps membrane process based on the nanofiltration and reverse osmosis advanced treatment scheme was aimed. The effect of filtration conditions on membrane removal efficiency and flux decline was investigated. Membrane fouling was also evaluated with contact angle, AFM and ESEM measurements.

In the first step of treatment scheme, the suitable nanofiltration membrane type and the filtration conditions (pH, temperature and transmembrane pressure) were determined by using Taguchi experimental design. L16 orthogonal array which has four factors with four levels was selected. In addition, pollutant removal efficiencies of membranes and fouling mechanisms (flux declines) were evaluated in the first step of the treatment scheme. ANOVA method was applied for statistical analysis of the experimental results performed by using Taguchi experimental design method. As a result of ANOVA analysis, pH value of wastewater was found to be the most important factor on the flux decline caused by membrane fouling. Also, membrane, temperature and pH factors were found to be most important for SAK254 removal while membrane and pH factors were found to be most important for conductivity and ammonia nitrogen removal. In addition, membrane factor was found to be important on the total hardness, chloride and sulfate removal. The membrane type and optimum filtration conditions were determined as Desal 5DL, pH=6; T=200C; ΔP=12 bar, respectively for the first step of treatment by considering flux decline caused by fouling. Confirmation experiment was performed with combination of the optimum levels. It was determined whether the observed flux decline results (total flux decline, flux decline caused by fouling) obtained from confirmation experiment are in good agreement with predicted results or not within the calculated confidence intervals. At the second step of the treatment, the composite permeate obtained from the first step was treated by using a reverse osmosis membrane under 20 and 40 bars transmembrane pressures. The permeate quality obtained from reverse osmosis membrane (T=200C; ΔP = 20 bar) was found to be better than process water used in the factory that supplied wastewater.
          As a result, it was shown that process water could be obtained from biologically treated dairy industry wastewater by using two-steps membrane process based on the nanofiltration and reverse osmosis.
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Aerobik Çamur Stabilitesinin İncelenmesi

Aerobik granülasyon prosesi aktif çamur prosesinin bazı dezavantajları nedeniyle yeni bir teknoloji olarak geliştirilmiştir. Aerobik granülasyon prosesi kompakt ve güçlü mikrobiyal yapıya, iyi çökelme özelliğine ve yüksek çamur yaşına sahip olması bakımından aktif çamur proseslerine üstünlük sağlamaktadır. Böylece, atıksu arıtımında aerobik granül çamur sistemi aktif çamur sistemlerinden daha az yer kaplamaktadır.

Aerobik açlık, atıksu kompozisyonu, çamur yaşı, çöktürme süresi, aşı çamuru, reaktör konfigürasyonu, kesme kuvveti, +2 değerlikli metal iyonlarının varlığı gibi işletme şartları aerobik granülasyonü etkileyen faktörlerdir. Bunlardan +2 değerlikli metal iyonları aerobik granülasyon prosesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Ca2+ ve Mg2+’nin AKR’de aerobik granülasyonu arttırdığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Sisteme verilen +2 değerlikli iyonların EPS’deki negatif yüklü bölgelere tutunarak bir köprü görevi gördüğü ve granülasyonu arttırdığı gözlemlenmiştir. Literatürde Fe2+’nin floküler çamur üzerine etkilerini araştıran çalışmalar olmasına rağmen Fe2+’nin aerobik granülasyon üzerine etkilerini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Fe2+’nin aerobik granül çamur oluşumu ve stabilitesi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında, Fe2+ ilave edilmeyen kontrol reaktörü ve 10 mg Fe2+/L Fe2+ ilave edilen reaktör aynı işletme koşullarında 270 gün boyunca işletilmiştir. Bu iki reaktörde elde edilen aerobik granüller, oluşum hızları, stabiliteleri ve yapılarının yanısıra; sistemlerin işletilmesi sonucu elde edilen organik madde ve nutrient giderim verimleri açısından da karşılaştırılmıştır.

Bu çalışma, Fe2+ ilavesinin, daha stabil granüllerin oluşumunu desteklemesinin yanısıra nutrient giderimini de iyileştirdiğini göstermiştir. Fe2+ ilave edilmeyen ve edilen reaktörlerde ilk granüllerin oluşumu aynı sürede gerçekleşmiş olmasına rağmen; oluşan granüllerin boyutunda ve morfolojisinde belirgin farklılıklar gözlenmiştir. Fe2+ ilave edilen reaktörde olgun granüller 20. günde elde edilmiş ve işletme koşullarının değişimine bağlı bozulma periyodu dışında, stabil olarak kalmıştır. Fe2+ ilave edilmeyen reaktörde, aerobik granüller elde edilmesine rağmen; granül çamur filamentli ve gevşek yapısından dolayı belirli sürelerde bozularak tekrar büyüme eğilimi göstermiştir.  Fe2+ ile beslenen granüller, Fe2+ eklenmeyen granüllerden daha iyi fiziksel özellikler, daha iyi çökebilme ve sıkışma özelliği ve daha kompakt bir yapı sergilemiştir.  Çalışmamızda elde edilen aerobik granüller, Fe2+ ilave edilmeyen reaktörde açık sarı renkte, yuvarlak olmasına rağmen uçucu gevşek görünümlü filamentli yapıdadır. Fe2+ ilave edilen reaktörde, koyu sarı- kahverengi renkte, düzgün yüzeyli, filamentli olmayan granüller elde edilmiştir. Fe2+ ilave edilen reaktördeki granüllerin yüzeyi kesin hatlarla belirlenmiş, düzgün ve pürüzsüzdür. Düzgün ve stabil granüller Fe2+ ilavesinin, filamentli bakteri oluşumunu baskılamasından kaynaklanmaktadır. Fe2+ ilave edilmeyen reaktörde hiçbir koşulda nitrifikasyon gerçekleşmemesine rağmen; Fe2+ ilave edilen reaktörde 70. günden itibaren tam nitrifikasyon gerçekleşmiştir. Fe2+’siz aerobik granüllerin iç ve dış yapısında belirgin bir farklılık dikkati çekmezken; ağırlık yüzdesi olarak Fe2+’li aerobik granüllerin içinde dışından daha fazla Fe saptanmıştır.

  
 
 
Investigation of Aerobic Granular Sludge Stability

Aerobic granulation process was developed as an innovative technology due to the several drawbacks of activated sludge processes. Aerobic granulation process has advantages such as having a compact and strong microbial structure, good settling properties, high biomass retention time compared with activated sludge process. Thus, aerobic granulation process requires less area than activated sludge processes in wastewater treatment.

The operation conditions such as aerobic starvation, feed composition, solid retention time, settling time, seed sludge, reactor congfiguration, shear force and presence of the diavalent metal ions affect the aerobic granulation process. In these factors, diavalent metal ions play an important role in the process of aerobic granulation. The researches showed that especially Ca2+ and Mg2+ promote the aerobic granulation in SBR. Divalent cations participate in bridging of negatively charged sites on the EPS and promote the granulation. The effects of the Fe2+ on the floculated sludge have been investigated but there is not any researches about the effect of Fe2+ on aerobic granular sludge.

The aim of this study is to investigate the effects of Fe2+ on the formation and stability of aerobic granular sludge. In this context the control reactor without Fe2+ addition and the reactor with 10 mgFe2+/L of Fe2+ addition were operated at the same operational conditions during 270 days. The aerobic granules obtained in these two reactors were compared for the formation, stability and structure of granular sludge together with the removal efficiencies of organic matter and nutrient. 

The study showed that the Fe2+ addition supported the formation of stabil granular sludge and also improved the removal of nutrient. The formation of granul sludge in both of the reactors was achieved at the same time but, the granules presented the different characteristics in size and morphology. The mature granules in the reactor with Fe2+ addition were obtained at day 20 and sustained stabil. The mature granules in the reactor without Fe2+ addition were also obtained but, they disintegrated and grown again because of their filamentous and loose structures. The granules with Fe2+ addition exhibited better physical characteristics, and demonstrated better settleability and more compact structure than the granules without Fe2+ addition. The aerobic granules without Fe2+ addition were light yellow in color, round in shape and, loose and fluffy filamentouse structure. In the reactor fed with Fe2+ addition the granules were dark yellow- brownish in color, and smooth and non-filamentous structure. It was thought that the smoot and non-filamentouse structure resulted from the Fe2+ addition since it represed the growth of filamentouse bacteria. Nitrification could not be achieved in the reactor without Fe2+ addition. On the other hand the complete nitrification could be obtained in the reactor with Fe2+ addition starting from 70th day of the study. The mature granules without Fe2+ addition had the similar structure for inner and outher layers but more FePO4 precipitation in the granules with Fe2+ addition was observed in the inner layer than outher layer.
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Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Çevre Mevzuatının Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı’nın Türkiye Çevre Mevzuatı’na aktarılması ve uygulanması, Avrupa Birliği’ne adaylık sürecindeki  temel yükümlülüklerden biridir. Çevre Faslı’nın açılmasıyla hızlanan bu aşamada yatay mevzuat, hava, su, atık, doğa koruma, gürültü, endüstriyel kirlilik ve kimyasallar sektörleri direktifleri uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışmasının ilk bölümünde Avrupa Topluluğu Çevre Politikaları tarihsel gelişimi ve ilkeleri ve Türk Çevre Kanunu incelenmiştir.İkinci bölümde ise  tezin asıl konusu olan Avrupa Birliği Çevre Politikaları’nın Türkiye ile uyumu ele alınmıştır.

Ayrıca bu tez çalışmasında REACH Tüzüğü ve SEVESO II Direktifi gibi ülkemiz için yeni ve zorlu adaptasyon süreci bulunan mevzuatlarla ilgili olarak, uluslararası bir petrol firmasının madeni yağ üretim tesisindeki uygulamalar incelenmiş ve örneklerle teze  aktarılmıştır. 

    
Bu tez çalışması sonucunda, uygulama maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile zor müzakere başlıklarından biri olarak kabul edilen Çevre Faslının, Türkiye’ye  tam olarak uyarlanabilmesi için uzun zaman ve mali kaynak ihtiyacı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Avrupa Birlği Çevre Mevzuatı Direktifleri’nin Türk Çevre Mevzuatı’na aktarılması büyük oranda yönetmeliklerin çıkarılması ile sınırlı kalmış.Bu yönetmeliklerin uygulanması konusunda genel olarak maddi imkansızlıklardan ötürü başarısız olunmuş ve  ileri tarihlere ertelenmiştir.

  
The Assessment Of Environmental Legislation in Turkey in The Process Of Harmonization With The European Union

Implementation and transposition of the European Union Environmental Legislation into the Turkish Environmental Legislation is the basic obligation of candidate countries. Opening Environmental Chapter, accelerates compliance with the directives of horizontal legislation, air, water, waste, noise, natural protection, industrial pollution and chemicals sectors. In the first part of this thesis, principles and historical development of the European Union (EU) and Turkish Environmental Legislation is evaluated. Compliance of EU Environmental Legislation into the Turkish Environmental Legislation is discussed as a main issue of thesis in the second part. 

In addition, in this thesis, the process of adaptation  new and challenging  directives for our country such as the REACH Regulation and the Seveso II Directive is evaluated to multinational lubricants plant by examples. 

As a result of this thesis, due to high costs of application, Environmental Chapter which is considered one of the difficult negotiation needs a long time and financial resources for  fully adapting.

   
Transferring  to  the European  Environmental  Legislation to the  Turkish Environmental Legislation  largely been limited by the removal of regulations. In general  on the implementation of  these  regulations  fail  due to  financial impossibilities  and further dates have been  postponed.

.
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Rüzgar Enerjisinin Optimizasyonu


Bu tez çalışmasında, dünyada ve ülkemizde enerji anlamında yaşanan  gelişmelere paralel olarak “Rüzgâr Enerjisi Optimizasyonu” konusu ele alınmış ve konu detaylarıyla irdelenmiştir. Tez genelinde rüzgâr enerjisinin temel prensipleri ve teknik alt yapısını oluşturan öğeler üzerinde durularak, rüzgâr enerjisi santrallerinin tercih edilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, türbin tiplerinin belirlenmesinde ve birim enerji maliyetlerinin ortaya koyulduğu maliyet analizlerinin yapılması maksadıyla optimizasyon amaçlı PROWINDANALYSER programı geliştirilerek, bu konuyla ilgili detay çalışmalar program çıktısı olarak sunulmuştur. Özetle, bu tez  kapsamında rüzgâr enerjisinin önemi ve bu enerjiden en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği anlatılmıştır. 

 
Optımızatıon OF WIND ENERGY


In general of this thesis, it is stated on  the priciples of wind energy and elements that are the part of its technical underground ,as to determine the reasons of prefering wind energy power plants, its setting up, operating of the system, defining the types of wind turbines and preparing the  cost analyses for showing the unit energy costs, the optimization programme called PROWINDANALYSER is developed and detailed studies about these subjects are presented as programme pritout. On the scope of this thesis wind energy importance and how to get the best utility from this energy,  are explained.
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Kablosuz Optik Haberleşme İçin Sinyal İşleme Teknikleri

Bu tezde, kablosuz optik haberleşme tekniği işbirlikli iletim modelleriyle incelenmiştir. İlk olarak kablosuz optik haberleşme ve işbirlikli çeşitleme çöz ve aktar modeli tanıtılmıştır. Ardından, kablosuz optik haberleşmede direk iletim, seri iletim ve paralel iletim modelleri ve başarımları incelenmiştir. Her üç iletimin kuramsal servis dışı kalma olasılıkları ve çeşitleme düzeyleri gözden geçirilmiş, bilgisayar benzetimiyle hata başarımları elde edilmiştir. Seri ve paralel iletim modelleri, işbirlikli iletim teknikleri altında kablosuz optik haberleşmede uygulandıklarında direk iletime göre önemli avantajlar sağlanmaktadır. Bu modeller ile alıcı ve verici arasındaki mesafe, hedef düğümler kullanılarak kısaltılmıştır. Kablosuz optik haberleşmede, iletim kanalı olan atmosferdeki bozucu etkiler iletim mesafesine yüksek oranda bağımlı olduğu için, uygulanan yöntemler ile yüksek SGO kazancı sağlandığı gösterilmiştir.  
Mevcut çalışmalara ek olarak, kablosuz optik haberleşme sistemlerinde işbirlikli seçim “selection cooperation” röle seçimi tekniği önerilmiştir. Bu yöntem için hata başarımının matematiksel ifadeleri türetilmiş ve bu ifadeler bilgisayar benzetim yöntemi ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak paralel iletim çöz ve aktar modeli üzerinden yapılan hata başarımının röle seçimi uygulanarak iyileştirildiği gösterilmiştir.

  
 
Signal Processing Techniquies for Wireless Optical Communication

In this thesis, optical wireless communication with serial and parallel relay asissted decode and forward systems are investigated. Firstly optical wireless communication is presented. Then, the differences between direct transmission, serial and parallel relay asissted decode and forward systems in optical wireless communication are compared. For three of them theoretical outage probability analysis are calculated and the performance results are compared by computer simulations. Serial and parallel relay asissted transmission models have more advantages compared to direct transmision. The distance between source and destination will become shorter by using relays. Because of the distance dependancy of log amplitude variance in optical wireless communication, high SNR gain is provided by using relay asissted system model.

In addition to all studies in literature, relay selection method is suggested for optical wireless communication. For this method, analitical expressions of outage probability is derivated and that are verified by computer simulations. As a result, in optical wireless communication some of SNR gain is provided by implemented relay selection method to parallel relaying decode and forward transmission model.  
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Geçiş İletkenliği Tabanli Yeni Aktif Eleman Tasarimi Ve Uygulamalari
Analog işaret işleme uygulamalarında, örneğin filtrelerde, osilatorlerde ve endüktans benzetimlerinde aktif elemanlar sıklıkla kullanılmaktadır. Dahası yeni aktif elemanlar tasarımcılar için yeni tasarım olanakları sağlamaktadır. Yakın zamanda analog işaret uygulamaları için gerilim farkını alan geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi(VDTA) tanıtılmıştır.

Bu tezde, iki farklı yeni ve basit CMOS teknolojisi ile gerçekleştirilmiş VDTA içyapısı önerilmiştir. Birbirleri ile karşılaştırıldığında, her bir VDTA yapısının bazı önemli üstünlükleri vardır.

VDTA elemanı iki gerilim girişine ve iki çeşit akım çıkışına sahiptir, bu yüzden gerilim ve geçiş iletkenliği modlu uygulamaları için avantaj sağlayacaktır. VDTA yapısında iki farklı geçiş iletkenliği değeri bulunur ki, bu da VDTA tabanlı uygulamalarda harici direnç kullanımına gerek kalmaz. Bu özelliği ile analog devre tasarımlarında avantaj sağlayacaktır.

Ayrıca, tez kapsamında VDTA kullanılarak bazı uygulama devreleri önerilmiştir. Pozitif ve negatif endüktans benzetimi önerilmiştir ve endüktans benzetimleri gerçekleştirilirken minimum sayıda aktif ve pasif eleman kullanılmış ve harici direnç kullanılmamıştır. Gerilim, geçiş iletkenliği ve akım modlu filtre devreleri önerilmiştir. Bazı filtre devreleri hem tek girişli, çok çıkışlı hemde çok girişli, tek çıkışlıdır.
Önerilen devrelerin duyarlık analizleri, geçiş iletkenlik kazancının frekans sınırlama etkileri ve kararlılık analizleri yapıldı ve önerilen devrelerin performanslarını göstermek için SPICE programı ile test edildi.
  
 
Transconductance Based New Active Element Design and its Applications 

Active elements are widely used in analog signal processing, such as filters, oscillators and inductance simulators etc. Furthermore, new designs are provided for researchers with these new proposed active elements. The voltage differencing transconductance amplifier (VDTA) is a recently introduced active element for analog signal processing.

In this thesis, two different new and simple CMOS realizations of VDTA are proposed. Each of these VDTA structures has some sufficient advantages compared to each other.

The VDTA element has two voltage inputs and two kinds of current output, so it is functional for voltage- and transconductance-mode operation. Furthermore, VDTA exhibits two different values of transconductance so that there is no need to external resistors for VDTA based applications which seem to be a good advantage for analog circuit designer.

Besides, some application circuits using VDTAs have also been proposed in this thesis. Positive and negative floating inductance simulators are presented. Proposed inductance simulators employing minimum number of active and passive components use no external resistors. Voltage- transconductance- and current-mode filters are proposed. Some filters have both single input-three outputs and multi inputs-single output.

Sensitivity analyses, effects of frequency limitation of transconductance gain and stability analyses of the proposed circuits are investigated and demonstrating the performance of the proposed circuits is tested with SPICE program.
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Yeni Nesil Kablosuz Haberleşme Sistemleri için İleri Sinyal  İşleme Algoritmaları


Yeni nesil kablosuz haberleşme sistemlerindeki veri hızındaki artış talebi sürekli devam etmektedir. Bu talebi karşılamaktaki en önemli problemlerden biri kanalda meydana gelen derin sönümleme etkisidir. Kanalda meydana gelen sönümlemenin etkisini azaltmanın en iyi yollarından biri çeşitleme tekniklerinden yararlanmaktır. Uzay Zaman Blok Kodları (STBC: Space Time Block Code) sayısal modülasyonlu işaretleri alıcıda ve/veya vericide birden fazla anten kullanarak uzayda çeşitlilik, farklı zaman aralıklarında göndererek zamanda çeşitlilik sağlayan diklik özelliğine sahip kodlardır. Bant genişliğinden taviz vermeksizin kodlanan işaretler çeşitleme sayesinde bağımsız kanallardan birinde derin sönümlemeye maruz kalsa bile diğer kanaldan alıcıya ulaşarak sistemin başarımını arttırmaktadır.  Ancak bu kodlar düz sönümlemeli kanallar için tasarlanmıştır. Kodların frekans seçici kanallarda çalışabilmesi için Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  sistemleri ile birleştirilmesi öngörülmüştür.  Böylece oluşan tümleşik sistem kablosuz haberleşme kanallarında meydana gelen semboller arası karışımı (ISI: Inter symbol interference) engelleyebilmekte ve alıcıda basit şekilde denkleştirilebilmektedir.  Son dönemde ise bu sistemlerin aynı anda birden çok kullanıcıya hizmet verebilmesi için Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA: Code Division Multiple Access) yöntemiyle birleştirilmiştir. Literatürde OFDM ve CDMA sistemlerinin birleşimi çok taşıyıcılı (MC: Multi carrier) CDMA olarak bilindiği için oluşan tümleşik sistem STBC-MC-CDMA olarak isimlendirilmiştir. Ancak oluşan sistemde gönderilmiş veri dizisinin sezilebilmesi için alıcıda kanal frekans cevabına ihtiyaç duyulmaktadır. 


STBC-MC-CDMA sistemleri için önerilecek kanal kestirim yöntemleri yeni nesil kablosuz haberleşme sistemleri için oldukça önemlidir. Bu sebeple, yapılması planlanan tezde STBC-MC-CDMA sistemleri için yeni kanal kestirim yöntemleri önerilecektir.


Beklenti en büyükleme algoritması (EM: Expectation Maximization) direk hesaplaması oldukça zor olan en büyük olabilirlikli (ML: Maximum Likelihood) kestirimciye yakınsayan ve paralel şekilde çalışan yinelemeli bir algoritmadır. Literatürde EM algoritması, kanal kestirimi için çeşitli haberleşme sistemlerine uygulanmıştır.  Algoritma, beklenti adımı ve en büyükleme adımı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ancak algoritmanın uygulanması için sinyal modelinin uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 


Tez kapsamında, 2 verici 1 alıcı sistemler için tasarlanmış STBC kodu ile MC-CDMA sistemleri birleştirilerek yukarı hat (uplink) için sinyal modeli oluşturulacak ve EM algoritmasıyla kanal kestirim algoritması uygulanacaktır.  Elde edilen kanal kestirimcinin ortalama karesel hata (MSE: Mean Square Error) başarımı COST 207 projesi dâhilinde önerilmiş şehir içi tipik (TU: Typical Urban) kanallarda incelenecektir.
Advanced Signal Processing Algorithms for New Generation Wireless Communication Systems
The increasing demand is  gradually continuing  for  the data rate in the new generation wireless communication systems. One of the most important problems to meet this demand is the deep-fading effect of occurring in the channel. One of the best ways to reduce the effect of occurring in the channel fading is taking advantage of diversity techniques. Space Time Block Codes (STBC) digitally modulated signals are on the receiver and / or the transmitter by using multiple antennas in space diversity, the diversity of the different time intervals by sending codes that are capable of providing orthogonality. Independent channels with diversity without compromising bandwidth signals encoded in one of the other channel to the recipient even if the exposure to the deep reaches of the system fading performance increases.

However, these codes are designed for the flat fading channels. The codes have been envisaged to be combined with the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems to work at frequency selective channels. Thus, these integrated system can obstruct to Inter Symbol Interference (ISI) that occuring at wireless communication channels  and it can balance at receiver by simply.DinleyinSAyrıntılı sözlüğü görüntüleRecently,  these systems are combined with Code Division Multiple Access (CDMA) method to serve multiple users at the same time. 

In the literature, the combination of OFDM and CDMA systems is known as multiple carrier (MC) so these integrated system is  called as STBC-MC-CDMA. However, for detected of sending data series that is needed to channel   frequency response at the receiver of  system. Channel estimation methods proposed for STBC-MC-CDMA systems  are very important for the new generation wireless communication systems. For this reason, new channel estimation methods will be proposed for STBC-MC-CDMA systems in the planned thesis. 

Expectation maximization algorithm (EM) converges to maximum likelihood (ML) estimation that is very difficult to directly  calculate , and an iterative algorithm running in parallel.In the literature, EM algorithm is applied to various communication systems for channel estimation. Algorithm  consists of two phases that are the expectation step and maximization step. However,  for the implementation of the algorithm the suitable signal model needs to be brought.In scope of this thesis, MC-CDMA systems code  combining with STBC which is designed for two transmitter and one receiver systems, will be created the signal model for uplink and implemented the channel estimation with EM algorithm. The final channel observer’s  achievement of mean square error (MSE) will be examined at typical urban (TU) channel within the proposed project of the COST 207. 
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Yeni Nesil RFID Sistemlerinde Kullanılan Minyatür Anten Tasarımları
RFID sistemler, günümüzde, hizmet sektörü, satın alma ve lojistik dağıtım, endüstri, imalat ve malzeme akış sistemleri gibi birçok alanda, insanlar, hayvanlar ve ürünler hakkında bilgi sağlama amacı ile sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Bu yüzden, bu sistemlerin verimliliğini arttıracak çalışmaların sayısı da artmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, bir işareti dar bantta çok fazla güç kullanarak iletmenin aksine geniş band yardımı ile aynı işareti bu banda yayarak, veri iletiminin iyileştirimesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, geniş band teknolojisi kullanıldığı takdirde daha enerji harcanmış olur.

Bu tezde, 2.45 GHz RFID frekansında çalışan, aynı zamanda geniş frekans bandına sahip olan anten tasarımı amaçlanmıştır. Anten tasarımı için, genellikle kullanılan yama anten tasarımı yerine, geniş bantta çalışmaya olanak tanıyan düzlemsel monopol anten kullanılmıştır. Düzlemsel monopol antenler ucuz olmaları ve kolaylıkla şekillendirilebilme kabiliyetleri nedenleri ile de tercih edilmiştir. Ayrıca, düzlemsel monopol antenlerin çalıştıkları frekans bandını genişletmek için birkaç basit teknik mevcuttur. Tasarladığımız antenimizin bandını genişletmek için bu yöntemlerden yeni bir tanesi olan, antene eşleme elemanı ekleme yöntemi kullanılmıştır.

Miniaturized Antenna Design For The Next Generation RFID Systems

Recently, using RFID systems become popular in many area like service, purchasing and distribution logistics, manufacturing and material flow to provide information about people, animals and products. Hence, the number of works to improve the efficiency of these systems are increasing. In addition to these works, spread the signal to wideband  to improve the data transfer using less power instead of sending the signal in narrow band with more power. Furthermore, energy consumption is become less by using wideband technology.

In this thesis, it is purposed to design an antenna operates at 2.45 GHz RFID frequency with wide band. To desing the antenna, planar monopol antenna that can be operate in wide frequency band is used instead of  patch antenna that genarally used mobile applications. Planar monopole antenna is choosen because of its low-cost profile and easily formable capabilities. Also, there are several simple techniques to increase the operating band of planar mopole antennas that we used the new one of these bandwith increasing techinque to design our antenna, called adding coupling elements technique.
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Yeni Geçiş İletkenliği Yapıları ve Süzgeç Uygulamaları Danışman

Yaşadığımız dünyada bütün olaylar zaman içinde gerçekleşmektedir. Elektronik sistemleri analog devrelerinin önemli bir yeri durumundadır. Bu çalışmada “ Yeni Geçiş iletkenliği Yapıları ve Süzgeç Uygulamaları” üzerine çalışılmaktadır. Geçiş iletkenlikler (Gm); geniş bandlı olmaları, eğimlerinin kutuplama akımı ile kontrol edilebilmesi, yapılarının tümleştirmeye uygun ve basit olması gibi nadenlerden dolayı yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Bu tezin amacı analog işaret işleme uygulamaları için Gm yapıları oluşturmak ve yeni aktif süzgeç  yapıları elde etmektir. CMOS teknolojisini kulanarak fanksiyon en az sayıda aktif ve pasif elemanlarla gerçekleştirebilmektir. 

Bu çalışmada. Gm-C tekniğinde monolitik aktif filtreleri gerçekleştirmek için geçiş iletkenliği (Gm) ve kapasitörler (C) kullanılmaktadır. Geçiş iletkeni Gm-C filtrelerinin temel yapı bloğunu oluşturur. Harhangi bir filtre ve indüktans devresini gerçekleştirirken Gm yapılarından faydalanarak direnç ve indüktör kullanmadan sedece Gm-C yapıları ile gerçekleştirmektedir.

Geçiş iletkenleri ile ilgili literatürde çok sayıda devre tekniği bulunmakla birlikte, bu tekniklerin başlıca sınırlaması sınırlı giriş sinyali salınımı ve yetersiz doğrusallıktır. Ayrıca, bir çok teknik çok düşük güç beslemeli çalışma ile uyumlu değildir.      

Bu tezde standart CMOS teknolojisinde Gm-C filtrelerinin tasarımı için açık devre konfigürasyonunda kullanılması planlanan geçiş iletken bloğu devre seviyesindeki filtre uygulamaları yer almaktadır. Geçiş iletken bloğu ve uygulama devreleri 0.18µm TSMC CMOS teknolojisi ile LTSPICE programı ile test edilmiştir. 
New Trasconductance Structures and Filter Applications

All the phenomena in our world happens within time. Electronic systems take an important place in analogous circuits. This study focuses on “New Trasconductance Structures and Filter Applications”. Transconductance (Gm) has a wide area of use in that it is broadband, its dip could be controlled via polarization current, and its structures are basic and suitable for integration.

This thesis aims to form Gm structures for analogous mark processing implementations and new active filter structures. The function could be realized through minimum active and passive elements by employing CMOS technology.  

This study employs transconductance (Gm) and capacitors (C) to realize monolithic active filters in Gm-C technique. Transconductor forms the basic structure block of Gm-C filters. Any filter and inductance circuit are realized only through Gm-C structures without employing resistance and inductor. 

While a number of circuit techniques are available in the literature concerning transconductance, the main limitation posed by those techniques is limited entry signal swing and poor linearity. In addition, most of those techniques are not harmonious with studies based on extremely low power supply operation.

This thesis is based on filter implementations at transconductor block circuit level planned to be used in open circuit configuration for the design of Gm-C filters in CMOS technology. Transconductor block and implementation circuits have been tested with LTSPICE programme through 0.18µm TSMC CMOS technology. 
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Yeni Nesil Cep Telefonlarında Kullanılacak Antenler İçin Empedans Uyumlaştırma Devreleri Tasarımı

Yapılan bu çalışmada günümüz haberleşme sistemlerinde önemli yer arzeden empedans uyumlaştırma devrelerinin tasarımı ve bilgisayar benzetimi incelenmştir. Özellikle tüketici ihtiyaçlarının arttığı ve bir çok farklı kablosuz haberleşme sisteminin bir arada bulunduğu yeni nesil mobil aygıtlarda birleştirilen platformların birarada kullanılması için güç aktarımı ve empedans uyumlaştırma devrelerinin ayarlanabilirliği ihtiyacını doğurmuştur. Buradan hareketle tezde ‘Real Frequency Technique’ kullanılarak geliştirilen bilgisayar algoritmalarıyla öncelikle yüksek kazançlı geniş bantlı uyumlaştırma devreleri tasarlanmış ve bilgisayar benzetimi yapılmıştır. Daha sonra bilgisayar benzetimlerinden de faydalanılarak bu devrelerin performansı çeşitli optimizasyonlarla iyileştirilmiştir. Son olarak gelecek projeksiyonu olarak devrelerin ayarlanabilirliğine bakılmış ve istenilen frekanlarda ayarlanabilirlik stratejisi geliştirilerek bu stratejinin gerçeklenebilirliği tartışılarak tez sonlandırılmıştır.
  
Desıgn Of Impedance Matchıng Networks For Antennas Of New Generatıon Mobıle Phones

In this labor, we inspect design and simulation of the impedance matching networks which have significant role in today’s communication systems. Increasing demands of consumers and several different wireless communication systems are leading to development of new generation mobile devices to generate new unified platforms for mobile systems. Due to these needs, tunability of power transfer networks will have important role in future. Therefore, firstly we design wideband impedance matching networks algorithms via ‘Real Frequency Technique’ with high efficiency and simulate on computer. After design of networks the performance of topologies are enhanced with optimization tools. Finally as a future projection, we developed a tunability strategy, discussed implementibility of this strategy and lastly terminated this thesis. 
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Sayısal Modülasyon Tekniklerinin FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi) ile Gerçekleştirilmesi için Yeni Yaklaşımlar

Bu çalışmada sayısal olarak yeniden donanımsal olarak programlanabilir entegre olan Alan Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA) kullanılarak sayısal modülasyon yöntemlerinden birisi olan  Dik Faz  Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyon sistemi tasarlanmıştır. Oluşturulan yapıda matematiksel operatörler kullanılmadan taban fonksiyonlarını elde etmek  amacı ile sadece okunabilir hafıza elemanı kullanılmıştır.  Matlab programı aracılığı ile oluşturulan taşıyıcı işaret ve taban fonksiyonları hafıza elemanlarına yüklenerek sistemin matematiksel işlem yükü azaltılmıştır.

Modülatör girişine gelen sayısal işarete bağlı olarak tablolardan okunan değerler sayısal ortamdan analog ortama aktarılmıştır. Analog ortamda oluşturlan QPSK modüleli sinyal şekli incelenmiştir. Ardından Analog ortamdaki veri tekrar sayısala çevrilerek dijital ortama aktarılmıştır ve demodülasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Modüleli ve demodüleli işaret için farklı bant genişliğinde sonlu dürtü yanıtına sahip filtreler tasarlanarak  filtrelerin faz değişim noktalarındaki etkisi analog dijital ve dijital analog çeviriciler yardımı ile incelenmiştir. Ardından sistemin maksimum iletim kapasitesi ve paralel çalışabilecek sistemler hakkında bilgiler verilmiştir.

  
 
New Approaches For FPGA (Field Programmable Gate Array) Implementation of Digital Modulation Techniques

In this thesis, one of the digital modulation techniques which is Quadrature Phase Shift Keying Modulation System is, by using Field Programmable Gate Array (FPGA), which is a digitally hardware re-programmable conroller, designed. In this system, in order to obtain base functions, without using mathmatical operators, read only memory element is used. Mathmatical process load of the system is reduced by loading the carrier signal and base functions, which are created on Matlab, on the memory elements.

Values which are read from the tables, depending on the signal that comes to the modulator input, are transferred from digital domain in to anolog domain. QPSK modulated signal figure that is created in the analog domain is analysed. Afterwards, by digitizing the data in the analog domain, transfer in to the digital domain completed and demodulation is actualized.

For modulated and demodulated signals, effects of the filters at the phase changing nodes are analyzed with the help of analog - digital or digital - analog converters by designing various finite filters that have the impuls response. Afterwards, more informations is given about the maximum transmission capacity of the system and systems that can operate parallelly.
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Sistem Mühendisleri İçin Stokastik Modelleme

Mevsimsellik, bir zaman serisinde yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrar eden hareketler olarak tanımlanabilir. Makroekonomik verilerdeki mevsimsellik etkisi  ekonominin gerçek hareketlerinin izlenmesini engellemektedir. Bu yüzden makroekonomik veri setlerinin temel bileşenlerinden olan mevsimsellik bileşeninin veriden uzaklaştırılması verinin kullanılabilirliliğini ve anlamlılığını arttırması açısından son derece önemlidir.

Bu çalışmada zaman serileri üzerindeki mevsimsellik etkisini ortadan kaldıracak bir filtre tasarlanmıştır. Mevsimsel düzeltmenin yapılacağı makroekonomik değişken olarak önemi sebebiyle tüketim harcamaları seçilmiştir. Mevsimsel düzeltmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştirildiğini kavramak açısından; mevsimsellik kavramı, etkileri ve mevsimsel düzeltme yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında AR(p), MA(q), ARMA(p,q) ve ARIMA(p,d,q) modellerinden de bahsedilmiştir. Mevsimsellik dijital bir filtre ile ortadan kaldırıldığından, dijital filtre çeşitlerinden IIR ve FIR filtreleri hakkında bilgi verilerek, tasarım aşamaları incelenmiştir. IIR filtrenin MATLAB yardımıyla nasıl gerçekleştirileceği anlatılmıştır.  

Çalışma kapsamında geliştirilen yöntemin performansını ölçebilmek amacıyla tüketim harcamaları ve filtrelenmiş tüketim harcamaları frekans ve zaman domenlerinde analiz edilmiştir. Piyasalarda kullanılan metodlar ve tasarlanan filtre ile elde edilmiş mevsimsellikten arındırılmış sonuçlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, piyasalarda çok tercih edilen  TRAMO/SEATS ve X-12 ARIMA yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem ile mevsimsellikten arındırılmış tüketim harcamaları verisi, EVIEWS programı yardımı ile mevsimsellik testine tabii tutularak sonuçlar incelenmiştir.

 
Stochastic Models For System Engineers

Seasonality can be defined as the periodically repetitive behaviours that are included within a time series in a year. The effect of seasonality according to macroeconomic datas prevents the precise observation of real time economical behaviours. Thus, seasonality which is one of the fundemental constituents of macroeconomics is supposed to be considered apart from data in purpose of data's significance and usability.
In this labor, a filter has been designed to abolish the impact of seasonality on time series. Consumption expenditures which are extremely important component of macroeconomics was chosen as the concerned variable. It was aimed to comprehend what is the seasonal correction and thus, seasonality was examined within the framework of its effects and correction methods. Moreover within the content of this study AR(p), MA(q), ARMA(p,q) and ARIMA(p,d,q) models were mentioned. To abolish seasonality, digital filter was used. Therefore, during examination steps, IIR and FIR filters are particularly mentioned. In addition to this consideration, IIR filter is detailly explained by aid of MATLAB.

For performance measurement of the developed method, both consumption expenditures and filtered consumption expenditures had been analyzed according to frequency and time domains. The common methods which are oftenly used in markets and obtained results which were successfully abolished from seasonality effects by designed filter were particularly compared. The comparison had been performed according to a highly preferred method  called TRAMO/SEATS and X-12 ARIMA. With improved this method the data of consumption expenditures is filtered from seasonality effect and the results are analyzed by seasonality testing with EVIEWS program.
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Türkçe Metin Seslendirme İçin Doğal Konuşma Sentezleme

Bu tez çalışmasında Türkçe metinleri seslendiren özgün bir metin seslendirme sistemi sunulmuştur. Bu sistem dalgaşekli birleştirme yöntemiyle ve “en çok iki harfli hece” parçacık birimi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu tez çalışmasını  iki ayrı bölüm olarak ele almak mümkündür:
Çalışmanın ilk bölümünde öncelikle insan fizyolojisi ile konuşma akustiği arasındaki bağlantılar incelenerek özet olarak anlatılmıştır. Ardından iki yüzyıl öncesinden günümüze kadar geçen zaman zarfında konuşma oluşturma uygulamalarının gelişimi ele alınmıştır. Sonrasında güncel konuşma oluşturma yaklaşımları karşılaştırmalar eşliğinde irdelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise özgün olarak geliştirilmiş Türkçe metin seslendirme sisteminin çalışma adımları açıklanmıştır. Ardından bu sistem ile günümüzde yaygın olarak kullanılan diğer yöntemler karşılaştırılmıştır. Sistemin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılarak genel bir değerlendirme yapılmış ve Türkçe metin seslendirme  çalışmalarına getirebileceği katkılar anlatılmıştır. Sonrasında tez konusu sistemin ve genel olarak metin seslendirme sistemlerinin gelecek çalışmalarını yönlendirebilecek bir takım yaklaşımlar önerilmiştir. Oluşturulan Türkçe metin seslendirme sisteminin MATLAB yazılımı üzerinde geliştirilen program kodları ek olarak sunulmuştur.     

Natural Speech Synthesıs For Turkısh Text-To- Speech Conversıon

In this thesis, a unique text-to-speech synthesizer for Turkish is presented. The system follows the concatenative method which is contemporarily used in text-to-speech conversion systems. In this approach, the speech segment unit is defined as “at most two letter syllable” and the system is built accordingly. The thesis can be considered in two parts as follows:
In the first part of the thesis, the relationship between the physiology of the human speech system and the acoustics of the speech is investigated. Then, the advancements and different methodologies on speech synthesis for more than two centuries are summarized. Finally, contemporary text-to-speech synthesizers are discussed with comparisons.

In the second part of the thesis, the framework and methodology of the proposed Turkish text-to-speech synthesizer are explained. The methodology of the system is also compared to contemporary prevailing text-to-speech synthesis methodologies. Afterwards, the positive and negative aspects of the presented system is evaluated, and the system’s contribution to text-to-speech synthesis for Turkish is presented. Lastly, some approaches are proposed for both the text-to-speech synthesizer presented in the thesis and text-to-speech synthesizers in general. The program codes of the presented system, which is built on MATLAB software, is also attached as an appendix to the thesis.  
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Analog İşaret İşleme Uygulamaları İçin Yeni Aktif Elemanla Analog Filtre Tasarımı

Bu tez çalışmasında amaç, Gerilim Farkı Alan Tamponlu Kuvvetlendirici (VDBA) elemanını CMOS transistörlerle tasarlamaktır. Önerilen VDBA ile ilgili filtre uygulama devreleri gerçekleştirmektedir. İlk başta devre tasarımının tarihi gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca filtreler konusuna da değinilmiştir. Daha sonra, OTA’nın ideal eşdeğer devresi ve iç yapısına değinilmiştir. Tampon hakkında da genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, OTA’nın bazı özellikleri, avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır. İlerleyen bölümlerde OTA ve Miller Tampon’dan oluşan Gerilim Farkı Alan Tamponlu Kuvvetlendirici (VDBA)’nın iç yapısı önerilmiştir. Ayrıca Yüzen Akım Kaynağı ile Gerilim Tampon’dan oluşan farklı bir VDBA’nın iç yapısı da önerilmiştir. Daha sonra VDBA kullanılarak, elde edilen filtre devrelerinin matematiksel analizleri yapılmış, simülasyon sonuçları incelenmiştir. Devrelerde genel olarak kullanılan tüm pasif elemanlar topraklı olduklarından dolayı, tasarlanan filtre yapıları tüm devre tasarımı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, tasarlanan filtreler, düşük duyarlılıklı filtreler olup yüksek geçiren, bant geçiren ve alçak geçirenden oluşan üç temel filtre fonksiyonunu eş zamanda üretebilmektedirler. Önerilen devrelerin başarımlarını 7teorik sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Sonuç kısmında ise önerilen yapıların tartışması yapılmıştır.

 
Analog Filter Design Use New Active Element For Analog Signal Processing Application

The aim of the thesis is to design Voltage Differencing Buffer Amplifier (VDBA) element by using CMOS transistors. The proposed filtering application circuits related with (VDBA) are implemented. At first introduction and historical development of circuit design and some information about the filters are mentioned. Then, information about the OTA ideal equivalent circuit and the internal structure were mentioned. Giving general information about the buffer. At the same time, some features of OTA’s, advantages and disadvantages were explained. In the following sections, the internal circuit of (VDBA) which formed of OTA and Buffer were proposed, as well as another (VDBA) internal circuit which formed of Floating Current Source and Voltage Buffered were proposed. After that some filter circuits using VDBA have been examined by making mathematical analysis. Designed filter structures are very important for integrated circuit design because of used all passive elements grounded in circuits. Also designed filters have low sensitivity and the filters simultaneously provide three basic filter functions of high pass, band pass and low pass. To demonstrate the performance of proposed circuits, SPICE simulations were conducted. Finally, the simulation results are found to be agreement and very close with theoretical results. In the conclusion of the proposed structures are the discussed.
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Aksaray-Havalimanı Metro İşletmesi Sinyalizasyon Sisteminin İşletme-Güvenlik Performansının Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi

Bu tezde, Aksaray-Havalimanı metro hattının işletme ve güvenlik performansı stokastik yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Performans değerleri tanımlı utility fonksiyonu bağımsız değişkenleri ile örneklemler üzerinde hesaplanmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde, Aksaray-Havalimanı metro hattı işletmesi genel yapısı özetlenmiştir. elektronik sinyal sistemi özetlenmiştir. Sisteme ilişkin muhtemel arıza noktaları belirlenmiş ve işletmenin geneline olan etkisi değerlendirilmiştir. Genel güvenlik standartları ele alınmıştır.

İkinci  bölümde, Elektronik sinyal sistemine ilişkin performans-güvenlik ölçme akışları tanımlanmıştır.Riskli çalışma koşulları içeren “çalışma fonksiyonları” tanımlanmış ve bu fonksiyona ilişkin random değişkenler ile bu random değişkenlere ilişkin ağırlık katsayılar belirlenmiştir.

Üçüncü bölümde; önceki bölümlerde matematik ifadelerle belirlenen işletme-güvenlik fonksiyonlarının skorları ölçüm yöntemleri ile tespit edilmiştir.Buna göre sistemin işletme performansı ve olası riskleri detaylandırılmıştır.

Sonuç olarak ; kullanılacak modele göre her değişkene ilişkin ağırlık katsayıları şartlı olasılık hesabı yöntemiyle ölçümlere bağlı olarak belirlenmiştir. Geliştirilen değişik senaryolarla en kötü durum analizi yapılmış ve buna ilişkin güvenlik tedbirleri tezin son bölümünde tespit edilmiştir. Böylece sistemin güvenlik ve işletme performansının en üst düzeye çıkartılması hedeflenmiştir.

  
Aksaray-Aırport Subway Lıne Sıgnallıng System Safety and Operatıng Performance Determınatıon by Stochastıc Methods

In this thesis, Aksaray-Airport metro line’s operation and safety performance was aimed to determine with stochastic methods. Performance values were calculated on the samples with independent variables of the defined utulity function.

In the first part of this study, overall structure of the Aksaray-Airport metro line’s operation and  electronic signal system  was summarized . The possible failures of the system were determined and evaluated to impact to general operation. General safety standards were discussed.

In the second section, performance-safety measuring flows of the electronic signal  system was defined. Utility functions, including the defined hazardous operating conditions, were generated. Then the variables, the weight coefficients and other system parameters were created.

In the third section,the operating-safety functions scores, defined by mathematical expressions in the previous sections, was determined by measurement methods. Accordingly system's operating performance and the possible risks were investigated.

As a result, according to model used, the weight coefficients of each variable was determined based on the measurements by the conditional probability calculation method. Safety precautions was determined last part of the thesis depending on worst-case analysis was carried out in different scenarios. Thus, safety and operating performance of the system is aimed to maximization.
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MIMO MC-CDMA Sistemleri için Kanal Kestirimi

Günümüz haberleşme sistemlerinde kullanılan Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) ve Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) tekniklerinin birleşiminden oluşan Çok Taşıyıcılı Kod Bölmeli Çoklu Erişim (MC-CDMA) teknolojisi son dönemde yeni nesil haberleşme sistemleri için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu teknolojinin içerisinde bulunan OFDM yapısı, çok yollu yayılım etkilerine karşı sağlamlığı, sistem karmaşıklığını azaltması, spektral verimliliği arttırması ve yüksek veri hızı gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca CDMA yapısı, aynı anda aynı bant genişliğini birden fazla kullanıcının kullanmasına izin vermesi, güç kontrol algoritmaların kullanarak kullanıcıların sinyal gücünü azaltabilmesi, etkili güç kontrolünden dolayı batarya ömrünü uzatması ve koruma bandı yada koruma zamanının olmaması gibi avantajlarının olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan sistemin bant genişliği verimliliğini arttırmak için MC-CDMA sistemleri ile verici ve alıcıda birden fazla antenin kullanılmasını öngören çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) sistemleri ile birleştirilmiştir. 
MIMO MC-CDMA sistemlerinde alıcıda sinyalin tekrar elde edilmesi için kanal parametrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı sistemin başarımı için kanal kestirim işlemi alıcıda oldukça önemli bir yere sahiptir ve çözümlenmesi gerekmektedir. Bu tezde, öncelikle yukarı hat MIMO MC-CDMA sistemleri için sinyal modeli oluşturulmuş ve kanal kestirimi için alıcıda öncül bilgi bulunması durumunda optimum çözüm olan ML kestirimci kullanılmıştır. Elde edilen ML kanal kestirimcinin işlemsel karmaşıklığı çok olan matris tersi gerektirdiği için ML sonucuna yakınsayan Uzay Alternatif Genelleştirilmiş Beklenilen Enbüyükleme (SAGE) algoritması önerilmiştir. Önerilen algoritmanın ortalama karesel hata (MSE) başarımı, yakınsaması ve işlemsel karmaşıklığı incelenmiştir.

Channel Estimation for MIMO MC-CDMA Systems

Multicarrier Code Division Multiple Access (MC-CDMA), which is a combination of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Code Division Multiple Access techniques, has significant importance for new generation communication systems. The OFDM structure within this technology has some advantages. It is robust against multi-path propagation effects and has high speed transmission. It also reduces system complexity and increases of spectral efficiency. Moreover, CDMA structure has some advantages. It allows multiple users to share same bandwidth at the same time, is able to reduce user’s signal power during transmission using a power control algorithm, extended battery life because of effective power control,  and no guard bands or guard times are typically required relative to TDMA and FDMA. On the other hand, in order to increase bandwidth efficiency of the system MC-CDMA systems are combined with  Multiple Input Multiple Output (MIMO) systems which requires the use of multiple antenna in both the transmitter and the receiver.

Channel parameters are needed to get back the signal at receiver in MIMO MC-CDMA systems. Due to that, channel estimation is a crucial part of the receiver structure and has to be worked out for the performance of the systems. In this thesis firstly, signal model is constituted for uplink MIMO MC-CDMA systems and Maximum Likelihood (ML) channel estimation which is optimum solution, is used for channel estimation in the presence of pilot symbols. Since the obtain ML estimator requires the matrix inversion which leads to large computational complexity, Space  Alternating Generalized Expectation Maximization (SAGE) algorithm suggested which obtains the same result of ML estimator. Lastly the mean square error (MSE) performance, convergence of algorithm and the complexity of SAGE algorithm are examined.  
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İşbirlikli Haberleşme Sistemlerinde Zaman Senkronizasyonu

Bu çalışmada işbirlikli haberleşme sistemlerinde zaman senkronizasyonu problemi incelenmiş ve bu probleme çözüm olarak bir ortak kestirimci önerilmiştir. 

Birinci bölümde kablosuz haberleşme sistemleri çok kısaca genel olarak anlatılmıştır. Buradaki amaç günümüzdeki kablosuz haberleşme sistemlerindeki gelişmeler ve karşılaşılan problemlerden özetle bahsedilmesidir. 

İkinci bölümde önce kablosuz haberleşme sistemlerindeki kanal modelleri tam detaylarına girilmeden genel olarak anlatılmıştır. Bunlar büyük-ölçekli sönümleme ve küçük-ölçekli sönümleme olarak ikiye ayrılmışlardır. Bu modellere toplamsal beyaz Gauss gürültüsünden de bahsedilmiştir. Ardından önce çok-giriş ve çok-çıkışlı (multiple-input multiple-output – MIMO) sistemlere kısaca değinilmiştir ve neden işbirlikli haberleşme sisteminin MIMO sistemlere alternatif olarak düşünüldüğü anlatılmıştır.

Bundan sonra hem MIMO hem de işbirlikli haberleşme sistemlerinde kritik bir öneme sahip olan alıcı çeşitlemesi metotları verilmiştir. Özellikle en çok rağbet gören en büyük oranlı birleştirme yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca neden en iyi yöntem olduğu da analitik olarak gösterilmiştir. Bu bilginin akabinde işbirlikli haberleşme sistemleri genel olarak anlatılmıştır. Bu tez çalışmasında yükselt-ve-aktar protokolü kullanıldığı için çöz-ve-aktar protokolüne göre daha detaylı anlatılmıştır. 

Bu bölümde senkronizasyonun ne olduğu ve kablosuz haberleşme sistemlerinde nasıl tesis edilebileceği genel olarak anlatılmıştır. Bu çalışmada sembol senkronizasyonu hedeflendiği için, bu kısmın özellikle olarak üzerinde durulmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan aradeğerleme (interpolasyon) yöntemi akabinde verilmiştir. Bu bölümün sonunda Beklenti - Enbüyütme algoritması detaylı olarak anlatılmıştır.

Üçüncü bölümde önce sistem modeli kapsamlı olarak anlatılmıştır. Ardından Beklenti - Enbüyütme algoritma yöntemi ile hem gecikme hem de kanal kestirimi yapan algoritmanın analitik çıkarımı yapılmıştır. Bu ortak kestirim algoritmasının performansını gösterebilmek için, hem gecikme hem de kanal parametreleri için ortak Cramer-Rao eğrisi bulunmuştur ve matematiksel detayları da Ekler bölümünde verilmiştir.

Son bölümde ise Monte Carlo yöntemi MatLab programında kullanılmak suretiyle dizayn edilen sistemin performans sonuçları verilmiş ve tartışılmıştır.
Timing Synchronization in Cooperative Communication Systems
In this thesis, timing synchronization problem of cooperative communication systems is investigated and a joint estimator is proposed as a solution to this problem.
In the first chapter, wireless communication systems are very briefly introduced. The purpose of this chapter is to fast mention the improvements and related problems in contemporary wireless communication systems. 

In the second chapter, channel models in wireless communication systems are first introduced in general without providing many details. These models are categorized into two groups as large-scale fading and small-scale fading. In addition to them, white Gaussian noise is also introduced. Afterwards, multiple-input and multiple-output (MIMO) systems are given short and the reason, why we should consider cooperative communication systems as an alternative to MIMO systems, is explained. 

After that receive diversity methods that are crucial for both MIMO and cooperative communications systems are given. Particularly, maximum ratio combining method, which is quite popular nowadays, is introduced in detail. Furthermore, the reason as to why it is the best method is also analytically shown. Afterwards, cooperative communication systems are introduced in general. Since in this thesis amplify-and-forward protocol is used, there are more details about it than decode-and-forward protocol. 

In this chapter, synchronization is also defined and explained in general as to how maintain it in wireless communication systems. Because in this thesis it is aimed at obtaining symbol synchronization, this part is given a special attention. In order to implement this synchronization interpolation method is successively introduced. At the end of this chapter, expectation-and-maximization (EM) algorithm is introduced in detail.

At the beginning of the third chapter, the system model under consideration is given comprehensively. Then a joint estimator that can estimate both propagation delay and wireless channel is analytically obtained by means of EM algorithm. In order to show performance of this joint estimator algorithm, joint Cramer-Rao bound for both parameters, propagation delay and the channel, is found and its mathematical details are given in Appendices chapter.

In the last chapter, the performance results of the designed system obtained on MatLab software by means of Monte Carlo method are given and discussed.
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Gerilimdeki Dalgalanmaların Aydınlatma Elemanlarının Renk Sıcaklığına Etkisi

                   Bu çalışmada öncelikle, iç aydınlatma elemanlarının performanslarına etki eden parametrelerin ve etki düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca, elektrik şebekesinde meydana gelen dalgalanmaların aydınlatma elemanlarının renk sıcaklığına ve aydınlık düzeyine, kısa ve uzun zaman içerisindeki etkisi de incelenmiştir. Bu amaçla, elektrik şebekelerinde gözlenen gerilim dalgalanmaları ve harmonikler laboratuar ortamında üretilerek sisteme entegre edilmiş, klasik tip aydınlatma ürünlerinin ve  yeni nesil ürünlerin bu etkenlerden ne oranda ve ne kadar sürede etkilendikleri, performanslarındaki değişimin kalıcı olup olmadığı test edilerek saptanmıştır. Lambalara ait renk sıcaklığı, aydınlık düzeyi, tayfsal enerji, parıltı ve renksel geriverim indisi değerlerinin yaşlanmaya bağlı değişimleri incelenmiştir. İncelenen ve ölçülen lambalara ait tayfsal enerji parametrelerinin, yüksek dereceli moment analizi kullanılarak karakterize edilmesi sağlanmıştır. Elde edilen momentler yardımıyla yapay sinir ağları eğitilerek, lambalar türlerine göre sınıflandırılmıştır. Ölçülen diğer parametreler ise, lambaların yaş özelliklerinin yapay sinir ağları kullanılarak belirli aralıklara göre sınıflandırılmasında kullanılmıştır. 
The Effect Of Fluctuations On Supply Voltage To The Color  Temperature Of Lighting Equipment

                   In this thesis, the parameters which may affect the performance and effect level of indoor lighting equipment have been investigated. Also, the effects of fluctuations on supply voltage on the color temperature and the illuminance of lighting equipment have been tested in short and long period. For this purpose, voltage ripple and harmonic variations which are originated in electrical network were generated in laboratory environment and entegrated to relevant system. To achieve these goals, classic (Tungsten filament lamps) and new generation (LED, Compact Fluoresent  lamps) lighting equipments that are used for in indoor lighting,  were tested in laboratory with these conditions and the effects or relevant variations were determined. Also, the effect of ageing on color temperature, illuminance, spectral power, luminance and colour rendering index of lamps were tested. The lamps were characterized with "Higher Order Spectral Analysis" using the measured spectral parameters. By using Artificial Neural Network (ANN), the higher order spectral moments were used the clasified the type of the lamps. Whereas color temperature, illuminance, luminance were used the clasified the age of lamps.
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Atık Su Tünel Yapılarının Deprem Etkisi Altındaki Yapısal Davranışı Ve Örnek Bir İnceleme
Yaşanan büyük deprem felaketleri sırasında meydana gelen yıkım ve hasarlar afet bölgelerinde yangın ve salgın hastalıklar gibi ikincil felaketler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle atık su tünel yapılarında oluşan hasarlar bu ikincil felaketlere sebep olmaktadır. Bu nedenle atık su tünel yapıların sismik tasarımı ve sismik etkiler altındaki yapısal davranışı ile ilgili çalışmalar artmıştır. 

Depremler sırasında zeminde geçici ve kalıcı yer değiştirmelerin meydana gelmesi sonucunda atık su tünel yapılarda hasarlar meydana gelmektedir. Bu yer değiştirmeler dalga yayılımı, fay hattına yakın olması, toprak kayması, sıvılaşma ve oturma gibi çeşitli nedenlerle oluşmaktadır. Bunların dışında, bağlantı elemanlarının bulunduğu bölgelerde korozyon ve kullanım süreci sonucunda sıklıkla hasarlar gözlenmektedir.

Amerikan ve Japon yönetmeliklerinin ilgili bölümleri ve deprem raporları incelendiğinde, sismik etkiler sonucunda tünel yapılarda meydana gelen şekil değiştirmelerin ana kayanın derinliğine, yüzey tabakasının doğal periyoduna, yüzey tabakasındaki kayma dalgası hızına, sismik hareketin dalga boyuna ve borunun gömülme derinliğine bağlı olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada atık su tünel yapıların deprem etkisi altındaki yapısal davranışı incelenmiştir. Sismik etkiler sonucu zeminde oluşan kalıcı deformasyonlar ve atık su tünel yapılarda meydana gelen hasarlar araştırılmış; İstanbul ili Beykoz ilçesi sınırları içerisinde yapımı süren atık su tünel yapının olası bir deprem etkisi altında yapısal davranışı analiz edilmiştir.

  
The Behavıor Of Waste Water Tunnel Structures Under Eartquake Effects And A Sample Investıgatıon
The massive wreckages and affects occurring during earthquakes may have secondary results such as epidemics and fires. Especially the damage on waste water tunnel structures is a reason for these secondary affects. Therefore the behavior under earthquake influence of structures of waste water tunnels need special care while planning. 

During earthquakes, certain damage on waste water tunnel structures are clearly seen because of the temporary or permanent displacement occurring. These displacements may happen because of such reasons as wave spreading, being close to fault line, landslide and liquefaction. Besides these reasons, corrosion at regions of joining materials is another reason why so much damage is seen.

When American and Japanese regulations and reports of earthquakes are analyzed, deformation occurring at tunnel structure under seismic effects are related to the depth of the main rock, natural period of surface layer, sliding wave surface velocity, wave length of seismic motion and the depth of the immersed rock.

In this study, the behavior of waste water tunnel structures under earthquake influence is analyzed. Permanent deformations at ground and damages at the waste water tunnel structures are researched and as a sample investigation, the behavior of a waste water tunnel structure which is still under construction in Beykoz, İstanbul is analyzed under a probable earthquake effect. 
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Bir Çelik Yapı Uygulaması Örneği İçin Toplam Kalite Yönetiminin Süreçlerinin Belirlenmesi

Çalışmada öncelikle çelik yapı üretimine ait süreçler ortaya konulmuş, çelik yapı imalat aşamalarından bahsedilmiştir. Daha sonra Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Standardı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.  Çalışmanın amprik kısmında, çelik yapı sektöründe ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip firmaların özellikleri ve TKY uygulamaları incelenmiş, bu faktörlerin firmaların başarı düzeylerine etkileri analiz edilmiştir. Ortaya konulan çalışma ile çelik yapı sektöründe başarıya giden yolda TKY’nin önemi elde edilen analiz sonuçları ile gösterilmiştir.

  
 
Determination Of Total Quality Management For An Example Of A Steel Building Applicatıon Process

In the stduy firstly, the production processes of steel structures industry and stages of the building steel structures are introduced. Then, Total Quality Management System and ISO 9001 Quality Management System and related standards are mentioned. In the empirical section of the study, features of the ISO 9001 QMS Certified firms in the steel building industry and QMS Practices of the firms are examined. And the effect of these factors on the success of firms is analyzed. The results of these analyses show the importance of TQM on the way throughout the success of the firms operating in the steel construction industry.
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Elemanlar ve Limit Denge Yöntemleri ile Şev Stabilitesi Analizi

Bu çalışmada, geoteknik mühendisliğinin en önemli problemlerinden bir tanesi olan, şev stabilite problemi konusunda bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı şev stabilite analizlerini limit denge ve sonlu elemanlar yöntemlerini kullanarak kazıksız ve kazıklı durumlar için incelemektir. En önemli hedef sonlu elemanlar yöntemi ile dayanım azaltma yöntemini (SRM) birarada kullanarak kayma yüzeyinin şev güvenlik seviyesinin değişimine bağlı olarak oluşumunu belirlemektir. Bu amaca uygun olarak, şev stabilite problemlerinin bilgisayar ortamında, hem limit denge yöntemine göre Slope/W programında hem de sonlu elemanlar yöntemine göre Plaxis programında parametrik analizler yapılmıştır.

Çalışma kapsamında incelenen problem, tek bir tabakadan oluşan ve yeraltı su seviyesinin yeterince derinde olduğu bir şevdir. Bu şevin kazıksız ve kazıklı durumlardaki güvenlik seviyeleri Slope/W ve Strength Reduction Method yöntemini esas alan sonlu elemanlar analizleri ile belirlenmiştir. SRM yönteminde şevi oluşturan zemin tabakasının mukavemet parametreleri kademeli olarak azaltılmış ve şevde göçme meydana gelmesi sağlanmıştır. Elde edilen GSSRM değerleri o şevin güvenlik katsayısı olarak tanımlanmış ve limit denge yöntemine göre yapılan analizlerden elde edilen güvenlik katsayısı değerleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca şevin güvenlik seviyesini arttırmak üzere yerleştirilen kazıkların güvenlik katsayısına ve kritik kayma yüzeyine etkisi de incelenerek şev göçmesinin oluşumuna dair bilgiler elde edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre kazıksız durumda limit denge ve sonlu elemanlar yöntemlerinden benzer güvenlik sayıları elde edilmektedir. Kazıklı durumda ise hem limit denge yönteminde hem de sonlu elemanlar yönteminde kazığı tanıtmak için bir takım düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Bu düzenlemeler, elde edilen sonuçların kıyaslanmasını zorlaştırmakla beraber şevin güvenlik sayısı hakkında fikir vermek bakımından faydalı sonuçlar elde edilmektedir.

Slope Stability Analysis Using The Finite Elements And Limit Equilibrium Methods

Slope stability is one of the major design issues in geotechnical engineering. The main point in the analysis of a slope failure is to determine the critical slip surface. Limit equilibrium method is widely used for this purpose. The lowest safety factor obtained from the analysis is used to determine the degree of safety from the collapse of the slope. 

The limit equilibrium method is an easy tool to determine the safety of a slope by means of estimating the factor of safety. However, all the equilibrium conditions are not always satisfied and the real field stress conditions are not obtained in a limit equilibrium design. Strength Reduction Method (SRM) is commonly used for a couple of decade to overcome the disadvantages of limit equilibrium method. SRM calculations are carried out as the strength parameters of the soil layer are gradually reduced until the slope reaches up to failure. 

In this study, SRM technique was used with finite element software Plaxis to estimate the critical slip surface of a slope. Limit equilibrium analyses were also with the SLOPE/W software. The details of the SRM technique were discussed using the Plaxis results on Mohr circles. The geometry and the location of the critical slip surface obtained from the limit equilibrium analyses and the SRM are identical for the case without piles. For the case with piles, different slip surface geometry was obtained. For the case with piles, the shear strains were widened over a larger area after the pile whereas the critical slip was almost like a radial surface in the case of without piles. The factor of safety was increased in the case of piles. The effect of the pile location was also investigated by carrying out comprehensive analyses for both, one row and two rows of pile groups. 
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Katkısız ve Katkılı Çimentoların Hidratasyon Isılarının Çimentonun Diğer Özellikleriyle Karşılaştırılması

Çimento  hava ile suda sertleşen ve sertleştikten sonra suda çözünmeyen, bu özelliğinden dolayı hidrolik bağlayıcı olarak da adlandırılan toz haldeki maddedir.  Çimentonun su ile yaptığı kimyasal reaksiyona hidratasyon denir. Hidratasyon ısısı, hidratasyon sonucu açığa çıkan ısıdır. Çimentonun hidratasyonu sonucu açığa çıkan ısı kütle betonları, baraj betonları, temel ayakları, vb. gibi kütle betonu bulunan yapılarda termik rötreye neden olmaktadır. Bu yüzden hidratasyon ısısını arttıran nedenler ve hidratasyon ısısınına karşı alınacak önlemler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada, farklı tipte ve incelikte çimentolara katkılar ilave edildi. Katkısız ve katkılı çimentoların çözünme ısıları ölçüldü, çimento özelliklerinin, inceliğinin ve katkıların çözünme ısısına etkileri araştırılmıştır. Bu tez kapsamında farklı cins ve incelikte çimentoların (CEM 1 400 – 463 - 550 m2/kg, SDÇ 318 - 400 - 550 m2/kg), çimentolara katılan puzolanlar uçucu kül, silis dumanı, buğday sapı külü, tras ve gizli hidrolik bağlayıcı olan yüksek fırın cürüfunun çözünme ısısını ne şekilde ve hangi oranda etkilediği araştırıldı. Çimentonun hidratasyon ısısının ölçülmesi için çimentonun toz halde çözünme ısısı belirlenir. Hidrate çimentonun hidratasyon ısısı ise çimentonun çözünme ısısından yararlanılarak bulunur. Sıcaklık artışları Beckmann termometresi ile hassas ölçümler yapılarak belirlendi, çözünme ısıları hesap edildi.

Bu çalışma sonunda anabileşenler arasında ısıya en çok etki eden bileşenlerden C3S ve C3A miktarları çimento kompozisyonunda arttıkça çözünme ısısının arttığı görüldü. Deneylerde kullanılan katkılardan puzolanik aktivitesi yüksek olan buğday sapı külünün çözünme ısısını en çok düşüren puzolan olduğu saptandı. Çimentonun inceliği arttıkça genellikle çözünme ısısının arttığı, priz sürelerinin kısaldığı görüldü.


Heat Hydrataion of Cement and Blended Cement and Compare It With Other Cement Characteristics

Cement is a fine powder which sets within a few hours when mixed with water, and then hardens into a durable solid mass due to its very low solubility in alkaline aqueous media. Cements are also called hydraulic binders. The chemical reaction between cement and water is called hydration. Heat of hydration is the heat released as a result of hydration. Heat of hydration causes thermal shrinkage especially in mass concretes, in dams and foundation piers, etc. Hence, considerable amount of research has been carried out on the causes of and actions to be taken to reduce the heat of hydration. 

In this study, cements of different fineness and types with replacements of puzzolans are studied. Dissolution heats of pure and blended cements thus obtained are measured. The effects of properties of cements, especially the fineness and the types of additives on dissolution heat are researched. In this thesis, different fineness and type of cements (CEM 1 463 – 400 – 550 m2/kg, SDÇ 318 - 400 - 550 m2/kg) and puzzolans (fly ash, silica fume, corn stalk ash, trass) and blast furnace slag which is admitted hidden hdraulic binder that added to cements are investigated in which quantity and how affects the dissolution heat. To measure the cement’s hydration heat, powder cement’s dissolution heat have to be determined. Hydration heat of hydrated cement is found profit by cement’s dissolution heat. Sensitive measurements are made with Beckmann thermometer to see temeperature rises.
At the end of the study it is detected that C3S and C3A are the compounds of cement that effect heat of hydration more than others. As these compounds increase amount of quantity in cement composition, dissolution heat increases. Additives which are used in tests, corn stalk ash has a high puzzolanic reactivity and decreases dissolution heat most from others. As the fineness of cement incerases, generally dissolution heat increases and time of setting shortens.
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Sismik İzolasyon Platformlarının Performanslarının Sismik                                                                                                                                      İzolatörlerin Mekanik Özelliklerindeki Küçük Sapmalara Olan   Duyarlılığı

         Titreşime hassas cihazlar büyük ivmelere maruz kaldığında, geçici olarak servis dışı kalabilir veya tamamen kullanılamayacak biçimde hasar görebilirler. Bu cihazların çoğu veri toplama merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, hastanelerde veya üniversitelerde kullanılmakta olup toplum sağlığı, toplum güvenliği ve ülke ekonomisi bakımından önemli görevler yerine getirdiklerinden hasar görmeleri ve hatta işleyişlerinin kısa süre için durması büyük sakıncalar doğurabilmektedir. Sismik izolasyon platformları, bu cihazları deprem titreşimlerinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla kullanılan ve içinde hassas cihazların bulunduğu yapısal sistemlerin altına yerleştirilen taban izolasyon sistemleridir. Bir sismik izolasyon platformuna gelen deprem ivmeleri, platformun üstündeki cihazlara azaltılarak iletilir. Ancak, tolere edilebilecek ivme değerleri oldukça düşük olduğundan, platformun sismik performansının hassas bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Öte yandan, izolasyon sistemlerini oluşturan sismik izolatörlerin mekanik özelliklerinde, üretimdeki  hatalardan dolayı tasarım değelerine göre küçük sapmalar meydana gelebilir. Benzer şekilde, platforma yerleştirilen üst yapının mekanik özelliklerde de küçük sapmalar ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, sismik izolatörlerin veya sismik izolasyon platformuna yerleştirilen yapısal sistemlerin mekanik özelliklerinde meydana gelebilecek, tasarım değerlerine göre küçük sapmaların sismik performansı ne ölçüde etkileyeceği farklı tarihi deprem kayıtlarının kullanılacağı nümerik deneyler ile araştırılmıştır. Sismik performans kriteri olarak izolatör deplasmanları, hassas cihazların bulunduğu katlara iletilen toplam ivme değerleri ve taban kesme kuvvetleri göz önüne alınmıştır. Hassasiyet analizleri doğrusal ve doğrusal olmayan izolasyon sistemleri için gerçekleştirilmiş, farklı izolasyon periyotları ve sönüm oranları dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda, farklı yapısal parametrelerin farklı performans kriterlerini farklı seviyelerde etkilediği ve duyarlılığın izolasyon sistemi karakteristik özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür.

Sensitivity of The Performances of Seismic Isolation  Platforms to Small Deviations in Mechanical Properties of  Seismic Isolators

  
When subjected to high accelerations, vibration-sensitive devices could go out of service temporarily or could be damaged permenantly. Since most of these equipment are housed in data collection centers, industrial structures, hospitals, or universities, they have cruial roles in terms of public health, public security, and national economy. Therefore, it could lead to big problems if these devices were damaged or went out of service even for a short period of time. Seismic isolation platforms are base isolation systems placed underneath the structural systems which contain sensitive equipment in order to protect these devices from the harmful earthquake vibrations. Earthquake accerations coming to a seismic isolation platform are transmitted to the sensitive equipment in a reduced fashion. However, since the tolerable acceleration levels are too low, it is very important to accurately determine the seismic performance of such a platform. On the other hand, there could be small deviations in the mechanical properties of the seismic isolators forming the isolation systems from the design values due to errors in the manufacturing process of these isolators. Similarly, there could be small deviations in the mechanical properties of the superstructures placed on the platform. In this study, the influence of possible small deviations in the mechanical properties of seismic isolators or the structural system sitting on the seismic isolation platform is investigated via numerical experiments using historical earthquake records. Isolator displacements, total accelerations transmitted to the floors of the structural system housing the sensitive devices, and base shears are considered as the seismic performance criteria. Sensitivity analyses are conducted for both linear and nonlinear isolation systems. Various isolation periods and isolation damping ratios are considered. Results show that different structural parameters affect different performance criteria at different levels and sensitivity depends on the characteristics of the isolation system.
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I ve Kutu Kesitli Çelik-Betonarme Kompozit Köprü Kirişlerinin Analitik İncelenmesi

Bu çalışmada I ve kutu kesit çelik-betonarme kompozit köprü kirişlerinin analitik incelemesi yapılmıştır. Çalışmayı iki bölüme ayırmak mümkündür. İlk bölümde AASHTO şartnamesi kapsamında I ve kutu kesitli kirişlerin tasarım yükleri ile tasarım kontrolleri hakkında bilgiler verilmiş, ikinci bölümde ise I ve kutu kesitli çelik kirişlerin geliştirilen bilgisayar analiz programı ile tasarımları incelenmiştir.

Çalışma kapsamında, köprü tasarımında alınacak yükler, uygulanacak yükleme durumları ve kullanılması gereken kombinasyonlar sunulmuş, kiriş tasarımına ait kontroller ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu bilgiler çercevesinde Microsoft Excel programında kiriş tasarımı yapılabilmesi ve kontrollerinin sağlanabilmesi için I ve kutu kesitli kiriş için ayrı iki program geliştirilmiştir. Bu programlar dahilinde belirlenen üstyapı ve kiriş kesit özelliklerine uygun olarak yük hesapları ve bunların sonucu kesitte oluşan moment ve kesme tesirleri hesaplanmaktadır. Bulunan tesirlerle kesitlerin boyut kontrolleri, konstrüksiyon, dayanım, yorulma ve sehim kontrolleri yapılmaktadır.


Çalışma sonucunda farklı açıklık sayısı ve farklı açıklık boylarında I ve kutu kesitli kiriş için kesit özellikleri tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar analitik olarak incelenerek kiriş tipleri kıyaslanmıştır. Belirlenen açıklık sayıları ve açıklık boylarında seçilen kiriş kesit özelliklerine göre kiriş açıklık boyunun kısa olması durumunda I ve kutu kesitli kiriş birim ağırlıklarının birbirine yakın olduğu açıklık boyu arttıkça ise I kesitli kirişin kutu kesitli kirişe göre birim ağırlığının arttığı gözlemlenmiştir.
 
Analytical Investigation of the Steel-Reinforced Concrete Composite Bridge Beams with I-Sectıon and Box Sectıon

Steel-concrete composite I and box-section bridge girders have been analysed in this study. It is possible to separate study in two sections. Firstly, information on the design loads with design controls of I and box-section girders has been given within the context of AASHTO. Secondly, the design of I-beam and box-section steel girders has been studied by a computer analysis program developed.

In the scope of study, loads to be used in bridge design, loading modules to be applied and combinations that should be used have been presented. Controls relating to girder design were exhaustively described. Within the framework of these informations, in Microsoft Excel two different programs have been devised in order for I and box-section girders to be designed and controlled. Within the limits of theese programs, in accordance with the predetermined superstructure and girder section features, load  calculations and the moments and shear forces that occured  in result of those loads have been computed. Size control, construction, strenght, fatigue and displacement control have been completed by the effects that were obtained.


At the end of  study, section properties were determined for I and Box sectioned girders with number of the different spacing and different space lengths. Girder types have been compared by analitically analysing the results obtained. According to the selected girder section properties with the specified span numbers and span lengths, it was observed that in the case of girder being short in span length I and box-section girders were in close proximity in terms of unit weight, on the other hand, the more the span length increased the unit weight of I-section girder increased in comparison to box sectioned girder.
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Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu Etkileşimlerini  İçeren Kavramsal Bir Nehir-Akifer Modeli


Yeraltı suları bulunduğu bölgenin hidrolojik sisteminin önemli bir parçasıdır ve günümüzde tükenmekte olan su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından stratejik bir rol oynamaktadır. Doğal bir kaynak olarak su kalitesi üzerinde ve su temininde önemli bir yere sahiptir. Su kaynakları dağılımının ve çevre kirlenmesinin bölgesel olarak değerlendirilmesi, su temini ve kalitesinin belirlenebilmesi için kaçınılmazdır. Bu nedenle yeraltı suyunun mekanizması, yapılan hassas hidrolojik ve kirlilik taşınımı modellemesi çalışmaları ile belirlenmelidir. Bugüne kadar yapılan yeraltı suyu çalışmaları, yeraltı suyu hidroliğini ve hidrolojisini açıklayabilirken, yüzey suyu-yeraltı suyu etkileşimlerini kapsayan ve değişken parametreler ve farklı senaryolar altında yeraltı suyunun davranışını inceleyen çalışma literatürde oldukça kısıtlıdır. Genelde literatürde yüzey suyu ve yeraltı suyu ayrı formasyonlar olarak incelenirken, bu çalışmada yüzey ve yeraltı suyu tek bir sistem olarak ele alınmış ve simülasyonlar bu kabul çerçevesinde yapılmıştır. Bu çalışmada yeraltı suyu akımı ve yeraltı suyu kirlilik taşınımı modellemesi yapabilen VISUAL MODFLOW bilgisayar programı ile kavramsal bir nehir-akifer modeli geliştirilerek, yapılmış olan simülasyonlar ile kavramsal olarak hazırlanmış nehir-akifer bölgesinin hidrolojik davranışı incelenmiş ve yüzey suyu-yeraltı suyu etkileşimlerinin nehir-akifer formasyonunun hidrolojik davranışına olan etkisi araştırılmıştır. Yapılmış olan nehir-akifer hidrolojik modellemesi ile farklı nehir ve akifer parametreleri ve farklı akış hatları için yeraltı su seviyesi dağılımı ve nehir-akifer arasında oluşan akım elde edilmiştir. Ayrıca nehir-akifer kirlilik taşınımı modellemesi ile farklı akış hatları için nehir-akifer formasyonundaki konsantrasyon dağılımları hesaplanmıştır. Kavramsal nehir-akifer modeli kullanılarak nehir-akifer sistemi için yüzey -yeraltı suları arasındaki akım incelenmiş ve yüzey suyu-yeraltı suyu etkileşimlerinin nehirle akifer arasındaki madde transferine olan etkisi araştırılmıştır.
  
A Conceptual Stream-Aquıfer Model  İncorporatıng Surface Water-Ground Water İnteractıons


Ground water is an important part of the hydrological system and it has a strategic place in protecting and developing water resources being depleted nowadays. As a natural resource, ground water plays an important role in water quality and water supply. Regionally assessing the distribution of water resources and environmental pollution is inevitable for determining water supply and water quality. Therefore, the physical mechanism of the ground water should be determined by developing detailed hydrological and contaminant transport models. While many studies cover ground water as a single system and therefore investigate pure ground water hydraulics and hydrology, studies related to surface water-ground water interactions and the behavior of ground water by conducting a sensitivity analysis under different scenarios are exiguous in the literature. Generally, surface water and ground water are examined separately in the literature; however, in this study they are considered as a unique system and the simulations are done accordingly. In this study, a conceptual stream-aquifer model is developed by using VISUAL MODFLOW computer program which is capable for simulations of  ground water flow and ground water contaminant transport. The hydrological behavior of the conceptual stream-aquifer region is observed and the effect of surface water-ground water interactions on the hydrological behavior of stream-aquifer region is investigated. Ground water level fluctuations and the flux between stream and aquifer are obtained with the hydrological model of the conceptual stream–aquifer system by conducting sensitivity analyses for different stream and aquifer parameters and flow paths. In addition, the concentration distributions in aquifer formation for different flow paths are obtained by using the stream-aquifer contaminant transport model. By using conceptual stream-aquifer model, the flow rate between surface water and ground water for the stream-aquifer system are studied and the effect of surface water-ground water interactions on mass flux between stream and aquifer are investigated.
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Cam Elyaf Ve Hava Sürükleyici Katkı Kullanılarak Geliştirilmiş Kerpiç

Çalışmada yüz yıllardır yapı malzemesi olarak kullanılan geleneksel kerpiç üretiminden farklı malzemeler kullanılarak kerpicin özellikleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm geliştirilmiş kerpiç üretim aşamasıdır. İkinci bölüm ise kerpiç kullanımındaki maliyet avantajının araştırıldığı bölümdür.  

Birinci bölüm için kerpiç harcına cam elyaf ve hava sürükleyici katkı katılmıştır. Katkıların etkisinin araştırılması için farklı karışımlara sahip numuneler üretilmiştir. Numuneler 28. ve 56. günlerde basınç ve suya dayanıklılık deneylerine tabi tutulmuştur. Deneyler sonucunda kerpicin dayanım değerlerindeki değişim grafiklerle ifade edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise kerpiçin sağladığı finansal kâr incelenmiştir. Bunun için kerpiç duvar ile günümüzde yaygın kullanıma sahip tuğla duvarın maliyet karşılaştırması yapılmıştır. Maliyet karşılaştırmasında deneyler sonunda elde edilen en üstün özellikteki toprak ağırlığının %0,05 cam lifi ve su ağırlığının %100’ü mikdarında hava sürükleyici katkı içeren kerpiç numunesi kullanılmıştır. Bu karşılaştırmada kerpicin ekonomide sağladığı fayda belirtilmiştir.

Daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş bu çalışma ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen değerler çevreci ve ekonomik yapı malzemesi araştırmalarına olumlu katkı sağlamıştır. Çalışma ile ilgili genel bir değerlendirme sonuç bölümünde belirtilmiştir. 

 

Improvement Of Adobe Materıal By Usıng Glassfıber And Aır-Entraınıng


This work investigates adobe which has been in use as a construction material for many centuries. The purpose of this study is to improve the properties of adobe. The study consists of two parts. The first part deals with production of improved adobe. The second part investigates the cost advantage of using adobe bricks.

In the first part, glass fiber and air-entraining additives were added to the adobe mortar. The samples were produced with various mix proportions to observe and analyze the effect of the additives. The specimens were tested on the 28th and 56th day for compressive strength and water resistance properties. The results were illustrated with appropriate graphics.

In the second part, financial advantage gained by the use of adobe is analyzed. Cost comparison of the adobe wall and the brick wall which is widely used are made.  The best performing composition was found to be adobe containing 0.05% glass fiber by weight of soil and 100% air-entraining additive by weight of water. The cost comparison was made using this best performing composition. Based on this comparison, the economic benefit of adobe to economy was illustrated.

Earlier research work carried out by others were reviewed and analyzed in relation to this study. The outcome of the present makes a positive contribution to the development of environment friendly and cost efficient building material. A general evaluation for the study can be found in the last chapter.
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Büyükçekmece Gölü Hidrolojik Modeli


Günümüzde artan nüfusla birlikte su ihtiyacı da her geçen gün artmakta ve bu sebeple mevcut su kaynaklarını korumak ve geliştirmek büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple akarsu, göl, bataklık ve yeraltı suyu gibi önemli su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılabilmesi için pekçok hidrolojik model geliştirilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü’ne ait hidrolojik veriler kullanılarak bu bölgenin uzun süreli su bütçesi analizi yapılmıştır. Yapılan modelleme ile göldeki yıllık su seviyesi değişimleri incelenmiştir. Göle ait su bütçesi kapsamında yağış, buharlaşma ve gölü besleyen akarsular dikkate alınmıştır. Göle ulaşan toplam yüzeysel akışı hesaplamak üzere EPA SWMM ile Büyükçekmece Havzası’na ait bir hidrolojik model oluşturulmuştur. EPA SWMM ile oluşturulan modelin sürekli yağış altında simülasyonu yapılarak göle ulaşan yıllık yüzeysel akış hidrografı elde edilmiş ve Büyükçekmece Gölü için oluşturulan hidrolojik modelin girdisi olarak kullanılmıştır. Yapılmış olan sayısal modelleme ile gölün uzun süreli hidrolojik davranışına açıklık getirilmiş ve göl su seviyesi ölçümlerinin bulunmadığı 2000-2009 yıllarına ait su seviyeleri hesaplanmıştır.
 
 
A Hydrological Model For Büyükçekmece Lake


Nowadays, there is an increase in water demand with the population increase and therefore, it is important to protect and develop existing water resources. For this reason, many hydrological models have been developed in order to efficiently use water resources such as streams , lakes , wetlands and ground water. In this study, the longterm water budget of Büyükçekmece Lake, which is one of the most important  water resources of Turkey, is analyzed using hydrological data. The annual water level changes are investigated with the hydrological model. Rainfall, evapotranspiration and streams feeding the lake are taken into account in lake water budget. A hydrological model for Büyükçekmece Watershed is developed by using EPA SWMM in order to calculate the total runoff developed over the catchment that reaches the lake. The annual surface runoff hydrograph is obtained by continuous simulation of the hydrological model developed by EPA SWMM. Then, the output of EPA SWMM, i.e. surface runoff, is used as input of the hydrological model of Büyükçekmece Lake. With the numerical model, the long term hydrological behavior of the lake is understood and the annual water levels during 2000-2009, of which no data exists, are obtained.
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Patlatmada Harcanan Faydalı Enerji İle Patlatma Verimi Arasındaki  İlişkinin Araştırılması

Başarılı bir patlatmadan beklenebilecek en önemli sonuçlar; yersarsıntısı ve hava şokundan kaynaklanan çevre problemlerinin elimine edilmesi, maliyetin en uygun değerlere indirilmesi, üretimin istenen miktarlarda yapılabilmesi ve iş güvenliği açısından tehlike yaratabilecek durumların ortadan kaldırılması olarak sıralanabilir. 

Enerji, iş yapabilme kabiliyetini tanımlar. Patlayıcının bu kabiliyetinin ise kaya parçalamaya harcanması istenir. Kaya parçalama işlemlerinde ise optimum parçalanma, tamamen enerjinin optimum kullanımına ve dolayısı ile patlatma tasarımına bağlıdır. 

Patlatma sırasında açığa çıkan enerjinin (Et) bir kısmı kayaya basınç uygulayarak kırılmasına harcanırken (Ef), bir kısmı kaya kütlelerinin ötelenmesine dolayısıyla kinetik enerji olarak (Ek),  kırma ve ötelenmeye yetmediği durumlarda sismik enerji olarak (Es) ve bir kısmı da ısı, ışık ve gürültü (Enm) olarak atmosfere yayılmaktadır. Enerjinin korunumu ilkeleri doğrultusunda, bu kademelerde harcanan enerji oranlarının lineer toplamlarının, başlangıçta patlayıcı maddenin kimyasal yapısı sebebiyle sahip olduğu enerji miktarına eşit olması gerekir. 

Bu çalışmada, İstanbul Çatalca Bölgesi Akyol taşocağı, Cebeci Bölgesi Haktaş taşocağı ve Cendere Bölgesi Akdağlar taşocağı çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. Akyol taşocağında 14 atım, Akdağlar taşocağında 4 atım ve Haktaş taşocağında 2 atım izlenmiştir. 

Bu atımlardan Akyol taşocağında dört, Haktaş taşocağında bir, Akdağlar taşocağında iki olmak üzere toplam yedi adet atımda, patlatma sonucu her enerji bölüşüm kademesinde yaptırılan işlerden, o bölüşüm kademesine ne kadar enerji harcandığı hesaplanmıştır. 

Hesaplamalar, arazi çalışmaları ve laboratuar çalışmalarından elde edilen bulgulardan hareketle ve literatürde kabul görmüş yaklaşım ve bağıntılar kullanılarak yapılmıştır. Çalışma kapsamında arazide yapılan her bir atım için atım paternleri incelenmiş, atım öncesinde basamak profili belirlenmiş, patlatma sırasında her bir atım için farklı noktalardan olmak üzere toplam 20 atımda 99 olay titreşim ölçer cihazlar ile kaydedilmiştir. 

Detaylı analizi yapılan yedi tane atımda, kinetik enerjiyi belirlemek için atım esnasında yüksek çözünürlüklü kamera ile ötelenme hareketi kaydedilmiş ve incelenmiştir. Her bir atım sonrası parçalanmaya ayrılan enerji kademesini belirlemek için patlatma sonrası yığından fotoğraflar alınmış ve sayısal görüntü işleme tekniği ile yığın parça boyutu analiz edilmiştir. Sismik enerjiyi belirleyebilmek için titreşim ölçer cihazlarla alınan kayıtlar detaylı olarak analiz edilmiştir. 


Bu analizlerde kullanılmak üzere gerekli olan kaya parametrelerini belirlemek amacıyla laboratuar deneyleri (tokluk dayanımı, yoğunluk, P dalga hızı, nokta yük dayanımı) yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda detaylı çalışılan yedi adet atım için sismik enerji, kinetik enerji, parçalanma enerjisi bölüşüm kademeleri belirlenmiş ve faydalı iş yapabilen enerji oranları hesaplanmıştır. Buna göre izlenen atımlarda genel olarak parçalanmaya harcanan enerji kademesinin Haktaş taşocağında yapılan atım hariç çok düşük seviyelerde olduğu, buna karşın sismik enerjiye harcanan enerji kademesinin çok daha yüksek değerlerde olduğu belirlenmiştir.
The Investigation Of Relationship Between Spending Useful  Energy in Blasting With The Efficiency Of Blasting

The most important results that can be anticipated from a successful blasting can be sorted as eliminating the environmental problems developed in the form of seismic movements and air shock, reducing the costs of production, realizing the planned amounts of production and preventing the hazardous conditions in terms of work safety. 

Energy is defines as the ability to do work. So this ability of the explosives is desired to spend to rock fragmentation. The efficient usage of explosive energy is required for a successful blasting design. 

A part of the explosive energy (Eexp), (Efrag), is consumed for the rock fragmentation by exerting the pressure on the rocks, another part, (Ekin), is consumed for the movement of the rock in cases which it is insufficient for breakage and movement, another part, (Esis), is spent as seismic energy through the rock and the rest of the energy, (Enm), is released to atmosphere as heat, light and noise. In accordance with principle of conservation of energy, the total of these consumed energies should be equal to the chemical energy of the explosive material at the beginning.

Akyol Quarry in Catalca Region, Haktaş Quarry in Cebeci Region and Akdaglar Quarry in Cendere Region of Istanbul were chosen as study areas for this study. 14 shots in Akyol Quarry, 4 shots in Akdaglar Quarry and 2 shots in Haktaş Quarry were followed. 

The energy consumptions for each component were calculated, considering the useful work for these components in four shots in Akyol Quarry, one shot in Haktaş Quarry and 2 shots in Akdağlar Quarry.

Data from field and laboratory studies and also accepted approaches and correlations in the literature are used during calculations. Blasting patterns for each shot were observed and bench profile was determined before the blasting. 99 different located events in 20 shots were recorded with vibration monitor during the blasting.

Kinetic action was observed and recorded with high definition camera to determine the kinetic energy in carefully analysed seven shots. After each shot, photos were taken from the muckpile and they were analyzed for particle size distribution with digital image analysis to determine the energy share for fragmentation. The records which were taken with vibrating monitor analyzed carefully to determine seismic energy. 

Laboratory experiments (fracture toughness, density, p wave velocity, point load test) were carried out to determine the rock parameters to use in these analyses. As the result of the studies, energy distributions in seismic energy, kinetic energy, fragmentation energy were determined and energy rates which can do useful work were calculated for the carefully analyzed seven shots. Thus, it was determined that energy share used for fragmentation was at very low levels except the shot which was made in Haktaş Quarry, despite that the energy share consumed for seismic energy values was much more. 
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Saf Bakırın Soğuk Deformasyon ve Yeniden Kristalleşme Davranışının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Teknolojide metal malzemelerin şekillendirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılır ve uygulanan yönteme bağlı olarak malzeme belirli özellikler kazanır. Yassı mamul, tel, boru gibi ürünlerin imalinde uygulanan haddeleme, derin çekme, ekstrüzyon, presleme, dövme gibi işlemler soğukta veya sıcakta yapılır. Metal malzemelerde soğuk deformasyonla şekillendirme geniş çapta uygulanır. Bu nedenle, malzemelerin soğuk şekillendirme davranışının malzeme yapısı ve işlem parametrelerine ne şekilde bağlı olduğunun bilinmesi gerekir. Bu bilgiler teknolojide kaliteli üretimi sağladığı gibi üretim hızını ve dolayısıyla üretim maliyetini de etkiler.

Bu çalışmada, endüstride yaygın olarak kullanılan % 99,99 safiyetindeki saf elektrolitik bakırın soğuk deformasyon ve yeniden kristalleşme davranışları incelenmiştir. Bu amaçla, orijinal bakır filmaşin (Ø8 mm), % 38 ve % 53 oranlarında soğuk deformasyona uğratılmış ve yeniden kristalleşme tavlamaları yapılmıştır.

Deneysel çalışmalar sonucunda; % 38 soğuk deformasyona uğramış bakır tel numune için yeniden kristalleşme sıcaklığı 225°C olarak, % 53 soğuk deformasyona uğramış bakır tel numune için bu sıcaklık 220°C olarak tespit edilmiştir. DSC analizleriyle % 53 soğuk deformasyona uğramış elektrolitik saf bakır telin yeniden kristalleşme aktivasyon enerjisi 94-98 kJ/mol olduğu belirlenmiştir. % 38 soğuk deformasyona uğramış bakır tel numunenin çekme mukavemeti % 49 artış göstermiştir, % 53 soğuk deformasyona uğramış bakır tel numunenin çekme mukavemeti % 62 artış göstermiştir. Soğuk deformasyon sonucunda kazanılan sertlik ve mukavemet değerlerinin abrasiv aşınma dayanımına önemli bir etkisi olmadığı görülmüştür.

The Effect of Cold Deformation and Recrystallization Behavior on Microstructure and Mechanical Properties of  Pure Copper

In technology, some methods used for forming metallic materials. Depend on applied method the material gets specific properties. Rolling, wire drawing, extrusion, pressing and forging processes apply at cold or warm treatments for forming wire, tube etc. Forming with cold deformation usually applies to metallic materials. Cold deformation depends on material structure and process parameters. That information effects quality manufacturing, production rate and of course manufacturing cost.

In this study, cold deformation and recrystallization behaviour of pure electrolytic copper with 99.99% purity that is commonly used in industry, was examined. With this aim, original copper wire rod (Ø8 mm), was cold deformed of 38% and 53% and recrystallization annealing was performed. 

As a result of experimental studies, recrystallization temperature for the sample which was cold deformed of 38% was determined as 225°C and for the sample which was cold deformed of 53% was determined as 220°C. Recrystallization energy of activation energy of electrolytic pure copper which were cold deformed of  %53 was determined as relatively 94-98 kJ/mol with the DSC analyses. Tension strength of copper wire sample, which was cold deformed of 38%, showed 49% increase and tension strength of copper wire sample, which was cold deformed of 53%, showed 62% increase. It is found out that hardness and strength values that were obtained at the end of cold deformation had not an important effect on the abrasive wear strength.
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Elektrokimyasal Yöntemle Nikel-SiC Kompozit Kaplamaların Üretimi ve Karakterizasyonu
Bu çalışmada, elektrokimyasal yöntemle, Watts tipi nikel banyoları kullanılarak, pirinç levha üzerine saf Ni ve Ni/SiC kompozit kaplamaların üretimi gerçekleştirilmiştir. Ni/SiC kompozit kaplamaların üretiminde, akım yoğunluğu, sıcaklık, elektrolit pH değeri, karıştırma hızı, SiC tane boyutu ve konsantrasyonu gibi elektrokimyasal parametrelerin kompozit kaplamanın performans özelliklerine etkisi incelenmiştir. 
Ni/SiC kaplamalar SiC katılımına göre üç farklı şekilde üretilmiştir. Birinci tip kaplamalar farklı tane boyutuna sahip (0.7 µm, 2 µm ve 50 nm) SiC partiküllerinin elektrolit içerisine 5-100 gL-1 arasında değişen oranlarda katılmasıyla üretilmiştir. Bu seride SiC tane boyutu ve konsantrasyonun kaplamanın korozyon özelliklerine etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. İkinci tip kaplamalar ise (K tipi) farklı tane boyutuna sahip SiC partiküllerinin, toplam konsantrasyonu 20 gL-1 olacak şekilde tanımlı oranlarda bir karışım olarak elektrolite ilavesiyle üretilmişlerdir. Bu aşamada farklı tane boyutlarının karışımı kullanılmıştır. Üçüncü ve son tip kaplamalar ise (G tipi) çok katmanlı kaplamalar şeklinde tanımlanabilir. G tipi kaplamalar, farklı tane boyutu ve SiC konsantrasyonuna sahip banyoların birbiri ardı sıra kullanımıyla üretilen kaplamalardır.

Yapılan sistematik deneyler çerçevesinde incelenen paremetreler ve çalışılan değerler aşağıdaki verilmektedir. 

SiC konsantrasyonu : 0, 5, 10, 20, 50 ve 100 g/L (dm=0.7 μm, 2 μm ve 50 nm) 
 Elektrolitin pH değeri : 2, 3, 4 ve 5 
Sıcaklık : 30, 55 ve 700C
Akım yoğunluğu : 2, 4, 5, 6 ve 8 Adm-2 
Karıştırma hızı : 120, 240, 360 ve 480 dak-1 
Kaplamaların mikroyapısının ve aşınma, sertlik, korozyon gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla SEM (EDAX), XRD, Korozyon, Aşınma ve Mikrosertlik testleri gerçekleştirilmiştir. Elektrolitteki Ni2+ konsantrasyon değişimi atomik absorbsiyon (AA) cihazı ile ölçülerek akım verimi hesaplamaları yapılmıştır.

Electrochemical Production and Characterization on Nickel-SiC Composite Coatings
In thesis study, pure Ni and Ni/SiC composite coatings were produced on brass plates from Watts type nickel bath by using electrochemical technique. In the production of Ni/SiC composite coatings, the effect of electrochemical parameters such as current density, temperature, pH value of electrolyte, bath stirring rate, composition and size of SiC particles on composite coating performance were investigated.

Ni/SiC composite coatings were made in three different experimental setups dependent on SiC co-deposition. The first type of Ni/SiC coatings were electroplated in electrolyte by adding SiC powders in three different sizes and between 5-100 gL-1 particle concentration. In this first batch of experiments, the effects of concentration and size of SiC particles on corrosion properties of coatings were studied. The second type coatings (K type) were produced by addition of different particle sizes of SiC powders in determined ratios, the total concentration of which equals to 20 gL-1, into the electrolyte. In these electroplating studies, powder mixture that consists of three different size of SiC particles were used. The third and the last type (G type) is multi-layer coating. G type coatings were sequentially plated in different plating baths that have SiC powders with different particle size and concentration.

Values used for various experimental parameters are given below:

· SiC concentration : 0, 5, 10, 20, 50 and 100 gL-1 (dm=0.7 μm, 2 μm and 50 nm)

· pH value of electrolyte : 2, 3, 4 and 5

· Temperature : 30, 55 and 700C

· Current density : 2, 4, 5, 6 and 8 Adm-2
· Stirring speed : 120, 240, 360 and 480 rpm

Properties of resulting composite coatings such as microstructure, hardness, wear and corrosion resistance were determined by performing SEM (EDAX), XRD, corrosion, microhardness and wear tests. Current efficiency dependent on Ni+2 concentration in electrolyte was also calculated by using atomic absorpsion (AA) device.
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Sol-Jel Yöntemi İle Üretilmiş Alümina-Bovine Hidroksiapatit (Bha) Kompozitlerinin Özellikleri Ve Karakterizasyonu
Bu çalışmada, sol-jel yöntemi kullanılarak üretilen alümina ile çevrelenmiş bovine hidroksiapatit (BHA) partiküllerinin üretim prosesi ve karakterizasyon analizleri yer almaktadır. Sol-jel yöntemi yüksek ürün safiyeti, moleküler düzeyde homojen karışım sağlama, çalışma sıcaklıklarının kısmen düşük olması gibi avantajlar sunduğu için biyoseramik malzemelerin üretiminde tercih edilen bir metodtur. Biyomalzemelerin önemli bir sınıfı olan biyoseramikler, pek çok implant ve protez ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. “Biyoinert” alümina ve “biyoaktif” hidroksiapatit, sahip oldukları özelliklerden ötürü en çok kullanım alanı bulan biyoseramik malzemelerdir. Gözenekli biyomalzemeler ise yapılarında doku ve hücre büyümesi/gelişimi daha kolay olacağı için “gözenekliliği” açısından önem kazanmaktadır.  

Bu tez çalışmasının ilk aşamasında, sol-jel yöntemi kullanılarak alüminyum izopropoksit (AIP, Al(OC3H7)3) başlangıç malzemesinden öncelikle böhmitik sol (AlOOH) elde edilmiştir. Hazırlanan her bir böhmit solüne başlangıç malzemesinin ağırlıkça % 10’u, % 20’si, % 30’u ve % 50’si oranında sığır kemiklerinin deproteinizasyonu sonucu elde edilmiş olan doğal BHA tozu (Ca10(PO4)6(OH)2) ile katkı maddesi olarak Na-aljinat ilave edilmiştir; böylece her bir karışım solüne 110 ºC’de 3 saat boyunca jelleştirme yapılmıştır. Alümina-BHA biyoseramik kompozit tozlarının üretim aşamasının son adımı, jelleştirilmiş olan numunelere sırasıyla 500 ºC, 800 ºC, 1000 ºC ve 1300 ºC sıcaklıklarında 2’şer saat süresince uygulanan ısıl işlemlerdir. 

İkinci aşamada, gerçekleştirilen ısıl işlemlerin ardından elde edilen alümina-BHA biyoseramik tozlarının karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunun için DTA-TGA, FTIR, XRF, XRD, SEM-EDS gibi karakterizasyon teknikleri kullanılmıştır ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Söz konusu bu karakterizasyon analizlerinden sağlanan sonuçlar genel olarak incelendiğinde; sol-jel prosesi ile gözenekli biyoseramik kompozit yapılarının üretilebildiği görülmüştür. Faz analizi sonuçlarına göre; korundum (α-alümina), hidroksiapatit (HA) ve β-trikalsiyum fosfat (β-TCP) fazlarının birarada bulunduğu belirlenmiştir. Biyouyumlu bu fazların taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntülerinden; iğnesel yapıdaki alümina partiküllerinin HA ve β-TCP partiküllerini sardığı gözlemlenmiştir. Biyoseramik yapılarda gözeneklilik, doku ve hücre büyümesi/gelişimi için elverişli bir özellik olduğundan alümina-BHA kompozitlerindeki yüksek gözeneklilik ilgi çekici bir sonuç olarak kaydedilmiştir.

Çalışmanın üçüncü ve son aşamasında, gözenekli alümina/BHA biyoseramik tozları, paslanmaz çelik kalıplarda hidrolik el presi ile preslenerek pelet haline şekillendirilmiştir. Daha sonra 1300 (C sıcaklıkta 2 saat sinterlenen ürünlere mikrosertlik, açık gözeneklilik, bulk yoğunluk, soğukta basma mukavemeti gibi fiziksel ve mekanik testler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; ~ % 38-44 açık gözenekliliğe sahip alümina-BHA-TCP biyoseramik kompozit malzemesi üretildiği belirlenmiştir. 

Properties And Characterization Of Alumina-Bovine Hydroxyapatite (Bha) Composites Produced By Sol-Gel Method
In this study, production process and characterization analyses of sol-gel derived alumina covered bovine hydroxyapatite (BHA) particles are presented. Sol-gel process is a preferred method in bioceramic material production due to its usage advantages such as in the fabrication of products with high purity, in homogenous mixing at molecular level, at relatively low working temperatures, etc. Bioceramics, an important class of biomaterials, can fulfill the need for a number of implants and prostheses. “Bioinert” alumina and “bioactive” hydroxyapatite are the most frequently used bioceramic materials because of their suitable properties. Since tissue and cell growth/development is easier within their structure, porous materials become more important with respect to their porosity characteristics. 

In the first part of this thesis study, boehmit sole (AlOOH) was obtained via sol-gel process by using aluminium isopropoxide (AIP, Al(OC3H7)3) as the starting material. BHA (Ca10(PO4)6(OH)2) powders as % 10, % 20, % 30 and % 50 weight of the starting material were added to each boehmite sole. Natural BHA powders were derived from deproteinizated bovine bones. Also Na-alginate was added to the boehmite sole as the dispersive agent. Subsequently gelation for 3 hours at 110 ºC was applied to each sole mixture. Finally gelled samples were heat treated for 2 hours at 500 ºC, 800 ºC, 1000 ºC and 1300 ºC. 

In the second part, characterization studies were performed on the alumina-BHA bioceramic powders that were obtained after heat treatment. DTA-TGA, FTIR, XRF, XRD, SEM-EDS characterization techniques were applied and corresponding outcomes are discussed in this thesis. Results generated by these characterization studies show that porous bioceramic composite structures can be produced through sol-gel process. Using the phase analysis outcomes it can be deduced that corundum (α-alumina), hydroxyapatite (HA) and β-tricalcium phosphate (β-TCP) phases exist together. If the scanning electron microscope (SEM) images of these biocompatible phases are carefully observed it can be seen that HA and β-TCP particles are surrounded with needle shaped alumina particles. Since porosity in bioceramic structures is a desirable property for tissue and cell growth/development, high porosity in alumina-BHA composites can be noted as a very interesting and useful result. 

In the third and last part of this study, porous alumina-BHA bioceramic powders were pressed with hydrolic manual press in stainless steel folds and formed into pellets. Later these pellets were sintered for 2 hours at 1300 ºC. Physical and mechanic tests such as microhardness, open porosity, bulk density, cold compression strength were applied to the sintered pellets. The evaluation of these test results indicate that a novel alumina-BHA-TCP bioceramic composite material with ~ % 38-44 open porosity has been produced.
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Grup Yayınım Ultrasonik Tekniği Kullanılarak Kaynak Hatalarının Karakterizasyonu

Bu çalışmada, 15 mm kalınlığındaki çelik plakalar V ve L kaynak ağzı açılarak örtülü elektrotla elektrik ark kaynağı kullanılarak kaynak edilmiştir. Kaynak esnasında numunelerin kaynaklı bölgelerinde cüruf kalıntıları, çatlak, gözenek, yetersiz kaynama ve kökte yetersiz nüfuziyet hataları yapay olarak oluşturulmuştur.

Referans hatalar içeren standart malzemelerin ve kaynak dikişlerinde yapay hatalar oluşturulan kaynaklı numunelerin ultrasonik muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Ultrasonik muayenede grup yayınım cihazı ile 16 kristalli ve kristalleri doğrusal sıralı olan 4 MHz’lik bir prob kullanılmıştır. Referans hatalar içeren standart malzemelerdeki çatlak, gözenek, cüruf, yetersiz kaynama ve kökte yetersiz nüfuziyet hatalarının ultrasonik muayene sonuçları, kaynaklı numunelerde tespit edilen hataların yorumlanmasında referans olarak kullanılmıştır. Hataların net olarak seçilemediği durumlarda odaklama yöntemi uygulanarak hatalar daha seçilebilir bir duruma getirilip değerlendirilmişlerdir.


V kaynaklı numunede; bir enine çatlak, iki cüruf, bir boyuna çatlak ile bir yetersiz nüfuziyet hatası tespit edilmiş ve ölçüm yüzeyine göre bu hataların konumları belirlenmiştir. L kaynaklı numunede ise; bir kökte yetersiz nüfuziyet, iki gözenek ile üç cüruf hatası tespit edilmiş ve ölçüm yüzeyine göre bu hataların konumları belirlenmiştir.
Characterization Of Weld Defects Using Phased Array Ultrasonic Technique

In this study, 15 mm thick steel plates having V and L shaped grooves were welded using electric arc welding with coated electrode. Slag inclusion, crack, porosity, lack of fusion and lack of penetration defects were artificially created in the weld zone of the specimens during the welding process.      

Ultrasonic tests were performed on the standard materials having reference defects and the welded specimens having artificial defects. A phased array ultrasonic instrument and a 4 MHz-probe having 16 crystals that were linearly grouped were used for the testing. Ultrasonic test results obtained from reference defects of crack, porosity, slag inclusion and lack of penetration in the reference materials were used as a reference in order to interpret the results obtained from the welded specimens. When it is necessary, focusing was applied to clearly identify and evaluate the defects.


A transverse crack, two slag inclusions, a longitudinal crack and a lack of penetration defects were detected and their positions according to measurement surface were determined in the V shaped weld specimen. In the L shaped weld specimen, a lack of fusion at the root, two porosities and three slag inclusion defects were detected and their positions according to measurement surfaces were determined.
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Denizcilik Eğitiminde Kalite Standartları, Ortak Kalite El Kitabı Modeli Çalışması
Bu çalışmada denizcilik eğitimi kalite standartları, denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarına yönelik kalite el kitabı model önerisinde bulunulmuştur. 

Çalışmada literatür taranarak kalite, ISO 9000 Standartları, toplam kalite yönetimi, eğitimde kalite ve toplam kalite yönetimi kavramları açıklanmıştır. Denizcilik eğitimi ele alınarak denizcilik eğitiminin tarihi, günümüzde denizcilik eğitimi, ülkemizdeki denizcilik eğitimi veren kurumların analizi, dünyada denizcilik eğitimi ve bu eğitimler sonucu verilen ehliyetler anlatılmıştır.

Denizcilik eğitiminde kalite standartlarının gerekliliği, önemi ve konuyla ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata yer verilmiştir. Eğitim kurumlarının kurmuş oldukları kalite yönetim sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve raporlanması konularına değinilmiştir.

Çalışmada dünyadaki denizcilik eğitim kurumlarından örnekler verilmiştir. STW toplantısında ‘Ülkelerin Denizcilik Eğitim Kalitelerinin Denetlenmesi" önerisini sunan Singapur’un Denizcilik eğitimine yönelik kalite standart sistemi ve ayrıca Norveç örneği incelenmiştir. Ayrıca Yalova Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Karamürsel Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi denizcilik bölümlerinin Kalite El Kitapları incelenerek ortak bir kalite el kitabı oluşturulması için model önerilmiştir.

En son bölümde yapılan çalışma ile ilgili bir değerlendirme bulunmaktadır. 

    
Qualıty Standards In Marıtıme Educatıon, Study For Composıng A Model Of Common Qualıty

Standard Manual
In this study, the quality standards of maritime education, the quality manual model has been proposed for maritime training institutions offering education.Dinleyin

Fonetik olarak okuyun

Detailed information about quality, the ISO 9000 Standards, total quality management, quality in education and total quality management concepts are presented. The history of maritime education, current maritime education, analyzing maritime training institutions in our country and maritime education in the world and licenses issued as a result of this training are discussed.

The necessity and importance of quality standards for maritime education, international and national legislation on the subject have been given. Educational institutions have set up quality management system, monitoring, evaluation and reporting were discussed.

Maritime training institutions in the world are examples of the study. STW meeting of ''Audit Quality of Education in Maritime Countries", offering a proposal for Singapore's maritime education and  also the  Norway’s of the quality standard system example were investigated. In addition, University of Yalova, Piri Reis University, Karamursel University, Karadeniz Technical University, examined a common quality marine parts of the Quality Manuals handbook for the creation of the model proposed.
In the last section there is a evalatuion about model stduy.
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Konteynır Terminallerinde Operasyonel Planlama Süreç Analizi
Son yıllarda konteyner taşımacılığı uluslararası ticaretteki gelişmelere bağlı olarak önemli miktarda artmıştır.  1988 yılında 76 milyon TEU olan konteyner taşıma miktarı 2008 yılında 500 milyon TEU yu geçmiştir. Ve bu artışın önümüzdeki yıllarda devam etmesi beklenmektedir.   Konteyner talebindeki bu artış ile son 10 yılda dünyadaki konteyner filosu ikiye katlanmış, 500 TEU olan birinci jenerasyon konteyner gemileri yerini 8000 TEU ve üzeri yeni jenerasyon gemilere bırakmıştır. Bu durum konteyner terminalleri ve terminal ekipmanlarına olan talebin artmasına ve konteyner terminallerinin önem kazanmasına yol açmıştır.
Sınırlı kaynakların mevcudiyetinde konteyner terminalleri rekabet edebilmek, artan konteyner talebine cevap verebilmek ve konteyner üretimlerini artırabilmek için konteyner terminal verimliliğini artırmak ve maliyetleri azaltacak şekilde hızlı olarak konteynerlerin transferini gerçekleştirmek zorundadır. Bu gereklilik ancak konteyner terminal operasyonlarının verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi ile başarılabilir. Bu bağlamda tez çalışmasında konteyner terminallerinde geminin terminale yaklaşmasından itibaren konteynerin diğer ulaştırma modlarına aktarılması sürecindeki konteyner akışı ve operasyonlar incelenerek, operasyonel planlama süreçlerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve olumsuzlukların ortadan kaldırılarak rekabet avantajı yaratılabilmesi söz konusu olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konteyner, Liman, Terminal, Elleçleme, Rıhtım vinci, Saha vinci, Gemi operasyonu, Saha operasyonu, Kapı operasyonu, Planlama.

Process Analysıs Of Operational Planing At Container Terminals

At recent years, container transportation has increased due to the progress of international trade. In 1988 the number of transported containers was 76 million TEU and in 2008 the number is more than 500 million TEU. And this increase are expected to go on in future years. With this increase in container demand, in the last decade container fleet number has been doubled, 8000 and more TEU new generation container ships are used instead of 500 TEU first generation ships. This situation has increased the demand of container terminals and terminal equipments and the importance of container terminals.

Having limited resources makes container terminals transport containers very fast by increasing container terminal productivity and decreasing  the costs in order to compete, to reply the increasing demand of container and increase container output. The necessity can be achived only if the container terminal operations are well planned, applied and controlled. In this context, in thesis study analysing of  operational planning process is aimed, by analysing operations and container flow in the process of transportation of containers to other transprotation modes beginning from the ships’ coming near to the terminals. Consequently , the optimization of resource usage and by solving the problems about container terminals competence advantages  can be generated. 
Key Words: Container, Port, Terminal, Handling, Quay Cranes, Stacking Cranes, Ship Operation, Quayside Operation, Hinterland Operation, Planning
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Uluslararası Deniz Taşımacılığında Tehlikeli Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Analizi
Deniz taşımacılığı dünya üzerinde her geçen zaman daha önemli bir hale gelmektedir. Deniz taşımacılığının gelişen teknoloji ile diğer taşıma türlerine göre daha ucuz ve hızlı yapılmaktadır. Bu durum tehlikeli yük taşıması yapan işletmelerinde dikkatini çekmiş olup ,dünya üzerinde tehlikeli yük taşıması hızla deniz yoluna kaymaktadır. 

Tehlikeli yük taşımacılığı oldukça dikkat ve emniyet gerektiren bir taşıma şekli olduğundan dolayı bu yükleri taşımak için ayrı kurallar ve standartlar geliştirilmiştir. Ülkemizde tehlikeli yük taşımasından üstüne düşen payı almakta olup gerek kara sularımızda gerekse boğazlarımızda her gün tehlikeli yük taşıyan gemileri ağırlamaktadır. 

Bu çalışmada dünya üzerindeki tehlikeli yük taşıması incelenmiş ve ülkemizdeki taşımalar analiz edilmeye çalışılmıştır. Tehlikeli yükler hakkında genel bilgilerin verilerek taşımanın büyüklüğü ve tehlike boyutuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Dünya üzerinde meydana gelen kazalar ile uluslararası kurumlar ve uygulanan yasal prosedürlerle taşımanın önemi incelenmiştir. 

Çalışmanın Türkiye analizi kısmında ülkemizdeki tehlikeli yük taşımasının kapasitesi incelenmiş ve buna bağlı olarak gemi filosunun gelişimi incelenmiştir. Tehlikeli yük taşımasında ülkemiz için en önemli noktalardan olan boğazlarımızda çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. Yasal prosedürlerle taşımaların ülkemiz içinde çok önemli olduğu vurgulanmıştır.

Sonuç kısmında ülkemizdeki tehlikeli yük taşıması hakkında bir değerlendirme bulunmaktadır.

  
 
 
Hazardaous Cargo Transportatıon And Analysıs Of Turkey In Internatıonal Sea Transport
Maritime transport becomes ever more significant. Thanks to the developing technology, it enables cheaper and faster transport compared to its alternatives. This has called the attention of companies which transport dangerous cargo and so dangerous cargo transport has been rapidly shifting to seaway. 

Since dangerous cargo transport requires a high level of care and safety, separate rules and standards have been developed for it. Turkey also has its share in dangerous cargo transport and ships transporting dangerous cargo are received in Turkish territorial waters and straits. 

This study examines dangerous cargo transport and tries to analyze transports in Turkey. It provides general information and attracts attention to the graveness of danger. Light is shed on accidents taking place globally and importance of international organizations and legal procedures. 

In the analysis on Turkey, the study examines the capacity of dangerous cargo transport in Turkey and also the development of ship fleets. Another important topic of the study is Turkish straits which are very important in dangerous cargo transport. Emphasis is laid on how crucial it is to transport according to legal procedures. 

In the conclusion part, an evaluation is provided on dangerous cargo transport in Turkey. 
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Gemi Kiralanmasında Karar Kriterlerinin Belirlenmesi

               Kiralama genelde kargonun denizde taşınması amacıyla, bir geminin bağlanması ve anlaşmasına ilişkin bir süreçtir. Gemi kiralama tamamen işin üzerinde uzmanlık, profesyonellik gerektiren çok heyecanlı bir iş sürecidir. Gemi kiralamanın temel oluşumu, tamamen gemi hakkında teknik bilgi, kiralama hukuku, ekonomik arz ve talep dengesinden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı gemi kiralamanın bu kriterlerine bir rehberlik oluşturmayı amaçlamaktadır.

İşletmeciler, denizcilik sektörü ve gemi kiralama işine dahil olup iş amaçlı olarak bir araya geldiklerinde, iş üzerine ilerleyip bir anlaşmaya varabilmeleri için kendi aralarındaki iletişim ve yazışmalarda teknik terimler, kısaltmalar, gemi boyutlarından ve geminin kısımlarından bahsetmek durumundadırlar. Kira sözleşmeleri, gemilerin sefer durumlarında yerine getirmekle zorunlu oldukları sorumlulukları, ne şekilde inşaa edildiklerini, işletildiklerini, geminin tüm boyutlarını ve tüm kısımlarının karakteristik detaylarını içerirler. Tüm bu çeşitli ve karmaşık terimler sektörün dışında olan, ya da sektöre yeni girmekte olan biri için oldukça karışık ve yabancı gelebilmektedir. Bu nedenle, ilk bölümümüzde gemi çeşitleri, gemilerin yapıları, taşıdıkları yüklere ve ticaret yapma şekillerine değinilecektir.

Gemi kiralamada en önemli başlıklardan birisi de aracıların (brokerlerin) navlun marketini inceleyip, tartışmalarıdır. Bu yüzden tezimizde, navlun (yük) marketi tam bir bütün olarak incelenmekte, marketin arz ve talep bileşenleri anlatılmakta, marketin nasıl ölçüldüğü ve navlun hakkında bilginin avantajlarına değinilmektedir. Kiralamada gemi brokerlerinin rolüne detaylı bir şekilde değinilmektedir. 

Gemi kiralamanın en önemli kısımlarından olan, kira sözleşmelerinin çeşitleri, gemi bağlama esnasındaki yazışmalar çalışmamızda ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Bu çalışmanın denizcilik sektörünün gemi kiralama alanı içerisinde kiralamaya dahil olan bütün taraflar için faydalı olacağı düşünülmektedir.

 
Determination Of The Decision Criteria In Chartering

           Chartering is the process of negotiating and fixing a ship, usually for the carriage of cargo at sea. Chartering is a exciting process which requires speciality and professionalty on the job. The basic consist of ship chartering involves the technical knowledge of ships, chartering laws, and the economics of supply & demand. This work is designed as a guide on all the above.

When managers involved in the shipping and chartering industry get together, to proceed on the shipping business they have to talk in technical, abreviations, particular of the various sizes and types of the ships and particulars of them. The charter parties, the contracts on which the ships are fixed themselves involve obligations concerning these ship, how they are constructed, managed and dimensions and characteristics of certain part of them. These various terms will initially be confusing to the layman who is getting into shipping business newly. Thus, first chapter involves types of ships, cargoes ships carry and the trades in which they are involved.

Also, in the shipping market the other important subject is the investigation of the freight market by ship brokers. Therefore, our thesis explore the freight market as a whole, its supply and demand constituents, how the market is measured and the advantages of controlling freight. Also, main role of the ship brokers are adverted.

Charter party types, all correspondences during the fixing of a vessel are covered in this work. We thought, this work will be helpful for all parties who are the part of chartering in shipping business.
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KOAH Hastalarında Solunum Sistemi Parametrelerinin Kestirimi

Solunum sistemi rezistansı ve akciğer kompliyansı klinikte hekimlerin ölçülmesine ihtiyaç duydukları iki önemli solunum parametresidir. Bu çalışmada, yapay solunum simülatörü ve insan maketi kullanılarak solunum sinyalleri (maske içi basınç, havayolu gaz akış hızı ve akciğer hacmi) ölçülmüş ve simülatörde ayarlanan solunum parametreleri en iyi doğrusal yansız kestirimci (BLUE) yardımıyla kestirilmiştir.

Fakat kestirimden önce, solunum parametrelerinin solunum sinyallerini şekillendirdikleri temel kuvveti simgeleyen solunum kasları basıncı, en  küçük ortalama kareler (LMS) tabanlı uyarlanabilir gürültü filtresi (ANC) kullanılarak elde edilmiştir. LMS filtre uzunluğunun LMS-ANC filtre çıkışını ve dolayısıyla kestirim sonucunu önemli bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bu nedenle LMS katsayı yakınsama hatası kullanılarak sadece bir parametrenin değişiklik gösterdiği solunum sinyallerinde LMS filtre uzunluğu seçimi yapılabilmiştir. 

 
Sonuç olarak, uygun LMS filtre uzunluğu ile elde edilen solunum kasları basıncından ayarlanan solunum parametre değerleri başarılı bir şekilde kestirilmiştir.

    
Estimation Of The Respiratory System Parameters Of COPD Patients

Resistance of the respiratory system and lung compliance are two important respiratory parameters that are often required to be measured by the respiratory physicians. In this work, respiratory signals (mask pressure, airway flow and lung volume) are measured by using artificial lung simulator and mannequin head and respiratory parameters set on the simulator are estimated by the best linear unbiased estimator (BLUE). 

However, prior to the estimation, muscular pressure signals that symbolize the effect of the respiratory parameters on the respiratory signals are computed by using least mean square (LMS) based adaptive noise canceler (ANC). It is found that LMS filter length considerably effects the filter output and in turn the estimation results. Thus, It is suggusted to use misadjustment criterion in LMS-ANC filter to select the filter order by proccessing the signals that have only one respiratory parameter variation.

In conclusion, respiratory parameters are successfully estimated from the muscular pressure signals that are filtered out with appropriate filter lengths. 
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Otoklav Ünitelerinin Teknik Ve Biyolojik Performans Analizleri

Bu tez çalışmasının amacı, sterilizasyon ünitelerinde kullanılan otoklavların klinik mühendisliği kapsamında kontrol süreçlerinin bilimsel olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Sterilizasyonda kullanılan otoklav ünitelerinin medikal kalibrasyon ölçümlerinin ve koruyucu bakım çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi, enfeksiyonların ve kazaların önlenmesi açısından önemlidir.

Çalışmada biyolojik performans analizi amacıyla, biyolojik indikatör olarak Bacillus subtilis var. niger (ATTC 9372) suşu kullanılmıştır. Bu bakteri ile bir süspansiyon hazırlanmış ve 6 mm çapında steril filtre kağıdından hazırlanan diskler bu süspansiyonun içine konulup sıvıyı emmesi sağlanmıştır. Spor içeren diskler etüvde 2 saat bekletilerek kurutulmuştur.

Buharlı sterilizasyonda düz yüzeyli malzemelere göre kanüler yapılı malzemelerin içerisinden buhar geçişinin zor olacağı düşünülerek, otoklavın performansını değerlendirmek için deneylerde kullanmak üzere kanüler yapıda olan pipetler seçilmiştir. Hacimleri 10 ml ve 1 ml olan, farklı çaplara sahip iki tip pipet kullanılmıştır. Pipetlerin içerisinde üç ayrı noktaya hazırlanan diskler yerleştirilerek buharın pipet içinde hangi noktaya ne kadar ulaştığını tespit etmek amaçlanmıştır.

Standart sterilizasyon değerlerine göre farklı sıcaklık ve sterilizasyon süresine ayarlanan otoklava her deneyde hazırlanan pipetlerden üç adet 10 ml’lik ve üç adet 1 ml’lik pipet yerleştirilmiş ve deney sonuçları ortalama alınarak değerlendirilmiştir. Deneyler sonunda otoklavdan alınan pipetler içerisindeki diskler çıkarılarak steril fizyolojik tuzlu su içeren tüplere alınmış  ve her tüp vorteks ile 3 kez 30 saniye karıştırıldıktan sonra steril ölçülü öze yardımı ile TSA besiyerine ekim yapılmıştır. Kırksekiz saat sonra mikrobiyal ölüm oranları değerlendirilmiştir.

Farklı dereceler ve daha kısa sürelerde deneyler yaparak bu durumlarda sterilizasyon performansının karşılaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda deneyler sırasında sıcaklık-basınç ölçüm cihazıyla otoklavın etkinliğini teknik olarak değerlendirmek için ölçümler yapılarak sterilizasyona ait proses grafikleri ve ayrıntı grafikleri elde edilmiştir.

Yapılan deneyler biyolojik performans bakımından değerlendirildiğinde, malzemelerin standart kabul edilen 121ºC 15 dakika sterilizasyon değerlerinden daha düşük değerlerde de steril kalabildiği görülmüştür. Herhangi bir mikrobiyal üreme gözlenmemiştir.

121ºC’de 15 dakika süreyle uygulanan deneyde elde edilen grafiklere göre otoklavın ayarlanan sıcaklık ve basınç değerlerini doğru olarak uyguladığı belirlenmiştir. Fakat sterilizasyon sıcaklığı ve süresi standart olarak kullanılan değere göre azaltıldıkça sıcaklık-basınç ölçüm cihazından elde edilen grafiklerde dalgalanmalar meydana geldiği görülmektedir. Cihaz 121ºC’de 15 dakika yapılan sterilizasyonda kararlılık göstermesine rağmen sıcaklık ve süre değerleri azaltıldığında kararsızlık göstermeye başlamıştır. Buhar oluşturabilmek için basıncın arttığı, bu sırada sıcaklığın da ayarlanan değerin ve kabul edilebilir değer aralığının üzerine çıktığı, 1 dakikalık kısa bir sterilizasyon süresinde de otoklav denge sağlayamadan soğumaya geçtiği tespit edilmiştir. Ancak bu dalgalanmaya rağmen, amaçlanan sterilizasyon sağlanmıştır. Böylece hem teknik parametrelerin (sıcaklık-basınç) ölçülmesi, hem de biyolojik kontrollerin yapılması sağlanmıştır.
  
 
 
Technıcal And Bıologıcal Performance Analysıs For Autoclave Unıts


The aim of this study is to perform technically the control processes of autoclaves, which used in sterilization units, within the scope of clinical engineering.

              
Carrying out the medical calibration measurements and preventive maintenance studies of the autoclave units are important in terms of preventing infections and accidents.

              
Bacillus subtilis var niger (ATTC 9372) strain was used as a biological indicator for the biological performance analysis. Bacterial suspension was prepared with this strain. The discs with 6 mm diameter that was prepared from sterile filter paper were put in this suspension and achieved to absorb the suspension. Discs, which contain the spores, were dried in the oven for two hours.

             
In steam sterilization, according to sterilization of the flat-surface materials, cannular materials’ sterilization is thought to be difficult because of passing through the steam inside from the cannula. For this reason, pipettes were chosen as a cannular material. Two types pipettes were used which have 10 ml and 1ml volume.  Discs were placed on three different points in the pipettes to determine how much steam was contact with the discs and up to which point the steam has moved.

           
The autoclave was set different temperature and sterilization time value according to standards. In every experiment, three of each type pipettes were placed in autoclave and the results of the experiments were evaluated based on the average. After every experiment, discs were taken from the pipettes and put in tubes which contain sterile physiological salt water. Every tube were mixed 3 times for 30 seconds and then cultivated in TSA. Petri dishes were kept 48 hours in the oven.
           
The aim of using different temperature and shorter time values is to compare the performance of sterilization in these situations. Temperature-pressure measurement equipment was used to analyze technical efficiency of autoclave during the experiments. The results of the experiments that applied under different temperature and pressure values have given by process graphics and detail graphics. 

          
When the experiments are evaluated in terms of the biological performance, it was seen that the materials have been sterile at lower values than observed standard sterilization value (121ºC 15minutes). There wasn’t occurred any microbial growth.

          
According to the graphics that obtained from the experiment, which was performed at 121ºC for 15 minutes, it was seen that the autoclave implemented the set temperature and time values correctly. But the sterilization temperature and time values were decreased under the value used as a standard, the fluctuations were seen at the graphics which have been obtained from the measurements performed by using the temperature-pressure measurement device. The instability has begun to occur at reduced temperature and time values, despite the autoclave was stabile at 121ºC for 15 minutes. While the pressure increased to create the steam, the temperature increased above the set value and the range of acceptable values, too. Imbalance has been determined at 1 minute sterilization time. However, despite of these fluctuations, the intended sterilizations have provided. Thus, both the measurement of technical parameters (temperature-pressure) and biological controls have been executed.
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Elektronik Sistemlerle Diş Renginin Tespit Edilmesi
Estetik diş hekimliğinde renk belirlenmesi görsel ve aletli olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Hekimin subjektif görüşüne dayalı görsel renk seçim sistemi sonuçlarda büyük değişimlere sebep olmaktadır. Metamerizm, aydınlatma, aydınlatmanın türü (tungsten veya floresan ampuller), renk illüzyonu ve renk algılama farklılıkları renk seçiminde tutarsızlıklara yol açan etkenlerden bazılarıdır. Geleneksel renk seçimindeki klinik yetersizlikler ortaya çıktığında, daha uygun yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar başlamıştır. Diş hekimliğinde objektif renk seçimi standartları ihtiyacı doğmuştur, ki böylelikle hata kaynaklı tekrarlanan seanslarda harcanan zaman ve üretim kaybı engellenebilir. Bu amaçla geliştirilmiş spektrofotometre ve kolorimetreler diş hekimliği kullanımına sunulmalarından bu yana bir çok araştırmada kullanılmalarına rağmen klinik kullanımda rutin olarak kullanılmamışlardır. Hassasiyetlerinden dolayı pratik uygulamadaki zorlukları ve yüksek maliyetleri konu hakkında farklı alternatifleri gerektirmektedir.

 
Dolayısıyla bu çalışmada mevcut elektronik renk belirleme yöntemlerine alternatif bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde bilgisayara bağlanmış bir kameradan alınan görüntü üzerinde gerçek zamanlı ve durdurulmuş görüntü olmak üzere iki yöntem düşünülmüştür. Temel olarak bu yöntemlerde görüntü üzerinde filtreleme yapılmış, aydınlatma farklarının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla HSV renk uzayına dönüştürülmüştür. Elde edilen ton ve doygunluk değerlerinin ayrıştırılıp ortalaması alınmış ve kalibrasyon aşamasında referans alınan değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 

Tooth Color Determination By Electronic Systems

Tooth shade determination in aesthetical dentistry, can be done by 2 ways; visual and instrumental. Visual determination depending the dentist’s subjective comment, causes significant variations.  Metamerism, illumination, type of illumination (tungsten of fluorescent bulbs), color illusion and color sensation are some factors on this incoherency. Researchs for more consistent methods has started, when  deficiencies are found out with the traditional shade determination. Objective shade determination standarts are needed to prevent time and production waste caused by repeated clinics due to mistakes. To solve this problem, developments as spectrophotometers and colorimeters have been used in many researchs but not in routine clinic usage. Practical usage difficulties due to their sensitivies and high costs have required alternative researchs.Therefore, we developed a system as an alternative for existing shade determination systems. In this system, we considered two methods, as real time and stil image processing on frames that have been taken from a camera plugged to the computer. Basicly in these methods, frames have been processed by median filtering and converting to HSV color space to minimize suffers from illumination variations. Then, obtained average hue and saturation values have been compared to reference values that have been recorded on the calibration session.
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Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) Deneysel Olarak Oluşturulan Lactococcosis’ in Bakteriyolojik ve Serolojik Metotlarla Teşhisi

Bu çalışma, yerli ve referans Lactococcus garvieae suşları ile deneysel olarak enfekte edilen genç gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) oluşturulan lactococcosis’ in bakteriyolojik ve serolojik tekniklerle teşhisini ve histopatolojik konfirmasyonunu yapmak için yürütülmüştür. Bu amaçla konvensiyonel bakteriyolojik teşhis metodları ile hızlı tanı kitleri; lam aglütinasyon, İndirekt Fluoresans Antikor Tekniği (IFAT) ve Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) gibi serolojik testler ve histopatolojik yöntemler kullanılmıştır.

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi, Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Biriminden temin edilen 65 ±5 gr ağırlığındaki 100 adet gökkuşağı alabalığı Fakültemizin Yetiştiricilik Anabilim Dalı Hastalıklar Programına ait adaptasyon tanklarına yerleştirilmiş ve 7 gün boyunca adaptasyona tabi tutulmuştur. Adaptasyon tankından rastgele seçilen 6 adet balığın otopsileri yapıldıktan sonra bakteriyolojik kontrol amacıyla böbrek, dalak ve karaciğer gibi bakteriyolojik inokülasyonlardan TSA besiyerine ekim yapılmıştır. Sağlıklı 75 adet balık 3 gruba ayrılmış, 25’ şer adet alabalık denemede kullanılan 1 m çapında 70 cm derinliğindeki üç adet sirküler fiberglas tanka yerleştirilmiştir. Birinci deneme grubundaki balıklara 107 hücre/ml yerli L. garvieae suşu, ikinci deneme grubundaki balıklara 107 hücre/ml referans L. garvieae suşu üçüncü kontrol grubundaki 20 adet balığa 0. 1 ml steril PBS intraperitonal olarak enjekte edilmiştir. Deneme boyunca tanklardaki suyun sıcaklığı 17 ± 1 ºC olarak ayarlanmıştır. 

Enjeksiyonun 5. gününde deneysel olarak enfekte edilen her iki gruptaki balıklarda letarji ve iştahta azalma gözlenmiştir. 5. günden sonra eksternal olarak gözlerde bilateral ekzoftalmus, hemoroji ve korneal opaklaşma, derinin renginde koyulaşma, yüzgeç diplerinde hemorajiler, internal olarak hava kesesi, sindirim kanalı ve viseral yağ dokuda yaygın hemoraji, karaciğerde renkte solgunluk ve hemoraji, dalakta büyüme gözlenmiştir. 

Histopatolojik olarak, her iki deneme grubunda karaciğer, böbrek ve dalakta multifokal liquefactive nekroz odakları ve haemopoietik dokuda boşalma; solungaç filamentlerinde hemoraji, talengectiaisis, solungaç filament epitel hücrelerinde hiperplazi ve gözlerde retina altında hemorajik odaklar görülmüştür. Doku Gramı ile boyanan bağırsak preparatlarında lamina propria da Gram pozitif bakteriler tespit edilmiştir.

Enfekte kan serumunda L.garvieae’ nin heriki suşuna karşı antikor oluşumu lam aglütinasyon, IFAT ve ELISA testleri ile tespit edilmiştir. Kuvvetli aglütinasyon lam aglütinasyon testiyle enjeksiyonun 4. haftasında elde edilen kan serumunda tespit edilirken patojen bakteri enjeksiyonun 5. gününde enfekte balıkların karaciğer, böbrek, göz ve dalaklarında tespit edilmiştir. Kan serumundaki spesifik antikorların varlığı enfeksiyonun 4. haftasında lam aglütinasyon, IFAT ve ELISA testleri ile kanıtlanmıştır. 

Sonuç olarak, lactococosis lam aglütinasyon, IFAT, ELISA tesleri kullanılarak teşhis edilmiştir. Bu serolojik teknikler konvensiyonel bakteriyolojik metotlarla karşılaştırıldığında daha kısa sürdüğü tespit edilmiştir.
  
 
 
A Diagnostic Study of Experimentaly Induced Lactococcosis in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W.) by Bacteriological and Serological Techniques

This study was carried out in young rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss, W.) experimentally infected with local and reference Lactococcus garvieae strains to diagnose lactococcosis by bacteriological and serological tecniques and to confirm by histopathology. For this purpose, conventional bacteriological diagnostic methods and rapid diagnostic kits, slide agglutination, Indirect Fluorescent Antibody Technique (IFAT) and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) tests and histological methods were used.

In this study, young 100 rainbow trouts weighing 65 ± 5 gr obtained from Istanbul University Sapanca Freshwater Fish Production Research and Applied Unit were replaced into adaptation tanks belonging Diseases Section of Aquaculture Department and were adapted for a period of 7 days. Six randomly selected fish from adaption tanks was autopsied then bacteriological inoculation from liver, kidney and spleen were streaked  onto TSA medium for bacteriological control. Seventy five healty fish were divided into 3 group and each 25 rainbow trouts were placed into 3 circular fiberglass tanks, 1 m in diameter and 70 cm depth. The first experimental group fish were injected with 107 cells/ml of local L. garvieae strain, second experimental group fish were injected with 107 cells/ml of reference L. garvieae strain also third control group including 20 fish were injected with 0.1 ml sterile PBS. The temperature of water in the tanks was adjusted at 17 ± 1 Cº during the experiment period. 

On the fifth day of injection, both group of experimentally infected rainbow trout were showed lethargy and loss of appetite. After the fifth day, externally bilateral exophthalmia with haemorrhagie and corneal opacification, darkening of the skin and haemorrhages at the base of fins and internally extensive haemorrhages in the gut wall, swim bladder and visceral adipose tissue, pale liver with petechial haemorrhagie and enlarged spleen were observed.

Histopathologically, in the expermental groups liquefactive necrosis and reduced of interrenal haemopoietic tissue  in the spleen and kidney;  liquefactive necrosis in the liver; in the gill filaments hemorrhagie, telangiectasis and hyperplasia of the gill filament; sub-retinal haemorrhagie in the eyes were observed. Gram positive bacteria were present in the lamina propria of intestine stained with Tissue Gram.

The antibody formation  against two strains of  L. garvieae has been demonstrated in the  infected blood serum by the slide agglutination, IFAT and ELISA tests. While strong agglutination were observed in the blodd serum obtained on the fourth week of injection by slide agglutination test, the pathogen bacteria were demonstrated in the eye, spleen, kidney and liver of the moribund fish by IFAT from after fifth day of injection. The presence of spesific antibody in the blood serum were demonstrated by slide agglutination, IFAT and ELISA test from moribund fish four week after injection. 

As a result, lactococcosis was diagnosed using by namely as slide agglutination, IFAT and ELISA. This serological tecniques have been performed in a short time when compared with conventional bacteriologic metods.
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Bitkisel Yağ İçeren Diyetlerin Gökkuşağı Alabalığının  Büyümesine Ve Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkisi
Bu araştırmada, jüvenil gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792) diyetlerinde balık yağı yerine farklı kombinasyonlarda kullanılan keten tohumu, susam ve ayçiçek yağlarının balıklarda büyüme performansı, vücut kompozisyonu ve doku yağ asidi kompozisyonuna etkileri araştırılmıştır. Toplam 75 gün süren yemleme deneylerinde başlangıç ağırlıkları ortalama 7,42 g olan balıklar kullanılmıştır.

Balıkların büyüme performansı değerleri yapılan ölçümler sonucunda canlı ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı, yemden yararlanma oranı, kondüsyon faktörü, vücut kompozisyonu, hepatosomatik ve viserosomatik indeks değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan yem ve balık örneklerindeki besin maddeleri miktarı, yağ asidi kompozisyonu ile balıklardan alınan karaciğer örneklerindeki toplam yağ oranı saptanmıştır. Ayrıca kullanılan diyetlerin ekonomik analiz değerlendirilmesi yapılmıştır.

Deney sonunda balıklardaki en yüksek ağırlık artışı (39,01 g) kontrol grubunda gerçekleşmiş (P<0,05) ve bitkisel yağların kullanıldığı diğer deney grupları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Balıkların spesifik büyüme hızları, yemden yararlanma oranları ve kondüsyon faktörü değerlerinde deney grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (P>0,05). Buna karşın balıklardaki en yüksek VSİ (15,57) ve HSİ (1,62) değerleri BY30/SY35/AY35 deney grubunda hesaplanmıştır.

Diyetlerde kullanılan bitkisel yağlar, balık örneklerindeki vücut yağı oranları ile yağ asidi kompozisyonunu önemli derecede etkilemiş, ancak deneme gruplarındaki balıkların karaciğerlerindeki toplam yağ miktarının diyetlerde kullanılan farklı yağlardan etkilenmediği görülmüştür. Yapılan analiz sonuçlarına göre ayçiçek yağının kullanıldığı diyetlerle beslenen balıkların toplam vücuttaki yağ düzeylerinin diğer deney gruplarından daha yüksek olduğu görülmüştür (P<0,05). Diyetlerde bitkisel yağ kullanımına bağlı olarak n-6 PUFA oranları da artmıştır. Buna karşın n-3 PUFA ve n-3 HUFA oranları azalmıştır (P<0,05). Araştırmamızda, diyetlerde kullanılan yağların balık dokularındaki yağ asidi profilini doğrudan etkilediği görülmüştür.

Araştırmada kullanılan deney diyetlerinin ekonomik analiz sonuçlarına göre tamamen balık yağının kullanıldığı kontrol grubunda yem maliyeti en yüksek değerde bulunmuştur (P<0,05). Bitkisel yağların kullanıldığı diğer deney gruplarındaki yem maliyetleri arasında istatistiki olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Ayrıca deneme sonundaki ekonomik karlılık oranları incelendiğinde bitkisel yağların kullanıldığı deneme grupları ile kontrol grubu arasında önemli bir fark görülmemiştir (P>0,05).    
Sonuç olarak balıkların büyüme performansı ve yağ asidi kompozisyonu incelendiğinde jüvenil gökkuşağı alabalığı diyetlerinde keten tohumu, susam ve ayçiçek yağ karışımlarının kısmen (balık yağı yerine % 70 oranında) ya da tamamen kullanılması sonucunda olumsuz bir etki görülmemiştir.
Effect Of Dıets Contaınıng Vegetable Oıls On Growth And Fatty Acıd Composıtıon Of Raınbow Trout
In this study, the effect of feeds included different combinations of linseed, sesame and sunflower oils substitute of fish oil on growth performance, body composition and tissue fatty acid composition of juvenile rainbow trout (O. mykiss W., 1792) were investigated. Fish which were initial average weight 7,42 g were used for feeding trials during the 75 days.

Growth performance of fish were calculated as individual growth performance, specific growth rate, feed conversion ratio, condition factor, body composition, hepatosomatic and viscerosomatic index values. Proximate composition and fatty acid composition of experimental feeds or fish and total lipid in the liver samples of fish were determined. Evaluation of the economic analysis was also used in the diets.

At the end of feeding trials, mean individual weight gain of the fish was found the highest value (39,01 g) in control group (P<0,05). No significant differences were found among the other experimental diets which were used vegetable oils. Specific growth rate, feed conversion ratio and condition factor were not influenced by dietary treatments. However, viscerosomatic (15,57) and hepatosomatic (1,62) index values were significantly higher (P<0,05) in fish fed with BY30/SY35/AY35 diet.

Whole body lipid rates and fatty acid composition of fish were significantly affected by vegetable oils used in diets but the amount of total fat in test groups of fish liver were not affected by different oils. According to the results of the analysis, total body fat levels of fish fed diets containing sunflower oil was higher than the other experimental groups (P<0,05). Depending on the use of vegetable oil in diets increased the rates of n-6 PUFA. However, n-3 PUFA and n-3 HUFA ratio decreased (P<0,05). In our study, tissue fatty acid profiles of fish were directly affected by oils used in diets.

The economic analysis of diet formulations in this study indicated that the cost of the diet control group which used 100 % fish oil was the highest level (P<0,05). However, no significant differences were found among the other experimental diets containing vegetable oils. In addition, there was no significant difference among the all dietary treatments diets for EPI levels (P>0,05).

According to the all results, when fish growth performance and fatty acid composition were observed no negative effects were found when linseed, sesame and sunflower oil blends used in a part (substitute of fish oil by 70 %) or fully in the juvenile rainbow trout diets substitute of fish oil.
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İstanbul Boğazı’nda Kıyı Sürütme Ağlarının (Manyat) Av Verimi Ve Av Kompozisyonu
Bu çalışmada, 2009-2010 balıkçılık sezonunda İstanbul Boğaz’ında manyat avcılığında elde edilen türlerin kompozisyonu, ticari ve hedef dışı av oranları, birim av güçleri ve ekonomik türlerin boy dağılımları belirlenmeye çalışılmıştır.  Bunun yanında, kullanılan manyat ağının teknik özellikleri ve tekne özellikleri de ortaya çıkarılmıştır.

Toplam 20 manyat operasyonu sonucunda, üç taksonomik gruba ait 26 kemikli balık (osteichthyes), 2 kabuklu (crustacea) ve 1 yumuşakça (mollusca) türü elde edilmiştir.    En çok avlanan türlerin Mullus surmuletus, Trachurus trachurus ve Scorpaena porcus olduğu tespit edilmiştir. Hedef tür olan tekir balığının yanı sıra üç taksonomik gruba ait 28 farklı türün avlanıldığı tespit edilmiştir. Hedef dışı avın 13 adedinin ticari öneme sahip türlerden, 14 adedinin ticari olmayan türlerden ve bir adedinin ise tehlike altında olan bir türden oluştuğu saptanmıştır.

Toplam av miktarının sayısal olarak % 77,5 ve ağırlıksal olarak % 65,9’u hedef av oluşturmaktadır. Hedef dışı avın oranı ise sayısal olarak % 22,5 ve ağırlıksal olarak       % 34,1’dir. Hedef dışı avın içinde yer alan ve ticari değeri olan türlerin toplam av içerisindeki oranı ise % 31,3’dür. Balıkçının değerlendirmediği ıskarta av oranı ise       % 2,8 olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, İstanbul Boğazı’nda düşük av gücüne sahip balıkçılık filosuyla, küçük ölçekli olarak, sınırlı zaman ve alanda geleneksel olarak kullanılan manyat ağlarında, ıskarta av oranı düşük fakat avlanan ekonomik türlerin minimum yasal boy altındaki oranları yüksek bulunmuştur. Elde edilen bu değerler ekonomik türler üzerinde büyüme aşırı avcılığının yapıldığını göstermektedir. Bu yüzden de ekonomik yönden büyük kayıplar söz konusudur.
  
  
Catch Effıcıency And Catch Composıtıon Of Seıne Nets In The Istanbul Straıt
In this study, it was tried to determine the certain characteristics of the species caught in the seine fishery in the Istanbul Strait in 2009-2010 fishing season such as catch compositions, commercial and non-target catch ratios, catch per unit efforts (CPUE) and the length distributions of the economic individuals. Futhermore, it was revealed that the technical features of the beach seine nets as well as the seine boat.  

From 20 beach seine operations, it was obtained the species belonging to three different taxonomic groups with 26 osteichthyes, 2 crustacea and 1 mollusca. It was determined that Mullus surmuletus, Trachurus trachurus and Scorpaena porcus were most caught and besides the red mullet which were target species, it was also determined that 28 different species belonging to the three taxonomic groups were also caught.  Of all the non-target species, it was seen that 13 were commercial, 14 were non-commercial, and only one was under threat species.

The total catch consist of the target species, which were 77,5 % in numbers and 65,9 % in weight, and the non target catch ratio was 22,5 % in numbers and 34,1 % in weight respectively. Of the total catch, the ratio of the commercial species in non target catch was 31,3 %. The ratio of the discard catch that the fishermen did not take into account was 2,8 %.

In this study, it was found that the discard ratio in the beach seines together with the small-scale fleet having limited catch efforts in the Istanbul Strait was low but the ratios of the commercial species under the legal length size were high. It was clear from the data that the growth overfishing was seen in the commercial species. Therefore, this causes a huge economic loss.
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Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini
Bu tezin amacı, insan beynindeki sinir ağlarının çalışmasından yola çıkılarak oluşturulan ve Yapay Zeka’nın (YZ) bir alt dalı olan Yapay Sinir Ağları (YSA)’nın, yazılım projesi maliyet tahmininde nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve yazılım projelerinin maliyet tahminini yapmak için en uygun YSA modeline ilişkin bir örnek sunmaktır.

Bir yazılım projesini yürütme sürecinde; işgücü analizi ve proje süresi tahmini ile bu iki unsuru kapsar nitelikte olan proje maliyet analizi projenin kaderini belirlemektedir. Yazılım geliştirme maliyetlerini, ölçüm ve tahmin yöntemlerinin azlığından dolayı genellikle kontrol altında tutmak zordur. Yazılım projesi maliyet tahmini COCOMO, SLIM gibi algoritmik yöntemlerle yapılmasına rağmen, doğru maliyet tahmini için son zamanlarda YSA modellerinden çokça yararlanılmaktadır. YSA, girdiler ve çıktılar arasında karmaşık bir ilişki olduğunda iyi sonuçlar verebilen bir YZ yöntemi olarak bilinmektedir.

Bu çalışmada öncelikle YZ ve YSA’ları konularına ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. Daha sonra tezin amacı doğrultusunda oluşturulan model YSA’ı anlatılmış ve bu ağın yazılım şirketleri tarafından kullanılabilmesi için, ağın da içine entegre edildiği bir web sitesi oluşturulmuştur. Model YSA’ı COCOMO veri seti ile eğitilmiş ve tahminde bulunması sağlanmıştır.           

Elde edilen sonuçlar; oluşturulan modelin kabuledilebilir tahminler ortaya koyduğunu göstermiştir. Yazılım şirketleri YSA teknolojisinin kullanımına olumlu yaklaştıkları taktirde, benzer modellerin kamuda ve özel sektördeki yazılım projesi yöneticilerine yol gösterici nitelikte olacağı ve fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yöneticilerin, karar vermekte oldukça zorlandıkları yazılım projelerinin maliyetini tahmin ederken, YSA gibi yeni bir yöntemi kullanarak, gerçek proje maliyetlerine çok yakın tahminler elde etmesi mümkün olacaktır. Üstelik YSA’ları ile maliyet tahmininin yanı sıra, yazılım projesi süresi ve projedeki işgücü gibi yine yazılım projeleri için önemli iki temel unsur için de tahmin yapmak kolaylaşacaktır.

  
 
Software Cost Estımatıon Wıth Artıfıcıal Neural Networks

The aim of this thesis is to find out how can Artificial Neural Networks (ANN) - one of the methods of Artificial Intelligence (AI) - be used in software projects cost estimation and to give an example for one of the most appropriate models of ANN used for this purpose.  

The estimation of effort for software projects, which includes both time estimation and cost estimation, determines the project’s destiny in a project management process. Generally costs of software development are out of control because of the lack of measuring and estimation methods. Although software project cost estimation is usualy done by algorithmic methods such as COCOMO (Constructive Cost Model)  and SLIM (Software Life Cycle Management), recently researchers tend to use ANN to make more accurate estimation. ANNs can be thought of as functions in the sense that they map a set of inputs to outputs.

After a detailed information about AI and ANNs, we present the proposed ANN model that will be used as estimator and give explanation for the web site that integrate both the model and the user interface created to be used for the input of companies project data.  

The results of this study show that the proposed ANN produce acceptable estimations. If it will be trained and tested in order to be more precise, the results will be very close to the actual project costs.  

When this study was shared with some software companies, we saw that there is a resistance in applying every new technology even among the software companies. But, we believe that this study will be a starting point in applying AI and ANN methods to real life applications, especially in software industry, in order to simplify the hard work of project managers by reducing the time and effort in project cost estimation.
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E-Öğrenme Ders İçerikleri İçin Uygulanabilir Öğretim Tasarımı Modeli  Geliştirme Ve Bir Uygulama

İnsanın varoluşu kadar eski olan eğitim tarih boyunca şekil değiştirmiş, pek çok yeni yöntemle bireylere sunulmuştur. Bu sunum sırasında kullanılan değişik araçlar eğitimin geleceğine yön vermiştir. Günümüzde en çok kullanılan eğitim araçlarından biri bilgisayardır. Bilgisayarın eğitim ortamına girmesi öğrenme ortamları açısından köklü bir değişikliğe neden olmuştur. Bu değişikliğin en büyük temsilcisi de e-öğrenme ortamlarıdır. 

Bu tez çalışmasında e-öğrenme ortamlarının tasarlanmasının önemi üzerinde durulmuş ve yeni bir model geliştirilmiştir. 

Bu araştırma kapsamında var olan e-öğrenme modellerinden literatürde en çok sözü geçenler incelenmiş, bu modellerin olumlu yönleri dikkate alınarak yeni bir e-öğrenme tasarım modeli geliştirilmiştir. Bu öğretim tasarımı modeli temel alınarak yapılan tasarımla bir e-öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Araştırma boyunca oluşturulan e-öğrenme ortamı üzerinden öğrencilere ders içerikleri ve yardımcı dokümanlar iletilmiştir. Ayrıca öğrenciler ders eğitimcisi ile yüz yüze derslere de katılmışlardır. 

Bu çalışmayla e-öğrenme ortamlarının tasarımında dikkat edilmesi gerekenler anlatılmakta bir e-öğrenme ortamında bulunması gerekli bazı özellikler açıklanmaktadır. Oluşturulan model kullanılarak hazırlanan e-öğrenme ortamı ile gerçek bir örnek sunulmaktadır.

Development Of An Applıcable Instructıonal Desıgn Model For E-Learnıng Course Content And An Applıcatıon

Education which is as old as the existence of human has changed it’s forms throughout the history and presented with different methods to individuals. The instruments which are used in this presentation have shaped the future of education. Today computers are one of the most wdely-used education tools. Enterence of the computers to education field gives rise to a radical change about learning enviroment. E-learning enviroments are the biggest representative of this change. 

The focus of this thesis is the importance of desinging e-learning enviroments and in this thesis a new model is developed. 

As a part of this research some of the most common e-learning models in literature are analized and a new e-learning desing model is developed with considering the positive sides of these models. An e-learning enviroment which is based on the new model’s design  is developed. Throughout the research over the new e-learning enviroment contents and auxiliary documents are presented to students. Also students take face to face courses with their teacher.

This project explains the important points in designing e-learning enviroments and also explains the facilities which are supposed to be in e-learning enviroments. A real example is presented by e-learning model which is prepared by the model that is explained above. 
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Fiziksel Engelliler İçin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli Önerisi

           Günümüzde eğitim tüm dünya tarafından oldukça önemsenen bir olgudur. Engelli eğitimi, eğitim çalışmalarında büyük önem taşıyan ve maalesef henüz başarıya ulaşılamayan bir alandır. 
Bu tez çalışmasında engelli eğitimiyle ilgili çalışmalara katkıda bulunmak ve fiziksel engellilerin eğitimine destek olmak için, web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinden yararlanılması fikri üzerinde durulmuştur. 

Çalışma kapsamında öncelikle engellilerin eğitim hakları ve olanakları araştırılmıştır. Engelli eğitimiyle ilgili eksikliği ortaya koyan araştırma sonuçları doğrultusunda; web tabanlı uzaktan eğitim, engelliler için alternatif bir eğitim yöntemi olarak görülmüştür. Fiziksel engellilik kapsamında görme, işitme ve bedensel engellilerin web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri ve materyallerini kullanmak için gereksinim duyacakları özellikler incelenmiş; gereksinimler saptanmıştır. Elde edilen bilgiler esas alınarak; her engel grubu için bir örnek olması için; web tabanlı uzaktan eğitimle sunulmak üzere, temel bilgisayar eğitimi hazırlanmıştır. 

Bu çalışma fiziksel engelliler için hazırlanacak web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde yer alacak öğretim materyallerinde bulunması gereken özellikleri ortaya koymakta ve bu özellikler kullanılarak oluşturulan bir web tabanlı uzaktan eğitim ortamı ile gerçek bir örnek sunmaktadır.

A Proposal of Web Based Distance Education Model For Physically Disabled People

Today, education is a phenomenon given very high importance across the entire world. Although the education of people with disabilities is being considered important by pedagogy, a successful approach has not been found. 

The focus of this thesis is on the utilization of web-based distance education systems both to improve education opportunities for people with physical disabilities and to contribute to studies about the education of disabled people.

Within the scope of this work, firstly the current educational rights and opportunities for people with physical disabilities have been researched. The results of this research have indicated inadequacies in the educational opportunities for people with physical disabilities. In addressing these inadequacies, various education methods have been studied and web-based distance education has been suggested as an alternative educational method. The different requirements of web-based distance education systems and materials have been discussed and determined for each type of physical disability: visual, hearing and orthopedic impairment. Based on the outcomes of this study, exemplars of web-based educational materials for fundamental computer education have been created for each disability group.

This study suggests a guideline and lists the necessary features of web-based education materials for people with physical disabilities. Based on the suggested guideline, the study highlights an example of a real web-based distance learning environment.
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Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Alanında Çalışan Kadınların Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi
                    Dünya çapında yapılan araştırmalar, kadınların, diğer alanlarda olduğu gibi Bilişim Teknolojileri (BT) alanında da işgücüne katılımının, erkeklerin işgücüne katılımına oranla daha az olduğunu ve bu oranın gittikçe de azaldığı sonucunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, her ülke için bu duruma neden olan faktörlerin analiz edilmesini gerekli hale getirmiştir. 
Bu çalışmada Türkiye’de BT alanında çalışan kadınların kariyer gelişimlerini etkileyen kültürel ve sosyal faktörlerin belirlenmesi ve analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmayı iki bölüme ayırmak mümkündür: Birinci bölümde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları açıklanmış, dünyada ve Türkiye’de kadın ile bağdaştırılan roller, kadının BT alanındaki mevcut durumu, literatür araştırması, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve EUROSTAT (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) verileriyle özetlenmiştir. 

                    Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye’de BT alanında çalışan kadınlar arasından Basit Rassal Örnekleme Yöntemi ile 170 kişilik bir örneklem seçilerek bu örneklem üzerinde anket yapılmış ve anket sonuçları SPSS 16.0 (Statistical Package of Social Science) paket programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde; Faktör Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Grup T, Mann Whitney-U, Kruskall Wallis ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’deki bu durum ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

 

Analysis Of Factors Influencing Career Development Of  Women At The Information Technology Field In Turkey

                    World-wide research has concluded that labor force participation of women less than labor force participation of men at Information Technology (IT) compared with other fields and this rate decreases gradually. These results make it necessary that each country should analyze factors which caused this situation. 

                    This study aims to determine and analysises the social and cultural factors that influencing career development of women who work in the field of IT in Turkey. The study can be divided into two parts: The concepts of sex and gender are explained in the first part.  Also, the roles (statuses) which are associated with women both in the world and Turkey, the current state of women's in the field of IT are summarized by literature research, TSI (Turkey Statistical Institute) and Eurostat (Statistical Office of the European Union)

                     In the second part of the study, 170 women were selected by a simple random sampling method from the community of women who work in the field of IT in Turkey. They were invited to participate in a survey.   By using the SPSS (Statistical Package of Social Science) 16.0 survey results were analyzed.  It had been utilized some analysis such as factor analysis, Pearson's Correlation Analysis, Independent Group T,  Mann Whitney U, Kruskal Wallis and ANOVA tests. According to the results of the analysis, interpretations and recommendations was made.
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Probleme Dayalı Mobil Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Bu araştırmada mobil ve yüz yüze Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2009–2010 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindeki Rüştü Akın Meslek Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri bölümünde 11. sınıfta okuyan ve Ağ Temelleri dersini alan 16’sı kız ve 16’sı erkek olmak üzere toplam 32 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrenciler SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows, Sürüm 15.0) programından yararlanılarak mobil ve yüz yüze gruplar olmak üzere rastgele 16’şar kişilik iki gruba ayrılmışlardır. Bu iki grup da kendi içinde yine SPSS programından yararlanılarak rastgele seçilen ikişer kişilik 8 gruba bölünmüştür. Mobil ve yüz yüze ortam için toplam 16 grup oluşturulmuştur.

Mobil ve yüz yüze PDÖ ortamlarında uygulama dörder hafta sürmüştür. Bu süreçte öğrenciler sırası ile problem tanımlama, problem durumu ile ilgili bilinen ve bilinmeyenleri listeleme, görev paylaşımı yapma, veri toplama, analiz yapma, problem çözümünü genelleme, problem çözümünde işbirliği yapma, raporlaştırma, geri bildirimde bulunma ve çözümü sunma basamaklarını takip ederek süreci tamamlamışlardır. İyi yapılandırılmamış bir problem etrafında devam eden bu öğrenme ortamlarında yüz yüze grupta ders sınıf ortamında işlenirken, mobil grupta ise bu öğrenme ortamını BlackBoard Öğrenme Yönetim Sistemi, Facebook sosyal paylaşım sitesi, anlık haberleşme programları (Msn) ve kısa mesaj servisleri tarafından oluşturulmuştur.

Bu çalışmada öğrencilerin uygulama kapsamındaki problem çözme becerilerini nicelendirmek için veri toplama aracı olarak Gürsul (2008) tarafından geliştirilen performans değerlendirme ölçeği (rubric) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde alt amaçlar doğrultusunda sıra ortalaması ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel işlemler SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tüm istatistiksel çözümlemelerde 0,05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. 

Analiz sonucuna göre, mobil ortamdaki grup başarı puanlarının sıra ortalaması (12,19) yüz yüze ortamdaki grup başarı puanlarının sıra ortalamasından (4,81) daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (U = 2.500, p <0,05). Mobil ve yüz yüze PDÖ’nün uygulama sürecinde mobil öğrenme ortamındaki grupların; problem tanımlama, problem durumu ile ilgili bilinen ve bilinmeyenler, görev paylaşımı, analiz işlemi, problem çözümünü genelleme, problem çözümünde işbirliği, raporlaştırma, geri bildirim, çözümün sunumu alt boyutları açısından ortalama başarı puanı, yüz yüze ortamdaki gruplarını ortalama başarı puanından daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

  

 
 
The Effect Of Problem-Based Mobile Learning On Students’ Academical Achievement
This study aims at finding out the effect of the mobile and face to face Problem Based Learning (PBL) approaches on student’s academic achievements. The study was conducted at Rüştü Akın Vocational High School in Beşiktaş district of İstanbul, Turkey. The subjects were 32 eleventh grade students attending to this department at the autumn term of 2009-2010 academic year. In this study these students were put into two groups as mobile and face-to-face problem-based learning which were formed using random sampling technique benefit from the SPSS program. Mobile group consisted of five male and eleven female students. Through this program, each group split into 8 sub-groups, in both mobile problem-based leaning and face-to-face learning groups.
Mobile and face-to-face problem-based learning application took four weeks. In this process, students ended their education with making steps which were problem identification, known and unknown information about the problem, sharing the responsibility, data collection, data analysis, generalizing the solutions, cooperation in solution, reporting, feedback, presenting the solution. In this learning process which is going round an unwell structured problem, the lesson takes place in a classroom environment with face to face group, on the other hand, with the mobile group, Blackboard learning management system, Facebook social networks, instant communication program (Msn) and short message services develop these learning environments.

In this research a data collection tool was used. It is the rubric for the students’ performance to evaluate their problem-based skills. The data analysis was conducted through the sub-research questions identified. The statistical techniques used are ranked mean and Mann-Whitney U test. Statistical analyses were performed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows, Version 15.0) program. For all the statistical analysis .05 was defined as the level of the significance. For all the statistical analysis .05 was defined as the level of the significance.

According to the results, the ranked mean scores (12.19) of achievement level of the students at the mobile PBL group have higher than the students in the face-to-face problem-based learning group (4.81), which was also statistically significant (U = 2,500, p < 0,05). In the process of mobile and face-to-face problem-based learning application, the students of mobile learning environment groups, the ranked mean scores of the achievement level for the problem identification, known and unknown information about the problem, sharing the responsibility, data analysis, generalizing the solutions, cooperation in solution, reporting, feedback, presenting the solution were higher than the ones in the face-to-face problem based learning group. This result is statistically significant. 
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Çevre Sorunları ve Etkileri Konusundaki İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi

Bu çalışmada, ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi İnsan ve Çevre Ünitesi kapsamında yer alan “Çevre Sorunları ve Etkileri” adlı konuya yönelik geliştirilen işbirlikli öğrenme etkinliklerinin, öğrencilerin çevre bilgi düzeylerine, çevreye yönelik tutum ve davranışlarına etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. 
Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı çalışma, 2009-2010 öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul ili Mustafa Vasıf Karslıgil İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 81 yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çevre bilgi düzeyleri, çevreye yönelik tutum ve davranışları açısından anlamlı bir fark göstermeyen iki farklı yedinci sınıftan biri rastgele atama yoluyla kontrol grubu (N=40), diğeri ise deney grubu (N=41) olarak belirlenmiştir. “Çevre Sorunları ve Etkileri” adlı konunun öğretimi; kontrol grubunda geleneksel yaklaşım ile, deney grubunda ise çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen işbirlikli öğrenme etkinlikleri ile gerçekleştirilmiştir. Konunun öğretimi, aynı öğretmen tarafından kontrol grubunda 8 ders saati, deney grubunda ise 9 ders saatinde tamamlanmıştır.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak, tez kapsamında geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış “Çevre Bilgi Testi”, “Çevre Tutum Ölçeği”, “Çevre Davranış Ölçeği” ve “İşbirlikli Öğrenme Değerlendirme Anketi”nin yanı sıra “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları” da kullanılmıştır. 

Uygulamalar sonrasında, her iki gruba yönlendirilen “Çevre Bilgi Testi”, “Çevre Tutum Ölçeği” ve “Çevre Davranış Ölçeği” sonuçları; deney grubu öğrencilerinin, kontrole kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek ortalama puanlara sahip olduğunu ve dolayısıyla işbirlikli öğrenme etkinliklerinin, geleneksel yaklaşıma kıyasla, öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmada (XD=16.32, XK=11.37), tutumlarını (XD=109.22, XK=102.35), ve davranışlarını (XD=78.95, XK=67.75) olumlu yönde geliştirmede oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, “Çevre Bilgi Testi” sonuçları, bazı deney grubu öğrencilerinin çevre bilgi düzeylerinde anlamlı değişimlerin olmadığını, bu öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ise düşük oranlarda olmakla birlikte öğrencilerin asit yağmurları, ozon tabakası, sera etkisi konularında bazı kavram yanılgılarına ve bilgi eksiklerine sahip olduklarını göstermiştir. Deney grubu öğrencilerine uygulanan “İşbirlikli Öğrenme Değerlendirme Anketi”nden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun motivasyonlarının, öz güvenlerinin, öğrenme başarılarının arttığını, arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini ve diğer derslerde de bu tür uygulamaların yapılmasını istediklerini ortaya koymuştur.  

The Effects of Cooperative Learning Activities Related To Environmental Problems And Its Effects on Students’ Knowledge, Attitudes And Behaviour
In this study, it was aimed to investigate the effects of cooperative learning activities developed towards the subject of “Environmental Problems and Its Effects” under the Unit of Human and Environment, in the 7th grade Science and Technology lesson, on students’ knowledge, attitudes and behaviours towards environment. 

This study, which was used pre and post testing control group design, was implemented with 81 students attending Mustafa Vasif Karsligil Primary School in Istanbul, in second semester of 2009-2010 academic year. One of two different classes, which were found no significant differences in terms of knowledge levels, attitudes and behaviours towards environment, was determined randomly to control (N=40) and experimental (N=41) group. The instruction of the subject of “Environmental Problems and Its Effects” was accomplished with traditional approach in control group and with cooperative learning activities, develeoped by the researchers, in experimental group. The instruction of the subject was completed by the same teacher during 8 teaching periods in control group and 9 teaching periods in experimental group.

In order to gather data, “Environmental Knowledge Test”, “Environmental Attitude Scale”, “Environmental Behaviour Scale”, “Cooperative Learning Assessment Questionnaire”, which were developed within the scope of this thesis and ensured their validity and reliability, and “Semi-structured Interview Forms” were used. 

The results of the “Environmental Knowledge Test”, “Environmental Attitude Scale” and “Environmental Behaviour Scale”, which were administered to both groups after the instructions, showed that experimental group students had significantly higher scores than the control group students. The results also indicated that cooperative learning activities were very effective on increasing of students’ knowledge levels (XE=16.32, XC=11.37), development of positive attitudes (XE=109.22, XC=102.35) and behaviours (XE=78.95, XC=67.75) towards environment when compared with traditional approach. In addition to this, the results of “Environmental Knowledge Test” showed that there were no significantly differences among some of the experimental students’ knowledge. The semi-structured interviews which were implemented with these students underlined that some of the experimental group students had some misconceptions and inadequate knowledge about acid rain, ozone layer and greenhouse effect in low rates. The results of the “Cooperative Learning Assessment Questionnaire”, which was administered to experimantal group students, showed that most of the students thought cooperative learning provided them to improve their motivations, self-confidences, learning achievements, relationships between friends. They also denoted that instructions like this must be implemented in other lessons. 
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